[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.31.0
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Budynki przy ul. Kilińskiego 25-27, 40-052 Katowice; Dz. ew. nr 37/1, 38/5, fragment działki 38/6, karta mapy 29, ; obręb Dz. Śródmieście Załęże
ni=SP ZOZ MSWiA w Katowicach; ul. Kilińskiego 25, 40-052 Katowice
nw=
nk=mgr Bartłomiej Siekierkowski
sp=
mi=Bydgoszcz,
da=2 stycznia 2020r.
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=10322.863752715

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robotnicy
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=346.0348

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.978

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Beton B-15
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.4705

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Cement portlandzki z dodatkami 25
id=0000003	3
jm=t	034
ce=0
il=0.173161

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=0000004	3
jm=t	034
ce=0
il=0.687342

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Czyszczaki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.917045

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.20687

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.16553

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1
id=0000009	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki śr.5mm'
id=0000010	3
jm=kg	033
ce=0
il=88

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Elektrody stalowe do spawania stali węglowych
id=0000011	3
jm=100 szt
ce=0
il=0.0075

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %
id=0000012	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.0057

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mm
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kineta z betonu  śr. 1000mm
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=27

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kineta z betonu  śr. 1200mm
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kolana kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 200 mm
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kolana kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 250 mm
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kolana PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kolano elektrooporowy dz 63mm, 90st
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kolano preizolowane  2x80/250Stal czarna ze szwem
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej do 90 mm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Konstrukcja podwieszeń l=4,0m
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.3

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Konstrukcje podparć, o masie elementu do 10 kg
id=0000023	3
jm=kg	033
ce=0
il=30.3

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Końcówka termokurczliwa  40/110Pierścień gumowy dla rury  40/110
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Koryto drewniane
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.22

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 cm
id=0000026	3
jm=m2	050
ce=0
il=29.9166

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kostka kamienna rzędowa wys. 14 cm
id=0000027	3
jm=t	034
ce=0
il=0.1745

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kratka nad niccą ułatwiajacej odprowadzenie wody
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II
id=0000029	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01181

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm'
id=0000030	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.52

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kręgi żelbetonowe kl. C30/37 śr. 1000mm'
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=54

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kręgi żelbetonowe kl. C35/45 śr. 1200mm
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kształtka przejściowa PE/stal sr. 63/50mm
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
id=0000034	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.725

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10'
id=0000035	3
jm=m3	060
ce=0
il=32.915

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-15
id=0000036	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego C-15
id=0000037	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.4095

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnegoc B-12/15
id=0000038	3
jm=m3	060
ce=0
il=6.4785

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Monoblock RD150V typ 10.0 h=38cm (L= 4,5m +10,5m + 4,5m + 23m + 6m + 6,5m + 40m - w tym 9 odpływów )7. Monoblock RD150V kanał z polimerbetonu 1,0m t 10.0 D400-F900 natur = 91szt8. Monoblock RD150V skrzynka odpływowa część górna dł. 0,66m 10.0 F900, kolor naturalny = 9szt9.  Dół studzienki Monoblock RD150V/RD200V DN200 = 9szt 10. Kosz plastik. do studni EK/SK 150/200 = 9szt11.  Monoblock RD150V ścianka czołowa 10.0, kolor naturalny = 14szt
id=0000039	3
jm=m	040
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Multiline V100G typ 20.0 h=25cm (L= 3,5m + 3,5m + 18m +  7,5m + 6,5m + 6,5m + 14,5m + 15m + 14m + 16m - w tym 11 skrzynek odpływowych)2. ACO DRAIN Multiline V 100 Korytko z polimerbetonu V 100 20.0 Krawędzie z żeliwa = 98szt3. ACO DRAIN Multiline V 100 Korytko z polimerbetonu V 100 20.1 , z bocznymi wyżłobieniami do podłączeń kątowych, , z wyżłobienien w dnie do wybicia, Krawędzie z żeliwa = 3szt4. ACO DRAIN Multiline V 100 Skrzynka odpływowa V 100 z polimerbetonu Skrzynka wysoka O 160 Krawędzie z żeliwa = 11szt5. ACO DRAIN Multiline V 100 Ścianka czołowa pełna Typ 0. - 20. Krawędzie z żeliw = 20szt6. ACO DRAIN Multiline V 100 Ruszt w poprzeczne mostki 50 cm żeliwo sferoidalne klasa obciążenia B125 = 210szt
id=0000040	3
jm=m	040
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Obudowy żeliwne do zasuw o śr. 125-150 mm
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Obudowy żeliwne do zasuw o śr.50-65 mm
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Osadniki betonowe śr. 500 mm
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Otuliny styropianowe gr. 50 mm dn 160
id=0000045	3
jm=m	040
ce=0
il=79

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Otuliny styropianowe gr. 50 mm dn 200
id=0000046	3
jm=m	040
ce=0
il=144

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Otuliny styropianowe gr. 50 mm dn 250
id=0000047	3
jm=m	040
ce=0
il=16

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
id=0000048	3
jm=kg	033
ce=0
il=747.3948

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykły
id=0000049	3
jm=m3	060
ce=0
il=570.470653

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych
id=0000050	3
jm=m3	060
ce=0
il=32.6784

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych'
id=0000051	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.0144

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Pierścienie podtrzymujące wpust
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Pierścień odciążajacy kl. C30/37-1000
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=27

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Pierścień odciążajacy kl. C35/45-1200
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Pierścień wyrównawczy śr. 600/100mm
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C30/37 -1000
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=27

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C35/45 -1200
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Płyty styropianowe
id=0000059	3
jm=m2	050
ce=0
il=10.584

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Podstawa studni sr. 1000 z element monolityczny C30/37
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=27

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Podstawa studni sr. 1200 z element monolityczny C35/45
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Połączenie z istniejącym rurociągiem w okresie przejściowym wykonane dla rury DN80/250mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Połączenie żeliwne kołnierzowe o śr. 200/150 mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Pompa ręczna skrzydełkowa z pływakiem
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Pospółka - kruszywo nienormowane
id=0000065	3
jm=m3	060
ce=0
il=313.103226

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Pospółka - kruszywo nienormowane''
id=0000066	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.392

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Prostka przed wodomierzem DN40, L=5xDN
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Prostka za wodomierzem DN40, L=3xDN
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Przejścia szczlne
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Przejście systemowe szczelne przez komore wodomierza
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Przejście szczelne przez przegrodę budowlaną
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Przemyty tłuczni (uziarnienie 31 - 63 mm) o wys. min. 23 cm
id=0000072	3
jm=t	034
ce=0
il=154.9665

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy 'Abizol P'
id=0000073	3
jm=kg	033
ce=0
il=298.59

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania
id=0000074	3
jm=kg	033
ce=0
il=9.92

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji
id=0000075	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.4

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
id=0000076	3
jm=kg	033
ce=0
il=162.8

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Rura podwójna Dz40+25/Dz160:- rura przewodowa wykonana z PEX-A- warstwa izolacyjna wykonana z pianki PE- rura osłonowa karbowana z podwójną ścianką z PEHD
id=0000077	3
jm=m	040
ce=0
il=16.32

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Rura PVC dwudzielne
id=0000078	3
jm=m	040
ce=0
il=22.44

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Rura stalowa preizolowana podwójna DN80/DN250:- wewnętrzna rura przewodowa wykonana ze stali- izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej- rura osłonowa z polietyleno o wysokiej gęstości PEHD
id=0000079	3
jm=m	040
ce=0
il=44.88

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Rura z polietylenu twardego o śr. nom. 225 mm+ płozy i manszety
id=0000080	3
jm=m	040
ce=0
il=7.14

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Rura z polietylenu twardego o śr. nom. 315 mm+ płozy i manszety
id=0000081	3
jm=m	040
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Rura z polietylenu twardego o śr. nom. 450 mm+ płozy i manszety
id=0000082	3
jm=m	040
ce=0
il=7.14

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Rurociąg tłoczny PE SDR 17 Dz40
id=0000083	3
jm=m	040
ce=0
il=1.53

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Rury ochronne (osłonowe) o średnicy nominalnej 125mm + manszety
id=0000084	3
jm=m	040
ce=0
il=16.64

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnętrznej  o śr. 110mm
id=0000085	3
jm=m	040
ce=0
il=9.894

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnętrznej  o śr. 160mm
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0
il=146.064

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 200mm
id=0000087	3
jm=m	040
ce=0
il=324.9414

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 250mm
id=0000088	3
jm=m	040
ce=0
il=142.5654

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 315mm
id=0000089	3
jm=m	040
ce=0
il=85.4454

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 400mm
id=0000090	3
jm=m	040
ce=0
il=7.14

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Rury z polietylenu  PE100 SDR 17, PN 10 o śr.63/3,8 mm
id=0000092	3
jm=m	040
ce=0
il=37.128

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE, PEHD 200mm
id=0000093	3
jm=m	040
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Separator wlot/wylot d=400mm; t=1,11mOleopator-BYPASS-C-FST-10/100/1000
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Skrzynki rozsączająceUkład o wymiarach: L=26,51m ; W=6,025m ; H=0,61mVnetto=92,56m3Elementy podstawowe12. ACO Stormbrixx HD Element podstwowy = 439szt13. ACO Stormbrixx HD Element boczny = 108szt14. ACO Stormbrixx HD Element przykrywajacy = 439szt15. ACO Stormbrixx HD Studzienka dostepowa = 2szt 16. ACO Stormbrixx HD/SD Element rewizyjny = 1szt17. ACO Stormbrixx HD/SD Pokrywa zwienczajaca O400 D400 wentylowana = 3szt18.  ACO Stormbrixx HD Lacznik = 10sztIloęść elementów nadbudowy dobrana dla zagłębienia góry skrzynek około 1,08m19. ACO Stormbrixx HD/SD Element posredni do kontroli i czyszczenia = 12sztGeowłóknina20. ACO Stormbrixx Geowłóknina ALTEX AT 200, ilość w m2 = 900m221. ACO Stormbrixx Geomembrana Primatess PVC, 2,0mm, ilość w m2 = 420m2
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 125-150 mm
id=0000096	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Skrzynki żeliwne do zasuw o śr.50-65 mm
id=0000097	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Smoła drogowa stabilizowana
id=0000098	3
jm=kg	033
ce=0
il=35.43

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=288

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne''
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Studnia wodomierzowa prefabrykowana o wym. wew. 240x120*210
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Systemowe przejście szczelne
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Śrubunek redukcyjny DN50/DN40
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm'
id=0000105	3
jm=kg	033
ce=0
il=21.84

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16
id=0000106	3
jm=kg	033
ce=0
il=21.652

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk.'
id=0000107	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.14

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Taśma ostrzegawcza
id=0000108	3
jm=0
ce=0
il=60

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Taśma z polichlorku winylu'
id=0000109	3
jm=m	040
ce=0
il=37

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Tlen techniczny
id=0000110	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.054

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony
id=0000111	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Tłuczeń kamienny niesortowany
id=0000112	3
jm=t	034
ce=0
il=1.469164

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Trójnik elektrooporowy dz 63/63mm
id=0000113	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Trójnik PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
id=0000114	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Trójniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 200 mm
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Trójniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 250 mm
id=0000116	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej do 90 mm
id=0000117	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 125-150 mm
id=0000118	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 200 mm
id=0000119	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.4

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.zewnętrznej do 90 mm
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.2

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Uszczelki-kręgi śr. 1200mm
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=0
il=72

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Właz kanał. żel. fi 600mm,
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Właz kanałowy DN600 B125
id=0000123	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Właz żeliwny typ C-250  śr. 600mm'
id=0000124	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Właz żeliwny typ D400 śr. 600mm
id=0000125	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 12
id=0000127	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.16

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=0000128	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.002

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7'
id=0000129	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.3764

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Zasuwy nożowe międzykołnierzowe  śr. 150 mm
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Zasuwy z obudową, montowane na rurociągach PE śr. 50mm
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Zawory antyskażeniowy typ BA  o śr. 50 mm z funkcją odwodnienia
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Zawory odcinajace grzybkowe o śr. nominalnej 50 mm
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Zawory spustowy o śr. nominalnej 25 mm
id=0000134	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Złącze mufowe termokurczliwe dla rury  2x80/250
id=0000135	3
jm=kpl	090
ce=0
il=12

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Złącze mufowe termokurczliwe dla rury  40+25/160
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
id=0000137	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.03075

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Żwirek filtracyjny
id=0000138	3
jm=t	034
ce=0
il=759.699

[RMS ZEST 150]
ty=S
na=Agregat prądotwórczy
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=19.26

[RMS ZEST 151]
ty=S
na=Ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.040154

[RMS ZEST 153]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=21.4803

[RMS ZEST 152]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 75-85 KM
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.081

[RMS ZEST 154]
ty=S
na=Ciągnik siodłowy z naczepą 16t
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.344

[RMS ZEST 155]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=178.745669

[RMS ZEST 156]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0.4 m3
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=27.9801

[RMS ZEST 157]
ty=S
na=Prościarka do rur PE'
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.61075

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=21.4803

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 10 t
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.081

[RMS ZEST 160]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.022

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9 t (1)
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.2069

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5 t
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=380.604416

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=80.598583

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy    do 5t
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.68

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5-10t
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.629

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 5-10 t
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=105.38984

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.462

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=Sprężarka powietrza elektryczna przewoźna
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=9.6

[RMS ZEST 170]
ty=S
na=Sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.96

[RMS ZEST 171]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=48.557829

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.669576

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kg
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=135.66898048

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10 t
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.37792

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=Wciągarka ręczna 3-5t
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.01

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h
id=00027	3
jm=m-g	148
ce=0
il=125.484449

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy 3 fazowy
id=00028	3
jm=m-g	148
ce=0
il=17.6

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
id=00029	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.814

[RMS ZEST 179]
ty=S
na=Zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm
id=00030	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.88

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE
id=00031	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.42

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm
id=00032	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 182]
ty=S
na=Zgrzewarka komputerowa
id=00033	3
jm=m-g	148
ce=0
il=17.6

[RMS ZEST 185]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00034	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.267

[RMS ZEST 183]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 4 t
id=00035	3
jm=m-g	148
ce=0
il=184.8246

[RMS ZEST 184]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6 t
id=00036	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.051

[RMS ZEST 186]
ty=S
na=Żuraw samojezdny kołowy
id=00037	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.584

[RMS ZEST 187]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 188]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE

[ELEMENT 2]
na=Zewnetrzna inst. wodociągowa

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-04
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
jm=m3	60
ob=50.62
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=50.62	1	0.8*37*1.9*0.9	

[RMS 1]
nz=0.1284	0	0.1284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
jm=m3	60
ob=5.62
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=5.62	1	0.8*37*1.9*0.1	

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
jm=m2	50
ob=148
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	2*2*37	

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
jm=m3	60
ob=4.44
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=4.44	1	0.8*0.15*37	

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
jm=m3	60
ob=11.84
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=11.84	1	0.8*37*0.4	

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
jm=m3	60
ob=34.34
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=34.34	1	50.62-(4.44+11.84)	

[RMS 171]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
jm=m3	60
ob=5.62
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
jm=m3	60
ob=39.96
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86		1.86
ws=1.86		1.86

[PRZEDMIAR]
wo=39.96	1	34.34+5.62	

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-04
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
jm=m3	60
ob=16.28
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=16.28	1	4.44+11.84	

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.1063	0	0.1063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0348	0	0.0348
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.3362	0	0.3362
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mmTrójnik elektrooporowy dz 63/63mm
jm=złącz.
ob=1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01
na=Zasuwy z obudową, montowane na rurociągach PE śr. 50mm
jm=kpl.
ob=1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 RC SDR 11, PN 16 o śr.63/5,8 mm
jm=m	40
ob=36.4
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mmKolano elektrooporowy dz 63mm, 90st.
jm=złącz.
ob=1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-01
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 63 mm
jm=złącz.
ob=6
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0301-01
na=Umocnienie terenu wokół włazu z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce żwirowej
jm=m2	50
ob=0.5
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1	

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.349	0	0.349
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.0288	0	0.0288
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0615	0	0.0615
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01
na=Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
jm=m	40
ob=37
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
jm=odc.200m
ob=0.19
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=0.19	1	37/200	

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
jm=odc.200m
ob=0.19
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=0.19	1	37/200	

[RMS 1]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
jm=200m
ob=0.19
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=0.19	1	37/200	

[RMS 1]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-19 0306-06
na=Rury ochronne (osłonowe) o średnicy nominalnej 125mm + manszety
jm=m	40
ob=16
nsn=STS1

[RMS 2]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przejście szczelne przez przegrodę budowlaną
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS1

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1993	KNR	4-05I 0227-01
na=Demontaż istniejącego hydrantu
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS1

[RMS 2]
nz=3.055	0	3.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1993	KNR	4-05I 0121-01
na=Demontaż istniejącego rurociągu o średnicy 40mm
jm=m	40
ob=37
nsn=STS1

[RMS 2]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Komora wodomierzowa

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-06
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=18.9
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	3*2.5*2.8*0.9	

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-0201
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m
jm=m3	60
ob=2.1
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	3*2.5*2.8*0.1	

[RMS 1]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0324-02
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
jm=m2	50
ob=30.8
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=30.8	1	(3+2.5)*2.8*2	

[RMS 1]
nz=0.3345	0	0.3345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
jm=m3	60
ob=0.59
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=0.59	1	2.6*1.5*0.15	

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
jm=m3	60
ob=10.72
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=10.72	1	18.9-(0.59+0.39+2.4*1.2*2.5)	

[RMS 171]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
jm=m3	60
ob=2.1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
jm=m3	60
ob=12.82
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=12.82	1	10.72+2.1	

[RMS 1]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-04
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
jm=m3	60
ob=8.18
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=8.18	1	0.59+0.39+2.4*1.2*2.5	

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.1063	0	0.1063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0348	0	0.0348
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.3362	0	0.3362
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-08
na=Podstawa studni chudy beton C-15
jm=m3	60
ob=0.39
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=0.39	1	2.6*1.5*0.1	

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0575	0	0.0575
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-05
na=Studnia wodomierzowa prefabrykowana o wym. wew. 240x120*210Stopnie złazowePrzejścia szczlne dn63Kratka nad niccą ułatwiajacej odprowadzenie wody 25x25cm
jm=stud.
ob=1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=180	0	180
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.424	0	0.424
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=9.92	0	9.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=4.29	0	4.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
jm=m2	50
ob=2.88
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	2.4*1.2	

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-10
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 50mm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
jm=m2	50
ob=7.2
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	(2.4+1.2)*1*2	

[RMS 1]
nz=0.505	0	0.505
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
jm=szt.
ob=2
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06
na=Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mm
jm=szt.
ob=1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.425	0	0.425
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06
na=Zawory odcinajace grzybkowe o śr. nominalnej 50 mm
jm=szt.
ob=3
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.425	0	0.425
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06
na=Zawory antyskażeniowy typ BA  o śr. 50 mm z funkcją odwodnienia
jm=szt.
ob=1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.425	0	0.425
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-03
na=Zawory spustowy o śr. nominalnej 25 mm
jm=szt.
ob=4
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.219	0	0.219
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Systemowe przejście szczelne
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS1

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0115-01
na=Śrubunek redukcyjny DN50/DN40
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS1

[RMS 2]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0115-01
na=Prostka przed wodomierzem DN40, L=5xDN
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS1

[RMS 2]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0115-01
na=Prostka za wodomierzem DN40, L=3xDN
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS1

[RMS 2]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-01
na=Pompa ręczna skrzydełkowa z pływakiem
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS1

[RMS 2]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Rurociąg tłoczny PE SDR 17 Dz40
jm=m	40
ob=1.5
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-04
na=Właz kanałowy DN600 B125
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS1

[RMS 2]
nz=0.787	0	0.787
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01
na=Kształtka przejściowa PE/stal sr. 63/50mm
jm=złącz.
ob=2
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przejście systemowe szczelne przez komore wodomierza
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS1

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-02
na=Konstrukcje podparć, o masie elementu do 10 kg
jm=t	34
ob=0.03
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	3*10/1000	

[RMS 1]
nz=141.05	0	141.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1010	0	1010
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=15.4	0	15.4
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-04
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
jm=m3	60
ob=372.79
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=372.79	1	0.9*230.12*2*0.9	

[RMS 1]
nz=0.1284	0	0.1284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
jm=m3	60
ob=41.42
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=41.42	1	0.9*230.12*2*0.1	

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
jm=m2	50
ob=920.48
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=920.48	1	2*2*230.12	

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm
jm=m3	60
ob=62.13
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=62.13	1	0.9*0.30*230.12	

[RMS 2]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
jm=m3	60
ob=97.56
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=97.56	1	0.9*185.12*0.5+0.9*45*0.55-3.14*0.2*0.2/4*185.12-3.14*0.25*0.25/4*45	

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
jm=m3	60
ob=213.1
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=213.1	1	372.79-62.13-97.56	

[RMS 171]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
jm=m3	60
ob=41.42
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
jm=m3	60
ob=254.52
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86		1.86
ws=1.86		1.86

[PRZEDMIAR]
wo=254.52	1	213.1+41.42	

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-04
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
jm=m3	60
ob=175.73
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=175.73	1	62.13+0.9*185.12*0.5+0.9*45*0.55+3.14*0.2*0.2/4*185.12+3.14*0.25*0.25/4*45	

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.1063	0	0.1063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0348	0	0.0348
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.3362	0	0.3362
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
jm=kpl.
ob=6
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-01
na=Montaż rur zabezpieczajacych dwudzielne
jm=m	40
ob=12
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.334	0	0.334
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
jm=kpl.
ob=6
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
jm=kpl.
ob=4
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
jm=kpl.
ob=4
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 200mm
jm=m	40
ob=185.12
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-04
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 250mm
jm=m	40
ob=45
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.577	0	0.577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0502-05
na=Izolacja o grubości 50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 200 mm
jm=m2	50
ob=18
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=72	1	72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-12
na=Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 315 mm+ płozy i manszety
jm=m	40
ob=10
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0302-14
na=Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 315 mm metodą zgrzewania czołowego
jm=poł.
ob=2
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-04
na=Trójniki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.328	0	0.328
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-04
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 250mm
jm=m	40
ob=1.7
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.577	0	0.577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-04
na=Kolana PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.328	0	0.328
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-03
na=Trójniki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 200mm
jm=m	40
ob=5.5
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-03
na=Kolana PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
jm=szt	20
ob=12
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6*2	

[RMS 1]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0530-01
na=Obudowa kaskady o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe
jm=m3	60
ob=1.54
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=1.54	1	0.5*0.5*(5.5+1.7)-(3.14*0.1*0.1*5.5+3.14*0.12*0.13*1.7)	

[RMS 1]
nz=7.78	0	7.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-03
na=Zasuwy nożowe międzykołnierzowe z obudową o śr. 150 mm montowane na rurociągach PVC
jm=kpl.
ob=2
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=3.92	0	3.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=5.44	0	5.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-05
na=Połączenie żeliwne kołnierzowe o śr. 200/150 mm
jm=szt.
ob=4
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=2.693	0	2.693
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-08
na=Studnie rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podłoże z betonu B-15
jm=m3	60
ob=1.65
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=1.65	1	3.14*0.65*0.65*0.15*4+3.14*0.55*0.55*0.15*6	

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03
na=Studnie z kręgów żelbetonowych o śr. 1,2 m Podstawa studni sr. 1,2m z element monolityczny C35/45-1szt ; Kineta; Kręgi żelbetonowe kl. C35/45 śr.śr. 1,2mPierścień odciążajacy kl. C35/45-1200; Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C35/45 -1200Właz żeliwny typ D400 dn 600
jm=stud.
ob=4
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=8.07	0	8.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03
na=Studnie z kręgów żelbetonowych o śr. 1,0 m Podstawa studni sr. 1,0m z element monolityczny kl. C30/37-1szt ; Kineta; Kręgi żelbetonowe kl. C30/37 śr. 1,0mx2Pierścień odciążajacy kl. C30/37-1000; Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C35/45Właz żeliwny typ D400
jm=stud.
ob=8
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.945	0	0.945
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=8.07	0	8.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm
jm=szt.
ob=7
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0115-01
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
jm=m2	50
ob=9.55
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=9.55	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*19	

[RMS 1]
nz=0.1826	0	0.1826
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.1573	0	0.1573
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.0622	0	0.0622
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=9.55
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=9.55	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*19	

[RMS 1]
nz=0.2136	0	0.2136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=9.55
krn=7
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=9.55	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*19	

[RMS 1]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-02
na=Obudowa wpustu z kostki brukowej gr.  6 cm
jm=m2	50
ob=9.55
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=9.55	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*19	

[RMS 1]
nz=0.6857	0	0.6857
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0653	0	0.0653
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
jm=m	40
ob=185.12
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-03
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm
jm=m	40
ob=45
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.3558	0	0.3558
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Demontaż istniejącego rurociągu kanalizacji sanitarnej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS1
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja deszczowa

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-04
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
jm=m3	60
ob=675.36
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=675.36	1	0.9*2*416.89*0.9	

[RMS 1]
nz=0.1284	0	0.1284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
jm=m3	60
ob=75.04
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=75.04	1	0.9*2*416.89*0.1	

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
jm=m2	50
ob=1667.56
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=1667.56	1	2*2*416.89	

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm
jm=m3	60
ob=112.56
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=112.56	1	0.9*0.30*416.89	

[RMS 2]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
jm=m3	60
ob=180.05
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=197.01	1	0.9*9.7*0.41+0.9*108.1*0.46+0.9*115.95*0.5+0.9*83.77*0.615+0.9*92.37*0.55+0.9*7*0.7	
wo=-16.96	1	-3.14*0.11*0.11/4*9.7-3.14*0.16*0.16/4*108.1-3.14*0.2*0.2/4*115.95-3.14*0.25*0.25/4*92.37-3.14*0.315*0.315/4*83.77	

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
jm=m3	60
ob=372.75
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=372.75	1	675.36-122.56-180.05	

[RMS 171]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
jm=m3	60
ob=75.04
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
jm=m3	60
ob=447.79
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86		1.86
ws=1.86		1.86

[PRZEDMIAR]
wo=447.79	1	372.75+75.04	

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-04
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
jm=m3	60
ob=309.57
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=309.57	1	112.56+180.05+3.14*0.11*0.11/4*9.7+3.14*0.16*0.16/4*108.1+3.14*0.2*0.2/4*115.95+3.14*0.25*0.25/4*92.37+3.14*0.315*0.315/4*83.77	

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.1063	0	0.1063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0348	0	0.0348
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.3362	0	0.3362
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
jm=kpl.
ob=5
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-01
na=Montaż rur zabezpieczajacych dwudzielne
jm=m	40
ob=10
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.334	0	0.334
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
jm=kpl.
ob=5
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
jm=kpl.
ob=2
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
jm=kpl.
ob=2
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-01
na=Kanały z rur PVC-U SN8 ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 110mm
jm=m	40
ob=9.7
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.334	0	0.334
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC-U SN8 ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 160mm
jm=m	40
ob=108.1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 200mm
jm=m	40
ob=115.95
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-04
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 250mm
jm=m	40
ob=92.37
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.577	0	0.577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-05
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 315mm
jm=m	40
ob=83.77
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-06
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 400mm
jm=m	40
ob=7
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.878	0	0.878
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0571	0	0.0571
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.4378	0	0.4378
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0502-05
na=Izolacja o grubości 50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 160 mm
jm=m2	50
ob=72.31
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=72.31	1	72.31	

[RMS 1]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=79	1	79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0502-05
na=Izolacja o grubości 50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 200 mm
jm=m2	50
ob=52.33
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=52.33	1	52.33	

[RMS 1]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=72	1	72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0502-06
na=Izolacja o grubości 50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 250 mm
jm=m2	50
ob=29.09
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=29.09	1	29.09	

[RMS 1]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=16	1	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-11
na=Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 225 mm + płozy i manszety
jm=m	40
ob=7
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-12
na=Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 450 mm+ płozy i manszety
jm=m	40
ob=7
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0302-11
na=Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 225 mm metodą zgrzewania czołowego
jm=poł.
ob=2
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0302-14
na=Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 315 mm metodą zgrzewania czołowego
jm=poł.
ob=4
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0302-16
na=Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 400 mm metodą zgrzewania czołowego
jm=poł.
ob=4
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-04
na=Trójniki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.328	0	0.328
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-04
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 250mm
jm=m	40
ob=0.7
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.577	0	0.577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-04
na=Kolana PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.328	0	0.328
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-03
na=Trójniki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
jm=szt	20
ob=9
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 200mm
jm=m	40
ob=12
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-03
na=Kolana PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
jm=szt	20
ob=18
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	9*2	

[RMS 1]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02
na=Trójniki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
jm=szt	20
ob=10
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC-U SN8 ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 160x4,7mm
jm=m	40
ob=8.1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02
na=Kolana PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
jm=szt	20
ob=30
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	10*3	

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0530-01
na=Obudowa kaskady o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe
jm=m3	60
ob=4.63
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=4.63	1	0.5*0.5*(8.1+12+0.7)-(3.14*0.08*0.08*8.1+3.14*0.1*0.1*12+3.14*0.12*0.13*0.7)	

[RMS 1]
nz=7.78	0	7.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02
na=Czyszczaki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
jm=szt	20
ob=19
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC-U SN8 ścianla lita kanalizacji zewnętrznej o śr. 160mm
jm=m	40
ob=27
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	18*1.5	

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0409-05
na=Multiline V100G typ 20.0 h=25cm (L= 3,5m + 3,5m + 18m +  7,5m + 6,5m + 6,5m + 14,5m + 15m + 14m + 16m - w tym 11 skrzynek odpływowych)2. ACO DRAIN Multiline V 100 Korytko z polimerbetonu V 100 20.0 Krawędzie z żeliwa = 98szt3. ACO DRAIN Multiline V 100 Korytko z polimerbetonu V 100 20.1 , z bocznymi wyżłobieniami do podłączeń kątowych, , z wyżłobienien w dnie do wybicia, Krawędzie z żeliwa = 3szt4. ACO DRAIN Multiline V 100 Skrzynka odpływowa V 100 z polimerbetonu Skrzynka wysoka O 160 Krawędzie z żeliwa = 11szt5. ACO DRAIN Multiline V 100 Ścianka czołowa pełna Typ 0. - 20. Krawędzie z żeliw = 20szt6. ACO DRAIN Multiline V 100 Ruszt w poprzeczne mostki 50 cm żeliwo sferoidalne klasa obciążenia B125 = 210szt
jm=m	40
ob=105
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	3.5+3.5+18+7.5+6.5+6.5+14.5+15+14+16	

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.02	1	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0409-05
na=Monoblock RD150V typ 10.0 h=38cm (L= 4,5m +10,5m + 4,5m + 23m + 6m + 6,5m + 40m - w tym 9 odpływów )7. Monoblock RD150V kanał z polimerbetonu 1,0m t 10.0 D400-F900 natur = 91szt8. Monoblock RD150V skrzynka odpływowa część górna dł. 0,66m 10.0 F900, kolor naturalny = 9szt9.  Dół studzienki Monoblock RD150V/RD200V DN200 = 9szt 10. Kosz plastik. do studni EK/SK 150/200 = 9szt11.  Monoblock RD150V ścianka czołowa 10.0, kolor naturalny = 14szt
jm=m	40
ob=95
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	4.5+10.5+4.5+23+6+6.5+40	

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.02	1	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-09
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 200mm - pom. węzła ciepła
jm=m	40
ob=10
nsn=STS1

[RMS 2]
nz=0.305	0	0.305
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.0344	0	0.0344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-08
na=Studnie wodociągowe z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podłoże z betonu B-15
jm=m3	60
ob=3.56
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=3.56	1	3.14*0.65*0.65*0.15*5+3.14*0.55*0.55*0.15*18	

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03
na=Studnie z kręgów żelbetonowych o śr. 1,2 m Podstawa studni sr. 1,2m z element monolityczny C35/45-1szt ; Kineta; Kręgi żelbetonowe kl. C35/45 śr.śr. 1,2mPierścień odciążajacy kl. C35/45-1200; Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C35/45 -1200Właz żeliwny typ D400 dn 600
jm=stud.
ob=5
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=8.07	0	8.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03
na=Studnie z kręgów żelbetonowych o śr. 1,0 m Podstawa studni sr. 1,0m z element monolityczny kl. C30/37-1szt ; Kineta; Kręgi żelbetonowe kl. C30/37 śr. 1,0mx2Pierścień odciążajacy kl. C30/37-1000; Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C35/45Właz żeliwny typ D400
jm=stud.
ob=19
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.945	0	0.945
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=8.07	0	8.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm
jm=szt.
ob=3
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0524-02
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
jm=szt.
ob=1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=9.27	0	9.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0115-01
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
jm=m2	50
ob=14.07
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=14.07	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*28	

[RMS 1]
nz=0.1826	0	0.1826
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.1573	0	0.1573
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.0622	0	0.0622
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=14.07
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=14.07	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*28	

[RMS 1]
nz=0.2136	0	0.2136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=14.07
krn=7
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=14.07	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*28	

[RMS 1]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-02
na=Obudowa wpustu z kostki brukowej gr.  6 cm
jm=m2	50
ob=14.07
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=14.07	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*28	

[RMS 1]
nz=0.6857	0	0.6857
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0653	0	0.0653
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
jm=m	40
ob=117.8
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=117.8	1	9.7+108.1	

[RMS 1]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
jm=m	40
ob=115.95
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-03
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm
jm=m	40
ob=92.37
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.3558	0	0.3558
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-04
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm
jm=m	40
ob=83.77
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.4202	0	0.4202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-05
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm
jm=m	40
ob=7
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.572	0	0.572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Demontaż istniejącego rurociągu kanalizacji sanitarnej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS1
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Separator

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-06
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=32.4
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=32.4	1	3*3*4*0.9	

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-0201
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m
jm=m3	60
ob=3.6
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3*3*4*0.1	

[RMS 1]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0324-02
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
jm=m2	50
ob=48
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	(3+3)*4*2	

[RMS 1]
nz=0.3345	0	0.3345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm
jm=m3	60
ob=0.27
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=0.27	1	3.14*0.65*0.65*0.2	

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
jm=m3	60
ob=29.08
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=29.08	1	32.4-(0.27+0.2+3.14*0.55*0.55*3)	

[RMS 171]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
jm=m3	60
ob=3.6
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
jm=m3	60
ob=32.68
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=32.68	1	29.08+3.6	

[RMS 1]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-04
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
jm=m3	60
ob=3.32
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=3.32	1	0.27+0.2+3.14*0.55*0.55*3	

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.1063	0	0.1063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0348	0	0.0348
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.3362	0	0.3362
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-08
na=Podstawa studni betonowa B15
jm=m3	60
ob=0.2
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	3.14*0.65*0.65*0.15	

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0575	0	0.0575
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03
na=Separator wlot/wylot d=400mm; t=1,11mOleopator-BYPASS-C-FST-10/100/1000
jm=stud.
ob=1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=8.07	0	8.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05
na=Umocnienie terenu wokół włazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=5.71
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=5.71	1	(3.14*1*1-3.14*0.3*0.3)*2	

[RMS 1]
nz=0.2136	0	0.2136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=5.71
krn=7
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=5.71	1	(3.14*1*1-3.14*0.3*0.3)*2	

[RMS 1]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-02
na=Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.  8 cm
jm=m2	50
ob=5.71
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=5.71	1	(3.14*1*1-3.14*0.3*0.3)*2	

[RMS 1]
nz=0.6857	0	0.6857
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0653	0	0.0653
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Skrzynki rozsączajace

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-06
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=529.2
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=529.2	1	7*28*3*0.9	

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-0201
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m
jm=m3	60
ob=58.8
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=58.8	1	7*28*3*0.1	

[RMS 1]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0324-02
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
jm=m2	50
ob=210
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	(7+28)*3*2	

[RMS 1]
nz=0.3345	0	0.3345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-10
na=Podsypka i obsypka z żwiru(uziarnienie 8-16 lub 16-32 mm)
jm=m3	60
ob=79.47
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=79.47	1	6.5*27*1.1-6.1*26.6*0.7	

[RMS 1]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-02
na=Wymiana gruntu ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
jm=m3	60
ob=336.15
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=336.15	1	529.2-(79.47+6.1*26.6*0.7)	

[RMS 1]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
jm=m3	60
ob=415.62
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=415.62	1	336.15+79.47	

[RMS 1]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-04
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
jm=m3	60
ob=588
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=588	1	529.2+58.8	

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.1063	0	0.1063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0348	0	0.0348
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.3362	0	0.3362
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR-W	2-02 0606-02
na=Ułożenie geowłókniny
jm=m2	50
ob=900
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Skrzynki rozsączająceUkład o wymiarach: L=26,51m ; W=6,025m ; H=0,61mVnetto=92,56m3Elementy podstawowe12. ACO Stormbrixx HD Element podstwowy = 439szt13. ACO Stormbrixx HD Element boczny = 108szt14. ACO Stormbrixx HD Element przykrywajacy = 439szt15. ACO Stormbrixx HD Studzienka dostepowa = 2szt 16. ACO Stormbrixx HD/SD Element rewizyjny = 1szt17. ACO Stormbrixx HD/SD Pokrywa zwienczajaca O400 D400 wentylowana = 3szt18.  ACO Stormbrixx HD Lacznik = 10sztIloęść elementów nadbudowy dobrana dla zagłębienia góry skrzynek około 1,08m19. ACO Stormbrixx HD/SD Element posredni do kontroli i czyszczenia = 12sztGeowłóknina20. ACO Stormbrixx Geowłóknina ALTEX AT 200, ilość w m2 = 900m221. ACO Stormbrixx Geomembrana Primatess PVC, 2,0mm, ilość w m2 = 420m2
jm=szt.
ob=439
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Zewnetrzna inst.  C.O. DN80/DN250 i C.W.U. Dz40+25/Dz160

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0215-04
na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=62.1
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=62.1	1	0.5*1.*(0.6+1.7)*60*0.9	

[RMS 1]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0782	0	0.0782
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0305-02
na=Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośnika taśmowego - grunt kat. III
jm=m3	60
ob=6.9
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=6.9	1	0.5*1.*(0.6+1.7)*60*0.1	

[RMS 1]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
jm=m3	60
ob=3.6
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	0.6*60*0.1	

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06
na=Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
jm=m3	60
ob=17.02
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=17.02	1	0.65*60*0.5-(3.14*0.12*0.13*44+3.14*0.08*0.08*16)	

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
jm=m3	60
ob=39
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	62.1-(3.6+17.02+3.14*0.12*0.13*44+3.14*0.08*0.08*16)	

[RMS 171]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
jm=m3	60
ob=6.9
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
jm=m3	60
ob=45.9
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86		1.86
ws=1.86		1.86

[PRZEDMIAR]
wo=45.9	1	39+6.9	

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-04
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
jm=m3	60
ob=23.1
nsn=STS1

[PRZEDMIAR]
wo=23.1	1	3.6+17.02+3.14*0.12*0.13*44+3.14*0.08*0.08*16	

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.1063	0	0.1063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0348	0	0.0348
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.3362	0	0.3362
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0212-01
na=Połączenie z istniejącym rurociągiem w okresie przejściowym wykonane dla rury DN80/250mm
jm=szt.
ob=2
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0501-03
na=Rura stalowa preizolowana podwójna DN80/DN250:- wewnętrzna rura przewodowa wykonana ze stali- izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej- rura osłonowa z polietyleno o wysokiej gęstości PEHD
jm=m	40
ob=44
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0212-01
na=Kolano preizolowane  2x80/250Stal czarna ze szwem
jm=szt.
ob=8
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0508-01
na=Złącze mufowe termokurczliwe dla rury  2x80/250
jm=muf.
ob=12
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0503-02
na=Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy do 88.9/160 mm (grubość ścianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
jm=złącz.
ob=24
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0501-01
na=Rura podwójna Dz40+25/Dz160:- rura przewodowa wykonana z PEX-A- warstwa izolacyjna wykonana z pianki PE- rura osłonowa karbowana z podwójną ścianką z PEHD
jm=m	40
ob=16
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0162	0	0.0162
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR-W	2-20 0508-01
na=Złącze mufowe termokurczliwe dla rury  40+25/160
jm=muf.
ob=6
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR-W	2-20 0508-01
na=Końcówka termokurczliwa  40+25/160Pierścień gumowy dla rury  40+25/160
jm=muf.
ob=4
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-19 0219-01
na=Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
jm=m	40
ob=60
nsn=STS1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	44+16	

[RMS 1]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0207-01
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm
jm=m	40
ob=60
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=0.0831	0	0.0831
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0208-01
na=Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm
jm=szt.
ob=1
nsn=STS1

[RMS 1]
nz=145.35	0	145.35
np=1
wa=0
wb=0

