[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.8.100.12
op=1
opn=1	0	2	1	0	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Studium Sp. z o. o. sp. k.
afn=ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa1310                                
nb=Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi poprzez rozbiórkę dwóch budynków oraz części budynku istniejącego, przebudowę i rozbudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania na SOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
ab=budynki przy ul. Kilińskiego 25-27, 40-052 Katowicach 1310Dz. ew. nr 37/1, 38/3, 38/4, 38/5, fragment działki 38/6, karta mapy 29, obręb Dz. Śródmieście-Załęże1310Kategoria XI – szpital1310
ni=SP ZOZ MSWiA w Katowicach
ai= ul. Kilińskiego 25, 40-052 Katowice
br=Instalacji teletechnicznych
nk=mgr inż. Michał Kolasiński	
dt=02.01.2020 r.	0
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
cpv=45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
pcn=IV kw. 2019 r.

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=3400
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja SSP
wa=0
kn=0	0	0
id=4186
nu=1.1

[POZYCJA]
id=4187
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11	4-03	1003-11		1
mpn=1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=46	46		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[POZYCJA]
id=4189
pd=MGPiB wyd.IV 1992	KNR	4-03 1008-11	4-03	1008-11		0
na=Wkonanie uszczelnienia pożarowego pionu elektrycznego <Uszczelnienia pożarowe>
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4193
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-01	AL-01	0101-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4196
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-01	AL-01	0403-01		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=107	107		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107						

[POZYCJA]
id=4199
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=98	98		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	15+15+28+13+7+20						

[POZYCJA]
id=4202
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-03	AL-01	0401-03		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4205
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-05	AL-01	0404-05		1
mpn=1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=40	40		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	13+7+20						

[POZYCJA]
id=4208
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-02	AL-01	0402-02		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	2+5+6						

[POZYCJA]
id=4211
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=4214
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-03	AL-01	0404-03		1
mpn=1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - obudowa kanałowa czujki pożarowej [Czujka zasysająca]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4217
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-03	AL-01	0404-03		1
mpn=1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - obudowa kanałowa czujki pożarowej [Podłączenie modułów sterujących]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4220
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-10	AL-01	0113-10		1
mpn=_1211
na=Montaż modułu adresowego sterującego do 4 wejść/wyjść
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=17	17		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=4224
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-10	AL-01	0113-10		1
mpn=_1211
na=Montaż modułu adresowego sterującego do 4 wejść/wyjść
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=4228
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-10	AL-01	0113-10		1
mpn=_1211
na=Montaż modułu adresowego sterującego do 4 wejść/wyjść
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4232
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-04	AL-01	0112-04		1
mpn=1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4235
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[POZYCJA]
id=4242
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=450	450		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						

[POZYCJA]
id=4246
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=4254
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=250	250		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=4259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0801	5	1209-0801		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=10	10		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=4261
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-04	AL-01	0601-04		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4263
pd=ORGBUD 1990, biuletyny do 9 1996	KNR	5-26 0517-03	5-26	0517-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 24 żyłowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=4	4		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4265
pd=ORGBUD 1990, biuletyny do 9 1996		 				1
mpn=1211
na=Uruchomienie sytemu SSP
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4266
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0401-02	5	0401-02		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5 kg
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja DSO
wa=0
kn=0	0	0
id=4083
nu=1.2

[POZYCJA]
id=4084
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-01	AT-28	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych stojących [Szafa DSO]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4089
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0804-09	5-06	0804-09		1
mpn=_1211
na=Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na suficie betonowym
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=48	48		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4092
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0803-09	5-06	0803-09		1
mpn=_1211
na=Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na ścianie betonowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=126	126		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	126						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5420
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-04	AL-01	0112-04		1
mpn=1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W [EN54-2A1709Zasilacz mikrofon strażaka]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5414
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart i klawiatura szyfrowa [STACJA WYWOŁAWCZA]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=5423
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart i klawiatura szyfrowa [Przycisk alarmowy stacji wywoławczej]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5426
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart i klawiatura szyfrowa [Blokada stacji wywoławczej]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5417
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart i klawiatura szyfrowa [Stacja wywoławcza]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4095
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=680	680		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=680	1	680						

[POZYCJA]
id=4100
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0501-01	5-06	0501-01		1
mpn=1211_
na=Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj.
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=1	1		1
jm=zesp.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Montaż instalacji przyzywowej
wa=0
kn=0	0	0
id=5356
nu=1.3

[POZYCJA]
id=5357
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0210-01	5-06	0210-01		1
mpn=1211_
na=Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Dupleks o 2 obwodach na stole lub biurku [SCM Centrala dyżurna]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5390
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0210-01	5-06	0210-01		1
mpn=1211_
na=Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Dupleks o 2 obwodach na stole lub biurku [SCM Centrala salowa]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5361
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W [SCM Zasilacz 120W, 5A, 24V DC]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5364
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0305-02	5-06	0305-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 4 Gn na ścianie [SCM Terminal salowy z funkcją lekarską ]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=8	8		1
jm=tabl.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5368
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0305-02	5-06	0305-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 4 Gn na ścianie [SCM Gniazdo do manipulatora z przyciskiem]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=11	11		1
jm=tabl.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5394
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0305-02	5-06	0305-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 4 Gn na ścianie [SCM Gniazdo do manipulatora z przyciskiem - magistralne]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=3	3		1
jm=tabl.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5398
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0305-02	5-06	0305-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 4 Gn na ścianie [SCM Manipulator z podwójnym sterowaniem światła]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=14	14		1
jm=tabl.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5402
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0305-02	5-06	0305-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 4 Gn na ścianie [SCM Przycisk sznurkowy]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=7	7		1
jm=tabl.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5406
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0305-02	5-06	0305-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 4 Gn na ścianie [SCM Przycisk sznurkowy magistralny]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=14	14		1
jm=tabl.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5410
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne [Rejestrator]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5382
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania [YTKSYekw 3x2x0,5]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=1200	1200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1200	1	1200						

[POZYCJA]
id=5386
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0901-08	4-03	0901-08		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=450	450		1
jm=podłącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						

[POZYCJA]
id=5388
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1614-04	5-06	1614-04		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja okablowania strukturalnego - pasywa1310
wa=0
kn=0	0	0
id=4372
nu=1.4

[POZYCJA]
id=4406
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania [Kabel kat. 7A S/FTP, 1200MHz, B2ca s1 d1 a1]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=15000	15000		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=15000	1	15000						

[POZYCJA]
id=4418
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0101-01	AT-28	0101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie szkieletowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel [Kabel światłowodowy uniwersalny1x12 J9/125 OS2, luźna tuba KL-U-DQ(ZN)BH, bezhalogenowy, 2500N]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=200	200		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=5264
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-01	AT-28	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych stojących [Szafa GPD]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5112
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-12	AT-28	0110-12		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf - cokół
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5101
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-08	AT-28	0110-08		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5108
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-09	AT-28	0110-09		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5227
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-14	AT-28	0110-14		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=22	22		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=5234
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-01	AT-28	0111-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19" [Przełącznica światłowodowa do spawania, kompletna, wysuwna, 19", 1U 12 SC-DX APC(plast/cer) SM (zielony)]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=5122
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0112-02	AT-28	0112-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Panele krosowe 19" RJ45/ACO ekranowane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=5201
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0112-03	AT-28	0112-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyposażenie paneli 19" RJ45/ACO - montaż modułu RJ45/wkładki ACO w panelu [Dedykowane, ekranowane złącze kablowe klasy FA o rozplocie 3mm, 2GHz, flex kat. 7A AWG 24-22+dedykowane, ekranowane, wymienne złącze modułowe kat.6A RJ45]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=258	258		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=258	1	258						

[POZYCJA]
id=5209
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych [Adapter 45x45mm, 1-portowy, RAL 9010]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=25	25		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=5220
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych [Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=87	87		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=87	1	87						

[POZYCJA]
id=5213
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0108-02	AT-28	0108-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż modułu RJ45 i złącza krawędziowego ekranowanego [Dedykowane, ekranowane złącze kablowe klasy FA o rozplocie 3mm, 2GHz, flex kat. 7A AWG 24-22+dedykowane, ekranowane, wymienne złącze modułowe kat.6A RJ45]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=177	177		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=177	1	177						

[POZYCJA]
id=5241
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-02	AT-28	0122-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej [Kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 1.0m szary]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=72	72		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[POZYCJA]
id=5248
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-02	AT-28	0122-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej [Kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 1.5m szary]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=72	72		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[POZYCJA]
id=5252
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-02	AT-28	0122-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej [Kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 2,0m szary]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=72	72		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[POZYCJA]
id=5256
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-02	AT-28	0122-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej [Kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 3,0m szary]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=91	91		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	91						

[POZYCJA]
id=5272
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=204	204		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=204	1	204						

[POZYCJA]
id=5281
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0901-01	S.A.-039	0901-01		1
mpn=1211
na=Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (1 zmierzony światłowód)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=1	1		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5290
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0901-02	S.A.-039	0901-02		1
mpn=1211
na=Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (każdy następny zmierzony światłowód)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=11	11		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	12-1						

[POZYCJA]
id=5299
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-11	4-03	1004-11		1
mpn=1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=4	4		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=5301
pd=MGPiB wyd.IV 1992	KNR	4-03 1008-11	4-03	1008-11		0
na=Wkonanie uszczelnienia pożarowego pionu elektrycznego <Uszczelnienia pożarowe>
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=5305
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-32	4-03	1001-32		0
na=Ręczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47 mm w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=5307
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-10	4-03	1001-10		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm na styku elementów betonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=5309
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=175	175		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	25+150						

[POZYCJA]
id=5311
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1014-01	4-03	1014-01		0
na=Ręczne przygotowanie zaprawy  - podłoże cementowo-wapienne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=0,263	0,263		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=0,263	1	(25+150)*0,05*0,03						

[POZYCJA]
id=5317
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=85	85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA]
id=5323
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja okablowania strukturalnego - aktywa1310
wa=0
kn=0	0	0
id=5126
nu=1.5

[POZYCJA]
id=5328
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne [Kontroler sieci bezprzewodowej]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5335
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne [Przełącznik szkieletowy]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5339
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne [Przełącznik dostępowy 48p GE PoE 24 portowy]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5343
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne [Przełącznik dostępowy 48p GE PoE 48 portowy]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=5347
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne [Centrala telefoniczna]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg [Punkt dostępowy access-point]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=25	25		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[ELEMENT 2]
na=System obrazowania w medycynie
wa=0
kn=0	0	0
id=4431
nu=1.6

[POZYCJA]
id=4873
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-02	AL-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC [Prekonfigurowana stacja operatorska dla oprogramowania klienta BMS, Windows 10 Pro, 2 x HDMI, obudowa Tower+monitor 27"]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4876
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU [Monitor operacyjny LCD 27 ” wyświetlający obraz w jakości Full HD do zawieszenia na dedykowanym trzecim ramieniu w zestawie lampy operacyjnej]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4879
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU [Monitor przeglądowy LCD 48'' wyświetlający obraz w rozdzielczości Full HD z funkcją wyświetlania obrazu zgodnego z normą DICOM zabudowany w ścianie za panelem szklanym]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4882
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Oprogramowanie System Integracji Sal Operacyjnych INTEGRATOR]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4885
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
na=Kamera dzień/noc wewnętrzna IP [Kamera sufitowa dookólna, obrotowa DVI]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4888
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0204-02	5-06	0204-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w zestawie [Wzmacniacz stereo 100V]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=1	1		1
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4895
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0804-09	5-06	0804-09		1
mpn=_1211
na=Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na suficie betonowym [Głośnik do montażu sufitowego, wpustowego]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4902
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-07	AL-01	0302-07		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 64 wejść kontrolowanych [Zestaw podzespołów opartych na technologii światłowodowej przeznaczonych do realizacji przekazu AV w obrębie Sali operacyjnej]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4905
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Oprogramowanie System Integracji Sal Operacyjnych INTEGRATOR moduł KONFERENCJA]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4908
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-03	AT-28	0110-03		1
mpn=1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących o masie 6-12 kg [Szafa rack wisząca 12U]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4916
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego [Serwer przechowujący]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4919
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Licencja systemu operacyjnego dla serwera]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4922
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Medyczne oprogramowanie systemu zintegrowanej sali operacyjnej]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4925
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania [HTKSH 4x2x0,8mm]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=800	800		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800						

[POZYCJA]
id=4929
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania [HTKSH 4x2x0,8mm]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=1500	1500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						

[ELEMENT 2]
na=System TOP SOR1310
wa=0
kn=0	0	0
id=4492
nu=1.7

[POZYCJA]
id=4840
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU [Ekran konferencyjny]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4845
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-06	5	0406-06		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 50 kg [Biletomat]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4853
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU [Wyświetlacz stanu (Ekrany małe nad gabinetami)]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4859
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-05	AL-01	0302-05		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 16 wejść kontrolowanych [Minikomputer]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=4856
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Licencja]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4865
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania [HTKSH 4x2x0,8mm]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=250	250		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=4869
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania [HTKSH 4x2x0,8mm]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=900	900		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[ELEMENT 2]
na=Montaż telewizji CCTV IP
wa=0
kn=0	0	0
id=4494
nu=1.8

[POZYCJA]
id=4505
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
na=Kamera dzień/noc wewnętrzna IP
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=4508
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Kamera dzień/noc zewnętrzna IP
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=4530
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0712-07	5-08	0712-07		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji z elementów 'U'- konstrukcje różne z kształtowników 22 i 44 lub ceowników 35 pojedyncze lub składane [Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4983
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-06	5	0405-06		1
mpn=1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [Rozdzielnica instalowana na słupie oświetleniowym]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=4986
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej [1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO10do systemów IP z ochroną PoE w obudowie]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=4989
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne [16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO10do systemów IP z ochroną PoE]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5068
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne [Switch 52 portowy PoE]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4996
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-07	AT-28	0110-07		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf - stelaż 19" [Uchwyt do pionowego montażu media konwerterów i iniektorów PoE na szynę DIN35]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5004
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne [Media konwerter przemysłowy]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5008
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej [Zasilacz do media konwertera - w szafie CCTV]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5015
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU [Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27"]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=5020
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-02	AL-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC [Stacja robocza Z4G4 - wysoka wydajność (z kartą NVIDIA Quadro P4000)]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5023
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Licencja na OPC Server]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4514
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu [Rejestrator sieciowy]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem [U/UTP  4x2x0,5 kat. 6 żelowany]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=700	700		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						

[POZYCJA]
id=4528
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=28	28		1
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	12+16						

[POZYCJA]
id=5028
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-040 0503-07	S.A.-040	0503-07		1
mpn=1211
na=Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej [U/UTP  4x2x0,5 kat. 6 żelowany]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=5037
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-040 0503-07	S.A.-040	0503-07		1
mpn=1211
na=Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej [Kabel światłowodowy]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=5044
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0601-01	S.A.-039	0601-01		1
mpn=1211
na=Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa termokurczliwa, 1 spajany światłowód
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=2	2		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=5052
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0901-01	S.A.-039	0901-01		1
mpn=1211
na=Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (1 zmierzony światłowód)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=1	1		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5057
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11	4-03	1003-11		1
mpn=1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=5	5		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=5059
pd=MGPiB wyd.IV 1992	KNR	4-03 1008-11	4-03	1008-11		0
na=Wkonanie uszczelnienia pożarowego pionu elektrycznego <Uszczelnienia pożarowe>
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5063
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1008-03	4-03	1008-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm  [Uszczelnienie wodo- i gazoszczelnych]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=2	2		1
jm=przepust.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=System kontroli dostępu
wa=0
kn=0	0	0
id=4538
nu=1.9

[POZYCJA]
id=4539
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne <Switch 24 portowy>
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4543
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-03	AL-01	0302-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 4 wejść kontrolowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=4546
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-03	AL-01	0302-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 4 wejść kontrolowanych [Sterownik GS-260]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=4549
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-03	AL-01	0302-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 4 wejść kontrolowanych [Sterownik hotelowy GS-163]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=46	46		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[POZYCJA]
id=4552
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02	AL-01	0301-02		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=4555
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02	AL-01	0301-02		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=46	46		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[POZYCJA]
id=4558
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02	AL-01	0301-02		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=46	46		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[POZYCJA]
id=4561
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard [Elektrozaczep]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=50	50		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=4564
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-05	5-08	0307-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem <Awaryjny przycisk wyjścia>
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4568
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur <OMY 2x1,0mm>
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=4572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
na=Przewód koncentryczny F/UTP  4x2x0,5 kat. 6 układany w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[POZYCJA]
id=4576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur <YTDY 4x0,5mm>
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=250	250		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=4580
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
na=Przewód koncentryczny U/UTP  4x2x0,5 kat. 6 układany w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=300	300		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	4*75						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja systemu SSWiN
wa=0
kn=0	0	0
id=4584
nu=1.10

[POZYCJA]
id=4585
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11	4-03	1003-11		1
mpn=1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=6	6		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=4587
pd=MGPiB wyd.IV 1992	KNR	4-03 1008-11	4-03	1008-11		0
na=Wkonanie uszczelnienia pożarowego pionu elektrycznego <Uszczelnienia pożarowe>
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4591
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-01	AL-01	0101-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4594
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-06	AL-01	0101-06		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej ponad 64 linii dozorowych - za każdą linię dodatkowo <Ekspander>
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4597
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4600
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0207-01	AL-01	0207-01		1
mpn=_1211
na=Montaż bariery aktywnej podczerwieni wewnętrznej [Czujka PIR]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=26	26		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=4603
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0207-01	AL-01	0207-01		1
mpn=_1211
na=Montaż bariery aktywnej podczerwieni wewnętrznej [Czujka Dualna PIR+MW]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=4606
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4609
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-01	AL-01	0208-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4612
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart i klawiatura szyfrowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4615
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-05	AL-01	0114-05		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4618
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-04	AL-01	0114-04		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 9 HE
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4621
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-01	AL-01	0109-01		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4624
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4627
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania <YTDY 6x0,5mm>
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=1200	1200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1200	1	1200						

[POZYCJA]
id=4631
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania <YTKSY 5x2x0,5mm>
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=250	250		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=4635
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur <YTKSY 5x2x0,5mm>
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=120	120		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=4639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur <YTDY 6x0,5mm>
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=250	250		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=4643
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-02	AL-01	0604-02		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4645
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-05	AL-01	0603-05		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=1	1		1
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4648
pd=ORGBUD 1990, biuletyny do 9 1996	KNR	5-26 0517-03	5-26	0517-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 24 żyłowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=4	4		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4650
pd=ORGBUD 1990, biuletyny do 9 1996		 				1
mpn=1211
na=Uruchomienie sytemu SSWiN
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=161
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4651
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0401-02	5	0401-02		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5 kg
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=System iterkomowy
wa=0
kn=0	0	0
id=3452
nu=1.11

[POZYCJA]
id=3453
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart i klawiatura szyfrowa [Jednomodułowy panel z 1 przyciskiem i kamerą]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3456
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart i klawiatura szyfrowa [Wideomonitor dotykowy z ekramen 7"]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3472
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem [U/UTP 4x2x0,5 cat.5]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=3496
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-01	AL-01	0603-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=2	2		1
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3499
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11	4-03	1003-11		1
mpn=1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=1	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Szafka RBMS
wa=0
kn=0	0	0
id=3913
nu=1.12

[POZYCJA]
id=4719
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-03	5-08	0404-03		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach [Obudowa szafy RBMS]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3914
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-07	AL-01	0302-07		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 64 wejść kontrolowanych [Sterownik do 200DP; interfejs magistrali międzymodułowej, BACnet/IP]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4686
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-05	AL-01	0302-05		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 16 wejść kontrolowanych [Moduł 16 wejść cyfrowych DI]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=4691
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-05	AL-01	0302-05		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 16 wejść kontrolowanych [Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4694
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-05	AL-01	0302-05		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 16 wejść kontrolowanych [Moduł 8 wejść cyfrowych DI]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4697
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-05	AL-01	0302-05		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 16 wejść kontrolowanych [Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4700
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-09	AL-01	0302-09		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler magistrali systemowej (Bus-Controller) [Moduł z interfejsem do podłączenia urządzeń 3-cich, do 40 DP, ze zdalnym dostępem TCP/IP]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4705
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-05	AL-01	0112-05		1
mpn=1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W [Moduł zasilający 24V AC / 24V DC]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4713
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-09	AL-01	0302-09		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler magistrali systemowej (Bus-Controller) [Moduł podłączeniowy magistrali międzymodułowej]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4716
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-09	AL-01	0302-09		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler magistrali systemowej (Bus-Controller) [Konwerter M-Bus -> RS485]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4729
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-09	AL-01	0302-09		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler magistrali systemowej (Bus-Controller) [Sterownik do integracji opraw DALI  (BACnet/Ethernet)]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4732
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-09	AL-01	0302-09		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler magistrali systemowej (Bus-Controller) [Sterownik modułowy serii PXC3 72DP, BACnet/IP, PL-Link, DALI, interfejs magistrali międzymodułowej]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Automatyka pomieszczeniowa
wa=0
kn=0	0	0
id=3918
nu=1.13

[POZYCJA]
id=4723
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-09	AL-01	0302-09		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler magistrali systemowej (Bus-Controller) [Kompaktowy sterownik automatyki pomieszczeniowej, BACnet/IP, 230 V, płaska obudowa, 1 DI, 2 UI, 3 wyjścia przekaźnikowe, 3 AO]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=49	49		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49						

[POZYCJA]
id=4726
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-09	AL-01	0302-09		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler magistrali systemowej (Bus-Controller) [Konfigurowalny zadajnik pomieszczeniowy z wbudowanym czujnikiem temperatury, podświetlanym wyświetlaczem, komunikacja KNX, PL-link]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=29	29		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[POZYCJA]
id=4735
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
mpn=1211
na=Miejscowy układ do pomiaru temperatury [Pomieszczeniowy czujnik temperatury]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=50	50		1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=4753
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-05	AL-01	0201-05		1
mpn=1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa [Czujnik obecności/ruchu z pomiarem natężenia oświetlenia]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4758
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-06	AL-01	0201-06		1
mpn=1211
na=Montaż czujki ruchu- dodatek za montaż czujki z wbudowanym elementem adresowym
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja okablowania1310
wa=0
kn=0	0	0
id=4660
nu=1.14

[POZYCJA]
id=4673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania [HTKSH 1x2x0,8mm]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[POZYCJA]
id=4777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania [HTKSH 2x2x0,8mm]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[POZYCJA]
id=4769
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania [HTKSHekw 1x2x0,8mm]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[POZYCJA]
id=4773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania [HTKSHekw 2x2x0,8mm]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[ELEMENT 2]
na=Programowanie systemu BMS
wa=0
kn=0	0	0
id=4677
nu=1.15

[POZYCJA]
id=4678
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego [Licencja podstawowa]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4782
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego [Licencja dodatkowych 100PD]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4680
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-02	AL-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC [Prekonfigurowana stacja operatorska dla oprogramowania klienta BMS, Windows 10 Pro, 2 x HDMI, obudowa Tower+monitor 27"]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4682
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-09	AL-01	0604-09		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 2048 elementów liniowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Integracja systemów bezpieczeństwa
wa=0
kn=0	0	0
id=4655
nu=1.16

[POZYCJA]
id=4786
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Integracja systemów bezpieczeństwa - Licencja podstawowa]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4797
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Licencja na system zarządzania alarmami]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4800
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Licencja integrację systemu kontroli dostępu]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4803
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Licencja integracji systemu sygnalizacji pożaru]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4812
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Licencja integracji systemu sygnalizacji pożaru 100 dodatkowych punktów detekcyjnych ]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4806
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Licencja na połączenie jednego systemu BIS z jedną instalacją systemu BVMS]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4809
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Licencja na serwer OPC]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4827
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Licencja na połączenie z wieloma serwerami]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4815
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-05	AL-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB [Jednostka serwerowa BIS]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4791
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-02	AL-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC [Prekonfigurowana stacja operatorska dla oprogramowania klienta BMS, Windows 10 Pro, 2 x HDMI, obudowa Tower+monitor 27"]
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4837
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-08	AL-01	0604-08		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 1024 elementów liniowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4830
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0703-03	AL-01	0703-03		1
mpn=1211
na=Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu złożoności warunków pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=15	15		1
jm=wariant	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=4834
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0703-05	AL-01	0703-05		1
mpn=1211
na=Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu trudności algorytmu - dużej trudności
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=15	15		1
jm=wariant	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST/SORK/IT

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[SUMA KONTROLNA]
ADB5B43B620FAEB584B9A04F24D0DB84
