[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.31.0
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Budynki przy ul. Kilińskiego 25-27, 40-052 Katowice; Dz. ew. nr 37/1, 38/5, fragment działki 38/6, karta mapy 29, ; obręb Dz. Śródmieście Załęże
ni=SP ZOZ MSWiA w Katowicach; ul. Kilińskiego 25, 40-052 Katowice
nw=
nk=inż. Marlena Kotarska
sp=
mi=Bydgoszcz,
da=2 stycznia 2020r.
cpv=45300000-0,Roboty instalacyjne w budynkach

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=116.024

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=38.7043242

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=36.6

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=74.22

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=74.22

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=75.8545

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=67.244

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=49.851

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Robocizna (ATH 534)
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=5.1060429

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Robotnicy
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4598.6775

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=326.4576464

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=44.87

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=2

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Agregat (chiller) chłodzony powietrzem w wersji wyciszonej , 4 sprężarki spiralne, płaszczowo-rurowy wymiennik parownika, skraplacze aluminiowe mikrokanłowe, czynnik chłodniczy R410A. Wyposażony w wbudowany moduł hydrauliczny (2pompy (praca+rezerwa) oraz system zmiennego przepływu przez agregat. Komunikacja Bacnet.  Moc chłodnicza: 241,2 kW  ESSER: 4,52  Sprężarki typu scroll - 4 szt.  Czynnik: 5/10°C, glikol propylenowy 40%  DxSxW: 4225x2250x2170 mm (wysokość bez konstrukcji)  Masa:2290 kg  Zasilanie elektryczne: 78,6 kW, 3x400V  Moc do rozruchu:118,5kW  Moc akustyczna: 89 dB(A), ciśnienie akustyczne 57 dB(A)  Bufor wbudowany 700l, naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa fabryczne.
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Automatyczne odgazowanie próżniowe z uzupełnianiem  SxWxG: 678x1205x438 mm   Masa: 40 kg  Moc elektryczna:   Zasilanie elektryczne: 1,1 kW 230 V  Moduł Bacnet.
id=0000003	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Automatyczny zawór do uzupełniania ubytków wody w instalacji, z zintegrowanym zaworem BA
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Azot gazowy sprężony techniczny osuszany
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.4

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Batria klap przeciwpożarowych  prostokątnych 1700x400 (2 klapy 850x400) dostosowanych do odporności ścian  –  siłownik 24V DC
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji luzem
id=0000007	3
jm=dm3	066
ce=0
il=15.228549

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Beton zwykły B-20
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.008

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50mm
id=0000009	3
jm=kg	033
ce=0
il=113.04

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Centrala nawiewna CNI wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.) Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali. Wykonanie higieniczne. Dodatkowy panel na ścianie przy dedykowanym pomieszczeniu.
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Centrala nawiewno-wywiewna CNW1 wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.) obiegami glikolowymi (bez rur).  Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali.
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Centrala nawiewno-wywiewna CNW2 wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.), obiegami glikolowymi (bez rur). Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali.  Wykonanie higieniczne.
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Centrala nawiewno-wywiewna CNW3 wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.), obiegami glikolowymi (bez rur). Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali.  Wykonanie higieniczne.
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Centrala nawiewno-wywiewna CNW4 wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.), obiegami glikolowymi (bez rur). Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali.  Wykonanie higieniczne.
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Centrala wywiewna CWS wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.), obiegami glikolowymi (bez rur). Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali.
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Czerpnia ścienna 380x1000 + malowanie
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Czerpnia ścienna niestandardowa 1370x270  (dostosowana do istniejącego okna) + malowanie
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Czyściwo bawełniane
id=0000018	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Elektrody do stali węglowych i niskostopowych
id=0000019	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.63

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania biała
id=0000020	3
jm=dm3	066
ce=0
il=17.984664

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania, biała
id=0000021	3
jm=dm3	066
ce=0
il=6.700245

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Filc techniczny podkładowy grubości 16mm
id=0000022	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.69

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Filtr kasetowy do kanałów o przekroju kołowym. Filtr klasy M5. Kaseta wyposażona w króćce do pomiaru ciśnienia. Dopuszczalny spadek dla filtra brudneg0 200Pa. Masa 7,2kg. D315
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Filtr siatkowy do wody o średnicy 100mm
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Filtr siatkowy o średnicy 150mm do chłodziwa nie większym niż 1 mm
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Freon
id=0000026	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Glikol propylenowy 40%
id=0000027	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1700

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 25mm rurociągów o średnicy 15mm
id=0000028	3
jm=m	040
ce=0
il=11

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 25mm rurociągów o średnicy 20mm
id=0000029	3
jm=m	040
ce=0
il=253

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 25mm rurociągów o średnicy 25mm
id=0000030	3
jm=m	040
ce=0
il=143

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 32mm rurociągów o średnicy 100mm
id=0000031	3
jm=m	040
ce=0
il=34.5

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 32mm rurociągów o średnicy 150mm
id=0000032	3
jm=m	040
ce=0
il=213.9

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 32mm rurociągów o średnicy 32mm
id=0000033	3
jm=m	040
ce=0
il=110

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 32mm rurociągów o średnicy 40mm
id=0000034	3
jm=m	040
ce=0
il=110

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 32mm rurociągów o średnicy 50mm
id=0000035	3
jm=m	040
ce=0
il=154

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 32mm rurociągów o średnicy 65mm
id=0000036	3
jm=m	040
ce=0
il=18.7

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 40mm rurociągów o średnicy 100mm
id=0000037	3
jm=m	040
ce=0
il=16.5

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 40mm rurociągów o średnicy 150mm
id=0000038	3
jm=m	040
ce=0
il=102.3

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 40mm rurociągów o średnicy 65mm
id=0000039	3
jm=m	040
ce=0
il=18.7

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 40mm rurociągów o średnicy 80mm
id=0000040	3
jm=m	040
ce=0
il=57.5

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 6mm rurociągów o średnicy 80mm
id=0000041	3
jm=m	040
ce=0
il=27.5

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Izolacja przy przejściu przez dach – kauczuk syntetyczny 50mm
id=0000042	3
jm=m2	050
ce=0
il=50

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Izolacja: kauczuk syntetyczny 19 mm
id=0000043	3
jm=m2	050
ce=0
il=480

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D100
id=0000044	3
jm=m	040
ce=0
il=30

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D125
id=0000045	3
jm=m	040
ce=0
il=20

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D160
id=0000046	3
jm=m	040
ce=0
il=25

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D200
id=0000047	3
jm=m	040
ce=0
il=20

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D250
id=0000048	3
jm=m	040
ce=0
il=10

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D315
id=0000049	3
jm=m	040
ce=0
il=60

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Kanał zetowy garaż	2 kraty 300x150 mm(Feff min=0,03m2) + malowanie RAL, 2 kolana prostokątne 300x150 / kanał pionowy o dł. 2 m 300x150 mm
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Kanał zetowy podjazd karetek  2 kraty 500x250 mm(Feff min=0,08m2) + malowanie RAL, 2 kolana prostokątne 500x250 / kanał pionowy o dł. 2 m 500x250 mm
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Kanał zetowy wymiennikownia 2 kraty 300x200 mm(Feff min=0,04m2) + malowanie RAL, 2 kolana prostokątne 300x200 / kanał pionowy o dł. 2 m 300x200 mm
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Karta Ethernet T, interfejs-BACnet, serwer internetowy
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Kausze stalowe ocynkowane
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=125

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa okrągła dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC o średnicy 100mm
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa okrągła dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC o średnicy 160mm
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa okrągła dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC o średnicy 200mm
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa okrągła dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC o średnicy 250mm
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna  dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 400x300mm
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna  dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 800x700mm
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna  dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 900x500mm
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 250x150mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 400x200mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 400x250mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 500x300mm
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 600x250mm
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 600x300mm
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 600x400mm
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 700x400mm
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 800x300mm
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 800x400mm
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 800x600mm
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC,300x150mm
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC,300x200mm
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Klapa zwrotna 300x500mm
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Klapa zwrotna 400x500mm
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Klapa zwrotna 400x600mm
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Klapa zwrotna 400x700mm
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Klapa zwrotna 500x700mm
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Klapa zwrotna o średnicy 100mm
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Klapa zwrotna o średnicy 160mm
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Klej
id=0000082	3
jm=dm3	066
ce=0
il=26.067

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk. 2. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin.  Jednostka (dł. x szer. x wys.)  572 x 570 x 286 mm, Osłona (dł. x szer. x wys.): 680 x 680x  40 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  26 kg  Silnik EC
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk. 3. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin.  Jednostka (dł. x szer. x wys.)  572 x 570 x 286 mm, Osłona (dł. x szer. x wys.): 680 x 680x  40 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  26 kg. Silnik EC
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk. 6. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin. Jednostka (dł. x szer. x wys.) 818 x 818 x 326mm  Osłona (dł. x szer. x wys.): 900 x 900x 55 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  50 kg. Silnik EC.
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk.1. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin.  Jednostka (dł. x szer. x wys.)  572 x 570 x 286 mm, Osłona (dł. x szer. x wys.): 680 x 680x  40 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    1/2 "  Masa (z osłoną)  24 kg.   Silnik EC.
id=0000086	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk.5. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin. Jednostka (dł. x szer. x wys.) 818 x 818 x 326mm  Osłona (dł. x szer. x wys.): 900 x 900x 55 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  45 kg. Silnik EC.
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk.7. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin. Jednostka (dł. x szer. x wys.) 818 x 818 x 326mm  Osłona (dł. x szer. x wys.): 900 x 900x 55 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  50 kg. Silnik EC.
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie), 2-stronny wylot powietrza. Wanna kondensatu, cicha pompka skroplin, odpowietrzenie fabryczne. Silnik EC. Komunikacja BACnet.
id=0000089	3
jm=
ce=0
il=13

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Klimakonwektor kasetonowy  4-rurowy (chłodzenie i grzanie) wlk.5. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin. Jednostka (dł. x szer. x wys.) 818 x 818 x 326mm  Osłona (dł. x szer. x wys.): 900 x 900x 55 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  48 kg. Silnik EC.
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Klimakonwektor kasetonowy  4-rurowy (chłodzenie i grzanie) wlk.6. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin. Jednostka (dł. x szer. x wys.) 818 x 818 x 326mm  Osłona (dł. x szer. x wys.): 900 x 900x 55 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  53 kg. Silnik EC.
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Klimakonwektor ścienny, wlk.3, silnik EC. Sterowanie pilotem.  +pompka kondensatu
id=0000092	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Klimakonwektor ścienny, wlk.4, silnik EC. Sterowanie pilotem.  +pompka kondensatu
id=0000093	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Kliny stalowe
id=0000094	3
jm=kg	033
ce=0
il=5

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Klipsy montażowe
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0
il=4260

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Kolana krótkie z rur stalowych bez szwu czarne  80mm
id=0000096	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Kolana krótkie z rur stalowych bez szwu czarne 100mm
id=0000097	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.8

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Kolana krótkie z rur stalowych bez szwu czarne 150mm
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=0
il=29.76

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej 100mm
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej 150mm
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania 100mm
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania 150mm
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza pod jednostkę zewnętrzną typu split, elementy montazowe pod jednostkę wewnętrzną
id=0000103	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Konstrukcje stalowe
id=0000104	3
jm=kg	033
ce=0
il=20

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcze
id=0000105	3
jm=kg	033
ce=0
il=28.6

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm
id=0000106	3
jm=kg	033
ce=0
il=24.5

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Kratka prostokątna 125x225mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Kratka prostokątna 125x325mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą
id=0000108	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Kratka prostokątna 125x425mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą
id=0000109	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Kratka prostokątna 125x525mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą
id=0000110	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Kratka prostokątna 125x525mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą. Wykonanie higieniczne.
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Kratka prostokątna 75x225mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą
id=0000112	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Kratka wywiewna wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, wykonanie higieniczne (wyposażona w łapacze ligniny) 200x600
id=0000113	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Kratka wywiewna wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, wykonanie higieniczne (wyposażona w łapacze ligniny) 400x600
id=0000114	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Kratka wywiewna wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, wykonanie higieniczne (wyposażona w łapacze ligniny) 600x600
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Kratki pęczniejące w drzwiach 150x150mm – odporność zgodna z przegrodą(drzwiami)
id=0000116	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Kształtki miedziane  10mm
id=0000117	3
jm=szt	020
ce=0
il=68

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Kształtki miedziane  12mm
id=0000118	3
jm=szt	020
ce=0
il=34

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Kształtki miedziane  15mm
id=0000119	3
jm=szt	020
ce=0
il=35.5

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  315mm
id=0000120	3
jm=m2	050
ce=0
il=145

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400mm
id=0000121	3
jm=m2	050
ce=0
il=490

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Kurki manometrowe gwintowane
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Lina stalowa ocynkowana   5mm
id=0000123	3
jm=m	040
ce=0
il=57.78

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  15mm
id=0000124	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.16

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
id=0000125	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Łuki gładkie z rur stalowych bez szwu  80mm
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Łuki gładkie z rur stalowych bez szwu 100mm
id=0000127	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.2

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Łuki gładkie z rur stalowych bez szwu 150mm
id=0000128	3
jm=szt	020
ce=0
il=29.76

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Manometry ciśnieniowe
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Mata lamelowa gr. 30mm
id=0000130	3
jm=m2	050
ce=0
il=2079.2

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Mata lamelowa gr. 60mm
id=0000131	3
jm=m2	050
ce=0
il=226

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Mydło techniczne maziste szare 65%
id=0000132	3
jm=kg	033
ce=0
il=1

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze poj. 200 l do instalacji chłodu (glikol) z wymienną membraną,  Wymiary: Ř634 mm, h=972 mm.  Króciec:1 1/4 " + złącza  m=220kg
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze poj. 35 l do instalacji chłodu (woda) z wymienną membraną,
id=0000134	3
jm=
ce=0
il=1

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Nawiewnik do czterostronnego poziomego nawiewu wraz ze skrzynką rozprężną, króciec przyłączeniowy pionowy okrągły,  filtrem H13 535x535 x150x120   600x24 kr. 248 wys. 366
id=0000135	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Nawiewnik wirowy wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, płaszczyzna wirowa, filtrem H13   600x24 kr. 248 wys. 344
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Nawiewnik wirowy wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, płaszczyzna wirowa, filtrem H13  400x16 kr. 158 wys. 299
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Nawiewnik wirowy wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, płaszczyzna wirowa, filtrem H13  500x24 kr. 158 wys. 294
id=0000138	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=Nawiewnik wirowy wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, płaszczyzna wirowa, filtrem H13  600x24 kr. 248 wys. 344
id=0000139	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Nawiewnik wirowy wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, płaszczyzna wirowa, filtrem H13  625x48 kr. 248 wys. 349
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Nawiewnik z nieperforowaną płytą czołową. Może być stosowany do nawiewu i wywiewu powietrza fi100
id=0000141	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Nawiewnik z nieperforowaną płytą czołową. Może być stosowany do nawiewu i wywiewu powietrza fi125
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Nawilżacz elektryczny CNW3 max. wydajność 50 kg/h, parowy rezystancyjny w wykonaniu wewnętrznym o regulacji płynnej wraz z systemem dystybucji pary dla krótkiego dystansy nawilżania, przewodem parowym, przewodem kondensatu,,  automatyką producenta. Wyposażenie dodatkowe: zbiornik kamienia, filtr wody, czujniki kanałowe.
id=0000143	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Nawilżacz elektryczny CNW3 max. wydajność 60 kg/h, parowy rezystancyjny w wykonaniu wewnętrznym o regulacji płynnej wraz z systemem dystybucji pary dla krótkiego dystansy nawilżania, przewodem parowym, przewodem kondensatu,,  automatyką producenta. Wyposażenie dodatkowe: zbiornik kamienia, filtr wody, czujniki kanałowe.
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=Odpowietrznik automatyczny
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=50

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek  5mm
id=0000146	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.4

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek 15mm
id=0000147	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.66

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=Płyty pilśniowe porowate bitumowane 12,5mm
id=0000148	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.59

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=Płyty ze skalnej wełny mineralnej pokrytej jednostronnie tkaniną z włókna szklanego, z przeznaczeniem do izolacji termicznej oraz akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych (centrala podwieszana CNWI) grubość 50 mm, qw=0,95, klasa A
id=0000149	3
jm=m2	050
ce=0
il=50

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Podparcia poziome ruchome ślizgowe
id=0000150	3
jm=szt	020
ce=0
il=147.36

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych dla przewodów o obwodzie do 4400mm
id=0000151	3
jm=szt	020
ce=0
il=227.5

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, dla przewodów o średnicy do  315mm
id=0000152	3
jm=szt	020
ce=0
il=125

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 1200mm
id=0000153	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.1

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 1600mm
id=0000154	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.08

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 1800mm
id=0000155	3
jm=szt	020
ce=0
il=17.17

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 2000mm
id=0000156	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.01

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 2400mm
id=0000157	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.07

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 2600mm
id=0000158	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.06

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 3200mm
id=0000159	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.01

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 3600mm
id=0000160	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.01

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 4000mm
id=0000161	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 4500mm
id=0000162	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów o średnicy do 315mm
id=0000163	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Połączenie elastyczne dostosowane do glikolu (podłączenie agregatu) DN150
id=0000164	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Pompa obiegowa elektroniczna, bezdławicowa, z wyłącznikiem serwisowym   110kPa, przepływ 19,26m3/h
id=0000165	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Pompa obiegowa elektroniczna, bezdławicowa, z wyłącznikiem serwisowym   115kPa, przepływ 23,56m3/h
id=0000166	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Pompa ręczna do przepompowania glikolu
id=0000167	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=Przejścia ppoż. dla rur niepalnych do średnicy przewodu do DN150mm
id=0000168	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=Przejścia ppoż. dla rur niepalnych do średnicy przewodu do DN65 mm
id=0000169	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=Przejścia przez przegrodę zewnętrzną + uszczelnienie
id=0000170	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 100mm
id=0000171	3
jm=szt	020
ce=0
il=28

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 125mm
id=0000172	3
jm=szt	020
ce=0
il=28

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 160mm
id=0000173	3
jm=szt	020
ce=0
il=33

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 200mm
id=0000174	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 250mm
id=0000175	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 315mm
id=0000176	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 200x100mm
id=0000177	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 200x200mm
id=0000178	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 200x300mm
id=0000179	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 200x400mm
id=0000180	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 225x75mm
id=0000181	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 300x200mm
id=0000182	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 400x200mm
id=0000183	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 400x300mm
id=0000184	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 500x300mm
id=0000185	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 600x200mm
id=0000186	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 600x250mm
id=0000187	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 600x300mm
id=0000188	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 600x400mm
id=0000189	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 700x400mm
id=0000190	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  315mm
id=0000191	3
jm=m2	050
ce=0
il=375

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400mm
id=0000192	3
jm=m2	050
ce=0
il=1312.5

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=Regulator bezpośredniego działania z kapilarą o średnicy 100mm
id=0000193	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=Rewizje na przewodach wentylacyjnych okrągłych
id=0000194	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=Rewizje na przewodach wentylacyjnych prostokątnych
id=0000195	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=Rurki syfonowe
id=0000196	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=Rury miedziane 12,70mm (1/2") z izolacją
id=0000197	3
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=Rury miedziane 15,88mm (5/8") z izolacją
id=0000198	3
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=Rury miedziane 6,35mm (1/4") z izolacją
id=0000199	3
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=Rury miedziane 9,52mm (3/8") z izolacją
id=0000200	3
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy  20mm
id=0000201	3
jm=m	040
ce=0
il=239.2

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 100mm
id=0000202	3
jm=m	040
ce=0
il=11.61

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 150mm
id=0000203	3
jm=m	040
ce=0
il=50.034

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 15mm
id=0000204	3
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 495]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 25mm
id=0000205	3
jm=m	040
ce=0
il=133.9

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 32mm
id=0000206	3
jm=m	040
ce=0
il=103

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 40mm
id=0000207	3
jm=m	040
ce=0
il=103

[RMS ZEST 498]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 50mm
id=0000208	3
jm=m	040
ce=0
il=144.2

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 65mm
id=0000209	3
jm=m	040
ce=0
il=17.34

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 80mm
id=0000210	3
jm=m	040
ce=0
il=20.85

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane czarne  15mm
id=0000211	3
jm=m	040
ce=0
il=17.2

[RMS ZEST 545]
ty=M
na=Separator mikropęcherzyków, osadów  i zanieczyczeń
id=0000212	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=Skrzynka rozprężna 300x8 z bocznym okrągłym podejściem kanału 125. Pełna wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna  Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowym o zakresie regulacji do 250Pa.  Demontowalny moduł przepustnicy i elementu pomiarowego. Króciec przyłączeniowy mocowany półelastycznie w celu eliminacji drgań przenoszonych z systemu
id=0000213	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 550]
ty=M
na=Skrzynka rozprężna 400x16 z bocznym okrągłym podejściem kanału 160. Pełna wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna  Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowym o zakresie regulacji do 250Pa.  Demontowalny moduł przepustnicy i elementu pomiarowego.  Króciec przyłączeniowy mocowany półelastycznie w celu eliminacji drgań przenoszonych z syste
id=0000214	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 551]
ty=M
na=Skrzynka rozprężna 600x24 z bocznym okrągłym podejściem kanału 200. Pełna wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna  Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowym o zakresie regulacji do 250Pa.  Demontowalny moduł przepustnicy i elementu pomiarowego. Króciec przyłączeniowy mocowany półelastycznie w celu eliminacji drgań przenoszonych
id=0000215	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=Skrzynka rozprężna 600x24 z bocznym okrągłym podejściem kanału 315. Pełna wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna  Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowym o zakresie regulacji do 250Pa.  Demontowalny moduł przepustnicy i elementu pomiarowego. Króciec przyłączeniowy mocowany półelastycznie w celu eliminacji drgań przenoszonych z system
id=0000216	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=Skrzynka rozprężna niska do nawiewu/wywiewu powietrza. Wysokość max.150mm
id=0000217	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 554]
ty=M
na=Skrzynka rozprężna niska do nawiewu/wywiewu powietrza. Wysokość max.175mm
id=0000218	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=Spirytus
id=0000219	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.5

[RMS ZEST 560]
ty=M
na=Strop laminarny nawiewny z filtrami klasy H13 na całej powierzchni stropu, centralne przeprowadzenie dla kolumny lampy, Wymiary: 2400x3000x300
id=0000220	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 561]
ty=M
na=Sufitowy nawiewnik wirowy, z prostokątną płytą czołową .Podłączenie przez zintegorwaną skrzynkę rozprężna 600x24, wyposażona w przepustnicę, z bocznym króćcem przyłączeniowy. Wysokość montażu powyżej 4m. D315
id=0000221	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 562]
ty=M
na=Sufitowy nawiewnik wirowy, z prostokątną płytą czołową. Podłączenie przez skrzynkę rozprężna 300x8, wyposażona w przepustnicę, z bocznym króćcem przyłączeniowy. Wysokość montażu do 4m. D125
id=0000222	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 563]
ty=M
na=Sufitowy nawiewnik wirowy, z prostokątną płytą czołową. Podłączenie przez skrzynkę rozprężna 400x16, wyposażona w przepustnicę, z bocznym króćcem przyłączeniowy. Wysokość montażu do 4m, D160
id=0000223	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 564]
ty=M
na=Sufitowy nawiewnik wirowy, z prostokątną płytą czołową. Podłączenie przez skrzynkę rozprężna 600x24, wyposażona w przepustnicę, z bocznym króćcem przyłączeniowy. Wysokość montażu do 4m, D200
id=0000224	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 571]
ty=M
na=Syfony dla nawilżaczy parowych
id=0000225	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 577]
ty=M
na=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)
id=0000226	3
jm=kpl	090
ce=0
il=16483.2

[RMS ZEST 579]
ty=M
na=Ściągacz śrubowy ocynk z uchwytami widełkowymi z gwintem lewym i prawym M 16-A/0,63 z uchwytami widełkowymi
id=0000227	3
jm=szt	020
ce=0
il=21.84

[RMS ZEST 580]
ty=M
na=Ściągacz śrubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami widełkowymi stalowymi ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym
id=0000228	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.36

[RMS ZEST 582]
ty=M
na=Śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
id=0000229	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.64

[RMS ZEST 583]
ty=M
na=Śruby fundamentowe M12x200mm kpl
id=0000230	3
jm=kg	033
ce=0
il=10.44

[RMS ZEST 589]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne
id=0000231	3
jm=kg	033
ce=0
il=27.16

[RMS ZEST 585]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl
id=0000232	3
jm=kg	033
ce=0
il=341.099999999999

[RMS ZEST 586]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne M10x60mm kpl
id=0000233	3
jm=kg	033
ce=0
il=460.53

[RMS ZEST 587]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne M12-M16x80mm kpl
id=0000234	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.56

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne M12x80mm kpl
id=0000235	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.72

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=Taśma 3x50mm
id=0000236	3
jm=m	040
ce=0
il=152.672

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=Taśma aluminiowa samoprzylepna
id=0000237	3
jm=m	040
ce=0
il=3978

[RMS ZEST 594]
ty=M
na=Termometry
id=0000238	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 596]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony
id=0000239	3
jm=m3	060
ce=0
il=6

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=Tłumik okrągły higieniczny fi250 dł. 1000mm
id=0000240	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 598]
ty=M
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym   szer x wys x dł: 500x300x1000  Kulisy: 200x50  Wykonanie higieniczne.
id=0000241	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 599]
ty=M
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym  szer x wys x dł: 1300x900x3000  Kulisy: 200x60  Wykonanie higieniczne.
id=0000242	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 600]
ty=M
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1000x600x1500  Kulisy: 200x50  Wykonanie higieniczne.
id=0000243	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1000x600x1850  Kulisy: 200x50
id=0000244	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 601]
ty=M
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1000x600x1850  Kulisy: 200x50  Wykonanie higieniczne.
id=0000245	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 603]
ty=M
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1000x900x2500  Kulisy: 200x50
id=0000246	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 604]
ty=M
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1300x600x1500  Kulisy: 200x60  Wykonanie higieniczne.
id=0000247	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 605]
ty=M
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1300x600x1850  Kulisy: 200x60  Wykonanie higieniczne.
id=0000248	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 606]
ty=M
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1300x900x2500  Kulisy: 200x60  Wykonanie higieniczne.
id=0000249	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 607]
ty=M
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 500x300x2000  Kulisy: 200x50  Wykonanie higieniczne.
id=0000250	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 608]
ty=M
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym, szer x wys x dł: 800x600x1500  Kulisy: 200x67
id=0000251	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 618]
ty=M
na=Uchwyty do rur
id=0000252	3
jm=szt	020
ce=0
il=305.36

[RMS ZEST 632]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  10mm
id=0000253	3
jm=szt	020
ce=0
il=101

[RMS ZEST 633]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  12mm
id=0000254	3
jm=szt	020
ce=0
il=44.5

[RMS ZEST 634]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  15mm
id=0000255	3
jm=szt	020
ce=0
il=44.5

[RMS ZEST 637]
ty=M
na=Ultradźwiękowy licznik ciepła  Qnom=25,0m3/h DN65
id=0000256	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 643]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe
id=0000257	3
jm=szt	020
ce=0
il=38.12

[RMS ZEST 644]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  100mm
id=0000258	3
jm=szt	020
ce=0
il=83.2

[RMS ZEST 645]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  160mm
id=0000259	3
jm=szt	020
ce=0
il=58.24

[RMS ZEST 646]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  200mm
id=0000260	3
jm=szt	020
ce=0
il=173.71

[RMS ZEST 647]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  280mm
id=0000261	3
jm=szt	020
ce=0
il=88.4

[RMS ZEST 648]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  315mm
id=0000262	3
jm=szt	020
ce=0
il=570.23

[RMS ZEST 649]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  400mm
id=0000263	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.32

[RMS ZEST 650]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do  800mm
id=0000264	3
jm=szt	020
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 651]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1200mm
id=0000265	3
jm=szt	020
ce=0
il=43.48

[RMS ZEST 652]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1400mm
id=0000266	3
jm=szt	020
ce=0
il=27.04

[RMS ZEST 653]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1600mm
id=0000267	3
jm=szt	020
ce=0
il=16.48

[RMS ZEST 654]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1800mm
id=0000268	3
jm=szt	020
ce=0
il=35.02

[RMS ZEST 655]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 2000mm
id=0000269	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.3

[RMS ZEST 656]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 2400mm
id=0000270	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.74

[RMS ZEST 657]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 2520mm
id=0000271	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 658]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 2600mm
id=0000272	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.24

[RMS ZEST 660]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 3200mm
id=0000273	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 661]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 3260mm
id=0000274	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 662]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 3600mm
id=0000275	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 663]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 4000mm
id=0000276	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 664]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 4400mm
id=0000277	3
jm=szt	020
ce=0
il=560

[RMS ZEST 665]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 4500mm
id=0000278	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.16

[RMS ZEST 666]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 5200mm
id=0000279	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 667]
ty=M
na=Uszczelki gumowe kołowe do  300mm
id=0000280	3
jm=szt	020
ce=0
il=24.96

[RMS ZEST 668]
ty=M
na=Uszczelki gumowe o przekroju prostokątnym o obwodzie ponad 4500 do 7200mm
id=0000281	3
jm=szt	020
ce=0
il=24.48

[RMS ZEST 669]
ty=M
na=Wentylator dachowy z wyłącznikiem serwisowym, dedykowaną postawą tłumiącą, klapą zwrotną, cokolem - WD
id=0000282	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 670]
ty=M
na=Wentylator kanałowy z wyłącznikiem serwisowym, króćcami elastycznymi, praca cichobieżna, klapa zwrotna - WG
id=0000283	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 671]
ty=M
na=Wentylator kanałowy z wyłącznikiem serwisowym, króćcami elastycznymi, praca cichobieżna, klapa zwrotna - WK
id=0000284	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 673]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 100mm z siłownikiem –   sterowanie siłownika z agregatu 0-10V (regulacja płynna)
id=0000285	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 674]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 15mm – bez siłownika (by-pass)
id=0000286	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 676]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 15mm – siłownik 0-10V, komunikacja BACnet
id=0000287	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 677]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 15mm HF – siłownik 0-10V, komunikacja BACnet
id=0000288	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 678]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 15mm LF - siłownik 0-10V (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
id=0000289	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 680]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 20mm - bez siłownika (by-pass)
id=0000290	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 681]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 20mm - siłownik 0-10V (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
id=0000291	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 684]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 25mm - bez siłownika (by-pass)
id=0000292	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 687]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 25mm z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10V (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
id=0000293	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 688]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 40mm z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10V (regulacja płynna)
id=0000294	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 689]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 50mm z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10V (regulacja płynna)
id=0000295	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 690]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 65mm z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10V (regulacja płynna)
id=0000296	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 691]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 80mm - bez siłownika (by-pass)
id=0000297	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 701]
ty=M
na=Wymiennik płytowy 251kW, glikol prop. 40%, 5/10 st.C, woda 7/12 st.C
id=0000298	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 702]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa fi100 pionowa wraz z podstawą dachową oraz cokołem hmin=400mm
id=0000299	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 703]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa fi125 pionowa wraz z podstawą dachową oraz cokołem hmin=400mm
id=0000300	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 704]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa fi160 pionowa wraz z podstawą dachową oraz cokołem hmin=400mm
id=0000301	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 705]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa fi315 pionowa wraz z podstawą dachową oraz cokołem hmin=400mm
id=0000302	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 706]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa prostokątna 400x700mm pionowa wraz z podstawą dachową,cokolem + malowanie
id=0000303	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 707]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa prostokątna 500x900mm pionowa wraz z podstawą dachową,cokolem + malowanie
id=0000304	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 708]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa prostokątna 800x1300mm pionowa wraz z podstawą dachową,cokolem + malowanie
id=0000305	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 709]
ty=M
na=Wywietrzak dachowy grawitacyjny fi250 na podstawie dachowej i cokole o hmin=400 mm
id=0000306	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 710]
ty=M
na=Wywietrzak dachowy grawitacyjny na podstawie dachowej i cokole o hmin=400 mm, 200x300
id=0000307	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 711]
ty=M
na=Zasuwa odcinająca o średnicy nominalnej 100mm
id=0000308	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 712]
ty=M
na=Zasuwa odcinająca o średnicy nominalnej 150mm
id=0000309	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 723]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm
id=0000310	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.72

[RMS ZEST 750]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm
id=0000311	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.72

[RMS ZEST 761]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa ciś. otwarcia: 3 bar o średnicy 25mm
id=0000312	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa ciś. otwarcia: 5 bar o średnicy 25mm
id=0000313	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 770]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 15mm
id=0000314	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 771]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 20mm
id=0000315	3
jm=szt	020
ce=0
il=62

[RMS ZEST 772]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 25mm
id=0000316	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 773]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 32mm
id=0000317	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 774]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 50mm
id=0000318	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 775]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty kołnierzowy o średnicy 65mm
id=0000319	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 776]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty kołnierzowy o średnicy 80mm
id=0000320	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 781]
ty=M
na=Zawór ręczny równoważący o średnicy 100mm
id=0000321	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 783]
ty=M
na=Zawór spustowy o średnicy 15mm
id=0000322	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 785]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny nawiewny o średnicy 100mm
id=0000323	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 786]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny nawiewny o średnicy 125mm
id=0000324	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 789]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy 100mm
id=0000325	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 790]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy 125mm
id=0000326	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 791]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy 160mm
id=0000327	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 792]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy 200mm
id=0000328	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 794]
ty=M
na=Zawór zwrotny kołnierzowy o średnicy 100mm
id=0000329	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 799]
ty=M
na=Zbiornik uzupełniania glikolu 50 l wewnętrzny  - wykonanie własne  + konstrukcja systemowa do posadowienia
id=0000330	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 800]
ty=M
na=Zestaw typu split: jednostki ścienne + jednostki zewnętrzne, wraz z zestawem do pracy całorocznej (chłodzenie) oraz pracy naprzemiennej (redundantnej). Sterowniki przewodowe (uniwersalny). Bramka BACnet (4kpl)
id=0000331	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 806]
ty=M
na=Złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne 15mm
id=0000332	3
jm=szt	020
ce=0
il=50

[RMS ZEST 808]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1127811

[RMS ZEST 809]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.942

[RMS ZEST 810]
ty=S
na=Nożyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.471

[RMS ZEST 812]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  3,5t
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1127811

[RMS ZEST 813]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.942

[RMS ZEST 815]
ty=S
na=Samochód dostawczy
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=205.82

[RMS ZEST 814]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.1

[RMS ZEST 817]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5-10t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.02

[RMS ZEST 818]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=38.76

[RMS ZEST 820]
ty=S
na=Spawarka elektryczna
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=58.829

[RMS ZEST 819]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=50.7

[RMS ZEST 821]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=29.5255

[RMS ZEST 822]
ty=S
na=Żuraw samochodowy   4t
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.92

[RMS ZEST 823]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.32

[RMS ZEST 824]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 825]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALCJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji mechanicznej

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0322-02
na=Centrala nawiewno-wywiewna CNW1 wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.) obiegami glikolowymi (bez rur).  Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 6]
nz=12.61	0	12.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=12.61	0	12.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=12.6	0	12.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 668]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 667]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0322-02
na=Centrala nawiewno-wywiewna CNW2 wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.), obiegami glikolowymi (bez rur). Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali.  Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 6]
nz=12.61	0	12.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=12.61	0	12.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=12.6	0	12.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 668]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 667]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0322-02
na=Centrala nawiewno-wywiewna CNW3 wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.), obiegami glikolowymi (bez rur). Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali.  Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 6]
nz=12.61	0	12.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=12.61	0	12.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=12.6	0	12.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 668]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 667]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0322-02
na=Centrala nawiewno-wywiewna CNW4 wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.), obiegami glikolowymi (bez rur). Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali.  Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 6]
nz=12.61	0	12.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=12.61	0	12.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=12.6	0	12.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 668]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 667]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0322-01
na=Centrala wywiewna CWS wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.), obiegami glikolowymi (bez rur). Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 6]
nz=11.89	0	11.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=11.89	0	11.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=11.89	0	11.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 668]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 667]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0322-01
na=Centrala nawiewna CNI wraz z automatyką producenta, osprzętem (syfon itp.) Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym.  Panel sterowania w skrzynce na klucz z okablowaniem do automatyki centrali. Wykonanie higieniczne. Dodatkowy panel na ścianie przy dedykowanym pomieszczeniu.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 6]
nz=11.89	0	11.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=11.89	0	11.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=11.89	0	11.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 668]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 667]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-03
na=Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=500
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 465]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 359]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 648]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0101-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=1750
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 466]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 357]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 664]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2006	KNR	9-16 0208-06
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki zgrzewane, udział kształtek do 35%
jm=m2	50
ob=1840
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 320]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 577]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 818]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2006	KNR	9-16 0208-06
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 60mm mocowaną na szpilki zgrzewane, udział kształtek do 35%
jm=m2	50
ob=200
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 577]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 818]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Izolacja: kauczuk syntetyczny 19 mm
jm=m2	50
ob=480
nsn=STS4

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Izolacja przy przejściu przez dach – kauczuk syntetyczny 50mm
jm=m2	50
ob=50
nsn=STS4

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kanał zetowy podjazd karetek  2 kraty 500x250 mm(Feff min=0,08m2) + malowanie RAL, 2 kolana prostokątne 500x250 / kanał pionowy o dł. 2 m 500x250 mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kanał zetowy garaż 2 kraty 300x150 mm(Feff min=0,03m2) + malowanie RAL, 2 kolana prostokątne 300x150 / kanał pionowy o dł. 2 m 300x150 mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kanał zetowy wymiennikownia 2 kraty 300x200 mm(Feff min=0,04m2) + malowanie RAL, 2 kolana prostokątne 300x200 / kanał pionowy o dł. 2 m 300x200 mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Płyty ze skalnej wełny mineralnej pokrytej jednostronnie tkaniną z włókna szklanego, z przeznaczeniem do izolacji termicznej oraz akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych (centrala podwieszana CNWI) grubość 50 mm, qw=0,95, klasa A
jm=m2	50
ob=50
nsn=STS4

[RMS 350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0152-03
na=Wywietrzak dachowy grawitacyjny fi250 na podstawie dachowej i cokole o hmin=400 mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=3.81	0	3.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 709]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 648]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 580]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0152-03
na=Wywietrzak dachowy grawitacyjny na podstawie dachowej i cokole o hmin=400 mm, 200x300
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=3.81	0	3.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 710]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 648]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 580]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-05
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym, szer x wys x dł: 800x600x1500  Kulisy: 200x67
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 608]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 369]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 663]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-03
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 500x300x2000  Kulisy: 200x50  Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 607]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 655]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-03
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 500x300x1000  Kulisy: 200x50  Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 598]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 655]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-06
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym  szer x wys x dł: 1300x900x3000  Kulisy: 200x60  Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=10.03	0	10.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 599]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 665]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-06
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1300x900x2500  Kulisy: 200x60  Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=10.03	0	10.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 606]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 665]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-06
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1300x600x1850  Kulisy: 200x60  Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=10.03	0	10.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 665]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-06
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1300x600x1500  Kulisy: 200x60  Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=10.03	0	10.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 665]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-05
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1000x900x2500  Kulisy: 200x50
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 603]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 369]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 663]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-05
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1000x600x1850  Kulisy: 200x50  Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 601]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 369]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 663]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-05
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1000x600x1850  Kulisy: 200x50
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 369]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 663]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-05
na=Tłumik prostokątny o parametrach jak w opisie technicznym szer x wys x dł: 1000x600x1500  Kulisy: 200x50  Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 600]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 369]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 663]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-03
na=Tłumik okrągły higieniczny fi250 dł. 1000mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 597]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 372]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 648]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0328-01
na=Nawilżacz elektryczny CNW3 max. wydajność 50 kg/h, parowy rezystancyjny w wykonaniu wewnętrznym o regulacji płynnej wraz z systemem dystybucji pary dla krótkiego dystansy nawilżania, przewodem parowym, przewodem kondensatu,,  automatyką producenta. Wyposażenie dodatkowe: zbiornik kamienia, filtr wody, czujniki kanałowe.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=4.45	0	4.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 587]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0328-01
na=Nawilżacz elektryczny CNW3 max. wydajność 60 kg/h, parowy rezystancyjny w wykonaniu wewnętrznym o regulacji płynnej wraz z systemem dystybucji pary dla krótkiego dystansy nawilżania, przewodem parowym, przewodem kondensatu,,  automatyką producenta. Wyposażenie dodatkowe: zbiornik kamienia, filtr wody, czujniki kanałowe.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=4.45	0	4.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 587]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Syfony dla nawilżaczy parowych
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 571]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Sufitowy nawiewnik wirowy, z prostokątną płytą czołową. Podłączenie przez skrzynkę rozprężna 300x8, wyposażona w przepustnicę, z bocznym króćcem przyłączeniowy. Wysokość montażu do 4m. D125
jm=szt	20
ob=17
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Skrzynka rozprężna 300x8 z bocznym okrągłym podejściem kanału 125. Pełna wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna  Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowym o zakresie regulacji do 250Pa.  Demontowalny moduł przepustnicy i elementu pomiarowego. Króciec przyłączeniowy mocowany półelastycznie w celu eliminacji drgań przenoszonych z systemu
jm=szt	20
ob=17
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Sufitowy nawiewnik wirowy, z prostokątną płytą czołową. Podłączenie przez skrzynkę rozprężna 400x16, wyposażona w przepustnicę, z bocznym króćcem przyłączeniowy. Wysokość montażu do 4m, D160
jm=szt	20
ob=16
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 563]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Skrzynka rozprężna 400x16 z bocznym okrągłym podejściem kanału 160. Pełna wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna  Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowym o zakresie regulacji do 250Pa.  Demontowalny moduł przepustnicy i elementu pomiarowego.  Króciec przyłączeniowy mocowany półelastycznie w celu eliminacji drgań przenoszonych z systemu
jm=szt	20
ob=16
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 550]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Sufitowy nawiewnik wirowy, z prostokątną płytą czołową. Podłączenie przez skrzynkę rozprężna 600x24, wyposażona w przepustnicę, z bocznym króćcem przyłączeniowy. Wysokość montażu do 4m, D200
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 564]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Skrzynka rozprężna 600x24 z bocznym okrągłym podejściem kanału 200. Pełna wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna  Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowym o zakresie regulacji do 250Pa.  Demontowalny moduł przepustnicy i elementu pomiarowego. Króciec przyłączeniowy mocowany półelastycznie w celu eliminacji drgań przenoszonych z systemu
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 551]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-03
na=Sufitowy nawiewnik wirowy, z prostokątną płytą czołową .Podłączenie przez zintegorwaną skrzynkę rozprężna 600x24, wyposażona w przepustnicę, z bocznym króćcem przyłączeniowy. Wysokość montażu powyżej 4m. D315
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 649]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-03
na=Skrzynka rozprężna 600x24 z bocznym okrągłym podejściem kanału 315. Pełna wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna  Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowym o zakresie regulacji do 250Pa.  Demontowalny moduł przepustnicy i elementu pomiarowego. Króciec przyłączeniowy mocowany półelastycznie w celu eliminacji drgań przenoszonych z systemu.
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 552]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 649]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Nawiewnik do czterostronnego poziomego nawiewu wraz ze skrzynką rozprężną, króciec przyłączeniowy pionowy okrągły,  filtrem H13 535x535 x150x120   600x24 kr. 248 wys. 366
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Nawiewnik wirowy wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, płaszczyzna wirowa, filtrem H13   600x24 kr. 248 wys. 344
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Nawiewnik wirowy wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, płaszczyzna wirowa, filtrem H13  500x24 kr. 158 wys. 294
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Nawiewnik wirowy wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, płaszczyzna wirowa, filtrem H13  400x16 kr. 158 wys. 299
jm=szt	20
ob=5
nsn=STS4

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	3+2	

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Nawiewnik wirowy wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, płaszczyzna wirowa, filtrem H13  600x24 kr. 248 wys. 344
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Nawiewnik wirowy wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, płaszczyzna wirowa, filtrem H13  625x48 kr. 248 wys. 349
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Nawiewnik z nieperforowaną płytą czołową. Może być stosowany do nawiewu i wywiewu powietrza fi100
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Nawiewnik z nieperforowaną płytą czołową. Może być stosowany do nawiewu i wywiewu powietrza fi125
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Skrzynka rozprężna niska do nawiewu/wywiewu powietrza. Wysokość max.150mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 553]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Skrzynka rozprężna niska do nawiewu/wywiewu powietrza. Wysokość max.175mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=11
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawór wentylacyjny nawiewny o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=22
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawór wentylacyjny nawiewny o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 790]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=8
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 791]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 792]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=28
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 644]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=28
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 646]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=33
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 646]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=14
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 646]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 250mm
jm=szt	20
ob=12
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 648]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03
na=Przepustnica okrągła soczewkowa o średnicy 315mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 648]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 200x100mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 654]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 200x200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 654]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 200x300mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 654]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 200x400mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 654]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 225x75mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 440]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 654]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 300x200mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 654]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 400x200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 654]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 400x300mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 654]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 500x300mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 450]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 654]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 600x200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 452]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 654]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 600x250mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 453]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 654]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 600x300mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 454]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 656]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 600x400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 656]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne 700x400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 656]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-05
na=Kratka wywiewna wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, wykonanie higieniczne (wyposażona w łapacze ligniny) 600x600
jm=szt	20
ob=8
nsn=STS4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4+4	

[RMS 16]
nz=1.89	0	1.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 656]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03
na=Kratka prostokątna 125x525mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą. Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=8
nsn=STS4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2+6	

[RMS 16]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 652]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-04
na=Kratka wywiewna wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, wykonanie higieniczne (wyposażona w łapacze ligniny) 200x600
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 655]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-04
na=Kratka wywiewna wraz ze skrzynką rozprężną, wylot boczny okrągły, wykonanie higieniczne (wyposażona w łapacze ligniny) 400x600
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 655]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Strop laminarny nawiewny z filtrami klasy H13 na całej powierzchni stropu, centralne przeprowadzenie dla kolumny lampy, Wymiary: 2400x3000x300
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 560]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratka prostokątna 125x225mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 650]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-02
na=Kratka prostokątna 125x325mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą
jm=szt	20
ob=18
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 651]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-02
na=Kratka prostokątna 125x425mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 651]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03
na=Kratka prostokątna 125x525mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą
jm=szt	20
ob=12
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 652]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratka prostokątna 75x225mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą
jm=szt	20
ob=26
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 650]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03
na=Kratka prostokątna 125x525mm aluminiowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi do regulacji strumienia powietrza, z przepustnicą. Wykonanie higieniczne.
jm=szt	20
ob=6
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 652]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratki pęczniejące w drzwiach 150x150mm – odporność zgodna z przegrodą(drzwiami)
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 650]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Klapa przeciwpożarowa okrągła dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=9
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 644]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02
na=Klapa przeciwpożarowa okrągła dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 646]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02
na=Klapa przeciwpożarowa okrągła dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 646]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03
na=Klapa przeciwpożarowa okrągła dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC o średnicy 250mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 648]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 250x150mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 360]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 651]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC,300x150mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 360]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 651]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC,300x200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 360]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 651]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 400x200mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 360]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 651]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 400x250mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 360]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 651]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna  dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 400x300mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 653]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 500x300mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 653]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 600x250mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 653]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 600x300mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 653]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 600x400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 653]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-05
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 700x400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 656]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-06
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 800x300mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 658]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-06
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 800x400mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 658]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-06
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 800x600mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 658]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-06
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna  dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 800x700mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 658]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-07
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna  dostosowana do odporności ścian –  siłownik 24V DC, 900x500mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 367]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 660]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-08
na=Batria klap przeciwpożarowych  prostokątnych 1700x400 (2 klapy 850x400) dostosowanych do odporności ścian  –  siłownik 24V DC
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 368]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 662]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=2.83	0	2.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Klapa zwrotna o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 644]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02
na=Klapa zwrotna o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 646]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03
na=Klapa zwrotna 300x500mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 653]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03
na=Klapa zwrotna 400x500mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 653]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-04
na=Klapa zwrotna 400x600mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 655]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-05
na=Klapa zwrotna 400x700mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 656]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-05
na=Klapa zwrotna 500x700mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 656]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Rewizje na przewodach wentylacyjnych okrągłych
jm=szt	20
ob=10
nsn=STS4

[RMS 471]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Rewizje na przewodach wentylacyjnych prostokątnych
jm=szt	20
ob=13
nsn=STS4

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Filtr kasetowy do kanałów o przekroju kołowym. Filtr klasy M5. Kaseta wyposażona w króćce do pomiaru ciśnienia. Dopuszczalny spadek dla filtra brudneg0 200Pa. Masa 7,2kg. D315
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D100
jm=m	40
ob=30
nsn=STS4

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	5*6	

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D125
jm=m	40
ob=20
nsn=STS4

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	5*4	

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D160
jm=m	40
ob=25
nsn=STS4

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	5*5	

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D200
jm=m	40
ob=20
nsn=STS4

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	5*4	

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D250
jm=m	40
ob=10
nsn=STS4

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5*2	

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kanał elastyczny typu flex, zaizolowany D315
jm=m	40
ob=60
nsn=STS4

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	10*6	

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0201-01
na=Wentylator kanałowy z wyłącznikiem serwisowym, króćcami elastycznymi, praca cichobieżna, klapa zwrotna - WG
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=6.18	0	6.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 670]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 583]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0201-01
na=Wentylator kanałowy z wyłącznikiem serwisowym, króćcami elastycznymi, praca cichobieżna, klapa zwrotna - WK
jm=szt	20
ob=6
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=6.18	0	6.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 671]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 583]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-02
na=Wentylator dachowy z wyłącznikiem serwisowym, dedykowaną postawą tłumiącą, klapą zwrotną, cokolem - WD
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=5.47	0	5.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 669]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0145-01
na=Wyrzutnia dachowa fi100 pionowa wraz z podstawą dachową oraz cokołem hmin=400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 702]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 646]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 579]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0145-01
na=Wyrzutnia dachowa fi125 pionowa wraz z podstawą dachową oraz cokołem hmin=400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 703]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 646]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 579]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0145-01
na=Wyrzutnia dachowa fi160 pionowa wraz z podstawą dachową oraz cokołem hmin=400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 704]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 646]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 579]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0145-03
na=Wyrzutnia dachowa fi315 pionowa wraz z podstawą dachową oraz cokołem hmin=400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=3.01	0	3.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 705]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 648]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 579]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-03
na=Wyrzutnia dachowa prostokątna 400x700mm pionowa wraz z podstawą dachową,cokolem + malowanie
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=4.55	0	4.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 706]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 657]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 579]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-04
na=Wyrzutnia dachowa prostokątna 500x900mm pionowa wraz z podstawą dachową,cokolem + malowanie
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=6.62	0	6.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 707]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 661]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 579]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-06
na=Wyrzutnia dachowa prostokątna 800x1300mm pionowa wraz z podstawą dachową,cokolem + malowanie
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=12.84	0	12.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 708]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 666]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 579]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-05
na=Czerpnia ścienna 380x1000 + malowanie
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=4.63	0	4.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-05
na=Czerpnia ścienna niestandardowa 1370x270  (dostosowana do istniejącego okna) + malowanie
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS4

[RMS 16]
nz=4.63	0	4.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie przebić w ścianach istniejących i projektowanych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Demontaż i utylizacja istniejących elementów wentylacyjnych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Badanie skuteczności wentylacji
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Badanie integralności filtrów HEPA
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Badanie szczelności kanałów wentylacyjnych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS4
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja chłodu

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0153-03
na=Agregat (chiller) chłodzony powietrzem w wersji wyciszonej , 4 sprężarki spiralne, płaszczowo-rurowy wymiennik parownika, skraplacze aluminiowe mikrokanłowe, czynnik chłodniczy R410A. Wyposażony w wbudowany moduł hydrauliczny (2pompy (praca+rezerwa) oraz system zmiennego przepływu przez agregat. Komunikacja Bacnet.  Moc chłodnicza: 241,2 kW  ESSER: 4,52  Sprężarki typu scroll - 4 szt.  Czynnik: 5/10°C, glikol propylenowy 40%  DxSxW: 4225x2250x2170 mm (wysokość bez konstrukcji)  Masa:2290 kg  Zasilanie elektryczne: 78,6 kW, 3x400V  Moc do rozruchu:118,5kW  Moc akustyczna: 89 dB(A), ciśnienie akustyczne 57 dB(A) Wibroizolatory pod chiller, Bufor wbudowany 700l, naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa fabryczne. Obudowa akustyczna o tłumieniu 15dB(A) (od producenta agregatu), Parametry akustyczne po tłumieniu: Moc akustyczna 74 dB(A), ciśnienie akustyczne w odległości 10m od urządzenia na poziomie 42 dB(A)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 7]
nz=13.7	0	13.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=8.6	0	8.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 582]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-01
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 15mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=10
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 494]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-01
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 20mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=230
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 491]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-02
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 25mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=130
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.633	0	0.633
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 495]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-02
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu  o średnicy nominalnej 32mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=100
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.633	0	0.633
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 496]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-03
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 40mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=100
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.665	0	0.665
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 497]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-04
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 50mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=140
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 498]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-05
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 65mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=17
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.761	0	0.761
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 499]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-06
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 80mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=25
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.908	0	0.908
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 500]
nz=0.834	0	0.834
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.368	0	0.368
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-07
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 100mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=15
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.954	0	0.954
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 492]
nz=0.774	0	0.774
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-09
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 150mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=93
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 493]
nz=0.538	0	0.538
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.423	0	0.423
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1998	KNR-W	2-16 0601-02
na=Płaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej na rurociągach o średnicy 150mm
jm=m2	50
ob=23.55
nsn=STS5

[PRZEDMIAR]
wo=23.55	1	3.14*0.150*50	

[RMS 16]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 809]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 813]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 810]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0101-04
na=Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości
jm=m2	50
ob=69.708
nsn=STS5

[PRZEDMIAR]
wo=69.708	1	3.14*0.015*10+3.14*0.02*230+3.14*0.025*130+3.14*0.032*100+3.14*0.04*100+3.14*0.05*140	

[RMS 15]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0101-05
na=Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości
jm=m2	50
ob=58.263
nsn=STS5

[PRZEDMIAR]
wo=58.263	1	3.14*0.065*17+3.14*0.08*25+3.14*0.1*15+3.14*0.15*93	

[RMS 15]
nz=0.5872	0	0.5872
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04
na=Odtłuszczanie rurociągów
jm=m2	50
ob=127.971
nsn=STS5

[PRZEDMIAR]
wo=127.971	1	69.708+58.263	

[RMS 13]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0208-04
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57mm
jm=m2	50
ob=69.708
nsn=STS5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 2]
nz=0.2212	0	0.2212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.129	0	0.129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=8.9	0	8.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 808]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 812]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0208-05
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm
jm=m2	50
ob=58.263
nsn=STS5

[RMS 2]
nz=0.135	0	0.135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=8.9	0	8.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 808]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 812]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 25mm rurociągów o średnicy 15mm
jm=m	40
ob=10
nsn=STS5

[RMS 1]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 25mm rurociągów o średnicy 20mm
jm=m	40
ob=230
nsn=STS5

[RMS 1]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 25mm rurociągów o średnicy 25mm
jm=m	40
ob=130
nsn=STS5

[RMS 1]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 32mm rurociągów o średnicy 32mm
jm=m	40
ob=100
nsn=STS5

[RMS 1]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 32mm rurociągów o średnicy 40mm
jm=m	40
ob=100
nsn=STS5

[RMS 1]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 32mm rurociągów o średnicy 50mm
jm=m	40
ob=140
nsn=STS5

[RMS 1]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-31
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 40+32mm rurociągów o średnicy 65mm
jm=m	40
ob=17
nsn=STS5

[RMS 1]
nz=0.2914	0	0.2914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2913	0	0.2913
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0636	0	0.0636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.3166	0	0.3166
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-31
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 6+2x40mm rurociągów o średnicy 80mm
jm=m	40
ob=25
nsn=STS5

[RMS 1]
nz=0.2914	0	0.2914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2913	0	0.2913
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0636	0	0.0636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.3166	0	0.3166
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-31
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 40+2x32mm rurociągów o średnicy 100mm
jm=m	40
ob=15
nsn=STS5

[RMS 1]
nz=0.2914	0	0.2914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2913	0	0.2913
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0636	0	0.0636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.3166	0	0.3166
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-31
na=Izolacja otuliną kauczukową grubości 40+2x32mm rurociągów o średnicy 150mm
jm=m	40
ob=93
nsn=STS5

[RMS 1]
nz=0.2914	0	0.2914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2913	0	0.2913
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0636	0	0.0636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.3166	0	0.3166
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02
na=Płukanie instalacji
jm=m	40
ob=860
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02
na=Próba szczelności instalacji chłodu z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=860
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.0955	0	0.0955
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 502]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 723]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 750]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Konstrukcja systemowa wsporcza pod rurociągi prowadzone na terenie
jm=kpl	90
ob=5
nsn=STS5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 15mm
jm=szt	20
ob=7
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 20mm
jm=szt	20
ob=62
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 771]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 25mm
jm=szt	20
ob=14
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 772]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 32mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 774]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0409-04
na=Zawór odcinający prosty kołnierzowy o średnicy 65mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 3]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 775]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 589]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0409-05
na=Zawór odcinający prosty kołnierzowy o średnicy 80mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 3]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 589]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0411-03
na=Zasuwa odcinająca o średnicy nominalnej 100mm
jm=szt	20
ob=8
nsn=STS5

[RMS 3]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 589]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0411-05
na=Zasuwa odcinająca o średnicy nominalnej 150mm
jm=szt	20
ob=7
nsn=STS5

[RMS 3]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 712]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 589]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=2.95	0	2.95
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0409-05
na=Zawór zwrotny kołnierzowy o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 3]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 794]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 589]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-08
na=Filtr siatkowy o średnicy 150mm do chłodziwa nie większym niż 1 mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=5.37	0	5.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-06
na=Filtr siatkowy do wody o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0141-01
na=Ultradźwiękowy licznik ciepła  Qnom=25,0m3/h DN65
jm=kpl	90
ob=2
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=4.26	0	4.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 637]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 15mm - bez siłownika (by-pass)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 674]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 20mm - bez siłownika (by-pass)
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 680]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 25mm - bez siłownika (by-pass)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 684]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0409-04
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 80mm - bez siłownika (by-pass)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 3]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 691]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 15mm LF - siłownik 0-10V (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 678]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 15mm – siłownik 0-10V, komunikacja BACnet
jm=szt	20
ob=16
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 676]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 15mm HF – siłownik 0-10V, komunikacja BACnet
jm=szt	20
ob=17
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 677]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 20mm - siłownik 0-10V (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
jm=szt	20
ob=6
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 681]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 25mm z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10V (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 687]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 40mm z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10V (regulacja płynna)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 688]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0409-03
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 50mm z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10V (regulacja płynna)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 3]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 689]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0409-04
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 65mm z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10V (regulacja płynna)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 3]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 690]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0409-05
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 100mm z siłownikiem –   sterowanie siłownika z agregatu 0-10V (regulacja płynna)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 3]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 673]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0409-05
na=Zawór ręczny równoważący o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 3]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 781]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0409-05
na=Regulator bezpośredniego działania z kapilarą o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 3]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Glikol propylenowy 40%
jm=dm3	66
ob=1700
nsn=STS5

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-02
na=Montaż manometrów
jm=szt	20
ob=16
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01
na=Montaż termometrów
jm=szt	20
ob=14
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 594]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07
na=Odpowietrznik automatyczny
jm=szt	20
ob=50
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 806]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawór spustowy o średnicy 15mm
jm=szt	20
ob=10
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 783]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-05
na=Pompa obiegowa elektroniczna, bezdławicowa, z wyłącznikiem serwisowym   115kPa, przepływ 23,56m3/h
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-05
na=Pompa obiegowa elektroniczna, bezdławicowa, z wyłącznikiem serwisowym   110kPa, przepływ 19,26m3/h
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Połączenie elastyczne dostosowane do glikolu (podłączenie agregatu) DN150
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 375]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawór bezpieczeństwa ciś. otwarcia: 5 bar o średnicy 25mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 762]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawór bezpieczeństwa ciś. otwarcia: 3 bar o średnicy 25mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zbiornik uzupełniania glikolu 50 l wewnętrzny  - wykonanie własne  + konstrukcja systemowa do posadowienia
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 799]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-01
na=Pompa ręczna do przepompowania glikolu
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Automatyczne odgazowanie próżniowe z uzupełnianiem  SxWxG: 678x1205x438 mm   Masa: 40 kg  Moc elektryczna:   Zasilanie elektryczne: 1,1 kW 230 V  Moduł Bacnet.
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS5

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-02
na=Naczynie wzbiorcze poj. 200 l do instalacji chłodu (glikol) z wymienną membraną,  Wymiary: Ř634 mm, h=972 mm.  Króciec:1 1/4 " + złącza  m=220kg
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=4.25	0	4.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=20.3	0	20.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0505-02
na=Wymiennik płytowy 251kW, glikol prop. 40%, 5/10 st.C, woda 7/12 st.C + konstrukcja wsporcza
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=14.8	0	14.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 701]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Automatyczny zawór do uzupełniania ubytków wody w instalacji, z zintegrowanym zaworem BA
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-01
na=Naczynie wzbiorcze poj. 35 l do instalacji chłodu (woda) z wymienną membraną,  Wymiary: Ř435mm, h=469 mm.  Króciec: 3/4"  + złącza
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=8.3	0	8.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przejścia ppoż. dla rur niepalnych do średnicy przewodu do DN150mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=STS5

[RMS 421]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przejścia ppoż. dla rur niepalnych do średnicy przewodu do DN65 mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=STS5

[RMS 422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przebicia w ścianach (murowane i gk)
jm=szt	20
ob=45
nsn=STS5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Przejścia przez przegrodę zewnętrzną + uszczelnienie
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS5

[RMS 423]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-01
na=Separator mikropęcherzyków, osadów  i zanieczyczeń
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie), 2-stronny wylot powietrza. Wanna kondensatu, cicha pompka skroplin, odpowietrzenie fabryczne. Silnik EC. Komunikacja BACnet.   Dł. x szer. x wys.: 1250 x  625 x 160 mm    Przyłącze wymiennika  1/2 "  Przyłącze kondensatu  6 mm(ID)   Masa:42 kg  4szt – wykonanie higieniczne atest PZH
jm=szt	20
ob=13
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk.1. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin.  Jednostka (dł. x szer. x wys.)  572 x 570 x 286 mm, Osłona (dł. x szer. x wys.): 680 x 680x  40 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    1/2 "  Masa (z osłoną)  24 kg.   Silnik EC. Komunikacja BACnet.
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk. 2. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin.  Jednostka (dł. x szer. x wys.)  572 x 570 x 286 mm, Osłona (dł. x szer. x wys.): 680 x 680x  40 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  26 kg  Silnik EC. Regulacja 0-10V
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk. 3. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin.  Jednostka (dł. x szer. x wys.)  572 x 570 x 286 mm, Osłona (dł. x szer. x wys.): 680 x 680x  40 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  26 kg. Silnik EC. Regulacja 0-10V  Przyłącze wymiennika ciepła  (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  26 kg
jm=szt	20
ob=5
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk.5. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin. Jednostka (dł. x szer. x wys.) 818 x 818 x 326mm  Osłona (dł. x szer. x wys.): 900 x 900x 55 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  45 kg. Silnik EC. Regulacja 0-10V  Wykonanie higieniczne - atest PZH.
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk. 6. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin. Jednostka (dł. x szer. x wys.) 818 x 818 x 326mm  Osłona (dł. x szer. x wys.): 900 x 900x 55 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  50 kg. Silnik EC. Regulacja 0-10V  Wykonanie higieniczne - atest PZH
jm=szt	20
ob=6
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Klimakonwektor kasetonowy  2-rurowy (chłodzenie) wlk.7. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin. Jednostka (dł. x szer. x wys.) 818 x 818 x 326mm  Osłona (dł. x szer. x wys.): 900 x 900x 55 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  50 kg. Silnik EC. Regulacja 0-10V  Wykonanie higieniczne - atest PZH.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Klimakonwektor kasetonowy  4-rurowy (chłodzenie i grzanie) wlk.6. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin. Jednostka (dł. x szer. x wys.) 818 x 818 x 326mm  Osłona (dł. x szer. x wys.): 900 x 900x 55 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  53 kg. Silnik EC. Regulacja 0-10V  Wykonanie higieniczne - atest PZH
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Klimakonwektor kasetonowy  4-rurowy (chłodzenie i grzanie) wlk.5. Zawory do odpowietrzania i opróżniania po  zewnętrznej stronie urządzenia, wbudowana pompka skroplin. Jednostka (dł. x szer. x wys.) 818 x 818 x 326mm  Osłona (dł. x szer. x wys.): 900 x 900x 55 mm  Przyłącze wymiennika ciepła (gwint wew.)    3/4 "  Masa (z osłoną)  48 kg. Silnik EC. Regulacja 0-10V  Wykonanie higieniczne - atest PZH.
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Klimakonwektor ścienny, wlk.3, silnik EC. Sterowanie pilotem.  +pompka kondensatu
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Klimakonwektor ścienny, wlk.4, silnik EC. Sterowanie pilotem.  +pompka kondensatu
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 815]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Karta Ethernet T, interfejs-BACnet, serwer internetowy
jm=szt	20
ob=37
nsn=STS5

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zestaw typu split: jednostki ścienne + jednostki zewnętrzne, wraz z zestawem do pracy całorocznej (chłodzenie) oraz pracy naprzemiennej (redundantnej). Sterowniki przewodowe (uniwersalny). Bramka BACnet (4kpl)
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS5

[RMS 800]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Konstrukcja wsporcza pod jednostkę zewnętrzną typu split, elementy montazowe pod jednostkę wewnętrzną
jm=kpl	90
ob=4
nsn=STS5

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-01
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35mm (1/4") zaizolowane otulinami
jm=m	40
ob=50
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.533	0	0.533
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 488]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 632]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-01
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 9,52mm (3/8") zaizolowane otulinami
jm=m	40
ob=50
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.533	0	0.533
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 489]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 632]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-02
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12,70mm (1/2") zaizolowane otulinami
jm=m	40
ob=50
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.564	0	0.564
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 486]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 633]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15,88mm (5/8") zaizolowane otulinami
jm=m	40
ob=50
nsn=STS5

[RMS 16]
nz=0.626	0	0.626
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 487]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 634]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0513-09
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 20tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 7]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0514-09
na=Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 20tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 7]
nz=15.7	0	15.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=15.7	0	15.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=15.7	0	15.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 596]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0515-09
na=Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 20tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 7]
nz=9.2	0	9.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=9.2	0	9.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=9.2	0	9.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 555]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Uzupełnienie czynnika chłodniczego
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS5

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0516-09
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 20tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 7]
nz=19.5	0	19.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=19.5	0	19.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=19.5	0	19.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 555]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

