[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.31.0
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Budynki przy ul. Kilińskiego 25-27, 40-052 Katowice; Dz. ew. nr 37/1, 38/5, fragment działki 38/6, karta mapy 29, ; obręb Dz. Śródmieście Załęże
ni=SP ZOZ MSWiA w Katowicach; ul. Kilińskiego 25, 40-052 Katowice
nw=
nk=inż. Marlena Kotarska
sp=
mi=Bydgoszcz,
da=2 stycznia 2020r.
cpv=45300000-0,Roboty instalacyjne w budynkach

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=101.0265

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=59.16

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=65.46

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=14.61

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=15.33

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.69

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=14.22

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=14.66

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.46

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Robocizna
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=542.909

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Robotnicy
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1553.6662

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=133.763

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=2-stanowiskowe koryto (umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa)
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=3-stanowiskowe koryto (umywalka chirurgiczna trzystanowiskowa)
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Bateria mechaniczna do umywalki z ruchomą wylewką z sitkiem higienicznym.   Głowica ceramiczna O40.   Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.   Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.   Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.   Uchwyt ażurowy.   Wężyki PEX W3/8".   Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Bateria mechaniczna do umywalki z ruchomą wylewką z sitkiem higienicznym..  Głowica ceramiczna O40. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.   Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.   Uchwyt higiena. Wężyki PEX W3/8".   Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Bateria mechaniczna do umywalki z sitkiem higienicznym.   Głowica ceramiczna O40.   Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.   Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).   Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.   Uchwyt Higiena.   Bez ciągadła i korka.   Dostarczana z wężykami PEX W3/8".
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej z ruchomą wylewką z sitkiem higienicznym.   Głowica ceramiczna O40.   Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.   Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.   Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.   Uchwyt Higiena.   Wężyki PEX W3/8".   Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Brodzik pod natrysk niskoprogowy
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Czasowa bateria stojąca do umywalki, uruchamiana  przyciskiem-pokrętłem:   Delikatne uruchamianie.   Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.   Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund, regulacja od 3 do 10 sekund.   Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.   Wandaloodporne sitko a
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniu wciskowym
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Elektroniczny zawór podtynkowy do umywalki:   Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.   Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.   Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.   Antyosadowe sitko wypływowe.   Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).   Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.   Filtr i elektrozawór Z3/8".   Korpus z chromowanego mosiądzu.   Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej.   Antyblokada wypływu.
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Hydrant wewnętrzny H-25 szafkowy natynkowy z zaworem i wężem półsztywnym o długości 30 m
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Hydrant wewnętrzny H-25 szafkowy podtynkowy z zaworem i wężem półsztywnym o długości 30 m
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.25 mm
id=0000015	3
jm=m	040
ce=0
il=363

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 15mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
id=0000016	3
jm=m	040
ce=0
il=264

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 16mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
id=0000017	3
jm=m	040
ce=0
il=297

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.25 mm
id=0000018	3
jm=m	040
ce=0
il=110

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 20mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
id=0000019	3
jm=m	040
ce=0
il=77

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm
id=0000020	3
jm=m	040
ce=0
il=88

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
id=0000021	3
jm=m	040
ce=0
il=66

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm
id=0000022	3
jm=m	040
ce=0
il=66

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
id=0000023	3
jm=m	040
ce=0
il=132

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 50 mm
id=0000024	3
jm=m	040
ce=0
il=104.5

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm
id=0000025	3
jm=m	040
ce=0
il=38.5

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm
id=0000026	3
jm=m	040
ce=0
il=345

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 65 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm
id=0000027	3
jm=m	040
ce=0
il=11.5

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Kabel grzewczy
id=0000028	3
jm=m	040
ce=0
il=5

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Klej
id=0000029	3
jm=dm3	066
ce=0
il=28.7555

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Klipsy montażowe
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=2790

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Klipsy montażowe do izolacji
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=6110

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=664

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Komora gospodarcza
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Komplet natryskowy zawiera:   • Baterię z głowicą ceramiczną O40, nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej:   Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.   Wypływ nastawiony na 9 l/min.   Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).   Przyłącze do węża natryskowego Z1" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.   Dostar
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcze
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=0
il=20.3

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=335

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Kształtki  zaprasowywane o śr. do 20 mm
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=179.8

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Kształtki Hep2O z gwintem o średnicy 15x1/2"
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=23.69

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC-HT o śr. 110 mm
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=230.3

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC-HT o śr. 50 mm
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=380.2

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC-HT o śr. 75 mm
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=64.9

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Kształtki z HDPE fi110
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Kształtki z HDPE fi160
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=112.5

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Kształtki z HDPE fi200
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.4

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Kształtki z HDPE kanalizacyjne 40mm
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.8

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.58

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Kształtki z PCW ciśnieniowe łączone na klej  20mm
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne  40mm
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=61.2

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.4

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=34

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 40 mm
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne 110mm
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne 160mm
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.35

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Kształtki żeliwne kanalizacyjne 150mm
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.52

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 40 mm
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 50 mm
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=294.936

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=105.4

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=110.1

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=79.2

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=58.6

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=143

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.8

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C:
id=0000069	3
jm=
ce=0
il=3

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Miska ustępowa
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Pisuar z zaworem spłukującym
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Podejście pod baterię do HX6/15 i HW627/15
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=332

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Pompa cyrkulacyjna 0,1 l/s; 230 kPa
id=0000074	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Poręcz do umywalki dla niepełnosprawnych
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Poręcz stała do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Poręcz uchylna do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=Prostki żeliwne kanalizacyjne kielichowe 150mm
id=0000079	3
jm=m	040
ce=0
il=5.4

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Przejście szczelne z tuleją osłonową Dn250
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=Rewizja 160 wraz z włazem
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=Rezerwowy zbiornik wody pitnej  o budowie prostokątnej z pokrywą wraz z kompletną armaturą dotyczącą stanu wody, wyłącznikiem pływakowym jako czujnikiem zabezpieczenia przed suchobiegiem i kurkiem opróżniającym oraz napowietrzaniem
id=0000083	3
jm=
ce=0
il=1

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=Rura HDPE fi40 odprowadzenie skroplin
id=0000084	3
jm=m	040
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=Rura osłonowa fi300
id=0000085	3
jm=m	040
ce=0
il=15

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=Rura PVC do kanalizacji wewn. fi110
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0
il=9.3

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=Rura PVC do kanalizacji wewn. fi160
id=0000087	3
jm=m	040
ce=0
il=12.6

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=Rura PVC do odprowadzania skroplin fi40
id=0000088	3
jm=m	040
ce=0
il=176.8

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=Rura PVC do odprowadzania skroplin fi50
id=0000089	3
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=Rura wywiewna 110/75 z filtrem antyodorowym
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=Rura wywiewna 160/110 z filtrem antyodorowym
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=Rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
id=0000092	3
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm
id=0000093	3
jm=m	040
ce=0
il=29.12

[RMS ZEST 505]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  15mm
id=0000094	3
jm=m	040
ce=0
il=535.6

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  20mm
id=0000095	3
jm=m	040
ce=0
il=175.1

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  25mm
id=0000096	3
jm=m	040
ce=0
il=133.9

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  32mm
id=0000097	3
jm=m	040
ce=0
il=133.9

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  40mm
id=0000098	3
jm=m	040
ce=0
il=132.6

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  50mm
id=0000099	3
jm=m	040
ce=0
il=51

[RMS ZEST 511]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  65mm
id=0000100	3
jm=m	040
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane dwustronnie 15mm
id=0000101	3
jm=m	040
ce=0
il=10.3

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane dwustronnie 32mm
id=0000102	3
jm=m	040
ce=0
il=51.5

[RMS ZEST 514]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane dwustronnie 50mm
id=0000103	3
jm=m	040
ce=0
il=255

[RMS ZEST 515]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 40mm
id=0000104	3
jm=m	040
ce=0
il=0.84

[RMS ZEST 516]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 50mm
id=0000105	3
jm=m	040
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 517]
ty=M
na=Rury wielowarstwowe o średnicy 16x2,0mm
id=0000106	3
jm=m	040
ce=0
il=297

[RMS ZEST 518]
ty=M
na=Rury wielowarstwowe o średnicy 20x2,25mm
id=0000107	3
jm=m	040
ce=0
il=44

[RMS ZEST 521]
ty=M
na=Rury z HDPE fi110
id=0000108	3
jm=m	040
ce=0
il=9.6

[RMS ZEST 522]
ty=M
na=Rury z HDPE fi160
id=0000109	3
jm=m	040
ce=0
il=232.5

[RMS ZEST 523]
ty=M
na=Rury z HDPE fi200
id=0000110	3
jm=m	040
ce=0
il=8.9

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm
id=0000111	3
jm=m	040
ce=0
il=18.6

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm
id=0000112	3
jm=m	040
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe  50mm
id=0000113	3
jm=m	040
ce=0
il=0.7

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe  75mm
id=0000114	3
jm=m	040
ce=0
il=5.25

[RMS ZEST 528]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe 110mm
id=0000115	3
jm=m	040
ce=0
il=33

[RMS ZEST 529]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe 160mm
id=0000116	3
jm=m	040
ce=0
il=1.8

[RMS ZEST 536]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE, PEHD 40mm
id=0000117	3
jm=m	040
ce=0
il=15.3

[RMS ZEST 538]
ty=M
na=Rury z PVC-HT niskoszumowe kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm'
id=0000118	3
jm=m	040
ce=0
il=124.8

[RMS ZEST 539]
ty=M
na=Rury z PVC-HT niskoszumowe kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm
id=0000119	3
jm=m	040
ce=0
il=33.25

[RMS ZEST 540]
ty=M
na=Rury z PVC-HT niskoszumowe kanalizacyjne o śr. 110 mm
id=0000120	3
jm=m	040
ce=0
il=246.45

[RMS ZEST 544]
ty=M
na=Rząpia 60x60 cm wraz z pompą zatapialną ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym, kablem zasilającym oraz wyłącznikiem pływakowym do automatycznego sterowania poziomem  Q=1 l/s; H=10 m
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 545]
ty=M
na=Sedesy typu kompakt
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=Sekwencyjny, termostatyczny komplet natryskowy zawiera:   • Baterię z antyosadową, sekwencyjną głowicą termostatyczną:   Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).   Antyoparzeniowa izolacja termiczna.   Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogran
id=0000123	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych
id=0000124	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 558]
ty=M
na=Spusty do brodzików natryskowych
id=0000125	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=Stabilizator CWU poj. 200 litrów; PN 10; 100oC +izolacja termiczna
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 560]
ty=M
na=Stelaż pod miskę ustępową z syfonem
id=0000127	3
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 561]
ty=M
na=Stelaż pod pisuar z syfonem oraz zintegrowanym zaworem odcinającym
id=0000128	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 567]
ty=M
na=Syfon dla 2-stanowiskowej umywalki chirurgicznej
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 568]
ty=M
na=Syfon dla 3-stanowiskowej umywalki chirurgicznej
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 569]
ty=M
na=Syfon prysznic
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 570]
ty=M
na=Syfon umywalka
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0
il=41

[RMS ZEST 571]
ty=M
na=Syfon zlew
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 578]
ty=M
na=Sznur konopny smołowany
id=0000134	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.27

[RMS ZEST 580]
ty=M
na=Szyny montażowe do HX 6/15 i HW 627/15
id=0000135	3
jm=szt	020
ce=0
il=166

[RMS ZEST 583]
ty=M
na=Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką rura L.200.   Samoopróżniająca wyleka dolna O22 z sitkiem gwiazda z mosiądzu.   Głowica ceramiczna O40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.   Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).   Wypływ 26 l/min przy 3 barach.   Uchwyt ażurowy.   Dostarczana ze standardowymi
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=Taśma 3x50 mm
id=0000137	3
jm=m	040
ce=0
il=88.755

[RMS ZEST 593]
ty=M
na=Taśma 3x50mm
id=0000138	3
jm=m	040
ce=0
il=104.255

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=Termostatyczny zawór cyrkul. DN15
id=0000139	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 616]
ty=M
na=Tuleje wspomagające 15mm
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=0
il=355

[RMS ZEST 620]
ty=M
na=Uchwyty do rur
id=0000141	3
jm=szt	020
ce=0
il=842.5

[RMS ZEST 617]
ty=M
na=Uchwyty do rur d=25mm
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 618]
ty=M
na=Uchwyty do rur stalowych  40mm
id=0000143	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 619]
ty=M
na=Uchwyty do rur stalowych  50mm
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 621]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm''
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 622]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
id=0000146	3
jm=szt	020
ce=0
il=130

[RMS ZEST 623]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm'
id=0000147	3
jm=szt	020
ce=0
il=74

[RMS ZEST 626]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm
id=0000148	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 627]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm
id=0000149	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 628]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm
id=0000150	3
jm=szt	020
ce=0
il=39

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm
id=0000151	3
jm=szt	020
ce=0
il=220

[RMS ZEST 630]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW 160mm
id=0000152	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 631]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW 40mm
id=0000153	3
jm=szt	020
ce=0
il=170

[RMS ZEST 632]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
id=0000154	3
jm=szt	020
ce=0
il=443.3

[RMS ZEST 640]
ty=M
na=Umywalka dla osób niepełnosprawnych
id=0000155	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 641]
ty=M
na=Umywalka pojedyncza
id=0000156	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 642]
ty=M
na=Urządzenie do podnoszenia ciśnienia (zestaw hydroforowy ppoż. z możliwością podłączenia do BMS) wielopompowy z 1 pompą rezerwową wraz z układem pomiarowym pozwalającym na okresową kontrolę parametrów pracy Q=2,0 l/s  H=450 kPa
id=0000157	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 643]
ty=M
na=Urządzenie do podnoszenia ciśnienia (zestaw hydroforowy z możliwością podłączenia do BMS) wielopompowy z 1 pompą rezerwową, napływ ze zbiornika  Q=3,1 l/s  H=550 kPa
id=0000158	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 694]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy wody ciepłej z możliwością podłączenia do BMS 1 1/2"z Qnom: 6 m3/h
id=0000159	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 695]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej z możliwością podłączenia do BMS 1 1/2"z Qnom: 6 m3/h
id=0000160	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 696]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej z możliwością podłączenia do BMS 2"z Qnom: 10 m3/h
id=0000161	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 697]
ty=M
na=Wpust podłogowy fi110 z syfonem
id=0000162	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 698]
ty=M
na=Wpust podłogowy fi50 z syfonem
id=0000163	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 700]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek
id=0000164	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 720]
ty=M
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
id=0000165	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 721]
ty=M
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm
id=0000166	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 722]
ty=M
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm
id=0000167	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 723]
ty=M
na=Zawory przelotowe odcinajace o śr. 20mm
id=0000168	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 724]
ty=M
na=Zawory przelotowe odcinajace o śr. 25mm
id=0000169	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 725]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm
id=0000170	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.772

[RMS ZEST 738]
ty=M
na=Zawory spłukujące do pisuarów
id=0000171	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 739]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste 65mm
id=0000172	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 752]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm
id=0000173	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.772

[RMS ZEST 759]
ty=M
na=Zawór 1/2 / 3/8”
id=0000174	3
jm=szt	020
ce=0
il=166

[RMS ZEST 760]
ty=M
na=Zawór 1/2/1/2”
id=0000175	3
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy EA o średnicy nominalnej 50mm
id=0000176	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 765]
ty=M
na=Zawór czerp. z perlatorem z.w. oraz izolatorem przepływów zwrotnych HA
id=0000177	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 766]
ty=M
na=Zawór napowietrzający o średnicy 110mm
id=0000178	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 767]
ty=M
na=Zawór napowietrzający o średnicy 50mm
id=0000179	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 768]
ty=M
na=Zawór odc. prosty kołnierz. o śr. 50 mm
id=0000180	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 770]
ty=M
na=Zawór odcinający kołnierzowy o średnicy nominalnej 50mm
id=0000181	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 779]
ty=M
na=Zawór pierwszeństwa o średnicy nominalnej 15mm
id=0000182	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 780]
ty=M
na=Zawór pierwszeństwa o średnicy nominalnej 50mm
id=0000183	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 800]
ty=M
na=Zbiornik schładzający wykonany z materiałów odpornych na wysokie temp. o pojemności 45 l
id=0000184	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 803]
ty=M
na=Zlewozmywak jednokomorowy
id=0000185	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 806]
ty=M
na=Złącza elastyczne z tworzyw sztucznych
id=0000186	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 813]
ty=S
na=Prościarka do rur PE
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6375

[RMS ZEST 816]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.872

[RMS ZEST 820]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.213

[RMS ZEST 823]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=63.40263

[RMS ZEST 825]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.84

[RMS ZEST 826]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 827]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALCJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody zimnej, ciepłej

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-01
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=520
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 505]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-02
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=170
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.354	0	0.354
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 506]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-03
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=130
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 507]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 306]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-04
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=130
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.465	0	0.465
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 508]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-05
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=130
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.512	0	0.512
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 509]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-06
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=50
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.582	0	0.582
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-07
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=10
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 511]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR-W	2-15 0111-01
na=Rury wielowarstwowe o średnicy 16x2,0mm
jm=m	40
ob=270
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 517]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 632]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR-W	2-15 0111-01
na=Rury wielowarstwowe o średnicy 20x2,25mm
jm=m	40
ob=40
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 632]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=1450
nsn=STS2

[PRZEDMIAR]
wo=1450	1	270+40+1140	

[RMS 14]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
jm=m	40
ob=310
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=1.3E-5	0	1.3E-5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=1140
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 503]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 725]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja rurociągów śr. 16mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
jm=m	40
ob=270
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja rurociągów śr. 15mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
jm=m	40
ob=230
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14
na=Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.25 mm
jm=m	40
ob=330
nsn=STS2

[RMS 1]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 593]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja rurociągów śr. 20mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
jm=m	40
ob=70
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.25 mm
jm=m	40
ob=100
nsn=STS2

[RMS 1]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 593]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
jm=m	40
ob=60
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-14
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm
jm=m	40
ob=80
nsn=STS2

[RMS 1]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 593]
nz=0.2042	0	0.2042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
jm=m	40
ob=70
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-14
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm
jm=m	40
ob=60
nsn=STS2

[RMS 1]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 593]
nz=0.2042	0	0.2042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04
na=Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm
jm=m	40
ob=35
nsn=STS2

[RMS 1]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 593]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-22
na=Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 50 mm
jm=m	40
ob=95
nsn=STS2

[RMS 1]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0479	0	0.0479
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 593]
nz=0.2388	0	0.2388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08
na=Izolacja rurociągów śr. 50mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm
jm=m	40
ob=50
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.2243	0	0.2243
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=0.1499	0	0.1499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.00505	0	0.00505
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08
na=Izolacja rurociągów śr. 65mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm
jm=m	40
ob=10
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.2243	0	0.2243
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=0.1499	0	0.1499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.00505	0	0.00505
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-05
na=Wodomierz skrzydełkowy wody ciepłej z możliwością podłączenia do BMS 1 1/2"z Qnom: 6 m3/h
jm=kpl.
ob=1
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 694]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-05
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej z możliwością podłączenia do BMS 1 1/2"z Qnom: 6 m3/h
jm=kpl.
ob=1
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 695]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0141-01
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej z możliwością podłączenia do BMS 2"z Qnom: 10 m3/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=4.26	0	4.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 696]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-05
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 40mm w rurociągach stalowych
jm=kpl	90
ob=2
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 515]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-05
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 50mm w rurociągach stalowych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 516]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 619]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawory przelotowe odcinajace o śr. 15mm
jm=szt.
ob=17
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 720]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02
na=Zawory przelotowe odcinajace o śr. 20mm
jm=szt.
ob=3
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 723]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03
na=Zawory przelotowe odcinajace o śr. 25mm
jm=szt.
ob=3
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.399	0	0.399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 724]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04
na=Zawory przelotowe odcinajace o śr. 32 mm
jm=szt.
ob=3
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 721]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-05
na=Zawory przelotowe odcinajace o śr. 40 mm
jm=szt.
ob=8
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.536	0	0.536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 722]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06
na=Zawór odc. prosty kołnierz. o śr. 50 mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.639	0	0.639
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 768]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-07
na=Zawór odc. prosty kołnierz. o śr. 65 mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.794	0	0.794
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 739]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-08 0205-01
na=Termostatyczny zawór cyrkul. DN15
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 597]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06
na=Zawór pierwszeństwa o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.425	0	0.425
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 780]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01
na=Zawór pierwszeństwa o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 779]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawór 1/2 / 3/8”
jm=szt	20
ob=166
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 759]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawór 1/2 / 1/2”
jm=szt	20
ob=23
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 760]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 1993	KNR	7-07 0102-01
na=Pompa cyrkulacyjna 0,1 l/s; 230 kPa
jm=kpl	90
ob=2
nsn=STS2

[RMS 12]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=7.33	0	7.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=7.11	0	7.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 816]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0511-04
na=Rezerwowy zbiornik wody pitnej  o budowie prostokątnej z pokrywą wraz z kompletną armaturą dotyczącą stanu wody, wyłącznikiem pływakowym jako czujnikiem zabezpieczenia przed suchobiegiem i kurkiem opróżniającym oraz napowietrzaniem  Zawór membranowy dn65  Zawór pilotowy G1/2 (sterujący)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=12.6	0	12.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 475]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0144-05
na=Urządzenie do podnoszenia ciśnienia (zestaw hydroforowy z możliwością podłączenia do BMS) wielopompowy z 1 pompą rezerwową, napływ ze zbiornika  Q=3,1 l/s  H=550 kPa
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-02
na=Stabilizator CWU poj. 200 litrów; PN 10; 100oC +izolacja termiczna
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=4.25	0	4.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=20.3	0	20.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 559]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01
na=Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej
jm=szt	20
ob=83
nsn=STS2

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	13+41+3+4+4+18	

[RMS 4]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 352]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 616]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 816]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01
na=Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej
jm=szt	20
ob=83
nsn=STS2

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	13+41+3+4+4+18	

[RMS 4]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 352]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 616]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 816]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05
na=Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych
jm=szt	20
ob=23
nsn=STS2

[RMS 4]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 616]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 816]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-07
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do pisuarów
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 806]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie prac budowlanych, przejść przez przegrody
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS2
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody ppoż.

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-01
na=Rurociągi stalowe ocynkowane dwustronnie o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=10
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-04
na=Rurociągi stalowe ocynkowane dwustronnie o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=50
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.465	0	0.465
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 513]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-06
na=Rurociągi stalowe ocynkowane dwustronnie o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=250
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.582	0	0.582
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja rurociągów śr. 15mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
jm=m	40
ob=10
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
jm=m	40
ob=50
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08
na=Izolacja rurociągów śr. 50mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm
jm=m	40
ob=250
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.2243	0	0.2243
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=0.1499	0	0.1499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.00505	0	0.00505
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-02
na=Hydrant wewnętrzny H-25 szafkowy natynkowy z zaworem i wężem półsztywnym o długości 30 m
jm=kpl	90
ob=8
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 816]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-02
na=Hydrant wewnętrzny H-25 szafkowy podtynkowy z zaworem i wężem półsztywnym o długości 30 m
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 816]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Badanie skuteczności hydrantów (kalkulacja indywidualna)
jm=kpl	90
ob=9
nsn=STS2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0144-03
na=Urządzenie do podnoszenia ciśnienia (zestaw hydroforowy ppoż. z możliwością podłączenia do BMS) wielopompowy z 1 pompą rezerwową wraz z układem pomiarowym pozwalającym na okresową kontrolę parametrów pracy Q=2,0 l/s  H=450 kPa
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=13.4	0	13.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 642]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06
na=Zawór odcinający kołnierzowy o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=10
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.425	0	0.425
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06
na=Zawór antyskażeniowy EA o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.425	0	0.425
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 762]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-03
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym
jm=szt	20
ob=9
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.398	0	0.398
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 306]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 617]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 816]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=310
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 503]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 725]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=310
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przejścia ppoż. dla rur palnych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Przejścia ppoż. dla rur niepalnych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wykucia bruzd ściennych/posadzkowych, przebicia przez przegrody, obudowa GK pionów
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS2
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-05
na=Kanalizacja podposadzkowa z rur HDPE fi200 wraz z kształtkami
jm=m	40
ob=10
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.403	0	0.403
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 523]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04
na=Kanalizacja podposadzkowa z rur HDPE fi160 wraz z kształtkami
jm=m	40
ob=250
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 522]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03
na=Kanalizacja podposadzkowa z rur HDPE fi110 wraz z kształtkami
jm=m	40
ob=10
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 521]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Rura osłonowa fi300
jm=m	40
ob=15
nsn=STS2

[RMS 479]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-04
na=Rura PVC do kanalizacji wewn. fi160 wraz z kształtkami, łączeniami, podwieszeniem
jm=m	40
ob=15
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.333	0	0.333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 481]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 529]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 630]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0327	0	0.0327
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03
na=Rura PVC do kanalizacji wewn. fi110 wraz z kształtkami, łączeniami, podwieszeniem
jm=m	40
ob=10
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 480]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 528]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01
na=Rura PVC do kanalizacji wewn. fi50 wraz z kształtkami, łączeniami, podwieszeniem
jm=m	40
ob=5
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 525]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 526]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 627]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03
na=Rurociągi z PVC-HT niskoszumowe kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=265
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 540]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 248]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 528]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02
na=Rurociągi z PVC-HT niskoszumowe kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=35
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 539]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 527]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 628]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01
na=Rurociągi z PVC-HT niskoszumowe kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=130
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 538]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 249]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 492]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 622]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01
na=Rura PVC do odprowadzania skroplin fi40 wraz z kształtkami, łączeniami, podwieszeniem
jm=m	40
ob=170
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 482]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 631]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01
na=Rura PVC do odprowadzania skroplin fi50 wraz z kształtkami, łączeniami, podwieszeniem
jm=m	40
ob=10
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 483]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 627]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01
na=Rura HDPE fi40 odprowadzenie skroplin z nawilżaczy wraz z kształtkami, łączeniami, podwieszeniem
jm=m	40
ob=5
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 478]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 261]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 626]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 40mm - przewód tłoczny
jm=m	40
ob=15
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 536]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 813]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0201-04
na=Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 150mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków
jm=m	40
ob=6
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 391]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0855	0	0.0855
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-04
na=Próba szczelności instalacji kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=930
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 524]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 725]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=6
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.0937	0	0.0937
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 503]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 725]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przejście szczelne z tuleją osłonową Dn250
jm=szt	20
ob=9
nsn=STS2

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym
jm=szt	20
ob=26
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-01
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-01
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniu wciskowym
jm=szt	20
ob=9
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-03
na=Rewizja 160 wraz z włazem
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05
na=Rura wywiewna 160/110 z filtrem antyodorowym
jm=szt.
ob=16
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 485]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05
na=Rura wywiewna 110/75 z filtrem antyodorowym
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02
na=Wpust podłogowy fi110 z syfonem
jm=szt	20
ob=13
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 697]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-01
na=Wpust podłogowy fi50 z syfonem
jm=szt	20
ob=9
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 698]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0223-01
na=Zawór napowietrzający o średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 767]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0223-01
na=Zawór napowietrzający o średnicy 110mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 1993	KNR	7-07 0107-01
na=Rząpia 60x60 cm wraz z pompą zatapialną ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym, kablem zasilającym oraz wyłącznikiem pływakowym do automatycznego sterowania poziomem  Q=1 l/s; H=10 m
jm=kpl	90
ob=3
nsn=STS2

[RMS 9]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=5.11	0	5.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=4.87	0	4.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 816]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zbiornik schładzający wykonany z materiałów odpornych na wysokie temp. o pojemności 45 l
jm=kpl	90
ob=2
nsn=STS2

[RMS 800]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kabel grzewczy
jm=m	40
ob=5
nsn=STS2

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03
na=Syfon zlew
jm=szt	20
ob=22
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 571]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02
na=Syfon prysznic
jm=szt	20
ob=13
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 569]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02
na=Syfon umywalka
jm=szt	20
ob=41
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 570]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03
na=Syfon dla 3-stanowiskowej umywalki chirurgicznej
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03
na=Syfon dla 2-stanowiskowej umywalki chirurgicznej
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 567]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
jm=podej.
ob=74
nsn=STS2

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	13+36+5+18+2	

[RMS 14]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 249]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 623]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-02
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC-HT o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
jm=podej.
ob=11
nsn=STS2

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	4+3+2+2	

[RMS 16]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 628]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
jm=podej.
ob=23
nsn=STS2

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	18+5	

[RMS 14]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 248]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 621]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie prac budowlanych, przejść przez przegrody
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS2
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Biały montaż

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02
na=Brodzik pod natrysk niskoprogowy
jm=kpl	90
ob=13
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 558]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09
na=Komplet natryskowy zawiera:   • Baterię z głowicą ceramiczną O40, nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej:   Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.   Wypływ nastawiony na 9 l/min.   Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).   Przyłącze do węża natryskowego Z1" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.   Dostarczana z 2 standardowymi mimośrodami ściennymi Z1" Z3".   • Słuchawkę natryskową na suwaku na chromowanym drążku natryskowym  z mydelniczką i wężem.   • Obręcz zapobiegającą opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę.
jm=szt	20
ob=9
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09
na=Sekwencyjny, termostatyczny komplet natryskowy zawiera:   • Baterię z antyosadową, sekwencyjną głowicą termostatyczną:   Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).   Antyoparzeniowa izolacja termiczna.   Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury.   Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.   Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności.   Wypływ nastawiony na 9 l/min.   Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena    Dolne przyłącze do węża natryskowego Z1".   Dostarczana z 2 standardowymi mimośrodami ściennymi Z1" Z3".   • Słuchawkę natryskową na suwaku na chromowanym drążku natryskowym z mydelniczką i wężem.   • Obręcz zapobiegającą opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę.
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01
na=Umywalka pojedyncza
jm=kpl	90
ob=36
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 641]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 700]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01
na=Umywalka dla osób niepełnosprawnych
jm=kpl	90
ob=5
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 700]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01
na=3-stanowiskowe koryto (umywalka chirurgiczna trzystanowiskowa)
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 700]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01
na=2-stanowiskowe koryto (umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa)
jm=kpl	90
ob=2
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 700]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05
na=Zlewozmywak jednokomorowy
jm=szt	20
ob=18
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 803]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05
na=Komora gospodarcza
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Czasowa bateria stojąca do umywalki, uruchamiana  przyciskiem-pokrętłem:   Delikatne uruchamianie.   Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.   Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund, regulacja od 3 do 10 sekund.   Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.   Wandaloodporne sitko antyosadowe.   Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.   Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu. Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.
jm=szt	20
ob=10
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Bateria mechaniczna do umywalki z sitkiem higienicznym.   Głowica ceramiczna O40.   Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.   Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).   Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.   Uchwyt Higiena.   Bez ciągadła i korka.   Dostarczana z wężykami PEX W3/8".   Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu
jm=szt	20
ob=22
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Bateria mechaniczna do umywalki z ruchomą wylewką z sitkiem higienicznym.   Głowica ceramiczna O40.   Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.   Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.   Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.   Uchwyt ażurowy.   Wężyki PEX W3/8".   Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Bateria mechaniczna do umywalki z ruchomą wylewką z sitkiem higienicznym..  Głowica ceramiczna O40. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.   Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.   Uchwyt higiena. Wężyki PEX W3/8".   Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.
jm=szt	20
ob=7
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej z ruchomą wylewką z sitkiem higienicznym.   Głowica ceramiczna O40.   Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.   Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.   Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.   Uchwyt Higiena.   Wężyki PEX W3/8".   Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu
jm=szt	20
ob=16
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką rura L.200.   Samoopróżniająca wyleka dolna O22 z sitkiem gwiazda z mosiądzu.   Głowica ceramiczna O40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.   Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).   Wypływ 26 l/min przy 3 barach.   Uchwyt ażurowy.   Dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1" Z3".
jm=szt	20
ob=6
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 583]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Elektroniczny zawór podtynkowy do umywalki:   Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.   Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.   Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.   Antyosadowe sitko wypływowe.   Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).   Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.   Filtr i elektrozawór Z3/8".   Korpus z chromowanego mosiądzu.   Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej.   Antyblokada wypływu.
jm=szt	20
ob=7
nsn=STS2

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C:   Zasilanie od 2 do 7 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu).   Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.   Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora.   Zawory zwrotne i filtry.   Wymagany minimalny wypływ: 5 l/min.   Możliwość dezynfekcji termicznej.   Z1”.   Niklowany, mosiężny korpus i niebieskie pokrętło.
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS2

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03
na=Miska ustępowa
jm=kpl	90
ob=18
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03
na=Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych
jm=kpl	90
ob=5
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Stelaż pod miskę ustępową z syfonem
jm=szt	20
ob=23
nsn=STS2

[RMS 560]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Stelaż pod pisuar z syfonem oraz zintegrowanym zaworem odcinającym
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS2

[RMS 561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02
na=Pisuar z zaworem spłukującym
jm=kpl	90
ob=2
nsn=STS2

[RMS 16]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawór czerp. z perlatorem z.w. oraz izolatorem przepływów zwrotnych HA
jm=szt.
ob=8
nsn=STS2

[RMS 14]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Poręcz uchylna do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
jm=szt	20
ob=5
nsn=STS2

[RMS 390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Poręcz stała do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
jm=szt	20
ob=5
nsn=STS2

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Poręcz do umywalki dla niepełnosprawnych
jm=szt	20
ob=10
nsn=STS2

[RMS 387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS2

[RMS 549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS2

[RMS 388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Demontaże

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0235-06
na=Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
jm=kpl	90
ob=22
nsn=STS2

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0235-08
na=Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską
jm=kpl	90
ob=3
nsn=STS2

[RMS 3]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 578]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0234-02
na=Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - kratka ściekowa
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS2

[RMS 3]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0230-08
na=Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 50-75mm na ścianach budynku
jm=m	40
ob=50
nsn=STS2

[RMS 3]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0230-09
na=Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 110-160mm na ścianach budynku
jm=m	40
ob=100
nsn=STS2

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=50
nsn=STS2

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=50
nsn=STS2

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=10
nsn=STS2

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

