[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.31.0
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Budynki przy ul. Kilińskiego 25-27, 40-052 Katowice; Dz. ew. nr 37/1, 38/5, fragment działki 38/6, karta mapy 29, ; obręb Dz. Śródmieście Załęże
ni=SP ZOZ MSWiA w Katowicach; ul. Kilińskiego 25, 40-052 Katowice
nw=
nk=inż. Marlena Kotarska
sp=
mi=Bydgoszcz,
da=2 stycznia 2020r.
cpv=45300000-0,Roboty instalacyjne w budynkach

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=185.7795

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=24.488087

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.41

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Robocizna (ATH 534)
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.2651629

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Robotnicy
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1438.985

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=245.7933432

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=5.22

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Automatyczny zawór do uzupełniania ubytków wody w instalacji, z zintegrowanym zaworem BA
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji luzem
id=0000002	3
jm=dm3	066
ce=0
il=6.755749

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Czujnik temperatury, zewnętrzny
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Dostawa i montaż kompletnego węzła cieplnego
id=0000004	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania biała
id=0000005	3
jm=dm3	066
ce=0
il=14.12034

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania, biała
id=0000006	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.234715

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Filtr wody siatkowy o średnicy 50mm
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Grzejniki elektryczne 1000W
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Grzejniki elektryczne 500W
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/500/400
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/600/400
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/600/520
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/600/920
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/1120
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/1600
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/400
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/520
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/600
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/800
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1000
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1120
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1200
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1320
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1400
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1600
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/2000
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/400
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/520
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/600
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/720
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/800
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1000
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1120
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1200
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1320
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1400
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1600
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/2000
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/2200
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/400
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/520
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/600
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/720
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/800
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/920
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 30/900/1200
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 30/900/1400
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 30/900/600
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa otulinami grubości 6mm rurociągów o średnicy 16mm
id=0000049	3
jm=m	040
ce=0
il=726

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa otulinami grubości 6mm rurociągów o średnicy 20mm
id=0000050	3
jm=m	040
ce=0
il=170.5

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa otulinami grubości 6mm rurociągów o średnicy 25mm
id=0000051	3
jm=m	040
ce=0
il=99

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa otulinami grubości 6mm rurociągów o średnicy 32mm
id=0000052	3
jm=m	040
ce=0
il=181.5

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Izolacja otulinami grubości 20mm rurociągów o średnicy 15mm
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0
il=308

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Izolacja otulinami grubości 20mm rurociągów o średnicy 20mm
id=0000054	3
jm=m	040
ce=0
il=154

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Izolacja otulinami grubości 30mm rurociągów o średnicy 25mm
id=0000055	3
jm=m	040
ce=0
il=66

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Izolacja otulinami grubości 35mm rurociągów o średnicy 32mm
id=0000056	3
jm=m	040
ce=0
il=126.5

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Izolacja otulinami grubości 50mm rurociągów o średnicy 50mm
id=0000057	3
jm=m	040
ce=0
il=115.5

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Izolacja otulinami grubości 70mm rurociągów o średnicy 65mm
id=0000058	3
jm=m	040
ce=0
il=11

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Klej
id=0000059	3
jm=dm3	066
ce=0
il=24.6095

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Klipsy montażowe
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=9300

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcze ze stali i blachy
id=0000061	3
jm=kg	033
ce=0
il=7

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 32mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=100.65

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Kształtki z tw. sztucznych o średnicy  20mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=89.9

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Kształtki z tw. sztucznych o średnicy 16mm
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=382.8

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Kształtki z tw. sztucznych o średnicy 25mm
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=59.4

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Kurki manometrowe gwintowane
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Kurtyna powietrzna elektryczna zimna  dłxwysxgł: 1560x229x345mm  Pel= 0,11kW ~230V  M=24kg
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  15mm
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.42

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Manometry ciśnieniowe
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Napęd termiczny wyposażony w wskaźnik położenia zaworu, zasilnie 24V DC, sterowanie przez sterownik przewody w pomieszczeniach (BMS). Regulacja on/off
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=94

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Odpowietrznik prosty
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Podparcia poziome ruchome ślizgowe
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=58

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Pompa krótkiego obiegu: H=10,5 kPa, V=0,1dm3/s  Silnik EC. Komunikacja BMS.
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Pompa krótkiego obiegu: H=14,44 kPa, V=0,5dm3/s  Silnik EC. Komunikacja BMS.
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Pompa krótkiego obiegu: H=17,2 kPa, V=0,2dm3/s  Silnik EC. Komunikacja BMS.
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Pompa krótkiego obiegu: H=18,9 kPa, V=0,5dm3/s  Silnik EC. Komunikacja BMS.
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Pompa krótkiego obiegu: H=5,4 kPa, V=0,1dm3/s  Silnik EC. Komunikacja BMS.
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=Pompa: H=70,0 kPa, V=1,3dm3/s  Silnik EC  Pobór mocy min. 0,61kW Napięcie 230V   Prąd znamionowy 5,5A  Strona tłoczna DN40  Wyłącznik awaryjny  pompa elektroniczna, panel sterujący, izolacja termiczna
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Pompa: H=75,0 kPa, V=1,5dm3/s  Silnik EC  Pobór mocy min. 0,61kW Napięcie 230V   Prąd znamionowy 5,5A  Strona tłoczna DN40  Wyłącznik awaryjny  pompa elektroniczna, panel sterujący, izolacja termiczna
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=Przejście ppoż, dla rur niepalnych
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=Rozdzielacze instalacji DN150 (zasilanie+powrót)
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=Rura biała w zwoju o średnicy 16x2,0mm
id=0000084	3
jm=m	040
ce=0
il=726

[RMS ZEST 495]
ty=M
na=Rurki syfonowe
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy  20mm
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0
il=145.6

[RMS ZEST 505]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 15mm
id=0000087	3
jm=m	040
ce=0
il=291.2

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 25mm
id=0000088	3
jm=m	040
ce=0
il=61.8

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 32mm
id=0000089	3
jm=m	040
ce=0
il=118.45

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 50mm
id=0000090	3
jm=m	040
ce=0
il=108.15

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu czarne o średnicy 65mm
id=0000091	3
jm=m	040
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane czarne  15mm
id=0000092	3
jm=m	040
ce=0
il=21.4

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  20mm
id=0000093	3
jm=m	040
ce=0
il=2

[RMS ZEST 550]
ty=M
na=Rury z tworzyw sztucznych, rura biała o średnicy 20x2,25mm
id=0000094	3
jm=m	040
ce=0
il=170.5

[RMS ZEST 551]
ty=M
na=Rury z tworzyw sztucznych, rura biała o średnicy 25x2,5mm
id=0000095	3
jm=m	040
ce=0
il=97.2

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=Rury z tworzyw sztucznych, rura biała o średnicy 32x3,0mm
id=0000096	3
jm=m	040
ce=0
il=178.2

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=Siłownik modulowany do zaworów PIBCV przy centralach, do podłączenia BACNet   Możliwa Nastawa przepływu projektowego  Raportowanie błędów , odczyty temperatury zasilania oraz powrotu, wskazanie zużycia energii2. Regulacja 0-10 (regulacja płynna)
id=0000097	3
jm=
ce=0
il=5

[RMS ZEST 600]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne
id=0000098	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.6

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=Taśma 3x50mm
id=0000099	3
jm=m	040
ce=0
il=160.6615

[RMS ZEST 605]
ty=M
na=Termometry
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=Uchwyty do rur
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=276.75

[RMS ZEST 633]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=1165.45

[RMS ZEST 634]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=112.5

[RMS ZEST 635]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0
il=183.15

[RMS ZEST 647]
ty=M
na=Ultradźwiękowy licznik ciepła  Qnom=15m3/h
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 685]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 10mm LF – siłownik 0-10, komunikacja BACnet
id=0000106	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 686]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 10mm z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali 0-10 (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 690]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 15mm HF z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali 0-10 (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
id=0000108	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 694]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 20mm HF z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10 (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
id=0000109	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 697]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 25mm bez siłownika (by-pass)
id=0000110	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 698]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 25mm HF z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10 (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 700]
ty=M
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 32mm bez siłownika (by-pass)
id=0000112	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 705]
ty=M
na=Wkładka do grz. zint. z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym
id=0000113	3
jm=szt	020
ce=0
il=94

[RMS ZEST 713]
ty=M
na=Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe
id=0000114	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 728]
ty=M
na=Zawory grzejnikowe mosiężne 15mm
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0
il=94

[RMS ZEST 738]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm
id=0000116	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.34

[RMS ZEST 765]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm
id=0000117	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.34

[RMS ZEST 774]
ty=M
na=Zawór 3-drogowy mieszający, kvs=26 o średnicy 40mm z siłownikiem
id=0000118	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 785]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 15mm
id=0000119	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 786]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 20mm
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 787]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 25mm
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 788]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 32mm
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 789]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 50mm
id=0000123	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 790]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty kołnierzowy o średnicy 65mm
id=0000124	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 796]
ty=M
na=Zawór równoważący kołnierzowy o średnicy 40mm
id=0000125	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 798]
ty=M
na=Zawór spustowy o średnicy 15mm
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 799]
ty=M
na=Zawór trójdrogowy kvs=0,63 o średnicy 15mm
id=0000127	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 810]
ty=M
na=Zawór zwrotny o średnicy 15mm
id=0000128	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 811]
ty=M
na=Zawór zwrotny o średnicy 20mm
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 812]
ty=M
na=Zawór zwrotny o średnicy 25mm
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 813]
ty=M
na=Zawór zwrotny o średnicy 32mm
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 814]
ty=M
na=Zawór zwrotny o średnicy 50mm
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 824]
ty=M
na=Złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne 15mm
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 826]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0666965

[RMS ZEST 830]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  3,5t
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0666965

[RMS ZEST 832]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.5

[RMS ZEST 838]
ty=S
na=Spawarka elektryczna
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.08

[RMS ZEST 837]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.91

[RMS ZEST 839]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=69.506

[RMS ZEST 842]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 843]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALCJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

[ELEMENT 2]
na=Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-01
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 15mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=280
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 505]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-01
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 20mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=140
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 502]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-02
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 25mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=60
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.633	0	0.633
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 506]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-02
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu  o średnicy nominalnej 32mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=115
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.633	0	0.633
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 507]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-04
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 50mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=105
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 509]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-05
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu o średnicy nominalnej 65mm łączonych przez spawanie
jm=m	40
ob=10
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.761	0	0.761
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01
na=Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych, rura biała w zwoju wraz z kształtkami o średnicy 16x2,0mm
jm=m	40
ob=660
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 486]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 633]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01
na=Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych, rura biała o średnicy 20x2,25mm
jm=m	40
ob=155
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 550]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 633]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-02
na=Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych, rura biała o średnicy 25x2,5mm
jm=m	40
ob=90
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.352	0	0.352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 551]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 634]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-03
na=Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych, rura biała o średnicy 32x3,0mm
jm=m	40
ob=165
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 552]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 635]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja jednowarstwowa otulinami grubości 6mm rurociągów o średnicy 16mm
jm=m	40
ob=660
nsn=STS3

[RMS 1]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja jednowarstwowa otulinami grubości 6mm rurociągów o średnicy 20mm
jm=m	40
ob=155
nsn=STS3

[RMS 1]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02
na=Izolacja jednowarstwowa otulinami grubości 6mm rurociągów o średnicy 25mm
jm=m	40
ob=90
nsn=STS3

[RMS 1]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02
na=Izolacja jednowarstwowa otulinami grubości 6mm rurociągów o średnicy 32mm
jm=m	40
ob=165
nsn=STS3

[RMS 1]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja otulinami grubości 20mm rurociągów o średnicy 15mm
jm=m	40
ob=280
nsn=STS3

[RMS 1]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja otulinami grubości 20mm rurociągów o średnicy 20mm
jm=m	40
ob=140
nsn=STS3

[RMS 1]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19
na=Izolacja otulinami grubości 30mm rurociągów o średnicy 25mm
jm=m	40
ob=60
nsn=STS3

[RMS 1]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-06
na=Izolacja otulinami grubości 35mm rurociągów o średnicy 32mm
jm=m	40
ob=115
nsn=STS3

[RMS 1]
nz=0.2243	0	0.2243
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2242	0	0.2242
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0346	0	0.0346
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.00775	0	0.00775
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-22
na=Izolacja otulinami grubości 50mm rurociągów o średnicy 50mm
jm=m	40
ob=105
nsn=STS3

[RMS 1]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0479	0	0.0479
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.2388	0	0.2388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-31
na=Izolacja otulinami grubości 70mm rurociągów o średnicy 65mm
jm=m	40
ob=10
nsn=STS3

[RMS 1]
nz=0.2914	0	0.2914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2913	0	0.2913
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0636	0	0.0636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.3166	0	0.3166
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0101-04
na=Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości
jm=m2	50
ob=54.73
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=54.73	1	3.14*0.015*280+3.14*0.02*140+3.14*0.025*60+3.14*0.032*115+3.14*0.05*105	

[RMS 15]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0101-05
na=Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości
jm=m2	50
ob=2.041
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=2.041	1	3.14*0.065*10	

[RMS 15]
nz=0.5872	0	0.5872
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04
na=Odtłuszczanie rurociągów
jm=m2	50
ob=56.771
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=56.771	1	54.73+2.041	

[RMS 13]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0208-04
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57mm
jm=m2	50
ob=54.73
nsn=STS3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 2]
nz=0.2212	0	0.2212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.129	0	0.129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=8.9	0	8.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 830]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0208-05
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm
jm=m2	50
ob=2.041
nsn=STS3

[RMS 2]
nz=0.135	0	0.135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=8.9	0	8.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 830]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02
na=Płukanie instalacji c.o.
jm=m	40
ob=1780
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=1780	1	710+1070	

[RMS 16]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03
na=Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania  z rur z tworzyw sztucznych
jm=próbę
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=7.01	0	7.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 293]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05
na=Dodatek za próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=710
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania  z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=1070
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.0955	0	0.0955
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 513]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 306]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01
na=Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
jm=urządzeń
ob=94
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS3

[RMS 713]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-01
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/500/400
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/600/400
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3+1	

[RMS 16]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/600/520
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/600/920
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/400
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/520
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/600
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/800
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/1120
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 10/900/1600
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/400
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3+1	

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/520
jm=szt	20
ob=5
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+3	

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/600
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1+3	

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/720
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/800
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1000
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1120
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1200
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1320
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1400
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/1600
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/600/2000
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/400
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/520
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/600
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3+1	

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/720
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3+1	

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/800
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/920
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1000
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1120
jm=szt	20
ob=8
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	5+3	

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1200
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1320
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1400
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3+1	

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/1600
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3+1	

[RMS 16]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-08
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/2000
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=3.01	0	3.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-08
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 20/900/2200
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=3.01	0	3.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 30/900/600
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 30/900/1200
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11
na=Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe 30/900/1400
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 15mm
jm=szt	20
ob=9
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 20mm
jm=szt	20
ob=8
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 25mm
jm=szt	20
ob=7
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 32mm
jm=szt	20
ob=10
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 788]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Zawór odcinający prosty gwintowany o średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=11
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0409-04
na=Zawór odcinający prosty kołnierzowy o średnicy 65mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 3]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 790]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 600]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 837]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawór zwrotny o średnicy 15mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 810]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02
na=Zawór zwrotny o średnicy 20mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 811]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawór zwrotny o średnicy 25mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 812]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawór zwrotny o średnicy 32mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 813]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Zawór zwrotny o średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 814]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0111-06
na=Filtr wody siatkowy o średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-05
na=Ultradźwiękowy licznik ciepła  Qnom=15m3/h
jm=kpl	90
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 647]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 10mm LF – siłownik 0-10, komunikacja BACnet
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 685]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 10mm z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali 0-10 (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 686]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 15mm HF z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali 0-10 (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 690]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 20mm HF z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10 (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 694]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 25mm HF z siłownikiem dopasowanym do automatyki centrali –  0-10 (regulacja płynna) Komunikacja BACnet
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 698]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Siłownik modulowany do zaworów PIBCV przy centralach, do podłączenia BACNet   Możliwa Nastawa przepływu projektowego  Raportowanie błędów , odczyty temperatury zasilania oraz powrotu, wskazanie zużycia energii2. Regulacja 0-10 (regulacja płynna)
jm=szt	20
ob=5
nsn=STS3

[RMS 559]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 25mm bez siłownika (by-pass)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 697]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Wielofunkcyjny zawór automatyczny o średnicy 32mm bez siłownika (by-pass)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 700]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0409-03
na=Zawór równoważący kołnierzowy o średnicy 40mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=STS3

[RMS 3]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 600]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 837]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawór trójdrogowy kvs=0,63 o średnicy 15mm z siłownikiem 0-10V
jm=szt	20
ob=4
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 799]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawór 3-drogowy mieszający, kvs=26 o średnicy 40mm z siłownikiem
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 774]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02
na=Napęd termiczny wyposażony w wskaźnik położenia zaworu, zasilnie 24V DC, sterowanie przez sterownik przewody w pomieszczeniach (BMS). Regulacja on/off
jm=szt	20
ob=94
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02
na=Wkładka do grz. zint. z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym
jm=szt	20
ob=94
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 705]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02
na=Zestaw podłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z możliwością zamknięcia o średnicy 15mm
jm=szt	20
ob=94
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 728]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07
na=Odpowietrznik prosty
jm=szt	20
ob=16
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-02
na=Montaż manometrów
jm=szt	20
ob=20
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 495]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01
na=Montaż termometrów
jm=szt	20
ob=12
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-04
na=Pompa: H=75,0 kPa, V=1,5dm3/s  Silnik EC  Pobór mocy min. 0,61kW Napięcie 230V   Prąd znamionowy 5,5A  Strona tłoczna DN40  Wyłącznik awaryjny  pompa elektroniczna, panel sterujący, izolacja termiczna
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-04
na=Pompa: H=70,0 kPa, V=1,3dm3/s  Silnik EC  Pobór mocy min. 0,61kW Napięcie 230V   Prąd znamionowy 5,5A  Strona tłoczna DN40  Wyłącznik awaryjny  pompa elektroniczna, panel sterujący, izolacja termiczna
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-01
na=Pompa krótkiego obiegu: H=10,5 kPa, V=0,1dm3/s  Silnik EC. Komunikacja BMS.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-01
na=Pompa krótkiego obiegu: H=14,4 kPa, V=0,5dm3/s  Silnik EC. Komunikacja BMS.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-01
na=Pompa krótkiego obiegu: H=18,9 kPa, V=0,5dm3/s  Silnik EC. Komunikacja BMS.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-01
na=Pompa krótkiego obiegu: H=17,2 kPa, V=0,2dm3/s  Silnik EC. Komunikacja BMS.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-01
na=Pompa krótkiego obiegu: H=5,4 kPa, V=0,1dm3/s  Silnik EC. Komunikacja BMS.
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Automatyczny zawór do uzupełniania ubytków wody w instalacji, z zintegrowanym zaworem BA
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0513-01
na=Rozdzielacze instalacji DN150 (zasilanie+powrót)
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 485]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 838]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0432-01
na=Kurtyna powietrzna elektryczna zimna  dłxwysxgł: 1560x229x345mm  Pel= 0,11kW ~230V  M=24kg
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=7.15	0	7.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawór spustowy o średnicy 15mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 798]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przejście ppoż, dla rur niepalnych
jm=szt	20
ob=20
nsn=STS3

[RMS 434]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-01
na=Grzejniki elektryczne 500W
jm=szt	20
ob=2
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-01
na=Grzejniki elektryczne 1000W
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 16]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Czujnik temperatury, zewnętrzny
jm=szt	20
ob=1
nsn=STS3

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie przebić w ścianach murowanych, żelbetowych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS3
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Bruzdowanie ścian
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS3
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Demontaże oraz utylizacja istniejących instalacji
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS3
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Węzeł cieplny

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż kompletnego węzła cieplnego
jm=kpl	90
ob=1
nsn=STS3

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

