[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.7.6
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Budynki przy ul. Kilińskiego 25-27, 40-052 Katowice; Dz. ew. nr 37/1, 38/5, fragment działki 38/6, karta mapy 29, ; obręb Dz. Śródmieście Załęże
ni=SP ZOZ MSWiA w Katowicach; ul. Kilińskiego 25, 40-052 Katowice
nw=
nk=Natalia Żelazna
sp=
mi=Bydgoszcz
da=2 stycznia 2020r.
cpv=45000000-7,Roboty budowlane

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Blacharze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=138.571

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=14.88

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Malarze
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=54.941

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=5.158

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Murarze gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=38.908

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Pomocnicy kat.8
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=77.469

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robocizna (ATH 1)
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=5876.83

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Robotnicy
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4021.952

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robotnicy gr. I
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=36.465

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2605.499

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=238.951

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Stolarze gr.III
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.78

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Sztukatorzy
id=013	3
jm=r-g	149
ce=0
il=628.558

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Tynkarze gr. II
id=014	3
jm=r-g	149
ce=0
il=257.01

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Tynkarze gr.II
id=015	3
jm=r-g	149
ce=0
il=248.682

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Tynkarze gr.III
id=016	3
jm=r-g	149
ce=0
il=537.276

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Tynkarze kat.12
id=017	3
jm=r-g	149
ce=0
il=294.383

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Ałun
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.083

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji
id=0000002	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.756

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Blacha cynkowo-tytanowa 0,7mm
id=0000003	3
jm=m2	050
ce=0
il=147.82

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Cegła ceramiczna 26x12x6cm - cegła rozbiórkowa
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=99.75

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Cegła ceramiczna 26x12x6cm
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=2724.485

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Cement portlandzki 25 z dodatkami
id=0000006	3
jm=kg	033
ce=0
il=95.312

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.089

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Drewno opałowe
id=0000008	3
jm=kg	033
ce=0
il=8.34

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Farba antykorozyjna
id=0000009	3
jm=l
ce=0
il=2.8

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Farba paroprzepuszczalna, fasadowa, silikatowa
id=0000010	3
jm=dm3	066
ce=0
il=34.339

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Farba sucha naturalna ziemna
id=0000011	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.385

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Farby laserunkowe na bazie krzemianiów
id=0000012	3
jm=m2	050
ce=0
il=36.519

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Gips modelarski
id=0000013	3
jm=kg	033
ce=0
il=500.4

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Glina
id=0000014	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.139

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Grys marmurowy
id=0000015	3
jm=kg	033
ce=0
il=108.834

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Gwoździe budowlane
id=0000016	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.556

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Klamki z szyldami
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Klamry ciesielskie
id=0000018	3
jm=kg	033
ce=0
il=31

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Klej kostny
id=0000019	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.39

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kołki
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=481.737

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kwaśny preparat czyszczący
id=0000021	3
jm=dm3	066
ce=0
il=27.573

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Nafta
id=0000022	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.556

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Piasek do zapraw
id=0000023	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.145

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm
id=0000024	3
jm=t	034
ce=0
il=0.307

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Płyty fasadowe z wełny mineralnej grubości 15cm
id=0000025	3
jm=m2	050
ce=0
il=86.762

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Płyty fasadowe z wełny mineralnej grubości 20cm
id=0000026	3
jm=m2	050
ce=0
il=13.64

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Płyty styrop.frez.EPS 70-040
id=0000027	3
jm=m3	060
ce=0
il=36.932

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Preparat do hydrofobizacji
id=0000028	3
jm=kg	033
ce=0
il=1038.61

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Preparat krzemionoorganiczny
id=0000029	3
jm=l
ce=0
il=102.938

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe
id=0000030	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.78

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Przeprarat do odkażania biologicznego
id=0000031	3
jm=dm3	066
ce=0
il=45.955

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Siatka z włókna szklanego
id=0000032	3
jm=m2	050
ce=0
il=546.587

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Spirytus
id=0000033	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.695

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
id=0000034	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.083

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Stearyna
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.278

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Szelak
id=0000036	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.07

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Szpachlówka do tynków
id=0000037	3
jm=kg	033
ce=0
il=8120.524

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Środek gruntujący
id=0000038	3
jm=dm3	066
ce=0
il=28.616

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Środki gruntujące
id=0000039	3
jm=kg	033
ce=0
il=129.522

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Środki impregnacyjne i grzybobójcze
id=0000040	3
jm=kg	033
ce=0
il=193.85

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Tynk elewacyjny, mineralny
id=0000041	3
jm=kg	033
ce=0
il=1295.217

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Tynk renowacyjny podkładowy
id=0000042	3
jm=kg	033
ce=0
il=20515.008

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Tynk renowacyjny specjalistyczny
id=0000043	3
jm=kg	033
ce=0
il=13762.151

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Woda
id=0000044	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.236

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Zaprawa cementowa m. 80
id=0000045	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.141

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-trasowa
id=0000046	3
jm=kg	033
ce=0
il=3753.598

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Zaprawa do naprawy ubytków
id=0000047	3
jm=kg	033
ce=0
il=432

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Zaprawa sztukatorska do wypraw ciągnionych
id=0000048	3
jm=kg	033
ce=0
il=826.336

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Zaprawa zbrojeniowa i klejąca
id=0000049	3
jm=kg	033
ce=0
il=3323.152

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=Agregat myjący ciśnieniowy
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=273.472

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=Betoniarka 150dm3
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=66.497

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.115

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=Piaskarka do czyszczenia metali
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.27

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  3,5t
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.11

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.662

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.27

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=66.663

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=94.813

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=Żuraw okienny
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=53.305

[RMS ZEST 92]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Termomodernizacja istniejących przegród budowlanych

[ELEMENT 2]
na=Tynki na ścianach nowoprojektowanych

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2004	KNR	K-08 0103-01
na=Izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm na łącznikach mechanicznych
jm=m2	50
ob=12.99
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=12.99	1	4.73*3.70-2.10*2.15	

[RMS 11]
nz=1.358	0	1.358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2004	KNR	K-08 0103-01
na=Izolacja z wełny mineralnej gr. 15 cm na łącznikach mechanicznych
jm=m2	50
ob=82.63
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=14.46	1	3.20*2.26*2	
wo=15.37	1	3.40*2.26*2	
wo=32.54	1	3.60*2.26*4	
wo=7.68	1	3.40*2.26*1	
wo=7.68	1	3.40*2.26*1	
wo=4.9	1	3.10*1.58*1	

[RMS 11]
nz=1.358	0	1.358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-33 01-04
na=Izolacja pionowa ścian płytami styropianowymi gr. 10cm
jm=m2	50
ob=335.894
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=91.24	1	(12.27+12.04)*((4.30-3.70)/2+3.70)-1.20*2.50*2	Łącznik
wo=244.654	1	48.58*((5.55-5.11)*2+5.11)-(8.10*3.20+4.50*3.20+0.9*2.15+1.90*2.15)	Podjazd dla karetek
ko=	

[RMS 16]
nz=0.377	0	0.377
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.377	0	0.377
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.135	0	0.135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.105	0	1.05*0.10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-33 01-04
na=Izolacja pionowa ścian płytami styropianowymi gr. 5cm
jm=m2	50
ob=31.685
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=31.685	1	(4.20*3+5.28)*1.02+(2.08+3.12+6.10)*1.19	

[RMS 16]
nz=0.377	0	0.377
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.377	0	0.377
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.135	0	0.135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0525	0	1.05*0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-33 23-01
na=Mocowanie płyt izolacyjnych za pomocą kołków plastykowych
jm=szt	20
ob=463.209
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=463.209	1	12.99+82.64+335.894+31.685	

[RMS 14]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0265	0	0.0265
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-33 01-05
na=Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
jm=m2	50
ob=463.209
nsn=ST 454-6

[RMS 16]
nz=0.2377	0	0.2377
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2377	0	0.2377
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0841	0	0.0841
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-33 24-01
na=Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych
jm=m2	50
ob=431.739
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1.3

[PRZEDMIAR]
wo=431.524	1	12.99+82.64+335.894	
wo=-26.69	1	-(3.41*2*2+3.49+8.09+1.47)	
wo=-4.78	1	-4.78	
wo=31.685	1	(4.20*3+5.28)*1.02+(2.08+3.12+6.10)*1.19	

[RMS 14]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-33 24-03
na=Tynki elewacyjne, mineralne
jm=m2	50
ob=431.739
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1.3

[RMS 14]
nz=0.3869	0	0.3869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0241	0	0.0241
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Cegła na ścianach nowoprojektowanych

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0308-02
na=Mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym o grubości 1 cegły
jm=m2	50
ob=31.47
krn=0.06
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=4.78	1	4.78	
wo=26.69	1	(3.41*2*2+3.49+8.09+1.47)	

[RMS 5]
nz=9.62	0	9.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=6.34	0	6.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=425	0	425
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=40	0	20*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Tynki istniejące
je=854.792	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0701-09
na=Odbicie tynków z zaprawy na ścianach
jm=m2	50
ob=854.792
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[PRZEDMIAR]
wo=1404.009	1	(133.32+50.87)*4.53+(91.85+49.19)*3.70+23.89*2	
wo=-183.818	1	-(71.28+2.26*1.04+27.54+0.74*(0.40*2.26+0.38*2)+2.17*0.60*7+1.34*0.34*4+1.38*0.70*7+7.13+3.11*(0.51+0.74+0.52+0.50+0.66+0.64+0.62+0.64+0.97+1.20+0.74+1.07)+9.48*2+1.49*3.14+5.55)	
wo=-282.691	1	-(4.82*2.16*8+2.04*1.64*1+3.20*3.11*2+3.40*3.11*2+3.60*3.11*4+3.40*3.11*1+3.40*3.11*1+3.10*2.43*2+1.36*0.8*2+1.66*0.9*1+1.45*1.42*2+1.40*1.42*1+1.82*0.72*4+1.20*2.50*2+4.80*1.37*7+4.80*1.37*1+1.00*0.38*1)	
wo=-82.708	1	-(0.76*1.14*1+2.24*1.33*2+2.19*1.69*1+0.86*1.69*1+1.72*1.66*2+1.03*6.38*1+1.26*6.38*1+0.88*1.61*1+2.16*1.67*2+0.86*1.67*2+1.60*2.03*1+0.74*1.25*1+1.75*1.61*1+2.07*1.65*1+0.89*1.46*2+0.77*1.40*2+0.51*0.69*1+0.76*0.65*3+0.88*1.61*1+2.16*1.67*2+0.86*1.67*2+1.60*2.03*1+0.74*1.25*1+1.75*1.61*1+2.07*1.65*1)	

[RMS 9]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0639-05
na=Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu
jm=m2	50
ob=854.792
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[RMS 9]
nz=0.221	0	0.221
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	IX 54-50-01
na=Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek
jm=m2	50
ob=854.792
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[RMS 13]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2004	KNR	K-08 0201-01
na=Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną
jm=m2	50
ob=854.792
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[RMS 11]
nz=0.3375	0	0.3375
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.197	0	0.197
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0643-03
na=Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne
jm=m2	50
ob=854.792
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[RMS 10]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0409-03
na=Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego
jm=m2	50
ob=854.792
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4

[RMS 11]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=24	0	1.6*15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0410-03
na=Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego
jm=m2	50
ob=854.792
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4

[RMS 11]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=16.1	0	16.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0411-03
na=Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym
jm=m2	50
ob=854.792
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4

[RMS 11]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=9.5	0	9.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/Vt1 3-7/a
na=Scalanie kolorystyczne ścian tynkowanych (przyjęto 15% powierzchni)
jm=m2	50
ob=128.219
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4

[PRZEDMIAR]
wo=128.219	1	0.15*854.792	

[RMS 7]
nz=8.7	0	8.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0113-02
na=Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynkowanych - dwukrotne
jm=m2	50
ob=854.792
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[RMS 7]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Lastryko (terazzo)

[POZYCJA]
na=Mechaniczne oczyszczenie powierzchni suchą, nieinwazyjną metodą strumieniowo ścierną
jm=m2	50
ob=8.246
nsn=ST 454-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8.246	1	0.11*2.80*2+1.72+5.91	

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0805-07
na=Uzupełnienie okładziny lastrykowej ścian o powierzchni do 2,0m2 w jednym miejscu (założono 40%)
jm=m2	50
ob=3.298
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=3.298	1	0.40*8.246	

[RMS 11]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=28.9	0	28.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=33	0	33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2014	KNR	K-29 0101-01
na=Oczyszczenie i zmycie podłoża metodą hydrodynamiczną
jm=m2	50
ob=8.246
nsn=ST 454-6

[RMS 11]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/Vt1 3-7/a
na=Scalanie kolorystyczne ścian z lastryko (przyjęto 60% powierzchni)
jm=m2	50
ob=4.948
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=4.948	1	0.60*8.246	

[RMS 7]
nz=8.7	0	8.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Lastryko (terazzo) - parapety, obróbki okien

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1984	KNP	2 1114.1-01
na=Parapety i półki z masy lastrykowej
jm=m2	50
ob=14.794
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=14.794	1	42.71*0.25+2.94*0.35*4	

[RMS 11]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1984	KNP	2 1114.2-01
na=Ręczne szlifowanie parapetów i półki z masy lastrykowej
jm=m2	50
ob=14.794
nsn=ST 454-6

[RMS 11]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Cegła licowa - istniejąca

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0828-02
na=Wykucie starych spoin w murach z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej
jm=m2	50
ob=183.818
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=183.818	1	(71.28+2.26*1.04+27.54+0.74*(0.40*2.26+0.38*2)+2.17*0.60*7+1.34*0.34*4+1.38*0.70*7+7.13+3.11*(0.51+0.74+0.52+0.50+0.66+0.64+0.62+0.64+0.97+1.20+0.74+1.07)+9.48*2+1.49*3.14+5.55)	

[RMS 9]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0403-06
na=Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach trudno dostępnych
jm=m2	50
ob=183.818
nsn=ST 454-6

[RMS 11]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0402-06
na=Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno dostępnych
jm=m2	50
ob=183.818
nsn=ST 454-6

[RMS 11]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2014	KNR	K-29 0101-03
na=Oczyszczenie podłoża wspomagane chemicznie
jm=m2	50
ob=183.818
nsn=ST 454-6

[RMS 11]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2014	KNR	K-29 0101-01
na=Oczyszczenie i zmycie podłoża metodą hydrodynamiczną
jm=m2	50
ob=183.818
nsn=ST 454-6

[RMS 11]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne oczyszczenie powierzchni muru oraz jego zwieńczenia suchą, nieinwazyjną metodą strumieniowo ścierną
jm=m2	50
ob=183.818
nsn=ST 454-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2014	KNR	K-29 0101-03
na=Odkażenie biologiczne podłoża z porostu glonów i grzybów, mechaniczne zmycie podłoża
jm=m2	50
ob=183.818
nsn=ST 454-6

[RMS 11]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-35 0104-01
na=Wykonanie strukturalnego wzmocnienia osłabionych partii muru środkami na bazie estrów kwasu krzemianoweo (przyjęto 70%)
jm=m2	50
ob=128.673
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=128.673	1	0.7*183.818	

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2009	ZKNR	C-2.1 0419-06
na=Naprawa miejscowa ubytków cegieł z zastosowaniem gotowych mieszanek uzupełniających - zaprawy mineralne na bazie hydrualicznego wapna trasowego z dobranym kruszywem kwarcowym - założono do wyceny 120 miejsc
jm=miejsce
ob=120
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[RMS 11]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0311-05
na=Naprawa w murach z cegły budowlanej pęknięć o głębokości pęknięcia 1 cegły - zaożono
jm=m	40
ob=2.85
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=2.85	1	2.85	

[RMS 5]
nz=2.71	0	2.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=35	0	35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.6	0	0.03*20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=10	0	10
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0827-02
na=Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej
jm=m2	50
ob=183.818
nsn=ST 454-6

[RMS 16]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.03	0	0.03
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.174	0	0.174
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/Vt1 3-7/a
na=Scalanie kolorystyczne ścian z cegły (przyjęto 60% powierzchni)
jm=m2	50
ob=110.291
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=110.291	1	0.60*(71.28+2.26*1.04+27.54+0.74*(0.40*2.26+0.38*2)+2.17*0.60*7+1.34*0.34*4+1.38*0.70*7+7.13+3.11*(0.51+0.74+0.52+0.50+0.66+0.64+0.62+0.64+0.97+1.20+0.74+1.07)+9.48*2+1.49*3.14+5.55)	

[RMS 7]
nz=8.7	0	8.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0113-02
na=Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni murowanych - dwukrotne
jm=m2	50
ob=183.818
nsn=ST 454-6

[RMS 7]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0335-03
na=Rekonstrukcje szpalet okiennych
jm=szt	20
ob=62
nsn=B-01.02.01

[RMS 5]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=31	0	31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Metaloplastyka

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0112-03
na=Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych od stanu wyjściowego powierzchni do pierwszego stopnia czystości
jm=m2	50
ob=5.6
nsn=ST 454-7

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	1.00*2.80*2	

[RMS 3]
nz=0.5754	0	0.5754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0549	0	0.0549
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.2267	0	0.2267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.2267	0	0.2267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0105-03
na=Odtłuszczanie konstrukcji stalowych
jm=m2	50
ob=5.6
nsn=ST 454-7

[RMS 9]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.135	0	0.135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0201-03
na=Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
jm=m2	50
ob=5.6
nsn=ST 454-7

[RMS 3]
nz=0.1723	0	0.1723
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.166666666666667	0	1/6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=5.9	0	5.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0211-03
na=Malowanie farbą nawierzchniową, kładzioną 2-krotnie pędzlem konstrukcji stalowych szkieletowych
jm=m2	50
ob=5.6
nsn=ST 454-7

[RMS 3]
nz=0.1734	0	0.1734
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.333333333333333	0	1/6*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=8.9	0	8.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1997	KNR	13-23 0603-07
na=Wymiana klamki z szyldami
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 454-7

[RMS 12]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Odtworzenie schodów i balustrady wejsciowej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 454-7
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Gzyms - budynek szpitala
cpv=45443000-4

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0701-09
na=Odbicie tynków z zaprawy
jm=m2	50
ob=84.676
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=84.676	1	0.40*(71.73+48.40+77.38+14.18)	

[RMS 9]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	IX 54-34-01
na=Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek
jm=m	40
ob=211.69
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=211.69	1	(71.73+48.40+77.38+14.18)	

[RMS 13]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2004	KNR	K-08 0201-01
na=Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną
jm=m2	50
ob=84.676
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1.3

[RMS 11]
nz=0.3375	0	0.3375
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.197	0	0.197
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0643-03
na=Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne
jm=m2	50
ob=84.676
nsn=ST 454-6

[RMS 10]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	IX 3-1-06
na=Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 454-6

[RMS 13]
nz=23.5	0	23.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	IX 57-1-01
na=Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu
jm=m3	60
ob=0.084
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=0.084	1	0.28*0.30*1.00	

[RMS 35]
nz=1800	0	1800
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	IX 3-2-06
na=Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym
jm=m	40
ob=1
nsn=ST 454-6

[RMS 13]
nz=18.8	0	18.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	VIIIcz1 3-84-01
na=Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych
jm=m	40
ob=211.69
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=211.69	1	(71.73+48.40+77.38+14.18)	

[RMS 17]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=3.2	0	8*0.40
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.129	0	0.129
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	XV I-7-03
na=Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem
jm=m2	50
ob=84.676
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=84.676	1	0.40*(71.73+48.40+77.38+14.18)	

[RMS 4]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Gzyms - budynek willi
cpv=45443000-4

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0701-09
na=Odbicie tynków z zaprawy
jm=m2	50
ob=29.786
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=29.786	1	0.64*(46.54)	

[RMS 9]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	IX 54-34-01
na=Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek
jm=m	40
ob=46.54
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=46.54	1	(46.54)	

[RMS 13]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2004	KNR	K-08 0201-01
na=Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną
jm=m2	50
ob=29.786
nsn=ST 454-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1.3

[RMS 11]
nz=0.3375	0	0.3375
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.197	0	0.197
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0643-03
na=Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne
jm=m2	50
ob=29.786
nsn=ST 454-6

[RMS 10]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	IX 3-1-06
na=Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 454-6

[RMS 13]
nz=23.5	0	23.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	IX 57-1-01
na=Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu
jm=m3	60
ob=0.194
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=0.194	1	0.36*0.54*1.00	

[RMS 35]
nz=1800	0	1800
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	IX 3-2-06
na=Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym
jm=m	40
ob=1
nsn=ST 454-6

[RMS 13]
nz=18.8	0	18.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	VIIIcz1 3-84-01
na=Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych
jm=m	40
ob=46.54
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=46.54	1	(46.54)	

[RMS 17]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=3.2	0	8*0.40
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.129	0	0.129
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1982	TZKNBK	XV I-7-03
na=Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem
jm=m2	50
ob=29.786
nsn=ST 454-6

[PRZEDMIAR]
wo=29.786	1	0.64*(46.54)	

[RMS 4]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Obróbki blacharskie

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0506-02
na=Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej
jm=m2	50
ob=140.781
nsn=ST 452-3

[PRZEDMIAR]
wo=30.368	1	0.62*48.98	
wo=82.954	1	0.42*(71.73+48.40+77.38)	
wo=27.459	1	0.59*(46.54)	

[RMS 1]
nz=0.9843	0	0.9843
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.9594	0	0.9594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Inne

[POZYCJA]
na=Napis na elewacji
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 454-6
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Rusztowania

[POZYCJA]
na=Dostawa, montaż i demontaż rusztowań
jm=m2	50
ob=1835.533
nsn=ST 454-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Praca rusztowania -dzierżawa
jm=m2	50
ob=1835.533
krn=30
nsn=ST 454-6
op=1
cj=0

