[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.7.6
WersjaPliku=10
OpisPliku=
NaPodstawie=Z:\2. TEMATY BIEŻĄCE\2019-12-366 - Studium Szpital Katowice\7. Kosztorysy po uzupełnieniach + odpowiedzi\KOSZTORYSY RB\RB - Katowice term\RB - Katowice term. KI.rds7
Wartość=0
ID_KS={C3989015-3AF9-42BA-A543-7B46CF803378}

[DAN_OG]
Obiekt=Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi poprzez rozbiórkę dwóch budynków oraz części budynku istniejącego, przebudowę i rozbudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania na SOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - termomodernizacja
Kod CPV=45000000-7
Budowa=Budynki przy ul. Kilińskiego 25-27, 40-052 Katowice; Dz. ew. nr 37/1, 38/5, fragment działki 38/6, karta mapy 29, ; obręb Dz. Śródmieście Załęże
Inwestor=SP ZOZ MSWiA w Katowicach; ul. Kilińskiego 25, 40-052 Katowice
Biuro kosztorysowe=Biuro Kosztorysowe NORMAN sp. z o.o. sp.k. ;ul. Fordońska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50;www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl
Opis=nr ew. 2019-12-366
Uwaga 1=KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU -  Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie jest integralną częścią dokumentacji projektowej i nalezy je rozpatrywać łącznie
Sporządził=Natalia Żelazna
Miejscowość=Bydgoszcz
Data=2 stycznia 2020r.

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=0
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
RodzZaokr=0
Num_auto=-1
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=PLN

[WYDRUK]
Lista=T1,Z1,E1,E2,P1,R1,M1,S1,
Ceny=0
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=0
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
T1_SKB=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1
T1_tytuł=PRZEDMIAR ROBÓT
T1_bez_wart=1
P1_tytuł=Tabela przedmiaru robót
P1_kol_ST=0
E1_tytuł=Tabela elementów scalonych
E1_bez_wart=0
E1_pkt=0
E1_kolST=0
E1_kolCPV=0
E1_proc=0
E1_wte=1
E1_kolUwg=0
P1_wydanie=0
P1_koment=1
P1_wspGlob=0
P1_wspLok=0
P1_str_elem=0
P1_dod_opis=1
P1_agreg=1
P1_kol_KodPoz=0
P1_kol_CPV=0
P1_kol_RR=0
S1_elem=0
S1_gł_elem=0
S1_bez_zbiorczego=0
S1_zbiorcze=0
S1_str_elem=0
S1_index=0
Data=0
Plik=0
Nagłówek_lewy=Rodos &W [&L]
Marginesy=20,20,10,10
Napisy=polski
T1_umowa=0
T1_zatw=0
E2_tytuł=Tabela elementów szczegółowa
E2_pkt=0
E2_kolST=0
E2_kolCPV=0
E2_kolDef=0
E2_kolUwg=0

[ROB]
Nazwa=Blacharze gr.II|r-g
MnoZr=1
Ilość=138,571

[ROB]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
MnoZr=1
Ilość=14,88

[ROB]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Ilość=5,158

[ROB]
Nazwa=Malarze|r-g
MnoZr=1
Ilość=54,941

[ROB]
Nazwa=Murarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Ilość=38,908

[ROB]
Nazwa=Pomocnicy kat.8|r-g
MnoZr=1
Ilość=77,469

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
MnoZr=1
Ilość=5876,83

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr. I|r-g
MnoZr=1
Ilość=36,465

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
Ilość=2605,499

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
MnoZr=1
Ilość=238,951

[ROB]
Nazwa=Robotnicy|r-g
MnoZr=1
Ilość=4021,952

[ROB]
Nazwa=Stolarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Ilość=0,78

[ROB]
Nazwa=Sztukatorzy|r-g
MnoZr=1
Ilość=628,558

[ROB]
Nazwa=Tynkarze gr. II|r-g
MnoZr=1
Ilość=257,01

[ROB]
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Ilość=248,682

[ROB]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Ilość=537,276

[ROB]
Nazwa=Tynkarze kat.12|r-g
MnoZr=1
Ilość=294,383

[MAT]
Nazwa=Ałun|kg
MnoZr=1
Ilość=0,083

[MAT]
Nazwa=Benzyna do ekstrakcji|dm3
MnoZr=1
Ilość=0,756

[MAT]
Nazwa=Blacha cynkowo-tytanowa 0,7mm|m2
MnoZr=1
Ilość=147,82

[MAT]
Nazwa=Cegła ceramiczna 26x12x6cm - cegła rozbiórkowa|szt
MnoZr=1
Ilość=99,75

[MAT]
Nazwa=Cegła ceramiczna 26x12x6cm|szt
MnoZr=1
Ilość=2724,485

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 25 z dodatkami|kg
MnoZr=1
Ilość=95,312

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
MnoZr=1
Ilość=0,089

[MAT]
Nazwa=Drewno opałowe|kg
MnoZr=1
Ilość=8,34

[MAT]
Nazwa=Emalia epoksydowa chemoodporna biała, kość słoniowa, czerwona tlenkowa|dm3
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Emalia epoksydowa chemoodporna|dm3
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Farba antykorozyjna|l
MnoZr=1
Ilość=2,8

[MAT]
Nazwa=Farba epoksydowa nawierzchniowa do zbiorników|dm3
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60% przeciwrdzewna, tiksotropowa|dm3
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna, miniowa 60%|dm3
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Farba paroprzepuszczalna, fasadowa, silikatowa|dm3
MnoZr=1
Ilość=34,339

[MAT]
Nazwa=Farba sucha naturalna ziemna|kg
MnoZr=1
Ilość=1,385

[MAT]
Nazwa=Farby laserunkowe na bazie krzemianiów|m2
MnoZr=1
Ilość=36,519

[MAT]
Nazwa=Gips modelarski|kg
MnoZr=1
Ilość=500,4

[MAT]
Nazwa=Glina|kg
MnoZr=1
Ilość=0,139

[MAT]
Nazwa=Grys marmurowy|kg
MnoZr=1
Ilość=108,834

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane|kg
MnoZr=1
Ilość=0,556

[MAT]
Nazwa=Klamki z szyldami|szt
MnoZr=1
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Klamry ciesielskie|kg
MnoZr=1
Ilość=31

[MAT]
Nazwa=Klej kostny|kg
MnoZr=1
Ilość=1,39

[MAT]
Nazwa=Kołki|szt
MnoZr=1
Ilość=481,737

[MAT]
Nazwa=Kwaśny preparat czyszczący|dm3
MnoZr=1
Ilość=27,573

[MAT]
Nazwa=Łącznik mechaniczny|szt
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Masa szpachlowa Sto-Ausgleichmoertel F|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Nafta|kg
MnoZr=1
Ilość=0,556

[MAT]
Nazwa=Piasek do zapraw|m3
MnoZr=1
Ilość=0,145

[MAT]
Nazwa=Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm|t
MnoZr=1
Ilość=0,307

[MAT]
Nazwa=Płyty fasadowe z wełny mineralnej grubości 15cm|m2
MnoZr=1
Ilość=86,762

[MAT]
Nazwa=Płyty fasadowe z wełny mineralnej grubości 20cm|m2
MnoZr=1
Ilość=13,64

[MAT]
Nazwa=Płyty styrop.frez.EPS 70-040|m3
MnoZr=1
Ilość=36,932

[MAT]
Nazwa=Preparat do hydrofobizacji|kg
MnoZr=1
Ilość=1038,61

[MAT]
Nazwa=Preparat krzemionoorganiczny|l
MnoZr=1
Ilość=102,938

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe|kg
MnoZr=1
Ilość=2,78

[MAT]
Nazwa=Przeprarat do odkażania biologicznego|dm3
MnoZr=1
Ilość=45,955

[MAT]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
MnoZr=1
Ilość=546,587

[MAT]
Nazwa=Spirytus|dm3
MnoZr=1
Ilość=0,695

[MAT]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60|kg
MnoZr=1
Ilość=4,083

[MAT]
Nazwa=Stearyna|kg
MnoZr=1
Ilość=0,278

[MAT]
Nazwa=Stemple|m3
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Szelak|kg
MnoZr=1
Ilość=0,07

[MAT]
Nazwa=Szpachlówka do tynków|kg
MnoZr=1
Ilość=8120,524

[MAT]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
MnoZr=1
Ilość=28,616

[MAT]
Nazwa=Środki gruntujące|kg
MnoZr=1
Ilość=129,522

[MAT]
Nazwa=Środki impregnacyjne i grzybobójcze|kg
MnoZr=1
Ilość=193,85

[MAT]
Nazwa=Tynk elewacyjny, mineralny|kg
MnoZr=1
Ilość=1295,217

[MAT]
Nazwa=Tynk o strukturze kornik Stolit R|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Tynk renowacyjny podkładowy|kg
MnoZr=1
Ilość=20515,008

[MAT]
Nazwa=Tynk renowacyjny specjalistyczny|kg
MnoZr=1
Ilość=13762,151

[MAT]
Nazwa=Utwardzacz do wyrobów epoksydowych aminowy|dm3
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Utwardzacz do wyrobów epoksydowych do zbiorników|dm3
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Wapno|m3
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
MnoZr=1
Ilość=0,236

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 80|m3
MnoZr=1
Ilość=0,141

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowo-trasowa|kg
MnoZr=1
Ilość=3753,598

[MAT]
Nazwa=Zaprawa do naprawy ubytków|kg
MnoZr=1
Ilość=432

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca Sto-Baukleber|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa sztukatorska do wypraw ciągnionych|kg
MnoZr=1
Ilość=826,336

[MAT]
Nazwa=Zaprawa wapienna m.4|m3
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa zbrojeniowa i klejąca|kg
MnoZr=1
Ilość=3323,152

[SPR]
Nazwa=Agregat myjący ciśnieniowy|m-g
MnoZr=1
Ilość=273,472

[SPR]
Nazwa=Betoniarka 150dm3|m-g
MnoZr=1
Ilość=66,497

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)|m-g
MnoZr=1
Ilość=0,115

[SPR]
Nazwa=Piaskarka do czyszczenia metali|m-g
MnoZr=1
Ilość=1,27

[SPR]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
MnoZr=1
Ilość=0,11

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
MnoZr=1
Ilość=13,662

[SPR]
Nazwa=Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min|m-g
MnoZr=1
Ilość=1,27

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Ilość=66,663

[SPR]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
MnoZr=1
Ilość=94,813

[SPR]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
MnoZr=1
Ilość=53,305

[ELEM]
ID=250
Nr=1.
Opis=Termomodernizacja istniejących przegród budowlanych

[ELEM]
ID=900
Nr=1.1.
Opis=Tynki na ścianach nowoprojektowanych
PZ=1

[POZ]
ID=847
Nr=1
ST=ST 453-1
Kat=KNR K-08
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2004
Tabl=0103/01
Opis=Izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm na łącznikach mechanicznych
Jm=m2
Ilość=12,99
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=115,97
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4,73*3,70-2,10*2,15

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,358

[M]
Nazwa=Płyty fasadowe z wełny mineralnej grubości 20cm|m2
Norma=1,05

[M-]
Nazwa=Łącznik mechaniczny|szt
Norma=5

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,017

[POZ]
ID=848
Nr=2
ST=ST 453-1
Kat=KNR K-08
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2004
Tabl=0103/01
Opis=Izolacja z wełny mineralnej gr. 15 cm na łącznikach mechanicznych
Jm=m2
Ilość=82,63
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=115,97
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3,20*2,26*2

[L]
w=3,40*2,26*2

[L]
w=3,60*2,26*4

[L]
w=3,40*2,26*1

[L]
w=3,40*2,26*1

[L]
w=3,10*1,58*1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,358

[M]
Nazwa=Płyty fasadowe z wełny mineralnej grubości 15cm|m2
Norma=1,05

[M-]
Nazwa=Łącznik mechaniczny|szt
Norma=5

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,017

[POZ]
ID=937
Nr=3
ST=ST 453-1
Kat=KNR 0-33
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=01/04
Opis=Izolacja pionowa ścian płytami styropianowymi gr. 10cm
Jm=m2
Ilość=335,894
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=69,71
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(12,27+12,04)*((4,30-3,70)/2+3,70)-1,20*2,50*2
k=Łącznik

[L]
w=48,58*((5,55-5,11)*2+5,11)-(8,10*3,20+4,50*3,20+0,9*2,15+1,90*2,15)
k=Podjazd dla karetek

[L]
w=

[R]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,377

[R]
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
Norma=0,377

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,135

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca Sto-Baukleber|kg
Norma=4,5

[M]
Nazwa=Zaprawa zbrojeniowa i klejąca|kg
Norma=4

[M]
Nazwa=Płyty styrop.frez.EPS 70-040|m3
Norma=1,05*0,10

[S]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,0378

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,028

[POZ]
ID=849
Nr=4
ST=ST 453-1
Kat=KNR 0-33
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=01/04
Opis=Izolacja pionowa ścian płytami styropianowymi gr. 5cm
Jm=m2
Ilość=31,685
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=69,71
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(4,20*3+5,28)*1,02+(2,08+3,12+6,10)*1,19

[R]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,377

[R]
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
Norma=0,377

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,135

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca Sto-Baukleber|kg
Norma=4,5

[M]
Nazwa=Zaprawa zbrojeniowa i klejąca|kg
Norma=4

[M]
Nazwa=Płyty styrop.frez.EPS 70-040|m3
Norma=1,05*0,05

[S]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,0378

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,028

[POZ]
ID=850
Nr=5
ST=ST 454-6
Kat=KNR 0-33
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=23/01
Opis=Mocowanie płyt izolacyjnych za pomocą kołków plastykowych
Jm=szt
Ilość=463,209
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=2,15
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=12,99+82,64+335,894+31,685

[R]
Nazwa=Tynkarze gr. II|r-g
Norma=0,0085

[R]
Nazwa=Robotnicy gr. I|r-g
Norma=0,0265

[M]
Nazwa=Kołki|szt
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,0002

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,0002

[POZ]
ID=851
Nr=6
ST=ST 454-6
Kat=KNR 0-33
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=01/05
Opis=Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
Jm=m2
Ilość=463,209
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=33,02
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,2377

[R]
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
Norma=0,2377

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0841

[M]
Nazwa=Zaprawa zbrojeniowa i klejąca|kg
Norma=4

[M-]
Nazwa=Masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz|kg
Norma=3

[M-]
Nazwa=Masa szpachlowa Sto-Ausgleichmoertel F|kg
Norma=4,5

[M]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
Norma=1,18

[S]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,007

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,0052

[POZ]
ID=852
Nr=7
ST=ST 454-6
Kat=KNR 0-33
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=24/01
Opis=Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych
Jm=m2
Ilość=431,739
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=6,96
MnoZr=1
WspR=1,3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=12,99+82,64+335,894

[L]
w=-(3,41*2*2+3,49+8,09+1,47)

[L]
w=-4,78

[L]
w=(4,20*3+5,28)*1,02+(2,08+3,12+6,10)*1,19

[R]
Nazwa=Tynkarze gr. II|r-g
Norma=0,064

[R]
Nazwa=Robotnicy gr. I|r-g
Norma=0,019

[M]
Nazwa=Środki gruntujące|kg
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=853
Nr=8
ST=ST 454-6
Kat=KNR 0-33
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=24/03
Opis=Tynki elewacyjne, mineralne
Jm=m2
Ilość=431,739
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=36,72
MnoZr=1
WspR=1,3
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Tynkarze gr. II|r-g
Norma=0,3869

[R]
Nazwa=Robotnicy gr. I|r-g
Norma=0,0241

[M]
Nazwa=Tynk elewacyjny, mineralny|kg
Norma=3

[M-]
Nazwa=Tynk o strukturze kornik Stolit R|kg
Norma=3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,009

[S]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,0064

[ELEM]
ID=901
Nr=1.2.
Opis=Cegła na ścianach nowoprojektowanych
PZ=1

[POZ]
ID=855
Nr=9
ST=ST 454-6
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0308/02
Opis=Mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym o grubości 1 cegły
Jm=m2
Ilość=31,47
ZaokrObm=3
Krot=0,06
Cena=0
CenaZr=529,7
MnoZr=1
MP=5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4,78

[L]
w=(3,41*2*2+3,49+8,09+1,47)

[R]
Nazwa=Murarze gr.III|r-g
Norma=9,62

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=6,34

[M]
Nazwa=Cegła ceramiczna 26x12x6cm|szt
Norma=425

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-trasowa|kg
Norma=20*2

[S]
Nazwa=Betoniarka 150dm3|m-g
Norma=0,55

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,6

[ELEM]
ID=902
Nr=1.3.
Opis=Tynki istniejące
Ilość=854,792
PZ=1

[POZ]
ID=857
Nr=10
ST=ST 454-6
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0701/09
Opis=Odbicie tynków z zaprawy na ścianach
Jm=m2
Ilość=854,792
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=33,2
MnoZr=1
WspR=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(133,32+50,87)*4,53+(91,85+49,19)*3,70+23,89*2

[L]
w=-(71,28+2,26*1,04+27,54+0,74*(0,40*2,26+0,38*2)+2,17*0,60*7+1,34*0,34*4+1,38*0,70*7+7,13+3,11*(0,51+0,74+0,52+0,50+0,66+0,64+0,62+0,64+0,97+1,20+0,74+1,07)+9,48*2+1,49*3,14+5,55)

[L]
w=-(4,82*2,16*8+2,04*1,64*1+3,20*3,11*2+3,40*3,11*2+3,60*3,11*4+3,40*3,11*1+3,40*3,11*1+3,10*2,43*2+1,36*0,8*2+1,66*0,9*1+1,45*1,42*2+1,40*1,42*1+1,82*0,72*4+1,20*2,50*2+4,80*1,37*7+4,80*1,37*1+1,00*0,38*1)

[L]
w=-(0,76*1,14*1+2,24*1,33*2+2,19*1,69*1+0,86*1,69*1+1,72*1,66*2+1,03*6,38*1+1,26*6,38*1+0,88*1,61*1+2,16*1,67*2+0,86*1,67*2+1,60*2,03*1+0,74*1,25*1+1,75*1,61*1+2,07*1,65*1+0,89*1,46*2+0,77*1,40*2+0,51*0,69*1+0,76*0,65*3+0,88*1,61*1+2,16*1,67*2+0,86*1,67*2+1,60*2,03*1+0,74*1,25*1+1,75*1,61*1+2,07*1,65*1)

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,95

[POZ]
ID=858
Nr=11
ST=ST 454-6
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0639/05
Opis=Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu
Jm=m2
Ilość=854,792
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=7,72
MnoZr=1
WspR=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,221

[POZ]
ID=859
Nr=12
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK IX
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=54-50/01
Opis=Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek
Jm=m2
Ilość=854,792
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=7,69
MnoZr=1
WspR=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Sztukatorzy|r-g
Norma=0,22

[POZ]
ID=860
Nr=13
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-08
Wyd=wyd.I 2004
Tabl=0201/01
Opis=Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną
Jm=m2
Ilość=854,792
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=21,32
MnoZr=1
WspR=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3375

[S]
Nazwa=Agregat myjący ciśnieniowy|m-g
Norma=0,197

[POZ]
ID=861
Nr=14
ST=ST 454-6
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0643/03
Opis=Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne
Jm=m2
Ilość=854,792
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=9,13
MnoZr=1
MP=2
WspR=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,131

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Środki impregnacyjne i grzybobójcze|kg
Norma=0,20

[POZ]
ID=862
Nr=15
ST=ST 454-6
Kat=ZKNR C-1
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0409/03
Opis=Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego
Jm=m2
Ilość=854,792
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=65,79
MnoZr=1
MP=2
WspR=4
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,22

[M]
Lp=20
Nazwa=Tynk renowacyjny podkładowy|kg
Norma=1,6*15

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,02

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[S]
Lp=72
Nazwa=Betoniarka 150dm3|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=863
Nr=16
ST=ST 454-6
Kat=ZKNR C-1
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0410/03
Opis=Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego
Jm=m2
Ilość=854,792
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=85,83
MnoZr=1
MP=2
WspR=4
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,37

[M]
Lp=20
Nazwa=Tynk renowacyjny specjalistyczny|kg
Norma=16,1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,03

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[S]
Lp=72
Nazwa=Betoniarka 150dm3|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=864
Nr=17
ST=ST 454-6
Kat=ZKNR C-1
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0411/03
Opis=Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym
Jm=m2
Ilość=854,792
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=31,41
MnoZr=1
MP=2
WspR=4
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,25

[M]
Lp=20
Nazwa=Szpachlówka do tynków|kg
Norma=9,5

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,02

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[S]
Lp=72
Nazwa=Betoniarka 150dm3|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=865
Nr=18
ST=ST 454-6
Kat=TZKNC N-K/Vt1
Wyd=PPKZ 1982
Tabl=3/7/a
Opis=Scalanie kolorystyczne ścian tynkowanych (przyjęto 15% powierzchni)
Jm=m2
Ilość=128,219
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=357,82
MnoZr=1
WspR=4
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,15*854,792

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
Norma=8,7

[M]
Nazwa=Farby laserunkowe na bazie krzemianiów|m2
Norma=0,15

[POZ]
ID=866
Nr=19
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-01
Wyd=KOPRIN 2002
Tabl=0113/02
Opis=Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynkowanych - dwukrotne
Jm=m2
Ilość=854,792
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=35,5
MnoZr=1
MP=2
WspR=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
Norma=0,15

[M]
Nazwa=Preparat do hydrofobizacji|kg
Norma=1

[ELEM]
ID=903
Nr=1.4.
Opis=Lastryko (terazzo)
PZ=1

[POZ]
ID=868
Nr=20
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Mechaniczne oczyszczenie powierzchni suchą, nieinwazyjną metodą strumieniowo ścierną
Jm=m2
Ilość=8,246
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,11*2,80*2+1,72+5,91

[POZ]
ID=869
Nr=21
ST=ST 454-6
Kat=KNR-W 4-01
Wyd=wyd.III 2000
Tabl=0805/07
Opis=Uzupełnienie okładziny lastrykowej ścian o powierzchni do 2,0m2 w jednym miejscu (założono 40%)
Jm=m2
Ilość=3,298
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=131,69
MnoZr=1
MP=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,40*8,246

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,87

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 25 z dodatkami|kg
Norma=28,9

[M]
Nazwa=Grys marmurowy|kg
Norma=33

[M]
Nazwa=Piasek do zapraw|m3
Norma=0,044

[M]
Nazwa=Farba sucha naturalna ziemna|kg
Norma=0,42

[POZ]
ID=870
Nr=22
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-29
Wyd=wyd.III 2014
Tabl=0101/01
Opis=Oczyszczenie i zmycie podłoża metodą hydrodynamiczną
Jm=m2
Ilość=8,246
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=9,56
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,224

[S]
Lp=70
Nazwa=Agregat myjący ciśnieniowy|m-g
Norma=0,2

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=871
Nr=23
ST=ST 454-6
Kat=TZKNC N-K/Vt1
Wyd=PPKZ 1982
Tabl=3/7/a
Opis=Scalanie kolorystyczne ścian z lastryko (przyjęto 60% powierzchni)
Jm=m2
Ilość=4,948
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=357,82
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,60*8,246

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
Norma=8,7

[M]
Nazwa=Farby laserunkowe na bazie krzemianiów|m2
Norma=0,15

[ELEM]
ID=904
Nr=1.5.
Opis=Lastryko (terazzo) - parapety, obróbki okien
PZ=1

[POZ]
ID=873
Nr=24
ST=ST 454-6
Kat=KNP 2
Wyd=wyd.IV 1984
Tabl=1114.1/01
Opis=Parapety i półki z masy lastrykowej
Jm=m2
Ilość=14,794
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=60,11
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=42,71*0,25+2,94*0,35*4

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,31

[POZ]
ID=874
Nr=25
ST=ST 454-6
Kat=KNP 2
Wyd=wyd.IV 1984
Tabl=1114.2/01
Opis=Ręczne szlifowanie parapetów i półki z masy lastrykowej
Jm=m2
Ilość=14,794
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=113,79
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,48

[ELEM]
ID=905
Nr=1.6.
Opis=Cegła licowa - istniejąca
PZ=1

[POZ]
ID=876
Nr=26
ST=ST 454-6
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0828/02
Opis=Wykucie starych spoin w murach z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej
Jm=m2
Ilość=183,818
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=45,47
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(71,28+2,26*1,04+27,54+0,74*(0,40*2,26+0,38*2)+2,17*0,60*7+1,34*0,34*4+1,38*0,70*7+7,13+3,11*(0,51+0,74+0,52+0,50+0,66+0,64+0,62+0,64+0,97+1,20+0,74+1,07)+9,48*2+1,49*3,14+5,55)

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,37

[POZ]
ID=877
Nr=27
ST=ST 454-6
Kat=ZKNR C-1
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0403/06
Opis=Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach trudno dostępnych
Jm=m2
Ilość=183,818
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=6,8
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,16

[POZ]
ID=878
Nr=28
ST=ST 454-6
Kat=ZKNR C-1
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0402/06
Opis=Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno dostępnych
Jm=m2
Ilość=183,818
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=7,22
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,17

[POZ]
ID=879
Nr=29
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-29
Wyd=wyd.III 2014
Tabl=0101/03
Opis=Oczyszczenie podłoża wspomagane chemicznie
Jm=m2
Ilość=183,818
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=5,14
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,12

[M]
Lp=20
Nazwa=Kwaśny preparat czyszczący|dm3
Norma=0,15

[S]
Lp=70
Nazwa=Agregat myjący ciśnieniowy|m-g
Norma=0,12

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=880
Nr=30
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-29
Wyd=wyd.III 2014
Tabl=0101/01
Opis=Oczyszczenie i zmycie podłoża metodą hydrodynamiczną
Jm=m2
Ilość=183,818
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=9,56
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,224

[S]
Lp=70
Nazwa=Agregat myjący ciśnieniowy|m-g
Norma=0,2

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=881
Nr=31
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Mechaniczne oczyszczenie powierzchni muru oraz jego zwieńczenia suchą, nieinwazyjną metodą strumieniowo ścierną
Jm=m2
Ilość=183,818
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=882
Nr=32
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-29
Wyd=wyd.III 2014
Tabl=0101/03
Opis=Odkażenie biologiczne podłoża z porostu glonów i grzybów, mechaniczne zmycie podłoża
Jm=m2
Ilość=183,818
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=16,63
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,12

[M]
Lp=20
Nazwa=Przeprarat do odkażania biologicznego|dm3
Norma=0,25

[S]
Lp=70
Nazwa=Agregat myjący ciśnieniowy|m-g
Norma=0,12

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=883
Nr=33
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-35
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0104/01
Opis=Wykonanie strukturalnego wzmocnienia osłabionych partii muru środkami na bazie estrów kwasu krzemianoweo (przyjęto 70%)
Jm=m2
Ilość=128,673
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=33,86
MnoZr=1
MP=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,7*183,818

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,24

[M]
Nazwa=Preparat krzemionoorganiczny|l
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=884
Nr=34
ST=ST 454-6
Kat=ZKNR C-2.1
Wyd=wyd.III 2009
Tabl=0419/06
Opis=Naprawa miejscowa ubytków cegieł z zastosowaniem gotowych mieszanek uzupełniających - zaprawy mineralne na bazie hydrualicznego wapna trasowego z dobranym kruszywem kwarcowym - założono do wyceny 120 miejsc
Jm=miejsce
Ilość=120
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=34,82
MnoZr=1
MP=2
WspR=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,25

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa do naprawy ubytków|kg
Norma=3,6

[POZ]
ID=885
Nr=35
ST=ST 454-6
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0311/05
Opis=Naprawa w murach z cegły budowlanej pęknięć o głębokości pęknięcia 1 cegły - zaożono
Jm=m
Ilość=2,85
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=211,38
MnoZr=1
MP=10
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2,85

[R]
Nazwa=Murarze gr.III|r-g
Norma=2,71

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=2,2

[M]
Nazwa=Cegła ceramiczna 26x12x6cm - cegła rozbiórkowa|szt
Norma=35

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-trasowa|kg
Norma=0,03*20

[S]
Nazwa=Betoniarka 150dm3|m-g
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=886
Nr=36
ST=ST 454-6
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0827/02
Opis=Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej
Jm=m2
Ilość=183,818
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=58,19
MnoZr=1
MP=0,03
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=1,57

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,09

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-trasowa|kg
Norma=20

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,174

[POZ]
ID=887
Nr=37
ST=ST 454-6
Kat=TZKNC N-K/Vt1
Wyd=PPKZ 1982
Tabl=3/7/a
Opis=Scalanie kolorystyczne ścian z cegły (przyjęto 60% powierzchni)
Jm=m2
Ilość=110,291
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=357,82
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,60*(71,28+2,26*1,04+27,54+0,74*(0,40*2,26+0,38*2)+2,17*0,60*7+1,34*0,34*4+1,38*0,70*7+7,13+3,11*(0,51+0,74+0,52+0,50+0,66+0,64+0,62+0,64+0,97+1,20+0,74+1,07)+9,48*2+1,49*3,14+5,55)

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
Norma=8,7

[M]
Nazwa=Farby laserunkowe na bazie krzemianiów|m2
Norma=0,15

[POZ]
ID=888
Nr=38
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-01
Wyd=KOPRIN 2002
Tabl=0113/02
Opis=Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni murowanych - dwukrotne
Jm=m2
Ilość=183,818
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=35,5
MnoZr=1
MP=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
Norma=0,15

[M]
Nazwa=Preparat do hydrofobizacji|kg
Norma=1

[POZ]
ID=938
Nr=39
ST=B-01.02.01
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0335/03
Opis=Rekonstrukcje szpalet okiennych
Jm=szt
Ilość=62
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Murarze gr.III|r-g
Norma=0,21

[R]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,24

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,29

[M]
Nazwa=Cegła ceramiczna 26x12x6cm|szt
Norma=31

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Klamry ciesielskie|kg
Norma=0,5

[M-]
Nazwa=Stemple|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,03

[ELEM]
ID=906
Nr=1.7.
Opis=Metaloplastyka
PZ=1

[POZ]
ID=890
Nr=40
ST=ST 454-7
Kat=KNR 7-12
Wyd=wyd.V 2000
Tabl=0112/03
Opis=Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych od stanu wyjściowego powierzchni do pierwszego stopnia czystości
Jm=m2
Ilość=5,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=26,4
MnoZr=1
MP=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1,00*2,80*2

[R]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,5754

[M]
Nazwa=Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm|t
Norma=0,0549

[S]
Nazwa=Piaskarka do czyszczenia metali|m-g
Norma=0,2267

[S]
Nazwa=Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min|m-g
Norma=0,2267

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)|m-g
Norma=0,0187

[S]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,0178

[POZ]
ID=891
Nr=41
ST=ST 454-7
Kat=KNR 7-12
Wyd=wyd.V 2000
Tabl=0105/03
Opis=Odtłuszczanie konstrukcji stalowych
Jm=m2
Ilość=5,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=2,41
MnoZr=1
MP=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0525

[M]
Nazwa=Benzyna do ekstrakcji|dm3
Norma=0,135

[POZ]
ID=892
Nr=42
ST=ST 454-7
Kat=KNR 7-12
Wyd=wyd.V 2000
Tabl=0201/03
Opis=Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Jm=m2
Ilość=5,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,31
MnoZr=1
MP=5,9
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,1723

[M]
Nazwa=Farba antykorozyjna|l
Norma=1/6

[M-]
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna, miniowa 60%|dm3
Norma=0,123

[M-]
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60% przeciwrdzewna, tiksotropowa|dm3
Norma=0,193

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)|m-g
Norma=0,0008

[S]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=893
Nr=43
ST=ST 454-7
Kat=KNR 7-12
Wyd=wyd.V 2000
Tabl=0211/03
Opis=Malowanie farbą nawierzchniową, kładzioną 2-krotnie pędzlem konstrukcji stalowych szkieletowych
Jm=m2
Ilość=5,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=31,6
MnoZr=1
MP=8,9
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,1734

[M]
Nazwa=Farba antykorozyjna|l
Norma=1/6*2

[M-]
Nazwa=Utwardzacz do wyrobów epoksydowych aminowy|dm3
Norma=0,049

[M-]
Nazwa=Emalia epoksydowa chemoodporna biała, kość słoniowa, czerwona tlenkowa|dm3
Norma=0,089

[M-]
Nazwa=Utwardzacz do wyrobów epoksydowych aminowy|dm3
Norma=0,046

[M-]
Nazwa=Emalia epoksydowa chemoodporna|dm3
Norma=0,091

[M-]
Nazwa=Utwardzacz do wyrobów epoksydowych aminowy|dm3
Norma=0,044

[M-]
Nazwa=Farba epoksydowa nawierzchniowa do zbiorników|dm3
Norma=0,314

[M-]
Nazwa=Utwardzacz do wyrobów epoksydowych do zbiorników|dm3
Norma=0,136

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)|m-g
Norma=0,0011

[S]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,0011

[POZ]
ID=894
Nr=44
ST=ST 454-7
Kat=KNR 13-23
Wyd=wyd.II 1997
Tabl=0603/07
Opis=Wymiana klamki z szyldami
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=43,13
MnoZr=1
MP=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Stolarze gr.III|r-g
Norma=0,78

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,16

[M]
Nazwa=Klamki z szyldami|szt
Norma=1

[POZ]
ID=895
Nr=45
ST=ST 454-7
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Odtworzenie schodów i balustrady wejsciowej
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=910
Nr=1.8.
CPV=45443000-4
Opis=Gzyms - budynek szpitala
PZ=1

[KOMENT]
ID=911
Opis=Roboty przygotowawcze

[POZ]
ID=912
Nr=46
ST=ST 454-6
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0701/09
Opis=Odbicie tynków z zaprawy
Jm=m2
Ilość=84,676
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=33,2
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,40*(71,73+48,40+77,38+14,18)

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,95

[POZ]
ID=913
Nr=47
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK IX
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=54-34/01
Opis=Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek
Jm=m
Ilość=211,69
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=22,71
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(71,73+48,40+77,38+14,18)

[R]
Nazwa=Sztukatorzy|r-g
Norma=0,65

[POZ]
ID=914
Nr=48
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-08
Wyd=wyd.I 2004
Tabl=0201/01
Opis=Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną
Jm=m2
Ilość=84,676
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=21,32
MnoZr=1
WspR=1,3
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3375

[S]
Nazwa=Agregat myjący ciśnieniowy|m-g
Norma=0,197

[POZ]
ID=915
Nr=49
ST=ST 454-6
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0643/03
Opis=Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne
Jm=m2
Ilość=84,676
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=9,13
MnoZr=1
MP=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,131

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Środki impregnacyjne i grzybobójcze|kg
Norma=0,20

[KOMENT]
ID=919
Opis=Renowacja detali architektonicznych

[POZ]
ID=920
Nr=50
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK IX
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=3-1/06
Opis=Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=821,23
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Sztukatorzy|r-g
Norma=23,5

[POZ]
ID=921
Nr=51
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK IX
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=57-1/01
Opis=Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu
Jm=m3
Ilość=0,084
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=9596,32
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,28*0,30*1,00

[M]
Nazwa=Gips modelarski|kg
Norma=1800

[M]
Nazwa=Klej kostny|kg
Norma=5

[M]
Nazwa=Drewno opałowe|kg
Norma=30

[M]
Nazwa=Nafta|kg
Norma=2

[M]
Nazwa=Stearyna|kg
Norma=1

[M]
Nazwa=Szelak|kg
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Spirytus|dm3
Norma=2,5

[M]
Nazwa=Ałun|kg
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Glina|kg
Norma=0,5

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane|kg
Norma=2

[M]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe|kg
Norma=10

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,85

[POZ]
ID=922
Nr=52
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK IX
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=3-2/06
Opis=Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym
Jm=m
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=656,99
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Sztukatorzy|r-g
Norma=18,8

[POZ]
ID=923
Nr=53
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK VIIIcz1
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=3-84/01
Opis=Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych
Jm=m
Ilość=211,69
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=69,56
MnoZr=1
MP=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(71,73+48,40+77,38+14,18)

[R]
Nazwa=Tynkarze kat.12|r-g
Norma=1,14

[R]
Nazwa=Pomocnicy kat.8|r-g
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Zaprawa sztukatorska do wypraw ciągnionych|kg
Norma=8*0,40

[M-]
Nazwa=Zaprawa wapienna m.4|m3
Norma=0,0019

[S]
Nazwa=Betoniarka 150dm3|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,129

[POZ]
ID=924
Nr=54
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK XV
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=I-7/03
Opis=Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem
Jm=m2
Ilość=84,676
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=27,14
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,40*(71,73+48,40+77,38+14,18)

[R]
Nazwa=Malarze|r-g
Norma=0,48

[M-]
Nazwa=Wapno|m3
Norma=0,00045

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Farba paroprzepuszczalna, fasadowa, silikatowa|dm3
Norma=0,3

[ELEM]
ID=925
Nr=1.9.
CPV=45443000-4
Opis=Gzyms - budynek willi
PZ=1

[KOMENT]
ID=926
Opis=Roboty przygotowawcze

[POZ]
ID=927
Nr=55
ST=ST 454-6
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0701/09
Opis=Odbicie tynków z zaprawy
Jm=m2
Ilość=29,786
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=33,2
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,64*(46,54)

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,95

[POZ]
ID=928
Nr=56
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK IX
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=54-34/01
Opis=Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek
Jm=m
Ilość=46,54
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=22,71
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(46,54)

[R]
Nazwa=Sztukatorzy|r-g
Norma=0,65

[POZ]
ID=929
Nr=57
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-08
Wyd=wyd.I 2004
Tabl=0201/01
Opis=Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną
Jm=m2
Ilość=29,786
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=21,32
MnoZr=1
WspR=1,3
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3375

[S]
Nazwa=Agregat myjący ciśnieniowy|m-g
Norma=0,197

[POZ]
ID=930
Nr=58
ST=ST 454-6
Kat=KNR 19-01
Wyd=wyd.I 1996-97
Tabl=0643/03
Opis=Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne
Jm=m2
Ilość=29,786
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=9,13
MnoZr=1
MP=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,131

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Środki impregnacyjne i grzybobójcze|kg
Norma=0,20

[KOMENT]
ID=931
Opis=Renowacja detali architektonicznych

[POZ]
ID=932
Nr=59
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK IX
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=3-1/06
Opis=Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=821,23
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Sztukatorzy|r-g
Norma=23,5

[POZ]
ID=933
Nr=60
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK IX
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=57-1/01
Opis=Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu
Jm=m3
Ilość=0,194
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=9596,32
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,36*0,54*1,00

[M]
Nazwa=Gips modelarski|kg
Norma=1800

[M]
Nazwa=Klej kostny|kg
Norma=5

[M]
Nazwa=Drewno opałowe|kg
Norma=30

[M]
Nazwa=Nafta|kg
Norma=2

[M]
Nazwa=Stearyna|kg
Norma=1

[M]
Nazwa=Szelak|kg
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Spirytus|dm3
Norma=2,5

[M]
Nazwa=Ałun|kg
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Glina|kg
Norma=0,5

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane|kg
Norma=2

[M]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe|kg
Norma=10

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,85

[POZ]
ID=934
Nr=61
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK IX
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=3-2/06
Opis=Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym
Jm=m
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=656,99
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Sztukatorzy|r-g
Norma=18,8

[POZ]
ID=935
Nr=62
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK VIIIcz1
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=3-84/01
Opis=Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych
Jm=m
Ilość=46,54
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=69,56
MnoZr=1
MP=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(46,54)

[R]
Nazwa=Tynkarze kat.12|r-g
Norma=1,14

[R]
Nazwa=Pomocnicy kat.8|r-g
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Zaprawa sztukatorska do wypraw ciągnionych|kg
Norma=8*0,40

[M-]
Nazwa=Zaprawa wapienna m.4|m3
Norma=0,0019

[S]
Nazwa=Betoniarka 150dm3|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,129

[POZ]
ID=936
Nr=63
ST=ST 454-6
Kat=TZKNBK XV
Wyd=wyd.I 1982
Tabl=I-7/03
Opis=Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem
Jm=m2
Ilość=29,786
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=27,14
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,64*(46,54)

[R]
Nazwa=Malarze|r-g
Norma=0,48

[M-]
Nazwa=Wapno|m3
Norma=0,00045

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Farba paroprzepuszczalna, fasadowa, silikatowa|dm3
Norma=0,3

[ELEM]
ID=907
Nr=1.10.
Opis=Obróbki blacharskie
PZ=1

[POZ]
ID=909
Nr=64
ST=ST 452-3
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0506/02
Opis=Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej
Jm=m2
Ilość=140,781
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=162,28
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,62*48,98

[L]
w=0,42*(71,73+48,40+77,38)

[L]
w=0,59*(46,54)

[R]
Nazwa=Blacharze gr.II|r-g
Norma=0,9843

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,9594

[M]
Nazwa=Blacha cynkowo-tytanowa 0,7mm|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60|kg
Norma=0,029

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 80|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0069

[ELEM]
ID=908
Nr=1.11.
Opis=Inne
PZ=1

[POZ]
ID=899
Nr=65
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Napis na elewacji
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=756
Nr=1.12.
Opis=Rusztowania
PZ=1

[AGR]
ID=758
AgrRodz=0
Nr=66
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa, montaż i demontaż rusztowań
Jm=m2
Ilość=1835,533
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(133,32+50,87)*4,53+(91,85+49,19)*3,70+23,89*2

[L]
w=12,99+82,64+335,894

[POZ]
ID=759
AgrID=758
AgrMno=1
Nr=66.1
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa, montaż i demontaż rusztowań
Jm=m2
Ilość=1835,533
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=760
AgrID=758
AgrMno=1
Nr=66.2
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Praca rusztowania -dzierżawa
Jm=m2
Ilość=1835,533
ZaokrObm=3
Krot=30
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

