[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.7.6
WersjaPliku=10
OpisPliku=
NaPodstawie=Z:\2. TEMATY BIEŻĄCE\2019-12-366 - Studium Szpital Katowice\7. Kosztorysy po uzupełnieniach + odpowiedzi\KOSZTORYSY RB\RB - Katowice proj.wnętrz\RB - Katowice proj.wnętrz KI.rds7
Wartość=0
ID_KS={34DDEC4D-C65A-4726-81BA-5892B173B1DF}

[DAN_OG]
Obiekt=Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi poprzez rozbiórkę dwóch budynków oraz części budynku istniejącego, przebudowę i rozbudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania na SOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - Wnętrza
Kod CPV=45000000-7
Budowa=Budynki przy ul. Kilińskiego 25-27, 40-052 Katowice; Dz. ew. nr 37/1, 38/5, fragment działki 38/6, karta mapy 29, ; obręb Dz. Śródmieście Załęże
Inwestor=SP ZOZ MSWiA w Katowicach; ul. Kilińskiego 25, 40-052 Katowice
Biuro kosztorysowe=Biuro Kosztorysowe NORMAN sp. z o.o. sp.k. ;ul. Fordońska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50;www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl
Opis=nr ew. 2019-12-366
Uwaga 1=KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU -  Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie jest integralną częścią dokumentacji projektowej i nalezy je rozpatrywać łącznie
Sporządził=Natalia Żelazna
Miejscowość=Bydgoszcz
Data=2 stycznia 2020r.

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=0
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
RodzZaokr=0
Num_auto=-1
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=PLN

[WYDRUK]
Lista=T1,Z1,E1,E2,P1,R1,M1,S1,
Ceny=0
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=0
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
T1_SKB=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1
T1_tytuł=PRZEDMIAR ROBÓT
T1_bez_wart=1
P1_tytuł=Tabela przedmiaru robót
P1_kol_ST=0
E1_tytuł=Tabela elementów scalonych
E1_bez_wart=0
E1_pkt=0
E1_kolST=0
E1_kolCPV=0
E1_proc=0
E1_wte=1
E1_kolUwg=0
P1_wydanie=0
P1_koment=1
P1_wspGlob=0
P1_wspLok=0
P1_str_elem=0
P1_dod_opis=0
P1_agreg=1
P1_kol_KodPoz=0
P1_kol_CPV=0
P1_kol_RR=0
S1_elem=0
S1_gł_elem=0
S1_bez_zbiorczego=0
S1_zbiorcze=0
S1_str_elem=0
S1_index=0
Data=0
Plik=0
Nagłówek_lewy=Rodos &W [&L]
Marginesy=20,20,10,10
Napisy=polski
T1_umowa=0
T1_zatw=0
E2_tytuł=Tabela elementów szczegółowa
E2_pkt=0
E2_kolST=0
E2_kolCPV=0
E2_kolDef=0
E2_kolUwg=0

[ROB]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Ilość=7,497

[ROB]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Ilość=606,227

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
MnoZr=1
Ilość=1,2

[ROB]
Nazwa=Robocizna|r-g
MnoZr=1
Ilość=1644,118

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 29)|r-g
MnoZr=1
Ilość=17,814

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
Ilość=525,308

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 30)|r-g
MnoZr=1
Ilość=75,958

[ROB]
Nazwa=Robotnicy|r-g
MnoZr=1
Ilość=11175,897

[ROB]
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Ilość=205,701

[ROB]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Ilość=205,701

[MAT]
Nazwa=Blachowkręty 3,5 × 25 mm|szt
MnoZr=1
Ilość=395,628

[MAT]
Nazwa=Blachowkręty 3,5 × 35 mm|szt
MnoZr=1
Ilość=1186,884

[MAT]
Nazwa=Blachowkręty TN 3,5x25|szt
MnoZr=1
Ilość=6219,045

[MAT]
Nazwa=Blachowkręty TN 3,5x55|szt
MnoZr=1
Ilość=918,05

[MAT]
Nazwa=Dostawa i montaż: narożnik ochronny - komunikacja|szt
MnoZr=1
Ilość=18

[MAT]
Nazwa=Dostawa i montaż: O1 - Odbojoporęcz + odbojnica dolna, kolor ciemny szary|m
MnoZr=1
Ilość=196,43

[MAT]
Nazwa=Farba bakteriobójcza|dm3
MnoZr=1
Ilość=1199,171

[MAT]
Nazwa=Farba do zastosowań zewnętrznych kolor biały|dm3
MnoZr=1
Ilość=93,809

[MAT]
Nazwa=Farba lateksowa|dm3
MnoZr=1
Ilość=54,917

[MAT]
Nazwa=Folia paroizolacyjna|m2
MnoZr=1
Ilość=1942,885

[MAT]
Nazwa=Folia w płynie|kg
MnoZr=1
Ilość=1546,595

[MAT]
Nazwa=Gładź szpachlowa cementowo-wapienna|t
MnoZr=1
Ilość=5,515

[MAT]
Nazwa=Gładź szpachlowa|t
MnoZr=1
Ilość=1,13

[MAT]
Nazwa=Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy|kg
MnoZr=1
Ilość=145935,902

[MAT]
Nazwa=Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych|szt
MnoZr=1
Ilość=2048,181

[MAT]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Klej winylowy|kg
MnoZr=1
Ilość=2602,307

[MAT]
Nazwa=Kotwy metalowe|szt
MnoZr=1
Ilość=2229,312

[MAT]
Nazwa=Listwy dylatacyjne|m
MnoZr=1
Ilość=9,093

[MAT]
Nazwa=Łącznik krzyżowy|szt
MnoZr=1
Ilość=164,845

[MAT]
Nazwa=Łącznik wzdłużny|szt
MnoZr=1
Ilość=59,344

[MAT]
Nazwa=Łączniki wzdłużne do profilu CD|szt
MnoZr=1
Ilość=153,995

[MAT]
Nazwa=Masa Fugenfuller Leicht|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Masa fugowa|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Masa Uniflott|kg
MnoZr=1
Ilość=127,342

[MAT]
Nazwa=Mikrozaprawa uszczelniająca cementowa modyfikowana polimerami|dm3
MnoZr=1
Ilość=1650,278

[MAT]
Nazwa=Okładzina winylowa - kolor biały|m2
MnoZr=1
Ilość=829,063

[MAT]
Nazwa=P1 - wykładzina winylowa kolor jasny beżowy|m2
MnoZr=1
Ilość=280,948

[MAT]
Nazwa=P1a - wykładzina winylowa kolor ciemny szary|m2
MnoZr=1
Ilość=313,218

[MAT]
Nazwa=P1b - wykładzina winylowa kolor jasny szary|m2
MnoZr=1
Ilość=290,409

[MAT]
Nazwa=P2 - wykładzina winylowa schodowa, kolor ciemny szary|m2
MnoZr=1
Ilość=61,618

[MAT]
Nazwa=P2a - wykładzina winylowa schodowa, kolor zielony|m2
MnoZr=1
Ilość=56,092

[MAT]
Nazwa=P3 - wykładzina winylowa, kolor zielony|m2
MnoZr=1
Ilość=245,367

[MAT]
Nazwa=P4 - wykładzina winylowa przewodząca ładunek elektryczny, kolor błękitny pastel|m2
MnoZr=1
Ilość=51,404

[MAT]
Nazwa=P4a - wykładzina winylowa rozpraszającastatyczny ładunek elektryczny, kolor jasny beżowy|m2
MnoZr=1
Ilość=209,433

[MAT]
Nazwa=P6 - wykładzina winylowa kolor niebieski|m2
MnoZr=1
Ilość=95,517

[MAT]
Nazwa=P7 - wykładzina winylowa antypoślizgowa R10 kolor szary|m2
MnoZr=1
Ilość=81,325

[MAT]
Nazwa=P7a - wykładzina winylowa antypoślizgowa R10 kolor beżowy|m2
MnoZr=1
Ilość=75,799

[MAT]
Nazwa=P7b - wykładzina winylowa antypoślizgowa R10 kolor jasny zielony|m2
MnoZr=1
Ilość=33,419

[MAT]
Nazwa=P8 - wykładzina ciemno niebieska wzór terrazo|m2
MnoZr=1
Ilość=10,388

[MAT]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
MnoZr=1
Ilość=132,471

[MAT]
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej 10cm|m2
MnoZr=1
Ilość=41,824

[MAT]
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej 5cm|m2
MnoZr=1
Ilość=150,307

[MAT]
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej lamelowej 6cm|m2
MnoZr=1
Ilość=224,228

[MAT]
Nazwa=Płytki ścienne gresowe - S3|m2
MnoZr=1
Ilość=944,537

[MAT]
Nazwa=Płytki ścienne gresowe - S3a|m2
MnoZr=1
Ilość=114,288

[MAT]
Nazwa=Płytki ścienne gresowe - S3b|m2
MnoZr=1
Ilość=23,791

[MAT]
Nazwa=Płyty GKB 12,5mm|m2
MnoZr=1
Ilość=135,832

[MAT]
Nazwa=Płyty lub maty z wełny mineralnej|m2
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Płyty ognioochronne GK|m2
MnoZr=1
Ilość=1220,117

[MAT]
Nazwa=Płyty pilśniowe porowate zwykłe|m2
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Płyty sufitowe o wym. 600x600x8,0 mm higieniczne, zmywalne, o zwiekszonej szczelności|m2
MnoZr=1
Ilość=201,417

[MAT]
Nazwa=Płyty sufitowe o wym. 600x600x8,0 mm higieniczne, zmywalne|m2
MnoZr=1
Ilość=1233,703

[MAT]
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej gr. 2cm np. Rockwool Frontrock S|m2
MnoZr=1
Ilość=77,208

[MAT]
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej gr.12cm|m2
MnoZr=1
Ilość=310,952

[MAT]
Nazwa=Podkład samopoziomujący|kg
MnoZr=1
Ilość=44608,465

[MAT]
Nazwa=Preparat do hydrofobizacji|kg
MnoZr=1
Ilość=8,003

[MAT]
Nazwa=Pręt wieszakowy z oczkiem|szt
MnoZr=1
Ilość=1031,057

[MAT]
Nazwa=Profil CD 60|m
MnoZr=1
Ilość=230,783

[MAT]
Nazwa=Profil CD 60x27x0,6mm|m
MnoZr=1
Ilość=778,861

[MAT]
Nazwa=Profil główne|m
MnoZr=1
Ilość=1240,055

[MAT]
Nazwa=Profil poprzeczny 1200 mm|m
MnoZr=1
Ilość=2480,11

[MAT]
Nazwa=Profil poprzeczny 600 mm|m
MnoZr=1
Ilość=1240,055

[MAT]
Nazwa=Profil przyścienny kątowy|m
MnoZr=1
Ilość=585,194

[MAT]
Nazwa=Profil UD 27|m
MnoZr=1
Ilość=39,563

[MAT]
Nazwa=Profil UD 28x27x0,6mm|m
MnoZr=1
Ilość=94,766

[MAT]
Nazwa=Przetyczka wieszaka noniusza|szt
MnoZr=1
Ilość=158,251

[MAT]
Nazwa=S10 - Okładzina winylowa - kolor żółty|m2
MnoZr=1
Ilość=37,631

[MAT]
Nazwa=S11 - Okładzina winylowa - kolor jasny szary|m2
MnoZr=1
Ilość=97,304

[MAT]
Nazwa=S13 - Okładzina winylowa - kolor ciemny szary|m2
MnoZr=1
Ilość=45,571

[MAT]
Nazwa=S14 - Okładzina winylowa - kolor czerwony pastel|m2
MnoZr=1
Ilość=68,068

[MAT]
Nazwa=S15 - Okładzina winylowa - kolor fioletowy|m2
MnoZr=1
Ilość=27,494

[MAT]
Nazwa=S16 - Okładzina winylowa|m2
MnoZr=1
Ilość=77,192

[MAT]
Nazwa=S17 - Okładzina winylowa - ciemny niebieski terrazo|m2
MnoZr=1
Ilość=20,206

[MAT]
Nazwa=S2 - Panel z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo|m2
MnoZr=1
Ilość=99,925

[MAT]
Nazwa=S5 - Panele HPL|m2
MnoZr=1
Ilość=121,055

[MAT]
Nazwa=S6 - Panele HPL|m2
MnoZr=1
Ilość=115,485

[MAT]
Nazwa=S7 - Okładzina winylowa - kolor niebieski|m2
MnoZr=1
Ilość=63,817

[MAT]
Nazwa=S8 - Okładzina winylowa - RAL 6021|m2
MnoZr=1
Ilość=47,52

[MAT]
Nazwa=S9 - Okładzina winylowa - RAL 1037|m2
MnoZr=1
Ilość=32,883

[MAT]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
MnoZr=1
Ilość=461,91

[MAT]
Nazwa=Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności|kg
MnoZr=1
Ilość=2312,927

[MAT]
Nazwa=Środek gruntujący.|l
MnoZr=1
Ilość=220,585

[MAT]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
MnoZr=1
Ilość=598,786

[MAT]
Nazwa=Taśma z włókna szklanego|m
MnoZr=1
Ilość=92,313

[MAT]
Nazwa=Taśma zbrojąca|m
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Warstwa gruntująca|kg
MnoZr=1
Ilość=447,091

[MAT]
Nazwa=Wełna mineralna|m2
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Wieszak bezpośredni do profilu CD 60x27|szt
MnoZr=1
Ilość=1021,7

[MAT]
Nazwa=Wieszak górny noniusza|szt
MnoZr=1
Ilość=79,126

[MAT]
Nazwa=Wieszak mocowany obrotowo|szt
MnoZr=1
Ilość=79,126

[MAT]
Nazwa=Wieszak z elementem rozprężnym|szt
MnoZr=1
Ilość=1031,057

[MAT]
Nazwa=Wkręty z borem do konstrukcji metalowej LN 3,5x9mm|szt
MnoZr=1
Ilość=1696,911

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
MnoZr=1
Ilość=46,053

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80|m3
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS ARTIS|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS SZEROKA|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa do fugowania|kg
MnoZr=1
Ilość=309,319

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES EXPRESS|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES STANDARD BIAŁY|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES STANDARD|kg
MnoZr=1
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca do płytek|kg
MnoZr=1
Ilość=6186,378

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejowa|kg
MnoZr=1
Ilość=1743,695

[MAT]
Nazwa=Zaprawa zbrojeniowa i klejąca|kg
MnoZr=1
Ilość=1370,072

[SPR]
Nazwa=Agregat do wylewek samopoziomujących|m-g
MnoZr=1
Ilość=57,786

[SPR]
Nazwa=Agregat tynkarski z pompą|m-g
MnoZr=1
Ilość=227,907

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
MnoZr=1
Ilość=8,228

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Ilość=164,102

[SPR]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
MnoZr=1
Ilość=143,134

[SPR]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
MnoZr=1
Ilość=6,582

[ELEM]
ID=252
Nr=1.
Opis=Projekt wnętrz

[ELEM]
ID=253
Nr=1.1.
Opis=Wykończenie wnętrz pomieszczeń
PZ=1

[ELEM]
ID=601
Nr=1.1.1.
Opis=Wykończenie ścian
PZ=2

[KOMENT]
ID=717
Opis=Izolacja

[POZ]
ID=746
Nr=1
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=6
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0109/06
Opis=Gruntowanie podłoża zwiększające przyczepność na ścianach
Jm=m2
Ilość=177,899
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=4,09
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=139,173+38,726

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,033

[M]
Nazwa=Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności|kg
Norma=0,35

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,00057

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00037

[POZ]
ID=723
Nr=2
ST=ST 453-1
Kat=KNR 0-33
Wariant=2
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=02/01
Opis=Płyty z wełny mineralnej gr. 5cm
Jm=m2
Ilość=139,173
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=27,93
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=3,60*28,44-(1,40*2,10+0,9*2,10)
k=A1.35 sala operacyjna

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=3,10*(6,49)
k=C1.02 garaż

[L]
w=2,50*(8,60)
k=C1.34 garaż

[R]
Lp=1
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,4044

[R]
Lp=2
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
Norma=0,4044

[R]
Lp=3
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,1551

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej 5cm|m2
Norma=1,08

[M]
Lp=25
Nazwa=Zaprawa klejowa|kg
Norma=5

[S]
Lp=70
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,0216

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,016

[POZ]
ID=720
Nr=3
ST=ST 453-1
Kat=KNR 0-33
Wariant=2
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=02/01
Opis=Płyty z wełny mineralnej gr. 10cm
Jm=m2
Ilość=38,726
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=27,93
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=2,17*11,39
k=A1.00 komunikacja

[L]
w=4,50*4,00-1,90*2,10
k=A1.01 podjazd dla karetek

[R]
Lp=1
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,4044

[R]
Lp=2
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
Norma=0,4044

[R]
Lp=3
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,1551

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej 10cm|m2
Norma=1,08

[M]
Lp=25
Nazwa=Zaprawa klejowa|kg
Norma=5

[S]
Lp=70
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,0216

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,016

[POZ]
ID=721
Nr=4
ST=ST 454-6
Kat=KNR 0-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=02/05
Opis=Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
Jm=m2
Ilość=177,899
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=21,68
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,3417

[R]
Lp=2
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
Norma=0,3417

[R]
Lp=3
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0841

[M]
Lp=24
Nazwa=Zaprawa zbrojeniowa i klejąca|kg
Norma=3,5

[M]
Lp=28
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
Norma=1,18

[S]
Lp=70
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,007

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,0052

[KOMENT]
ID=943
Opis=Zagruntowanie szybów windowych

[POZ]
ID=944
Nr=5
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-04
Wariant=5
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0201/10
Opis=Gruntowanie podłoża
Jm=m2
Ilość=208,454
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=5,41
MnoZr=1
WspR=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=10,34*(2,94*2+2,09*2)

[L]
w=10,34*(2,94*2+2,11*2)

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,042

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,2

[KOMENT]
ID=743
Opis=Ściany piwnic od wewnątrz

[POZ]
ID=742
Nr=6
ST=ST 454-6
Kat=KNR 0-41
Wyd=wyd.II 2005
Tabl=0107/02
Opis=Izolacja polimerowo-bitumiczna na zaprawie uszczelniającej
Jm=m2
Ilość=452,131
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=53,097
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L]
w=2,17*(0,74*2)+2,47*(1,04+3,13)+0,90/2*4,30-(1,02*1,97+0,76*1,14)
k=B0.01 kl. schodowa

[L]
w=2,16*16,66-(0,9*2,10+0,77*1,40*2+0,51*0,69)
k=B0.02 pom. techniczne

[L]
w=2,15*12,86-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.03 pom. techniczne

[L]
w=2,16*12,82-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.04 pom. techniczne

[L]
w=2,14*17,18-(0,9*2,10*5+0,97*2,14)
k=B0.05 komunikacja

[L]
w=2,15*8,40-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*
k=B0.07 pom.

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 30)|r-g
Norma=0,168

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 29)|r-g
Norma=0,0394

[M]
Nazwa=Mikrozaprawa uszczelniająca cementowa modyfikowana polimerami|dm3
Norma=3,65

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,00347

[POZ]
ID=744
Nr=7
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=6
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0109/06
Opis=Gruntowanie podłoża zwiększające przyczepność na ścianach
Jm=m2
Ilość=452,131
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=4,09
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,033

[M]
Nazwa=Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności|kg
Norma=0,35

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,00057

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00037

[POZ]
ID=745
Nr=8
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0108/01
Opis=Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 15mm zatarte, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym
Jm=m2
Ilość=452,131
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=29,03
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy|kg
Norma=22,6

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0054

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0149

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski z pompą|m-g
Norma=0,0353

[KOMENT]
ID=729
Opis=Płytki ceramiczne

[POZ]
ID=730
Nr=9
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=6
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0109/06
Opis=Gruntowanie podłoża zwiększające przyczepność na ścianach
Jm=m2
Ilość=1031,063
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=4,09
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=899,559+108,846+22,658

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,033

[M]
Nazwa=Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności|kg
Norma=0,35

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,00057

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00037

[POZ]
ID=731
Nr=10
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0108/01
Opis=Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 15mm zatarte, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym
Jm=m2
Ilość=1031,063
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=29,03
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy|kg
Norma=22,6

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0054

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0149

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski z pompą|m-g
Norma=0,0353

[POZ]
ID=732
Nr=11
ST=ST 454-8
Kat=KNR K-32
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0102/01
Opis=Wykonanie izolacji z folii w płynie w warunkach zawilgocenia
Jm=m2
Ilość=1031,063
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=24,58
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,22

[M]
Nazwa=Folia w płynie|kg
Norma=1,50

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=734
Nr=12
ST=ST 454-8
Kat=KNR K-32
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0105/04
Opis=S3 - Okładziny ścian z płytek ceramicznych
Jm=m2
Ilość=899,559
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=184,43
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,17*(1,50*2,10*3+0,90*2,10)
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=4,50*(58,37-4,00)-(4,65*3,20+8,50+3,20+1,50*2,10+3,50*2,00*2)
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=3,20*(18,06-2,60)-(1,20*2,10+1,50*2,10*2)
k=A1.02 komunikacja

[L]
w=3,20*(16,71-1,89)-(1,50*2,10+1,82*0,72*4)
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=3,20*(13,53-4,47)+(1,20*2,10+1,45*1,42)
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=3,30*(25,41-(4,47+3,00))-(1,50*2,10+1,45*1,42+1,40*1,42)
k=A1.05 poczekalnia

[L]
w=2,50*(9,14-1,81)-0,9*2,10
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=3,30*14,26-1,50*2,10
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=3,00*6,75+5,00*(18,39-6,75)-0,9*2,10
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=2,50*(22,67-3,00)-(0,9*2,10*3+1,50*2,10)
k=A1.09 sala zabiegowa

[L]
w=3,00*(10,14-1,61)-0,9*2,10
k=A1.10 WC m.

[L]
w=3,00*(10,16-1,61)-0,9*2,10
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,00*7,36-0,9*2,10
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=3,00*10,99-(2,00*2,30+1,50*2,10)
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=3,00*8,59-0,9*2,10+4,50*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=3,00*19,21-(1,40*2,10+1,20*2,10+4,82*2,18)+1,50*8,63
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=2,50*(99,27-2,60)-(1,50*2,1*3+0,9*2,10*6+1,35*2,10+1,40*2,10*10)
k=A1.16 komunikacja

[L]
w=3,00*11,43-1,40*2,10
k=A1.17 WC

[L-]
w=3,00*(17,23-1,74)-1,40*2,10+4,80*(34,65-17,23)-4,80*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=3,00*19,30-(1,20*2,1+1,40*2,10+4,82*2,16)+1,50*8,90
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=3,00*(15,26-1,74)-1,40*2,10+4,80*(29,65-15,26)-4,80*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=3,00*32,14-(1,40*2,10*3+4,82*2,16*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=3,00*25,04-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*25,35-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L]
w=3,00*(5,47+5,00-1,24)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.24 WC d. pers.

[L]
w=4,50*(7,44-1,64)-(0,8*2,10*2+2,39*2,16)+2,50*8,06-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.25 WC m. pers.

[L]
w=4,50*8,63-(0,9*2,10+2,28*2,16)
k=A1.26 brudownik

[L]
w=3,00*11,38-0,9*2,10*2
k=A1.27 szatnia brudna

[L]
w=4,50*(22,31-1,94)-(0,9*2,10*4+4,82*2,16+1,31*2,16)
k=A1.28 sanitariaty

[L]
w=3,00*14,31-0,9*2,10*2
k=A1.29 szatnia czysta

[L]
w=3,00*(7,24-1,64)-0,9*2,10
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=4,50*11,40-(1,5*2,10+1,40*2,10)
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=2,50*14,00-1,50*2,10*2
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=3,00*36,68-(0,9*2,10*8+1,50*2,10*2+1,40*2,10)
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=
k=A1.35 sala operacyjna

[L]
w=3,00*6,91-0,9*2,10
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L]
w=3,00*(9,74+1,80*2-1,37)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.37 WC personelu

[L]
w=3,00*6,97-0,9*2,10
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=3,00*6,37-(1,50*2,10+1,40*2,40)
k=A1.39 śluza

[L]
w=3,00*9,37-0,9*2,10
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=3,00*9,23-0,9*2,10
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=3,00*13,63-(0,9*2,10*2+1,64*2,04)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=3,00*
k=W1 winda

[L-]
w=3,00*
k=W2 winda

[L-]
w=3,00*18,43-1,35*2,10
k=K1 komunikacja

[L-]
w=3,00*18,68-0,9*2,10
k=K2 komunikacja

[L-]
w=2,20*17,77-0,9*2,10*2
k=K3 komunikacja

[L-]
w=2,50*16,81-0,9*2,10
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=2,50*88,12-0,9*2,10*3
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=2,50*12,44-0,9*2,10
k=A2.03 serwerownia

[L-]
w=2,50*15,94-0,9*2,10
k=A2.03 rozdzielnica główna prądu

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=3,10*20,79-3,00*3,10
k=C1.01 garaż

[L-]
w=3,10*(19,67-6,49)-3,20*3,10
k=C1.02 garaż

[L-]
w=3,10*42,12-(0,9*2,10*3+1,40*2,00+1,40*2,10+1,50*2,10)+(7,35-3,10)*10,17
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=3,10*20,17-(1,40*2,10+3,20*0,85)
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L]
w=3,10*7,88-(0,9*2,10)
k=C1.05 pom. porządkowe

[L]
w=3,10*11,23-(0,9*2,10+3,20*0,85)
k=C1.06 brudownik

[L]
w=3,30*9,23-0,9*2,10
k=C1.07 magazyn apteczny

[L]
w=3,30*8,12-0,9*2,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=3,30*19,83-(0,9*2,10*2+3,40*0,85)
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L]
w=2,50*(8,44-1,24)-0,9*2,10
k=C1.10 WC

[L-]
w=3,30*(10,05+1,60*2)-(0,9*2,10*9+1,35*2,10*2+1,50*2,10+4,80*1,37*4+1,40*2,00)+(7,35-3,30)*8,69
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=3,10*14,01-(0,9*2,10+2,25*0,85)
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L]
w=3,10*(10,11-1,88)-(0,9*2,10)
k=C1.13 WC

[L-]
w=3,10*28,96-(3,60*0,85+3,40*0,85+0,9*2,10*2+1,35*2,10)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L]
w=3,00*(11,73-2,35)-0,9*2,10
k=C1.15 WC

[L-]
w=3,30*16,37-(0,9*2,10+1,35*2,10+3,60*0,85)
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=3,30*9,60-1,35*2,10*2
k=C1.17 śluza

[L-]
w=
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=2,50*15,53-(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=3,30*20,70*(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.20 pokój socjalny

[L]
w=2,50*(8,80-1,40)-0,9*2,10
k=C1.21 łazienka

[L]
w=2,50*(8,40-1,40)*0,9*2,10
k=C1.22 łazienka

[L]
w=3,30*7,13-0,9*2,10
k=C1.23 brudownik

[L]
w=3,30*6,20-0,9*2,10
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=3,30*18,61-0,9*2,10*2
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L]
w=2,50*(9,30-1,70)-0,9*2,10*2
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=3,30*17,75-(0,9*2,10*2+3,10*0,85)
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=2,50*16,53-(0,9*2,10+3,10*0,85)
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=2,50*7,24-0,9*2,10
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=2,50*12,29-0,9*2,10*5
k=C1.30 poczekalnia

[L]
w=2,50*(9,71-1,71)-0,9*2,10
k=C1.31 WC

[L]
w=2,50*7,73-0,9*2,10
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,50*6,20-0,9*2,10*2
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=2,50*(27,00-8,60)-(1,36*0,79*2+3,10*3,10)
k=C1.34 garaż

[L-]
w=2,50*11,09-(1,20*2,50*2+1,87*2,00)+3,05*(32,51-11,09)-2,00*2,10
k=K4 łącznik

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=2,17*(0,74*2)+2,47*(1,04+3,13)+0,90/2*4,30-(1,02*1,97+0,76*1,14)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,16*16,66-(0,9*2,10+0,77*1,40*2+0,51*0,69)
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*12,86-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=2,16*12,82-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,14*17,18-(0,9*2,10*5+0,97*2,14)
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=2,15*8,40-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*
k=B0.07 pom.

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03-(1,03+1,26)*6,38
k=B1.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,80*12,26-0,9*2,10*5
k=B1.02 komunikacja

[L-]
w=2,70*17,22-(0,9*2,10*2+2,24*1,33)
k=B1.03 szatnia

[L]
w=2,80*(8,50-2,00)-0,9*2,10
k=B1.04 łazienka

[L]
w=2,80*(7,46-1,61)-0,9*2,10
k=B1.05 WC

[L-]
w=2,80*14,47-(0,9*2,10+(0,86+2,19)*1,69)
k=B1.06 pom. monitoringu

[L]
w=2,85*12,36-0,9*2,10
k=B1.07 łazienka

[L-]
w=2,82*18,78-(0,9*2,10*2+1,72*1,66)
k=B1.08 szatnia

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B2.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,77*12,24-0,90*2,10*4
k=B2.02 komunikacja

[L-]
w=2,78*17,22-(0,9*2,10+2,24*1,33+0,88*1,61)
k=B2.03 dużurka nocna

[L]
w=2,80*(9,14-1,99)-0,9*2,10
k=B2.04 łazienka

[L-]
w=2,80*19,00-(0,9*2,10+2,16*1,67)
k=B2.05 pom. biurowe

[L]
w=2,65*(8,32-1,29)-(0,9*2,10+0,74*1,25)
k=B2.06 łazienka

[L-]
w=2,83*18,94+1,63*5,39-(0,9*2,10*3+1,60*2,03)
k=B2.07 dużurka nocna

[L-]
w=2,76*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B3.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,81*12,12-0,9*2,10*5
k=B3.02 komunikacja

[L-]
w=2,81*17,22-(0,9*2,10+1,75*1,61)
k=B3.03 pom. biurowe

[L-]
w=2,80*19,06-(0,9*2,10+(0,86+2,16)*1,67)
k=B3.04 pom. biurowe

[L-]
w=2,89*18,94-(0,9*2,10+2,07*1,65)
k=B3.05 pom. biurowe

[L]
w=2,87*(8,86-1,24)-(0,9*2,10+0,89*1,46*2)
k=B3.06 WC

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=3,2

[M]
Nazwa=Płytki ścienne gresowe - S3|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa klejąca do płytek|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES STANDARD|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES STANDARD BIAŁY|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES EXPRESS|kg
Norma=6,00

[M]
Nazwa=Zaprawa do fugowania|kg
Norma=0,30

[M-]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS SZEROKA|kg
Norma=0,30

[M-]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS ARTIS|kg
Norma=0,30

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,002

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=735
Nr=13
ST=ST 454-8
Kat=KNR K-32
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0105/04
Opis=S3a - Okładziny ścian z płytek ceramicznych
Jm=m2
Ilość=108,846
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=184,43
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,17*(1,50*2,10*3+0,90*2,10)
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=4,50*(58,37-4,00)-(4,65*3,20+8,50+3,20+1,50*2,10+3,50*2,00*2)
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=3,20*(18,06-2,60)-(1,20*2,10+1,50*2,10*2)
k=A1.02 komunikacja

[L]
w=3,20*(1,89)
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=3,20*(13,53-4,47)+(1,20*2,10+1,45*1,42)
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=3,30*(25,41-(4,47+3,00))-(1,50*2,10+1,45*1,42+1,40*1,42)
k=A1.05 poczekalnia

[L]
w=2,50*1,81
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=3,30*14,26-1,50*2,10
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=3,00*6,75+5,00*(18,39-6,75)-0,9*2,10
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=2,50*(22,67-3,00)-(0,9*2,10*3+1,50*2,10)
k=A1.09 sala zabiegowa

[L]
w=3,00*1,61
k=A1.10 WC m.

[L]
w=3,00*1,61
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,00*7,36-0,9*2,10
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=3,00*10,99-(2,00*2,30+1,50*2,10)
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=3,00*8,59-0,9*2,10+4,50*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=3,00*19,21-(1,40*2,10+1,20*2,10+4,82*2,18)+1,50*8,63
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=2,50*(99,27-2,60)-(1,50*2,1*3+0,9*2,10*6+1,35*2,10+1,40*2,10*10)
k=A1.16 komunikacja

[L]
w=3,00*11,43-1,40*2,10
k=A1.17 WC

[L-]
w=3,00*(17,23-1,74)-1,40*2,10+4,80*(34,65-17,23)-4,80*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=3,00*19,30-(1,20*2,1+1,40*2,10+4,82*2,16)+1,50*8,90
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=3,00*(15,26-1,74)-1,40*2,10+4,80*(29,65-15,26)-4,80*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=3,00*32,14-(1,40*2,10*3+4,82*2,16*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=3,00*25,04-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*25,35-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L]
w=3,00*1,24
k=A1.24 WC d. pers.

[L]
w=4,50*1,64
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,50*8,63-(0,9*2,10+2,28*2,16)
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=3,00*11,38-0,9*2,10*2
k=A1.27 szatnia brudna

[L]
w=4,50*1,94
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=3,00*14,31-0,9*2,10*2
k=A1.29 szatnia czysta

[L]
w=3,00*1,64
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=4,50*11,40-(1,5*2,10+1,40*2,10)
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=2,50*14,00-1,50*2,10*2
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=3,00*36,68-(0,9*2,10*8+1,50*2,10*2+1,40*2,10)
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=3,00*6,91-0,9*2,10
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L]
w=3,00*(1,37)
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,00*6,97-0,9*2,10
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=3,00*6,37-(1,50*2,10+1,40*2,40)
k=A1.39 śluza

[L-]
w=3,00*9,37-0,9*2,10
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=3,00*9,23-0,9*2,10
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=3,00*13,63-(0,9*2,10*2+1,64*2,04)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=3,00*
k=W1 winda

[L-]
w=3,00*
k=W2 winda

[L-]
w=3,00*18,43-1,35*2,10
k=K1 komunikacja

[L-]
w=3,00*18,68-0,9*2,10
k=K2 komunikacja

[L-]
w=2,20*17,77-0,9*2,10*2
k=K3 komunikacja

[L-]
w=2,50*16,81-0,9*2,10
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=2,50*88,12-0,9*2,10*3
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=2,50*12,44-0,9*2,10
k=A2.03 serwerownia

[L-]
w=2,50*15,94-0,9*2,10
k=A2.03 rozdzielnica główna prądu

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=3,10*20,79-3,00*3,10
k=C1.01 garaż

[L-]
w=3,10*(19,67-6,49)-3,20*3,10
k=C1.02 garaż

[L-]
w=3,10*42,12-(0,9*2,10*3+1,40*2,00+1,40*2,10+1,50*2,10)+(7,35-3,10)*10,17
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=3,10*20,17-(1,40*2,10+3,20*0,85)
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,10*7,88-(0,9*2,10)
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=3,10*11,23-(0,9*2,10+3,20*0,85)
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=3,30*9,23-0,9*2,10
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=3,30*8,12-0,9*2,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=3,30*19,83-(0,9*2,10*2+3,40*0,85)
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=2,50*8,44-0,9*2,10
k=C1.10 WC

[L-]
w=3,30*(10,05+1,60*2)-(0,9*2,10*9+1,35*2,10*2+1,50*2,10+4,80*1,37*4+1,40*2,00)+(7,35-3,30)*8,69
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=3,10*14,01-(0,9*2,10+2,25*0,85)
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L]
w=3,10*1,88
k=C1.13 WC

[L-]
w=3,10*28,96-(3,60*0,85+3,40*0,85+0,9*2,10*2+1,35*2,10)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L]
w=3,00*2,35
k=C1.15 WC

[L-]
w=3,30*16,37-(0,9*2,10+1,35*2,10+3,60*0,85)
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=3,30*9,60-1,35*2,10*2
k=C1.17 śluza

[L-]
w=
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=2,50*15,53-(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=3,30*20,70*(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.20 pokój socjalny

[L]
w=2,50*1,40
k=C1.21 łazienka

[L]
w=2,50*1,40
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,30*7,13-0,9*2,10
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=3,30*6,20-0,9*2,10
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=3,30*18,61-0,9*2,10*2
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L]
w=2,50*1,70
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=3,30*17,75-(0,9*2,10*2+3,10*0,85)
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=2,50*16,53-(0,9*2,10+3,10*0,85)
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=2,50*7,24-0,9*2,10
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=2,50*12,29-0,9*2,10*5
k=C1.30 poczekalnia

[L]
w=2,50*1,71
k=C1.31 WC

[L-]
w=2,50*7,73-0,9*2,10
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,50*6,20-0,9*2,10*2
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=2,50*(27,00-8,60)-(1,36*0,79*2+3,10*3,10)
k=C1.34 garaż

[L-]
w=2,50*11,09-(1,20*2,50*2+1,87*2,00)+3,05*(32,51-11,09)-2,00*2,10
k=K4 łącznik

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=2,17*(0,74*2)+2,47*(1,04+3,13)+0,90/2*4,30-(1,02*1,97+0,76*1,14)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,16*16,66-(0,9*2,10+0,77*1,40*2+0,51*0,69)
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*12,86-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=2,16*12,82-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,14*17,18-(0,9*2,10*5+0,97*2,14)
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=2,15*8,40-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*
k=B0.07 pom.

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03-(1,03+1,26)*6,38
k=B1.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,80*12,26-0,9*2,10*5
k=B1.02 komunikacja

[L-]
w=2,70*17,22-(0,9*2,10*2+2,24*1,33)
k=B1.03 szatnia

[L-]
w=2,80*8,50-0,9*2,10
k=B1.04 łazienka

[L-]
w=2,80*7,46-0,9*2,10
k=B1.05 WC

[L-]
w=2,80*14,47-(0,9*2,10+(0,86+2,19)*1,69)
k=B1.06 pom. monitoringu

[L-]
w=2,85*12,36-0,9*2,10
k=B1.07 łazienka

[L-]
w=2,82*18,78-(0,9*2,10*2+1,72*1,66)
k=B1.08 szatnia

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B2.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,77*12,24-0,90*2,10*4
k=B2.02 komunikacja

[L-]
w=2,78*17,22-(0,9*2,10+2,24*1,33+0,88*1,61)
k=B2.03 dużurka nocna

[L-]
w=2,80*9,14-0,9*2,10
k=B2.04 łazienka

[L-]
w=2,80*19,00-(0,9*2,10+2,16*1,67)
k=B2.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,65*8,32-(0,9*2,10+0,74*1,25)
k=B2.06 łazienka

[L-]
w=2,83*18,94+1,63*5,39-(0,9*2,10*3+1,60*2,03)
k=B2.07 dużurka nocna

[L-]
w=2,76*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B3.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,81*12,12-0,9*2,10*5
k=B3.02 komunikacja

[L-]
w=2,81*17,22-(0,9*2,10+1,75*1,61)
k=B3.03 pom. biurowe

[L-]
w=2,80*19,06-(0,9*2,10+(0,86+2,16)*1,67)
k=B3.04 pom. biurowe

[L-]
w=2,89*18,94-(0,9*2,10+2,07*1,65)
k=B3.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,87*8,86-(0,9*2,10+0,89*1,46*2)
k=B3.06 WC

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=3,2

[M]
Nazwa=Płytki ścienne gresowe - S3a|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa klejąca do płytek|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES STANDARD|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES STANDARD BIAŁY|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES EXPRESS|kg
Norma=6,00

[M]
Nazwa=Zaprawa do fugowania|kg
Norma=0,30

[M-]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS SZEROKA|kg
Norma=0,30

[M-]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS ARTIS|kg
Norma=0,30

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,002

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=733
Nr=14
ST=ST 454-8
Kat=KNR K-32
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0105/04
Opis=S3b - Okładziny ścian z płytek ceramicznych
Jm=m2
Ilość=22,658
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=184,43
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,17*(1,50*2,10*3+0,90*2,10)
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=4,50*(58,37-4,00)-(4,65*3,20+8,50+3,20+1,50*2,10+3,50*2,00*2)
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=3,20*(18,06-2,60)-(1,20*2,10+1,50*2,10*2)
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=3,20*16,71-(1,50*2,10+1,82*0,72*4)
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=3,20*(13,53-4,47)+(1,20*2,10+1,45*1,42)
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=3,30*(25,41-(4,47+3,00))-(1,50*2,10+1,45*1,42+1,40*1,42)
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=2,50*(9,14)-0,9*2,10
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=3,30*14,26-1,50*2,10
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=3,00*6,75+5,00*(18,39-6,75)-0,9*2,10
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=2,50*(22,67-3,00)-(0,9*2,10*3+1,50*2,10)
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=3,00*10,14-0,9*2,10
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=3,00*10,16-0,9*2,10
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,00*7,36-0,9*2,10
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=3,00*10,99-(2,00*2,30+1,50*2,10)
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=3,00*8,59-0,9*2,10+4,50*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=3,00*19,21-(1,40*2,10+1,20*2,10+4,82*2,18)+1,50*8,63
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=2,50*(99,27-2,60)-(1,50*2,1*3+0,9*2,10*6+1,35*2,10+1,40*2,10*10)
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=3,00*11,43-1,40*2,10
k=A1.17 WC

[L-]
w=3,00*(17,23-1,74)-1,40*2,10+4,80*(34,65-17,23)-4,80*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=3,00*19,30-(1,20*2,1+1,40*2,10+4,82*2,16)+1,50*8,90
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=3,00*(15,26-1,74)-1,40*2,10+4,80*(29,65-15,26)-4,80*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=3,00*32,14-(1,40*2,10*3+4,82*2,16*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=3,00*25,04-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*25,35-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*(5,47+5,00)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=4,50*7,44-(0,8*2,10*2+2,39*2,16)+2,50*8,06-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,50*8,63-(0,9*2,10+2,28*2,16)
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=3,00*11,38-0,9*2,10*2
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=4,50*22,31-(0,9*2,10*4+4,82*2,16+1,31*2,16)
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=3,00*14,31-0,9*2,10*2
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=4,50*15,08-(0,69*2,10*2+3,36*2,16)+3,00*7,24-0,9*2,10
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=4,50*11,40-(1,5*2,10+1,40*2,10)
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=2,50*14,00-1,50*2,10*2
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=3,00*36,68-(0,9*2,10*8+1,50*2,10*2+1,40*2,10)
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=3,00*6,91-0,9*2,10
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=3,00*(9,74+1,80*2)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,00*6,97-0,9*2,10
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=3,00*6,37-(1,50*2,10+1,40*2,40)
k=A1.39 śluza

[L-]
w=3,00*9,37-0,9*2,10
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=3,00*9,23-0,9*2,10
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=3,00*13,63-(0,9*2,10*2+1,64*2,04)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=3,00*
k=W1 winda

[L-]
w=3,00*
k=W2 winda

[L-]
w=3,00*18,43-1,35*2,10
k=K1 komunikacja

[L-]
w=3,00*18,68-0,9*2,10
k=K2 komunikacja

[L-]
w=2,20*17,77-0,9*2,10*2
k=K3 komunikacja

[L-]
w=2,50*16,81-0,9*2,10
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=2,50*88,12-0,9*2,10*3
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=2,50*12,44-0,9*2,10
k=A2.03 serwerownia

[L-]
w=2,50*15,94-0,9*2,10
k=A2.03 rozdzielnica główna prądu

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=3,10*20,79-3,00*3,10
k=C1.01 garaż

[L-]
w=3,10*(19,67-6,49)-3,20*3,10
k=C1.02 garaż

[L-]
w=3,10*42,12-(0,9*2,10*3+1,40*2,00+1,40*2,10+1,50*2,10)+(7,35-3,10)*10,17
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=3,10*20,17-(1,40*2,10+3,20*0,85)
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,10*7,88-(0,9*2,10)
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=3,10*11,23-(0,9*2,10+3,20*0,85)
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=3,30*9,23-0,9*2,10
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=3,30*8,12-0,9*2,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=3,30*19,83-(0,9*2,10*2+3,40*0,85)
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=2,50*8,44-0,9*2,10
k=C1.10 WC

[L-]
w=3,30*(10,05+1,60*2)-(0,9*2,10*9+1,35*2,10*2+1,50*2,10+4,80*1,37*4+1,40*2,00)+(7,35-3,30)*8,69
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=3,10*14,01-(0,9*2,10+2,25*0,85)
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=3,10*10,11-(0,9*2,10)
k=C1.13 WC

[L-]
w=3,10*28,96-(3,60*0,85+3,40*0,85+0,9*2,10*2+1,35*2,10)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=3,00*11,73-0,9*2,10
k=C1.15 WC

[L-]
w=3,30*16,37-(0,9*2,10+1,35*2,10+3,60*0,85)
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=3,30*9,60-1,35*2,10*2
k=C1.17 śluza

[L-]
w=
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=2,50*15,53-(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=3,30*20,70*(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=2,50*8,80-0,9*2,10
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=2,50*8,40*0,9*2,10
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,30*7,13-0,9*2,10
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=3,30*6,20-0,9*2,10
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=3,30*18,61-0,9*2,10*2
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=2,50*9,30-0,9*2,10*2
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=3,30*17,75-(0,9*2,10*2+3,10*0,85)
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=2,50*16,53-(0,9*2,10+3,10*0,85)
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=2,50*7,24-0,9*2,10
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=2,50*12,29-0,9*2,10*5
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=2,50*9,71-0,9*2,10
k=C1.31 WC

[L-]
w=2,50*7,73-0,9*2,10
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,50*6,20-0,9*2,10*2
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=2,50*(27,00-8,60)-(1,36*0,79*2+3,10*3,10)
k=C1.34 garaż

[L-]
w=2,50*11,09-(1,20*2,50*2+1,87*2,00)+3,05*(32,51-11,09)-2,00*2,10
k=K4 łącznik

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=2,17*(0,74*2)+2,47*(1,04+3,13)+0,90/2*4,30-(1,02*1,97+0,76*1,14)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,16*16,66-(0,9*2,10+0,77*1,40*2+0,51*0,69)
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*12,86-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=2,16*12,82-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,14*17,18-(0,9*2,10*5+0,97*2,14)
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=2,15*8,40-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*
k=B0.07 pom.

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03-(1,03+1,26)*6,38
k=B1.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,80*12,26-0,9*2,10*5
k=B1.02 komunikacja

[L-]
w=2,70*17,22-(0,9*2,10*2+2,24*1,33)
k=B1.03 szatnia

[L]
w=2,80*2,00
k=B1.04 łazienka

[L]
w=2,80*1,61
k=B1.05 WC

[L-]
w=2,80*14,47-(0,9*2,10+(0,86+2,19)*1,69)
k=B1.06 pom. monitoringu

[L-]
w=2,85*12,36-0,9*2,10
k=B1.07 łazienka

[L-]
w=2,82*18,78-(0,9*2,10*2+1,72*1,66)
k=B1.08 szatnia

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B2.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,77*12,24-0,90*2,10*4
k=B2.02 komunikacja

[L-]
w=2,78*17,22-(0,9*2,10+2,24*1,33+0,88*1,61)
k=B2.03 dużurka nocna

[L]
w=2,80*1,99
k=B2.04 łazienka

[L-]
w=2,80*19,00-(0,9*2,10+2,16*1,67)
k=B2.05 pom. biurowe

[L]
w=2,65*1,29
k=B2.06 łazienka

[L-]
w=2,83*18,94+1,63*5,39-(0,9*2,10*3+1,60*2,03)
k=B2.07 dużurka nocna

[L-]
w=2,76*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B3.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,81*12,12-0,9*2,10*5
k=B3.02 komunikacja

[L-]
w=2,81*17,22-(0,9*2,10+1,75*1,61)
k=B3.03 pom. biurowe

[L-]
w=2,80*19,06-(0,9*2,10+(0,86+2,16)*1,67)
k=B3.04 pom. biurowe

[L-]
w=2,89*18,94-(0,9*2,10+2,07*1,65)
k=B3.05 pom. biurowe

[L]
w=2,87*1,24
k=B3.06 WC

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=3,2

[M]
Nazwa=Płytki ścienne gresowe - S3b|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa klejąca do płytek|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES STANDARD|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES STANDARD BIAŁY|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES EXPRESS|kg
Norma=6,00

[M]
Nazwa=Zaprawa do fugowania|kg
Norma=0,30

[M-]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS SZEROKA|kg
Norma=0,30

[M-]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS ARTIS|kg
Norma=0,30

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,002

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,03

[KOMENT]
ID=727
Opis=Tynk, malowanie

[POZ]
ID=737
Nr=15
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=6
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0109/06
Opis=Gruntowanie podłoża zwiększające przyczepność na ścianach
Jm=m2
Ilość=2464,383
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=4,09
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2143,12+321,263

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,033

[M]
Nazwa=Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności|kg
Norma=0,35

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,00057

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00037

[POZ]
ID=738
Nr=16
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0108/01
Opis=Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 15mm zatarte, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym
Jm=m2
Ilość=2464,383
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=29,03
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy|kg
Norma=22,6

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0054

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0149

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski z pompą|m-g
Norma=0,0353

[POZ]
ID=740
Nr=17
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-04
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0201/02
Opis=Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbą antybakteryjną - S1
Jm=m2
Ilość=2143,12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=17,35
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,75
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L]
w=2,17*35,67-(1,50*2,10*3+0,90*2,10)
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=4,50*(58,37-4,00)-(4,65*3,20+8,50+3,20+1,50*2,10+3,50*2,00*2)
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L]
w=3,20*(18,06-2,60)-(1,20*2,10+1,50*2,10*2)
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=3,20*16,71-(1,50*2,10+1,82*0,72*4)
k=A1.03 dekontaminacja

[L]
w=3,20*(13,53-4,47)+(1,20*2,10+1,45*1,42)
k=A1.04 rejestracja

[L]
w=3,30*(25,41-(4,47+3,00))-(1,50*2,10+1,45*1,42+1,40*1,42)
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=2,50*(9,14)-0,9*2,10
k=A1.06 WC n.

[L]
w=3,30*14,26-1,50*2,10
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=3,00*6,75+5,00*(18,39-6,75)-0,9*2,10
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L]
w=2,50*(22,67-3,00)-(0,9*2,10*3+1,50*2,10)
k=A1.09 poczekalnia

[L-]
w=3,00*10,14-0,9*2,10
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=3,00*10,16-0,9*2,10
k=A1.11 WC d.

[L]
w=3,00*7,36-0,9*2,10
k=A1.12 pom. broni

[L]
w=3,00*10,99-(2,00*2,30+1,50*2,10)
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=3,00*8,59-0,9*2,10+4,50*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=3,00*19,21-(1,40*2,10+1,20*2,10+4,82*2,18)+1,50*8,63
k=A1.15 sala zabiegowa

[L]
w=2,50*(99,27-2,60)-(1,50*2,1*3+0,9*2,10*6+1,35*2,10+1,40*2,10*10)
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=3,00*11,43-1,40*2,10
k=A1.17 WC

[L-]
w=3,00*(17,23-1,74)-1,40*2,10+4,80*(34,65-17,23)-4,80*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=3,00*19,30-(1,20*2,1+1,40*2,10+4,82*2,16)+1,50*8,90
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=3,00*(15,26-1,74)-1,40*2,10+4,80*(29,65-15,26)-4,80*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=3,00*32,14-(1,40*2,10*3+4,82*2,16*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=3,00*25,04-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*25,35-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*(5,47+5,00)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=4,50*7,44-(0,8*2,10*2+2,39*2,16)+2,50*8,06-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,50*8,63-(0,9*2,10+2,28*2,16)
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=3,00*11,38-0,9*2,10*2
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=4,50*22,31-(0,9*2,10*4+4,82*2,16+1,31*2,16)
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=3,00*14,31-0,9*2,10*2
k=A1.29 szatnia czysta

[L]
w=4,50*15,08-(0,69*2,10*2+3,36*2,16)
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L]
w=2,50*14,00-1,50*2,10*2
k=A1.32 śluza pacjenta

[L]
w=3,00*36,68-(0,9*2,10*8+1,50*2,10*2+1,40*2,10)
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=3,00*6,91-0,9*2,10
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=3,00*(9,74+1,80*2)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,00*6,97-0,9*2,10
k=A1.38 pom. porządkowe

[L]
w=3,00*6,37-(1,50*2,10+1,40*2,40)
k=A1.39 śluza

[L-]
w=3,00*9,37-0,9*2,10
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L]
w=3,00*9,23-0,9*2,10
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=3,00*13,63-(0,9*2,10*2+1,64*2,04)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=3,00*
k=W1 winda

[L-]
w=3,00*
k=W2 winda

[L]
w=3,00*18,43-1,35*2,10
k=K1 komunikacja

[L]
w=3,00*18,68-0,9*2,10
k=K2 komunikacja

[L]
w=2,20*17,77-0,9*2,10*2
k=K3 komunikacja

[L-]
w=2,50*16,81-0,9*2,10
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=2,50*88,12-0,9*2,10*3
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=2,50*12,44-0,9*2,10
k=A2.03 serwerownia

[L-]
w=2,50*15,94-0,9*2,10
k=A2.03 rozdzielnica główna prądu

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=3,10*20,79-3,00*3,10
k=C1.01 garaż

[L-]
w=3,10*(19,67-6,49)-3,20*3,10
k=C1.02 garaż

[L]
w=3,10*42,12-(0,9*2,10*3+1,40*2,00+1,40*2,10+1,50*2,10)+(7,35-3,10)*10,17
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=3,10*20,17-(1,40*2,10+3,20*0,85)
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,10*7,88-(0,9*2,10)
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=3,10*11,23-(0,9*2,10+3,20*0,85)
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=3,30*9,23-0,9*2,10
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=3,30*8,12-0,9*2,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=3,30*19,83-(0,9*2,10*2+3,40*0,85)
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=2,50*8,44-0,9*2,10
k=C1.10 WC

[L]
w=3,30*(112,02-21,47)-(0,9*2,10*9+1,35*2,10*2+1,50*2,10+4,80*1,37*4+1,40*2,00)+(7,35-3,30)*8,69
k=C1.11 komunikacja

[L]
w=3,10*14,01-(0,9*2,10+2,25*0,85)
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=3,10*10,11-(0,9*2,10)
k=C1.13 WC

[L-]
w=3,10*28,96-(3,60*0,85+3,40*0,85+0,9*2,10*2+1,35*2,10)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=3,00*11,73-0,9*2,10
k=C1.15 WC

[L-]
w=3,30*16,37-(0,9*2,10+1,35*2,10+3,60*0,85)
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=3,30*9,60-1,35*2,10*2
k=C1.17 śluza

[L-]
w=
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=2,50*15,53-(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=3,30*20,70*(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=2,50*8,80-0,9*2,10
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=2,50*8,40*0,9*2,10
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,30*7,13-0,9*2,10
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=3,30*6,20-0,9*2,10
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=3,30*18,61-0,9*2,10*2
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=2,50*9,30-0,9*2,10*2
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=3,30*17,75-(0,9*2,10*2+3,10*0,85)
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=2,50*16,53-(0,9*2,10+3,10*0,85)
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L]
w=2,50*7,24-0,9*2,10
k=C1.29 izolatka

[L]
w=2,50*12,29-0,9*2,10*5
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=2,50*9,71-0,9*2,10
k=C1.31 WC

[L-]
w=2,50*7,73-0,9*2,10
k=C1.32 pom. porządkowe

[L]
w=2,50*6,20-0,9*2,10*2
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=2,50*(27,00-8,60)-(1,36*0,79*2+3,10*3,10)
k=C1.34 garaż

[L]
w=2,50*11,09-(1,20*2,50*2+1,87*2,00)+3,05*(32,51-11,09)-2,00*2,10
k=K4 łącznik

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=2,17*(0,74*2)+2,47*(1,04+3,13)+0,90/2*4,30-(1,02*1,97+0,76*1,14)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,16*16,66-(0,9*2,10+0,77*1,40*2+0,51*0,69)
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*12,86-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=2,16*12,82-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,14*17,18-(0,9*2,10*5+0,97*2,14)
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=2,15*8,40-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*
k=B0.07 pom.

[L]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03-(1,03+1,26)*6,38
k=B1.01 kl. schodowa

[L]
w=2,80*12,26-0,9*2,10*5
k=B1.02 komunikacja

[L]
w=2,70*17,22-(0,9*2,10*2+2,24*1,33)
k=B1.03 szatnia

[L-]
w=2,80*8,50-0,9*2,10
k=B1.04 łazienka

[L-]
w=2,80*7,46-0,9*2,10
k=B1.05 WC

[L]
w=2,80*14,47-(0,9*2,10+(0,86+2,19)*1,69)
k=B1.06 pom. monitoringu

[L-]
w=2,85*12,36-0,9*2,10
k=B1.07 łazienka

[L]
w=2,82*18,78-(0,9*2,10*2+1,72*1,66)
k=B1.08 szatnia

[L]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B2.01 kl. schodowa

[L]
w=2,77*12,24-0,90*2,10*4
k=B2.02 komunikacja

[L]
w=2,78*17,22-(0,9*2,10+2,24*1,33+0,88*1,61)
k=B2.03 dużurka nocna

[L-]
w=2,80*9,14-0,9*2,10
k=B2.04 łazienka

[L]
w=2,80*19,00-(0,9*2,10+2,16*1,67)
k=B2.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,65*8,32-(0,9*2,10+0,74*1,25)
k=B2.06 łazienka

[L]
w=2,83*18,94+1,63*5,39-(0,9*2,10*3+1,60*2,03)
k=B2.07 dużurka nocna

[L]
w=2,76*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B3.01 kl. schodowa

[L]
w=2,81*12,12-0,9*2,10*5
k=B3.02 komunikacja

[L]
w=2,81*17,22-(0,9*2,10+1,75*1,61)
k=B3.03 pom. biurowe

[L]
w=2,80*19,06-(0,9*2,10+(0,86+2,16)*1,67)
k=B3.04 pom. biurowe

[L]
w=2,89*18,94-(0,9*2,10+2,07*1,65)
k=B3.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,87*8,86-(0,9*2,10+0,89*1,46*2)
k=B3.06 WC

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=2,10*19,83-(0,9*0,90*2+3,40*0,85)
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L]
w=2,10*18,61-0,9*0,90*2
k=C1.25 gabinet ordynatora

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,176

[M]
Nazwa=Farba bakteriobójcza|dm3
Norma=0,292

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[POZ]
ID=741
Nr=18
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-04
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0201/02
Opis=Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbą do zastosowań zewnętrznych kolor biały - S4
Jm=m2
Ilość=321,263
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=17,35
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,75
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,17*(1,50*2,10*3+0,90*2,10)
k=A1.00 komunikacja

[L]
w=4,50*(58,37-4,00)-(4,65*3,20+8,50+3,20+1,50*2,10+3,50*2,00*2)
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=3,20*(18,06-2,60)-(1,20*2,10+1,50*2,10*2)
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=3,20*16,71-(1,50*2,10+1,82*0,72*4)
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=3,20*(13,53-4,47)+(1,20*2,10+1,45*1,42)
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=3,30*(25,41-(4,47+3,00))-(1,50*2,10+1,45*1,42+1,40*1,42)
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=2,50*(9,14)-0,9*2,10
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=3,30*14,26-1,50*2,10
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=3,00*6,75+5,00*(18,39-6,75)-0,9*2,10
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=2,50*(22,67-3,00)-(0,9*2,10*3+1,50*2,10)
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=3,00*10,14-0,9*2,10
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=3,00*10,16-0,9*2,10
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,00*7,36-0,9*2,10
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=3,00*10,99-(2,00*2,30+1,50*2,10)
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=3,00*8,59-0,9*2,10+4,50*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=3,00*19,21-(1,40*2,10+1,20*2,10+4,82*2,18)+1,50*8,63
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=2,50*(99,27-2,60)-(1,50*2,1*3+0,9*2,10*6+1,35*2,10+1,40*2,10*10)
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=3,00*11,43-1,40*2,10
k=A1.17 WC

[L-]
w=3,00*(17,23-1,74)-1,40*2,10+4,80*(34,65-17,23)-4,80*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=3,00*19,30-(1,20*2,1+1,40*2,10+4,82*2,16)+1,50*8,90
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=3,00*(15,26-1,74)-1,40*2,10+4,80*(29,65-15,26)-4,80*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=3,00*32,14-(1,40*2,10*3+4,82*2,16*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=3,00*25,04-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*25,35-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*(5,47+5,00)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=4,50*7,44-(0,8*2,10*2+2,39*2,16)+2,50*8,06-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,50*8,63-(0,9*2,10+2,28*2,16)
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=3,00*11,38-0,9*2,10*2
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=4,50*22,31-(0,9*2,10*4+4,82*2,16+1,31*2,16)
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=3,00*14,31-0,9*2,10*2
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=4,50*15,08-(0,69*2,10*2+3,36*2,16)+3,00*7,24-0,9*2,10
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=4,50*11,40-(1,5*2,10+1,40*2,10)
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=2,50*14,00-1,50*2,10*2
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=3,00*36,68-(0,9*2,10*8+1,50*2,10*2+1,40*2,10)
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=3,00*6,91-0,9*2,10
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=3,00*(9,74+1,80*2)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,00*6,97-0,9*2,10
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=3,00*6,37-(1,50*2,10+1,40*2,40)
k=A1.39 śluza

[L-]
w=3,00*9,37-0,9*2,10
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=3,00*9,23-0,9*2,10
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=3,00*13,63-(0,9*2,10*2+1,64*2,04)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=3,00*
k=W1 winda

[L-]
w=3,00*
k=W2 winda

[L-]
w=3,00*18,43-1,35*2,10
k=K1 komunikacja

[L-]
w=3,00*18,68-0,9*2,10
k=K2 komunikacja

[L-]
w=2,20*17,77-0,9*2,10*2
k=K3 komunikacja

[L-]
w=2,50*16,81-0,9*2,10
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=2,50*88,12-0,9*2,10*3
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=2,50*12,44-0,9*2,10
k=A2.03 serwerownia

[L-]
w=2,50*15,94-0,9*2,10
k=A2.03 rozdzielnica główna prądu

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=3,10*20,79-3,00*3,10
k=C1.01 garaż

[L]
w=3,10*(19,67-6,49)-3,20*3,10
k=C1.02 garaż

[L-]
w=3,10*42,12-(0,9*2,10*3+1,40*2,00+1,40*2,10+1,50*2,10)+(7,35-3,10)*10,17
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=3,10*20,17-(1,40*2,10+3,20*0,85)
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,10*7,88-(0,9*2,10)
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=3,10*11,23-(0,9*2,10+3,20*0,85)
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=3,30*9,23-0,9*2,10
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=3,30*8,12-0,9*2,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=3,30*19,83-(0,9*2,10*2+3,40*0,85)
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=2,50*8,44-0,9*2,10
k=C1.10 WC

[L-]
w=3,30*(10,05+1,60*2)-(0,9*2,10*9+1,35*2,10*2+1,50*2,10+4,80*1,37*4+1,40*2,00)+(7,35-3,30)*8,69
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=3,10*14,01-(0,9*2,10+2,25*0,85)
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=3,10*10,11-(0,9*2,10)
k=C1.13 WC

[L-]
w=3,10*28,96-(3,60*0,85+3,40*0,85+0,9*2,10*2+1,35*2,10)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=3,00*11,73-0,9*2,10
k=C1.15 WC

[L-]
w=3,30*16,37-(0,9*2,10+1,35*2,10+3,60*0,85)
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=3,30*9,60-1,35*2,10*2
k=C1.17 śluza

[L-]
w=
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=2,50*15,53-(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=3,30*20,70*(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=2,50*8,80-0,9*2,10
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=2,50*8,40*0,9*2,10
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,30*7,13-0,9*2,10
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=3,30*6,20-0,9*2,10
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=3,30*18,61-0,9*2,10*2
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=2,50*9,30-0,9*2,10*2
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=3,30*17,75-(0,9*2,10*2+3,10*0,85)
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=2,50*16,53-(0,9*2,10+3,10*0,85)
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=2,50*7,24-0,9*2,10
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=2,50*12,29-0,9*2,10*5
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=2,50*9,71-0,9*2,10
k=C1.31 WC

[L-]
w=2,50*7,73-0,9*2,10
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,50*6,20-0,9*2,10*2
k=C1.33 przedsionek

[L]
w=2,50*(27,00-8,60)-(1,36*0,79*2+3,10*3,10)
k=C1.34 garaż

[L-]
w=2,50*11,09-(1,20*2,50*2+1,87*2,00)+3,05*(32,51-11,09)-2,00*2,10
k=K4 łącznik

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=2,17*(0,74*2)+2,47*(1,04+3,13)+0,90/2*4,30-(1,02*1,97+0,76*1,14)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,16*16,66-(0,9*2,10+0,77*1,40*2+0,51*0,69)
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*12,86-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=2,16*12,82-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,14*17,18-(0,9*2,10*5+0,97*2,14)
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=2,15*8,40-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*
k=B0.07 pom.

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03-(1,03+1,26)*6,38
k=B1.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,80*12,26-0,9*2,10*5
k=B1.02 komunikacja

[L-]
w=2,70*17,22-(0,9*2,10*2+2,24*1,33)
k=B1.03 szatnia

[L-]
w=2,80*8,50-0,9*2,10
k=B1.04 łazienka

[L-]
w=2,80*7,46-0,9*2,10
k=B1.05 WC

[L-]
w=2,80*14,47-(0,9*2,10+(0,86+2,19)*1,69)
k=B1.06 pom. monitoringu

[L-]
w=2,85*12,36-0,9*2,10
k=B1.07 łazienka

[L-]
w=2,82*18,78-(0,9*2,10*2+1,72*1,66)
k=B1.08 szatnia

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B2.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,77*12,24-0,90*2,10*4
k=B2.02 komunikacja

[L-]
w=2,78*17,22-(0,9*2,10+2,24*1,33+0,88*1,61)
k=B2.03 dużurka nocna

[L-]
w=2,80*9,14-0,9*2,10
k=B2.04 łazienka

[L-]
w=2,80*19,00-(0,9*2,10+2,16*1,67)
k=B2.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,65*8,32-(0,9*2,10+0,74*1,25)
k=B2.06 łazienka

[L-]
w=2,83*18,94+1,63*5,39-(0,9*2,10*3+1,60*2,03)
k=B2.07 dużurka nocna

[L-]
w=2,76*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B3.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,81*12,12-0,9*2,10*5
k=B3.02 komunikacja

[L-]
w=2,81*17,22-(0,9*2,10+1,75*1,61)
k=B3.03 pom. biurowe

[L-]
w=2,80*19,06-(0,9*2,10+(0,86+2,16)*1,67)
k=B3.04 pom. biurowe

[L-]
w=2,89*18,94-(0,9*2,10+2,07*1,65)
k=B3.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,87*8,86-(0,9*2,10+0,89*1,46*2)
k=B3.06 WC

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,176

[M]
Nazwa=Farba do zastosowań zewnętrznych kolor biały|dm3
Norma=0,292

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[KOMENT]
ID=724
Opis=Panele z blachy nierdzewnej

[POZ]
ID=958
Nr=19
ST=ST 454-6
Kat=KNR 2-02u1
Wyd= 1992-2003
Tabl=B-0202-001700/04
Tekst=analogia
Opis=S2 - Panel z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo - RAL 5024 do 120cm
Jm=m2
Ilość=30,672
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=1350
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,17*(1,50*2,10*3+0,90*2,10)
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=4,50*(58,37-4,00)-(4,65*3,20+8,50+3,20+1,50*2,10+3,50*2,00*2)
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=3,20*(18,06-2,60)-(1,20*2,10+1,50*2,10*2)
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=3,20*16,71-(1,50*2,10+1,82*0,72*4)
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=3,20*(13,53-4,47)+(1,20*2,10+1,45*1,42)
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=3,30*(25,41-(4,47+3,00))-(1,50*2,10+1,45*1,42+1,40*1,42)
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=2,50*(9,14)-0,9*2,10
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=3,30*14,26-1,50*2,10
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=3,00*6,75+5,00*(18,39-6,75)-0,9*2,10
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=2,50*(22,67-3,00)-(0,9*2,10*3+1,50*2,10)
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=3,00*10,14-0,9*2,10
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=3,00*10,16-0,9*2,10
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,00*7,36-0,9*2,10
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=3,00*10,99-(2,00*2,30+1,50*2,10)
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=3,00*8,59-0,9*2,10+4,50*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=3,00*19,21-(1,40*2,10+1,20*2,10+4,82*2,18)+1,50*8,63
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=2,50*(99,27-2,60)-(1,50*2,1*3+0,9*2,10*6+1,35*2,10+1,40*2,10*10)
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=3,00*11,43-1,40*2,10
k=A1.17 WC

[L-]
w=3,00*(17,23-1,74)-1,40*2,10+4,80*(34,65-17,23)-4,80*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=3,00*19,30-(1,20*2,1+1,40*2,10+4,82*2,16)+1,50*8,90
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=3,00*(15,26-1,74)-1,40*2,10+4,80*(29,65-15,26)-4,80*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=3,00*32,14-(1,40*2,10*3+4,82*2,16*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=3,00*25,04-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*25,35-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*(5,47+5,00)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=4,50*7,44-(0,8*2,10*2+2,39*2,16)+2,50*8,06-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,50*8,63-(0,9*2,10+2,28*2,16)
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=3,00*11,38-0,9*2,10*2
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=4,50*22,31-(0,9*2,10*4+4,82*2,16+1,31*2,16)
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=3,00*14,31-0,9*2,10*2
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=4,50*15,08-(0,69*2,10*2+3,36*2,16)+3,00*7,24-0,9*2,10
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=4,50*11,40-(1,5*2,10+1,40*2,10)
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=2,50*14,00-1,50*2,10*2
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=3,00*36,68-(0,9*2,10*8+1,50*2,10*2+1,40*2,10)
k=A1.33 komunikacja

[L]
w=1,20*(2,09+2,20+2,51+1,10+3,60+1,77+0,56)*2-(0,9*1,20+1,20*1,20)
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=3,00*6,91-0,9*2,10
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=3,00*(9,74+1,80*2)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,00*6,97-0,9*2,10
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=3,00*6,37-(1,50*2,10+1,40*2,40)
k=A1.39 śluza

[L-]
w=3,00*9,37-0,9*2,10
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=3,00*9,23-0,9*2,10
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=3,00*13,63-(0,9*2,10*2+1,64*2,04)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=3,00*
k=W1 winda

[L-]
w=3,00*
k=W2 winda

[L-]
w=3,00*18,43-1,35*2,10
k=K1 komunikacja

[L-]
w=3,00*18,68-0,9*2,10
k=K2 komunikacja

[L-]
w=2,20*17,77-0,9*2,10*2
k=K3 komunikacja

[L-]
w=2,50*16,81-0,9*2,10
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=2,50*88,12-0,9*2,10*3
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=2,50*12,44-0,9*2,10
k=A2.03 serwerownia

[L-]
w=2,50*15,94-0,9*2,10
k=A2.03 rozdzielnica główna prądu

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=4,8646

[M]
Nazwa=S2 - Panel z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo|m2
Norma=1,050

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)|kg
Norma=2,84

[M-]
Nazwa=Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80|m3
Norma=0,00014

[M-]
Nazwa=Masa fugowa|kg
Norma=0,36

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,032

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0321

[POZ]
ID=957
Nr=20
ST=ST 454-6
Kat=KNR 2-02u1
Wyd= 1992-2003
Tabl=B-0202-001700/04
Tekst=analogia
Opis=S2 - Panel z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo - RAL 9002 od 120cm do wys. sufitu
Jm=m2
Ilość=64,494
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=1350
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,17*(1,50*2,10*3+0,90*2,10)
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=4,50*(58,37-4,00)-(4,65*3,20+8,50+3,20+1,50*2,10+3,50*2,00*2)
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=3,20*(18,06-2,60)-(1,20*2,10+1,50*2,10*2)
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=3,20*16,71-(1,50*2,10+1,82*0,72*4)
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=3,20*(13,53-4,47)+(1,20*2,10+1,45*1,42)
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=3,30*(25,41-(4,47+3,00))-(1,50*2,10+1,45*1,42+1,40*1,42)
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=2,50*(9,14)-0,9*2,10
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=3,30*14,26-1,50*2,10
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=3,00*6,75+5,00*(18,39-6,75)-0,9*2,10
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=2,50*(22,67-3,00)-(0,9*2,10*3+1,50*2,10)
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=3,00*10,14-0,9*2,10
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=3,00*10,16-0,9*2,10
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,00*7,36-0,9*2,10
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=3,00*10,99-(2,00*2,30+1,50*2,10)
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=3,00*8,59-0,9*2,10+4,50*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=3,00*19,21-(1,40*2,10+1,20*2,10+4,82*2,18)+1,50*8,63
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=2,50*(99,27-2,60)-(1,50*2,1*3+0,9*2,10*6+1,35*2,10+1,40*2,10*10)
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=3,00*11,43-1,40*2,10
k=A1.17 WC

[L-]
w=3,00*(17,23-1,74)-1,40*2,10+4,80*(34,65-17,23)-4,80*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=3,00*19,30-(1,20*2,1+1,40*2,10+4,82*2,16)+1,50*8,90
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=3,00*(15,26-1,74)-1,40*2,10+4,80*(29,65-15,26)-4,80*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=3,00*32,14-(1,40*2,10*3+4,82*2,16*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=3,00*25,04-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*25,35-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*(5,47+5,00)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=4,50*7,44-(0,8*2,10*2+2,39*2,16)+2,50*8,06-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,50*8,63-(0,9*2,10+2,28*2,16)
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=3,00*11,38-0,9*2,10*2
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=4,50*22,31-(0,9*2,10*4+4,82*2,16+1,31*2,16)
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=3,00*14,31-0,9*2,10*2
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=4,50*15,08-(0,69*2,10*2+3,36*2,16)+3,00*7,24-0,9*2,10
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=4,50*11,40-(1,5*2,10+1,40*2,10)
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=2,50*14,00-1,50*2,10*2
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=3,00*36,68-(0,9*2,10*8+1,50*2,10*2+1,40*2,10)
k=A1.33 komunikacja

[L]
w=2,40*(2,09+2,20+2,51+1,10+3,60+1,77+0,56)*2-(0,9*0,90+1,20*0,90)
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=3,00*6,91-0,9*2,10
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=3,00*(9,74+1,80*2)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,00*6,97-0,9*2,10
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=3,00*6,37-(1,50*2,10+1,40*2,40)
k=A1.39 śluza

[L-]
w=3,00*9,37-0,9*2,10
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=3,00*9,23-0,9*2,10
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=3,00*13,63-(0,9*2,10*2+1,64*2,04)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=3,00*
k=W1 winda

[L-]
w=3,00*
k=W2 winda

[L-]
w=3,00*18,43-1,35*2,10
k=K1 komunikacja

[L-]
w=3,00*18,68-0,9*2,10
k=K2 komunikacja

[L-]
w=2,20*17,77-0,9*2,10*2
k=K3 komunikacja

[L-]
w=2,50*16,81-0,9*2,10
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=2,50*88,12-0,9*2,10*3
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=2,50*12,44-0,9*2,10
k=A2.03 serwerownia

[L-]
w=2,50*15,94-0,9*2,10
k=A2.03 rozdzielnica główna prądu

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=4,8646

[M]
Nazwa=S2 - Panel z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo|m2
Norma=1,050

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)|kg
Norma=2,84

[M-]
Nazwa=Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80|m3
Norma=0,00014

[M-]
Nazwa=Masa fugowa|kg
Norma=0,36

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,032

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0321

[KOMENT]
ID=714
Opis=Panele HPL

[POZ]
ID=960
Nr=21
ST=ST 454-6
Kat=KNR 2-02u1
Wyd= 1992-2003
Tabl=B-0202-001700/04
Tekst=analogia
Opis=S5 - Panele HPL - RAL 5024 do 120cm, RAL 9002 od 120cm do wys. sufitu
Jm=m2
Ilość=115,29
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=1350
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,17*(1,50*2,10*3+0,90*2,10)
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=4,50*(58,37-4,00)-(4,65*3,20+8,50+3,20+1,50*2,10+3,50*2,00*2)
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=3,20*(18,06-2,60)-(1,20*2,10+1,50*2,10*2)
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=3,20*16,71-(1,50*2,10+1,82*0,72*4)
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=3,20*(13,53-4,47)+(1,20*2,10+1,45*1,42)
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=3,30*(25,41-(4,47+3,00))-(1,50*2,10+1,45*1,42+1,40*1,42)
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=2,50*(9,14)-0,9*2,10
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=3,30*14,26-1,50*2,10
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=3,00*6,75+5,00*(18,39-6,75)-0,9*2,10
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=2,50*(22,67-3,00)-(0,9*2,10*3+1,50*2,10)
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=3,00*10,14-0,9*2,10
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=3,00*10,16-0,9*2,10
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,00*7,36-0,9*2,10
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=3,00*10,99-(2,00*2,30+1,50*2,10)
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=3,00*8,59-0,9*2,10+4,50*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=3,00*19,21-(1,40*2,10+1,20*2,10+4,82*2,18)+1,50*8,63
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=2,50*(99,27-2,60)-(1,50*2,1*3+0,9*2,10*6+1,35*2,10+1,40*2,10*10)
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=3,00*11,43-1,40*2,10
k=A1.17 WC

[L-]
w=3,00*(17,23-1,74)-1,40*2,10+4,80*(34,65-17,23)-4,80*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=3,00*19,30-(1,20*2,1+1,40*2,10+4,82*2,16)+1,50*8,90
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=3,00*(15,26-1,74)-1,40*2,10+4,80*(29,65-15,26)-4,80*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=3,00*32,14-(1,40*2,10*3+4,82*2,16*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L]
w=3,00*25,04-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L]
w=3,00*25,35-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*(5,47+5,00)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=4,50*7,44-(0,8*2,10*2+2,39*2,16)+2,50*8,06-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,50*8,63-(0,9*2,10+2,28*2,16)
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=3,00*11,38-0,9*2,10*2
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=4,50*22,31-(0,9*2,10*4+4,82*2,16+1,31*2,16)
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=3,00*14,31-0,9*2,10*2
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=4,50*15,08-(0,69*2,10*2+3,36*2,16)+3,00*7,24-0,9*2,10
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=4,50*11,40-(1,5*2,10+1,40*2,10)
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=2,50*14,00-1,50*2,10*2
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=3,00*36,68-(0,9*2,10*8+1,50*2,10*2+1,40*2,10)
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=3,00*6,91-0,9*2,10
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=3,00*(9,74+1,80*2)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,00*6,97-0,9*2,10
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=3,00*6,37-(1,50*2,10+1,40*2,40)
k=A1.39 śluza

[L-]
w=3,00*9,37-0,9*2,10
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=3,00*9,23-0,9*2,10
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=3,00*13,63-(0,9*2,10*2+1,64*2,04)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=3,00*
k=W1 winda

[L-]
w=3,00*
k=W2 winda

[L-]
w=3,00*18,43-1,35*2,10
k=K1 komunikacja

[L-]
w=3,00*18,68-0,9*2,10
k=K2 komunikacja

[L-]
w=2,20*17,77-0,9*2,10*2
k=K3 komunikacja

[L-]
w=2,50*16,81-0,9*2,10
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=2,50*88,12-0,9*2,10*3
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=2,50*12,44-0,9*2,10
k=A2.03 serwerownia

[L-]
w=2,50*15,94-0,9*2,10
k=A2.03 rozdzielnica główna prądu

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=3,10*20,79-3,00*3,10
k=C1.01 garaż

[L-]
w=3,10*(19,67-6,49)-3,20*3,10
k=C1.02 garaż

[L-]
w=3,10*42,12-(0,9*2,10*3+1,40*2,00+1,40*2,10+1,50*2,10)+(7,35-3,10)*10,17
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=3,10*20,17-(1,40*2,10+3,20*0,85)
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,10*7,88-(0,9*2,10)
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=3,10*11,23-(0,9*2,10+3,20*0,85)
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=3,30*9,23-0,9*2,10
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=3,30*8,12-0,9*2,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=3,30*19,83-(0,9*2,10*2+3,40*0,85)
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=2,50*8,44-0,9*2,10
k=C1.10 WC

[L-]
w=3,30*(10,05+1,60*2)-(0,9*2,10*9+1,35*2,10*2+1,50*2,10+4,80*1,37*4+1,40*2,00)+(7,35-3,30)*8,69
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=3,10*14,01-(0,9*2,10+2,25*0,85)
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=3,10*10,11-(0,9*2,10)
k=C1.13 WC

[L-]
w=3,10*28,96-(3,60*0,85+3,40*0,85+0,9*2,10*2+1,35*2,10)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=3,00*11,73-0,9*2,10
k=C1.15 WC

[L-]
w=3,30*16,37-(0,9*2,10+1,35*2,10+3,60*0,85)
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=3,30*9,60-1,35*2,10*2
k=C1.17 śluza

[L-]
w=
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=2,50*15,53-(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=3,30*20,70*(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=2,50*8,80-0,9*2,10
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=2,50*8,40*0,9*2,10
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,30*7,13-0,9*2,10
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=3,30*6,20-0,9*2,10
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=3,30*18,61-0,9*2,10*2
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=2,50*9,30-0,9*2,10*2
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=3,30*17,75-(0,9*2,10*2+3,10*0,85)
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=2,50*16,53-(0,9*2,10+3,10*0,85)
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=2,50*7,24-0,9*2,10
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=2,50*12,29-0,9*2,10*5
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=2,50*9,71-0,9*2,10
k=C1.31 WC

[L-]
w=2,50*7,73-0,9*2,10
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,50*6,20-0,9*2,10*2
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=2,50*(27,00-8,60)-(1,36*0,79*2+3,10*3,10)
k=C1.34 garaż

[L-]
w=2,50*11,09-(1,20*2,50*2+1,87*2,00)+3,05*(32,51-11,09)-2,00*2,10
k=K4 łącznik

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=2,17*(0,74*2)+2,47*(1,04+3,13)+0,90/2*4,30-(1,02*1,97+0,76*1,14)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,16*16,66-(0,9*2,10+0,77*1,40*2+0,51*0,69)
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*12,86-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=2,16*12,82-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,14*17,18-(0,9*2,10*5+0,97*2,14)
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=2,15*8,40-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*
k=B0.07 pom.

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03-(1,03+1,26)*6,38
k=B1.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,80*12,26-0,9*2,10*5
k=B1.02 komunikacja

[L-]
w=2,70*17,22-(0,9*2,10*2+2,24*1,33)
k=B1.03 szatnia

[L-]
w=2,80*8,50-0,9*2,10
k=B1.04 łazienka

[L-]
w=2,80*7,46-0,9*2,10
k=B1.05 WC

[L-]
w=2,80*14,47-(0,9*2,10+(0,86+2,19)*1,69)
k=B1.06 pom. monitoringu

[L-]
w=2,85*12,36-0,9*2,10
k=B1.07 łazienka

[L-]
w=2,82*18,78-(0,9*2,10*2+1,72*1,66)
k=B1.08 szatnia

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B2.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,77*12,24-0,90*2,10*4
k=B2.02 komunikacja

[L-]
w=2,78*17,22-(0,9*2,10+2,24*1,33+0,88*1,61)
k=B2.03 dużurka nocna

[L-]
w=2,80*9,14-0,9*2,10
k=B2.04 łazienka

[L-]
w=2,80*19,00-(0,9*2,10+2,16*1,67)
k=B2.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,65*8,32-(0,9*2,10+0,74*1,25)
k=B2.06 łazienka

[L-]
w=2,83*18,94+1,63*5,39-(0,9*2,10*3+1,60*2,03)
k=B2.07 dużurka nocna

[L-]
w=2,76*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B3.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,81*12,12-0,9*2,10*5
k=B3.02 komunikacja

[L-]
w=2,81*17,22-(0,9*2,10+1,75*1,61)
k=B3.03 pom. biurowe

[L-]
w=2,80*19,06-(0,9*2,10+(0,86+2,16)*1,67)
k=B3.04 pom. biurowe

[L-]
w=2,89*18,94-(0,9*2,10+2,07*1,65)
k=B3.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,87*8,86-(0,9*2,10+0,89*1,46*2)
k=B3.06 WC

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,8175

[M]
Nazwa=S5 - Panele HPL|m2
Norma=1,050

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)|kg
Norma=2,84

[M-]
Nazwa=Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80|m3
Norma=0,00014

[M-]
Nazwa=Masa fugowa|kg
Norma=0,36

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,032

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0321

[POZ]
ID=959
Nr=22
ST=ST 454-6
Kat=KNR 2-02u1
Wyd= 1992-2003
Tabl=B-0202-001700/04
Tekst=analogia
Opis=S6 - Panele HPL - RAL 4003 do 120cm, RAL 9002 od 120cm do wys. sufitu
Jm=m2
Ilość=109,986
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=1350
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,17*(1,50*2,10*3+0,90*2,10)
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=4,50*(58,37-4,00)-(4,65*3,20+8,50+3,20+1,50*2,10+3,50*2,00*2)
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=3,20*(18,06-2,60)-(1,20*2,10+1,50*2,10*2)
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=3,20*16,71-(1,50*2,10+1,82*0,72*4)
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=3,20*(13,53-4,47)+(1,20*2,10+1,45*1,42)
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=3,30*(25,41-(4,47+3,00))-(1,50*2,10+1,45*1,42+1,40*1,42)
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=2,50*(9,14)-0,9*2,10
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=3,30*14,26-1,50*2,10
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=3,00*6,75+5,00*(18,39-6,75)-0,9*2,10
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=2,50*(22,67-3,00)-(0,9*2,10*3+1,50*2,10)
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=3,00*10,14-0,9*2,10
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=3,00*10,16-0,9*2,10
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,00*7,36-0,9*2,10
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=3,00*10,99-(2,00*2,30+1,50*2,10)
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=3,00*8,59-0,9*2,10+4,50*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L]
w=3,00*19,21-(1,40*2,10+1,20*2,10+4,82*2,18)+1,50*8,63
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=2,50*(99,27-2,60)-(1,50*2,1*3+0,9*2,10*6+1,35*2,10+1,40*2,10*10)
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=3,00*11,43-1,40*2,10
k=A1.17 WC

[L-]
w=3,00*(17,23-1,74)-1,40*2,10+4,80*(34,65-17,23)-4,80*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[L]
w=3,00*19,30-(1,20*2,1+1,40*2,10+4,82*2,16)+1,50*8,90
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=3,00*(15,26-1,74)-1,40*2,10+4,80*(29,65-15,26)-4,80*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=3,00*32,14-(1,40*2,10*3+4,82*2,16*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=3,00*25,04-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*25,35-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*(5,47+5,00)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=4,50*7,44-(0,8*2,10*2+2,39*2,16)+2,50*8,06-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,50*8,63-(0,9*2,10+2,28*2,16)
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=3,00*11,38-0,9*2,10*2
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=4,50*22,31-(0,9*2,10*4+4,82*2,16+1,31*2,16)
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=3,00*14,31-0,9*2,10*2
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=4,50*15,08-(0,69*2,10*2+3,36*2,16)+3,00*7,24-0,9*2,10
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=4,50*11,40-(1,5*2,10+1,40*2,10)
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=2,50*14,00-1,50*2,10*2
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=3,00*36,68-(0,9*2,10*8+1,50*2,10*2+1,40*2,10)
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=3,00*6,91-0,9*2,10
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=3,00*(9,74+1,80*2)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,00*6,97-0,9*2,10
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=3,00*6,37-(1,50*2,10+1,40*2,40)
k=A1.39 śluza

[L-]
w=3,00*9,37-0,9*2,10
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=3,00*9,23-0,9*2,10
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=3,00*13,63-(0,9*2,10*2+1,64*2,04)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=3,00*
k=W1 winda

[L-]
w=3,00*
k=W2 winda

[L-]
w=3,00*18,43-1,35*2,10
k=K1 komunikacja

[L-]
w=3,00*18,68-0,9*2,10
k=K2 komunikacja

[L-]
w=2,20*17,77-0,9*2,10*2
k=K3 komunikacja

[L-]
w=2,50*16,81-0,9*2,10
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=2,50*88,12-0,9*2,10*3
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=2,50*12,44-0,9*2,10
k=A2.03 serwerownia

[L-]
w=2,50*15,94-0,9*2,10
k=A2.03 rozdzielnica główna prądu

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=3,10*20,79-3,00*3,10
k=C1.01 garaż

[L-]
w=3,10*(19,67-6,49)-3,20*3,10
k=C1.02 garaż

[L-]
w=3,10*42,12-(0,9*2,10*3+1,40*2,00+1,40*2,10+1,50*2,10)+(7,35-3,10)*10,17
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=3,10*20,17-(1,40*2,10+3,20*0,85)
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,10*7,88-(0,9*2,10)
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=3,10*11,23-(0,9*2,10+3,20*0,85)
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=3,30*9,23-0,9*2,10
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=3,30*8,12-0,9*2,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=3,30*19,83-(0,9*2,10*2+3,40*0,85)
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=2,50*8,44-0,9*2,10
k=C1.10 WC

[L-]
w=3,30*(10,05+1,60*2)-(0,9*2,10*9+1,35*2,10*2+1,50*2,10+4,80*1,37*4+1,40*2,00)+(7,35-3,30)*8,69
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=3,10*14,01-(0,9*2,10+2,25*0,85)
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=3,10*10,11-(0,9*2,10)
k=C1.13 WC

[L-]
w=3,10*28,96-(3,60*0,85+3,40*0,85+0,9*2,10*2+1,35*2,10)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=3,00*11,73-0,9*2,10
k=C1.15 WC

[L-]
w=3,30*16,37-(0,9*2,10+1,35*2,10+3,60*0,85)
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=3,30*9,60-1,35*2,10*2
k=C1.17 śluza

[L-]
w=
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=2,50*15,53-(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=3,30*20,70*(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=2,50*8,80-0,9*2,10
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=2,50*8,40*0,9*2,10
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,30*7,13-0,9*2,10
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=3,30*6,20-0,9*2,10
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=3,30*18,61-0,9*2,10*2
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=2,50*9,30-0,9*2,10*2
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=3,30*17,75-(0,9*2,10*2+3,10*0,85)
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=2,50*16,53-(0,9*2,10+3,10*0,85)
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=2,50*7,24-0,9*2,10
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=2,50*12,29-0,9*2,10*5
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=2,50*9,71-0,9*2,10
k=C1.31 WC

[L-]
w=2,50*7,73-0,9*2,10
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,50*6,20-0,9*2,10*2
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=2,50*(27,00-8,60)-(1,36*0,79*2+3,10*3,10)
k=C1.34 garaż

[L-]
w=2,50*11,09-(1,20*2,50*2+1,87*2,00)+3,05*(32,51-11,09)-2,00*2,10
k=K4 łącznik

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=2,17*(0,74*2)+2,47*(1,04+3,13)+0,90/2*4,30-(1,02*1,97+0,76*1,14)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,16*16,66-(0,9*2,10+0,77*1,40*2+0,51*0,69)
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*12,86-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=2,16*12,82-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,14*17,18-(0,9*2,10*5+0,97*2,14)
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=2,15*8,40-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*
k=B0.07 pom.

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03-(1,03+1,26)*6,38
k=B1.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,80*12,26-0,9*2,10*5
k=B1.02 komunikacja

[L-]
w=2,70*17,22-(0,9*2,10*2+2,24*1,33)
k=B1.03 szatnia

[L-]
w=2,80*8,50-0,9*2,10
k=B1.04 łazienka

[L-]
w=2,80*7,46-0,9*2,10
k=B1.05 WC

[L-]
w=2,80*14,47-(0,9*2,10+(0,86+2,19)*1,69)
k=B1.06 pom. monitoringu

[L-]
w=2,85*12,36-0,9*2,10
k=B1.07 łazienka

[L-]
w=2,82*18,78-(0,9*2,10*2+1,72*1,66)
k=B1.08 szatnia

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B2.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,77*12,24-0,90*2,10*4
k=B2.02 komunikacja

[L-]
w=2,78*17,22-(0,9*2,10+2,24*1,33+0,88*1,61)
k=B2.03 dużurka nocna

[L-]
w=2,80*9,14-0,9*2,10
k=B2.04 łazienka

[L-]
w=2,80*19,00-(0,9*2,10+2,16*1,67)
k=B2.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,65*8,32-(0,9*2,10+0,74*1,25)
k=B2.06 łazienka

[L-]
w=2,83*18,94+1,63*5,39-(0,9*2,10*3+1,60*2,03)
k=B2.07 dużurka nocna

[L-]
w=2,76*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B3.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,81*12,12-0,9*2,10*5
k=B3.02 komunikacja

[L-]
w=2,81*17,22-(0,9*2,10+1,75*1,61)
k=B3.03 pom. biurowe

[L-]
w=2,80*19,06-(0,9*2,10+(0,86+2,16)*1,67)
k=B3.04 pom. biurowe

[L-]
w=2,89*18,94-(0,9*2,10+2,07*1,65)
k=B3.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,87*8,86-(0,9*2,10+0,89*1,46*2)
k=B3.06 WC

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,8175

[M]
Nazwa=S6 - Panele HPL|m2
Norma=1,050

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)|kg
Norma=2,84

[M-]
Nazwa=Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80|m3
Norma=0,00014

[M-]
Nazwa=Masa fugowa|kg
Norma=0,36

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,032

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0321

[KOMENT]
ID=699
Opis=Okładzina winylowa

[POZ]
ID=700
Nr=23
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=6
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0109/06
Opis=Gruntowanie podłoża zwiększające przyczepność na ścianach
Jm=m2
Ilość=1470,568
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=4,09
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=155,882
k=S7

[L]
w=93,823
k=S8

[L]
w=100,116
k=S9

[L]
w=113,994
k=S10

[L]
w=551,385
k=S11

[L]
w=116,402
k=S13

[L]
w=177,364
k=S14

[L]
w=72,246
k=S15

[L]
w=70,818
k=S16

[L]
w=18,538
k=S17

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,033

[M]
Nazwa=Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności|kg
Norma=0,35

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,00057

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00037

[POZ]
ID=701
Nr=24
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0108/01
Opis=Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 15mm zatarte, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym
Jm=m2
Ilość=1470,568
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=29,03
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy|kg
Norma=22,6

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0054

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0149

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski z pompą|m-g
Norma=0,0353

[POZ]
ID=975
Nr=25
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-24
Wariant=2
Wyd=wyd.I 2007
Tabl=0307/01
Opis=Gładzie jednowarstwowe grubości 3mm na ścianach na podłożu z tynku cementowo-wapiennego
Jm=m2
Ilość=1470,568
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=13,02
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,236

[M]
Nazwa=Gładź szpachlowa cementowo-wapienna|t
Norma=0,00375

[M]
Nazwa=Środek gruntujący.|l
Norma=0,15

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,00071

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,028

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,008

[POZ]
ID=703
Nr=26
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Tekst=analogia
Opis=S7 - Okładzina winylowa - kolor niebieski
Jm=m2
Ilość=58,548
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=1,20*13,63-(0,9*1,20*2+1,64*1,20)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=1,20*20,17-(1,40*1,20)
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L]
w=1,20*(28,96-3,37-2,61)-(0,9*1,20*2+1,35*1,20)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=S7 - Okładzina winylowa - kolor niebieski|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M-]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=704
Nr=27
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Tekst=analogia
Opis=S8 - Okładzina winylowa - RAL 6021
Jm=m2
Ilość=43,596
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=1,20*32,14-(1,40*1,20*3+4,82*1,2*2)+1,20*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=S8 - Okładzina winylowa - RAL 6021|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M-]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=705
Nr=28
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Tekst=analogia
Opis=S9 - Okładzina winylowa - RAL 1037
Jm=m2
Ilość=30,168
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=1,20*(15,26-1,74)-1,40*1,20+1,20*(29,65-15,26)-1,20*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=S9 - Okładzina winylowa - RAL 1037|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M-]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=706
Nr=29
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Tekst=analogia
Opis=S10 - Okładzina winylowa - kolor żółty
Jm=m2
Ilość=34,524
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=1,20*(17,23-1,74)-1,40*1,20+1,20*(34,65-17,23)-1,20*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=S10 - Okładzina winylowa - kolor żółty|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M-]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=707
Nr=30
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Tekst=analogia
Opis=S11 - Okładzina winylowa - kolor jasny szary
Jm=m2
Ilość=89,27
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=1,20*15,53-(0,9*1,20*2)
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L]
w=1,20*20,70*(0,9*1,20*2)
k=C1.20 pokój socjalny

[L]
w=1,20*17,75-(0,9*1,20*2)
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=S11 - Okładzina winylowa - kolor jasny szary|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M-]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=709
Nr=31
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Tekst=analogia
Opis=S13 - Okładzina winylowa - kolor ciemny szary
Jm=m2
Ilość=41,808
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=1,20*19,83-(0,9*1,20*2)
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L]
w=1,20*18,61-0,9*1,20*2
k=C1.25 gabinet ordynatora

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=S13 - Okładzina winylowa - kolor ciemny szary|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M-]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=710
Nr=32
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Tekst=analogia
Opis=S14 - Okładzina winylowa - kolor czerwony pastel
Jm=m2
Ilość=62,448
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=1,20*6,75+1,20*(18,39-6,75)-0,9*1,2
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L]
w=1,20*8,59-0,9*1,20+1,20*(19,82-8,59)
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=1,20*16,53-(0,9*1,20)
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=S14 - Okładzina winylowa - kolor czerwony pastel|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M-]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=711
Nr=33
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Tekst=analogia
Opis=S15 - Okładzina winylowa - kolor fioletowy
Jm=m2
Ilość=25,224
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=1,20*16,37-(0,9*1,20+1,35*1,20)
k=C1.16 izolatka

[L]
w=1,20*9,60-1,35*1,20*2
k=C1.17 śluza

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=S15 - Okładzina winylowa - kolor fioletowy|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M-]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=712
Nr=34
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Tekst=analogia
Opis=S16 - Okładzina winylowa
Jm=m2
Ilość=70,818
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=3,30*21,46
k=C1.11 komunikacja

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=S16 - Okładzina winylowa|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M-]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=715
Nr=35
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Tekst=analogia
Opis=S17 - Przedłużenie wykończenia z podłogi na wys. 2m - ciemny niebieski terrazo
Jm=m2
Ilość=18,538
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=3,10*(3,37+2,61)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=S17 - Okładzina winylowa - ciemny niebieski terrazo|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M-]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=716
Nr=36
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Tekst=analogia
Opis=Okładzina winylowa - kolor biały
Jm=m2
Ilość=760,608
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=S7
t=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=1,80*13,63-(0,9*0,90*2+1,64*0,84)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=1,90*20,17-(1,40*0,90+3,20*0,85)
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L]
w=1,90*(28,96-3,37-2,61)-(3,60*0,85+3,40*0,85+0,9*0,90*2+1,35*0,90)+(3,10-2,00)*(3,37+2,61)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L]
w=S8
t=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=1,80*32,14-(1,40*0,90*3+4,82*0,96*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L]
w=S9
t=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=1,80*(15,26-1,74)-1,40*0,90+4,80*(29,65-15,26)-4,80*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L]
w=S10
t=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=1,80*(17,23-1,74)-1,40*0,90+4,80*(34,65-17,23)-4,80*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[L]
w=S11
t=1

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=1,30*15,53-(0,9*0,90*2+3,60*0,85)
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L]
w=2,10*20,70*(0,9*0,90*2+3,60*0,85)
k=C1.20 pokój socjalny

[L]
w=2,10*17,75-(0,9*0,90*2+3,10*0,85)
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L]
w=S14
t=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=1,80*6,75+3,80*(18,39-6,75)-0,9*0,90
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L]
w=1,20*8,59-0,9*0,90+3,30*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=1,30*16,53-(0,9*0,90+3,10*0,85)
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L]
w=S15
t=1

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=2,10*16,37-(0,9*0,90+1,35*0,90+3,60*0,85)
k=C1.16 izolatka

[L]
w=2,10*9,60-1,35*0,90*2
k=C1.17 śluza

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=Okładzina winylowa - kolor biały|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M-]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[KOMENT]
ID=747
Opis=S12 - Odsłonięcie konstrukcji ceglanej

[POZ]
ID=771
Nr=37
ST=ST 454-6
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0701/03
Opis=Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
Jm=m2
Ilość=8,003
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=21,92
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,17*(1,50*2,10*3+0,90*2,10)
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=4,50*(58,37-4,00)-(4,65*3,20+8,50+3,20+1,50*2,10+3,50*2,00*2)
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=3,20*(18,06-2,60)-(1,20*2,10+1,50*2,10*2)
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=3,20*16,71-(1,50*2,10+1,82*0,72*4)
k=A1.03 dekontaminacja

[L]
w=3,20*(0,49)
k=A1.04 rejestracja

[L]
w=3,30*(0,83+1,12)
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=2,50*(9,14)-0,9*2,10
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=3,30*14,26-1,50*2,10
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=3,00*6,75+5,00*(18,39-6,75)-0,9*2,10
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=2,50*(22,67-3,00)-(0,9*2,10*3+1,50*2,10)
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=3,00*10,14-0,9*2,10
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=3,00*10,16-0,9*2,10
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,00*7,36-0,9*2,10
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=3,00*10,99-(2,00*2,30+1,50*2,10)
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=3,00*8,59-0,9*2,10+4,50*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=3,00*19,21-(1,40*2,10+1,20*2,10+4,82*2,18)+1,50*8,63
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=2,50*(99,27-2,60)-(1,50*2,1*3+0,9*2,10*6+1,35*2,10+1,40*2,10*10)
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=3,00*11,43-1,40*2,10
k=A1.17 WC

[L-]
w=3,00*(17,23-1,74)-1,40*2,10+4,80*(34,65-17,23)-4,80*1,37*2
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=3,00*19,30-(1,20*2,1+1,40*2,10+4,82*2,16)+1,50*8,90
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=3,00*(15,26-1,74)-1,40*2,10+4,80*(29,65-15,26)-4,80*1,37
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=3,00*32,14-(1,40*2,10*3+4,82*2,16*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=3,00*25,04-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*25,35-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*(5,47+5,00)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=4,50*7,44-(0,8*2,10*2+2,39*2,16)+2,50*8,06-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,50*8,63-(0,9*2,10+2,28*2,16)
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=3,00*11,38-0,9*2,10*2
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=4,50*22,31-(0,9*2,10*4+4,82*2,16+1,31*2,16)
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=3,00*14,31-0,9*2,10*2
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=4,50*15,08-(0,69*2,10*2+3,36*2,16)+3,00*7,24-0,9*2,10
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=4,50*11,40-(1,5*2,10+1,40*2,10)
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=2,50*14,00-1,50*2,10*2
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=3,00*36,68-(0,9*2,10*8+1,50*2,10*2+1,40*2,10)
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=3,00*6,91-0,9*2,10
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=3,00*(9,74+1,80*2)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,00*6,97-0,9*2,10
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=3,00*6,37-(1,50*2,10+1,40*2,40)
k=A1.39 śluza

[L-]
w=3,00*9,37-0,9*2,10
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=3,00*9,23-0,9*2,10
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=3,00*13,63-(0,9*2,10*2+1,64*2,04)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=3,00*
k=W1 winda

[L-]
w=3,00*
k=W2 winda

[L-]
w=3,00*18,43-1,35*2,10
k=K1 komunikacja

[L-]
w=3,00*18,68-0,9*2,10
k=K2 komunikacja

[L-]
w=2,20*17,77-0,9*2,10*2
k=K3 komunikacja

[L-]
w=2,50*16,81-0,9*2,10
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=2,50*88,12-0,9*2,10*3
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=2,50*12,44-0,9*2,10
k=A2.03 serwerownia

[L-]
w=2,50*15,94-0,9*2,10
k=A2.03 rozdzielnica główna prądu

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=3,10*20,79-3,00*3,10
k=C1.01 garaż

[L-]
w=3,10*(19,67-6,49)-3,20*3,10
k=C1.02 garaż

[L-]
w=3,10*42,12-(0,9*2,10*3+1,40*2,00+1,40*2,10+1,50*2,10)+(7,35-3,10)*10,17
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=3,10*20,17-(1,40*2,10+3,20*0,85)
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,10*7,88-(0,9*2,10)
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=3,10*11,23-(0,9*2,10+3,20*0,85)
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=3,30*9,23-0,9*2,10
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=3,30*8,12-0,9*2,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=3,30*19,83-(0,9*2,10*2+3,40*0,85)
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=2,50*8,44-0,9*2,10
k=C1.10 WC

[L-]
w=3,30*(10,05+1,60*2)-(0,9*2,10*9+1,35*2,10*2+1,50*2,10+4,80*1,37*4+1,40*2,00)+(7,35-3,30)*8,69
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=3,10*14,01-(0,9*2,10+2,25*0,85)
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=3,10*10,11-(0,9*2,10)
k=C1.13 WC

[L-]
w=3,10*28,96-(3,60*0,85+3,40*0,85+0,9*2,10*2+1,35*2,10)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=3,00*11,73-0,9*2,10
k=C1.15 WC

[L-]
w=3,30*16,37-(0,9*2,10+1,35*2,10+3,60*0,85)
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=3,30*9,60-1,35*2,10*2
k=C1.17 śluza

[L-]
w=
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=2,50*15,53-(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=3,30*20,70*(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=2,50*8,80-0,9*2,10
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=2,50*8,40*0,9*2,10
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,30*7,13-0,9*2,10
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=3,30*6,20-0,9*2,10
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=3,30*18,61-0,9*2,10*2
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=2,50*9,30-0,9*2,10*2
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=3,30*17,75-(0,9*2,10*2+3,10*0,85)
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=2,50*16,53-(0,9*2,10+3,10*0,85)
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=2,50*7,24-0,9*2,10
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=2,50*12,29-0,9*2,10*5
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=2,50*9,71-0,9*2,10
k=C1.31 WC

[L-]
w=2,50*7,73-0,9*2,10
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,50*6,20-0,9*2,10*2
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=2,50*(27,00-8,60)-(1,36*0,79*2+3,10*3,10)
k=C1.34 garaż

[L-]
w=2,50*11,09-(1,20*2,50*2+1,87*2,00)+3,05*(32,51-11,09)-2,00*2,10
k=K4 łącznik

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=2,17*(0,74*2)+2,47*(1,04+3,13)+0,90/2*4,30-(1,02*1,97+0,76*1,14)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,16*16,66-(0,9*2,10+0,77*1,40*2+0,51*0,69)
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*12,86-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=2,16*12,82-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,14*17,18-(0,9*2,10*5+0,97*2,14)
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=2,15*8,40-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*
k=B0.07 pom.

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03-(1,03+1,26)*6,38
k=B1.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,80*12,26-0,9*2,10*5
k=B1.02 komunikacja

[L-]
w=2,70*17,22-(0,9*2,10*2+2,24*1,33)
k=B1.03 szatnia

[L-]
w=2,80*8,50-0,9*2,10
k=B1.04 łazienka

[L-]
w=2,80*7,46-0,9*2,10
k=B1.05 WC

[L-]
w=2,80*14,47-(0,9*2,10+(0,86+2,19)*1,69)
k=B1.06 pom. monitoringu

[L-]
w=2,85*12,36-0,9*2,10
k=B1.07 łazienka

[L-]
w=2,82*18,78-(0,9*2,10*2+1,72*1,66)
k=B1.08 szatnia

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B2.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,77*12,24-0,90*2,10*4
k=B2.02 komunikacja

[L-]
w=2,78*17,22-(0,9*2,10+2,24*1,33+0,88*1,61)
k=B2.03 dużurka nocna

[L-]
w=2,80*9,14-0,9*2,10
k=B2.04 łazienka

[L-]
w=2,80*19,00-(0,9*2,10+2,16*1,67)
k=B2.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,65*8,32-(0,9*2,10+0,74*1,25)
k=B2.06 łazienka

[L-]
w=2,83*18,94+1,63*5,39-(0,9*2,10*3+1,60*2,03)
k=B2.07 dużurka nocna

[L-]
w=2,76*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B3.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,81*12,12-0,9*2,10*5
k=B3.02 komunikacja

[L-]
w=2,81*17,22-(0,9*2,10+1,75*1,61)
k=B3.03 pom. biurowe

[L-]
w=2,80*19,06-(0,9*2,10+(0,86+2,16)*1,67)
k=B3.04 pom. biurowe

[L-]
w=2,89*18,94-(0,9*2,10+2,07*1,65)
k=B3.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,87*8,86-(0,9*2,10+0,89*1,46*2)
k=B3.06 WC

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,52

[POZ]
ID=773
Nr=38
ST=ST 454-6
Kat=ZKNR C-1
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0403/06
Opis=Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach trudno dostępnych
Jm=m2
Ilość=8,003
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=6,8
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,16

[POZ]
ID=774
Nr=39
ST=ST 454-6
Kat=ZKNR C-1
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0402/06
Opis=Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno dostępnych
Jm=m2
Ilość=8,003
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=7,22
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,17

[POZ]
ID=781
Nr=40
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-01
Wyd=KOPRIN 2002
Tabl=0113/02
Opis=Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni murowanych - dwukrotne
Jm=m2
Ilość=8,003
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=35,5
MnoZr=1
MP=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
Norma=0,15

[M]
Nazwa=Preparat do hydrofobizacji|kg
Norma=1

[KOMENT]
ID=748
Opis=Panele lustrzane

[POZ]
ID=624
Nr=41
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=S18 - Panele lustrzane na wysokości 300cm do 480cm
Jm=m2
Ilość=28,836
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=2,94*6,74-0,9*2,10+2,92*(12,37-1,05)-0,9*2,10
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=3,60*(20,83-3,91)
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=3,60*(17,45-3,91)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,59*(28,49-3,19)-(1,09+1,10)*2,10
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=3,00*(28,56-3,19)
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,17*(1,50*2,10*3+0,90*2,10)
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=4,50*(58,37-4,00)-(4,65*3,20+8,50+3,20+1,50*2,10+3,50*2,00*2)
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=3,20*(18,06-2,60)-(1,20*2,10+1,50*2,10*2)
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=3,20*16,71-(1,50*2,10+1,82*0,72*4)
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=3,20*(13,53-4,47)+(1,20*2,10+1,45*1,42)
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=3,30*(25,41-(4,47+3,00))-(1,50*2,10+1,45*1,42+1,40*1,42)
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=2,50*(9,14)-0,9*2,10
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=3,30*14,26-1,50*2,10
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=3,00*6,75+5,00*(18,39-6,75)-0,9*2,10
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=2,50*(22,67-3,00)-(0,9*2,10*3+1,50*2,10)
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=3,00*10,14-0,9*2,10
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=3,00*10,16-0,9*2,10
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,00*7,36-0,9*2,10
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=3,00*10,99-(2,00*2,30+1,50*2,10)
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=3,00*8,59-0,9*2,10+4,50*(19,82-8,59)-4,82*2,16
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=3,00*19,21-(1,40*2,10+1,20*2,10+4,82*2,18)+1,50*8,63
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=2,50*(99,27-2,60)-(1,50*2,1*3+0,9*2,10*6+1,35*2,10+1,40*2,10*10)
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=3,00*11,43-1,40*2,10
k=A1.17 WC

[L]
w=1,80*9,24
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=3,00*19,30-(1,20*2,1+1,40*2,10+4,82*2,16)+1,50*8,90
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L]
w=1,80*6,78
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=3,00*32,14-(1,40*2,10*3+4,82*2,16*2)+1,50*18,03
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=3,00*25,04-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*25,35-(1,40*2,10+5,00*3,00)
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,00*(5,47+5,00)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=4,50*7,44-(0,8*2,10*2+2,39*2,16)+2,50*8,06-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,50*8,63-(0,9*2,10+2,28*2,16)
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=3,00*11,38-0,9*2,10*2
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=4,50*22,31-(0,9*2,10*4+4,82*2,16+1,31*2,16)
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=3,00*14,31-0,9*2,10*2
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=4,50*15,08-(0,69*2,10*2+3,36*2,16)+3,00*7,24-0,9*2,10
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=4,50*11,40-(1,5*2,10+1,40*2,10)
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=2,50*14,00-1,50*2,10*2
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=3,00*36,68-(0,9*2,10*8+1,50*2,10*2+1,40*2,10)
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=3,00*6,91-0,9*2,10
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=3,00*(9,74+1,80*2)-(0,9*2,10+0,8*2,10*2)
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,00*6,97-0,9*2,10
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=3,00*6,37-(1,50*2,10+1,40*2,40)
k=A1.39 śluza

[L-]
w=3,00*9,37-0,9*2,10
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=3,00*9,23-0,9*2,10
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=3,00*13,63-(0,9*2,10*2+1,64*2,04)
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=3,00*
k=W1 winda

[L-]
w=3,00*
k=W2 winda

[L-]
w=3,00*18,43-1,35*2,10
k=K1 komunikacja

[L-]
w=3,00*18,68-0,9*2,10
k=K2 komunikacja

[L-]
w=2,20*17,77-0,9*2,10*2
k=K3 komunikacja

[L-]
w=2,50*16,81-0,9*2,10
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=2,50*88,12-0,9*2,10*3
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=2,50*12,44-0,9*2,10
k=A2.03 serwerownia

[L-]
w=2,50*15,94-0,9*2,10
k=A2.03 rozdzielnica główna prądu

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=3,10*20,79-3,00*3,10
k=C1.01 garaż

[L-]
w=3,10*(19,67-6,49)-3,20*3,10
k=C1.02 garaż

[L-]
w=3,10*42,12-(0,9*2,10*3+1,40*2,00+1,40*2,10+1,50*2,10)+(7,35-3,10)*10,17
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=3,10*20,17-(1,40*2,10+3,20*0,85)
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,10*7,88-(0,9*2,10)
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=3,10*11,23-(0,9*2,10+3,20*0,85)
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=3,30*9,23-0,9*2,10
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=3,30*8,12-0,9*2,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=3,30*19,83-(0,9*2,10*2+3,40*0,85)
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=2,50*8,44-0,9*2,10
k=C1.10 WC

[L-]
w=3,30*(10,05+1,60*2)-(0,9*2,10*9+1,35*2,10*2+1,50*2,10+4,80*1,37*4+1,40*2,00)+(7,35-3,30)*8,69
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=3,10*14,01-(0,9*2,10+2,25*0,85)
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=3,10*10,11-(0,9*2,10)
k=C1.13 WC

[L-]
w=3,10*28,96-(3,60*0,85+3,40*0,85+0,9*2,10*2+1,35*2,10)
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=3,00*11,73-0,9*2,10
k=C1.15 WC

[L-]
w=3,30*16,37-(0,9*2,10+1,35*2,10+3,60*0,85)
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=3,30*9,60-1,35*2,10*2
k=C1.17 śluza

[L-]
w=
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=2,50*15,53-(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=3,30*20,70*(0,9*2,10*2+3,60*0,85)
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=2,50*8,80-0,9*2,10
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=2,50*8,40*0,9*2,10
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,30*7,13-0,9*2,10
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=3,30*6,20-0,9*2,10
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=3,30*18,61-0,9*2,10*2
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=2,50*9,30-0,9*2,10*2
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=3,30*17,75-(0,9*2,10*2+3,10*0,85)
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=2,50*16,53-(0,9*2,10+3,10*0,85)
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=2,50*7,24-0,9*2,10
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=2,50*12,29-0,9*2,10*5
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=2,50*9,71-0,9*2,10
k=C1.31 WC

[L-]
w=2,50*7,73-0,9*2,10
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,50*6,20-0,9*2,10*2
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=2,50*(27,00-8,60)-(1,36*0,79*2+3,10*3,10)
k=C1.34 garaż

[L-]
w=2,50*11,09-(1,20*2,50*2+1,87*2,00)+3,05*(32,51-11,09)-2,00*2,10
k=K4 łącznik

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=2,17*(0,74*2)+2,47*(1,04+3,13)+0,90/2*4,30-(1,02*1,97+0,76*1,14)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,16*16,66-(0,9*2,10+0,77*1,40*2+0,51*0,69)
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*12,86-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=2,16*12,82-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=2,14*17,18-(0,9*2,10*5+0,97*2,14)
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=2,15*8,40-(0,9*2,10+0,76*0,65)
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=2,15*
k=B0.07 pom.

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03-(1,03+1,26)*6,38
k=B1.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,80*12,26-0,9*2,10*5
k=B1.02 komunikacja

[L-]
w=2,70*17,22-(0,9*2,10*2+2,24*1,33)
k=B1.03 szatnia

[L-]
w=2,80*8,50-0,9*2,10
k=B1.04 łazienka

[L-]
w=2,80*7,46-0,9*2,10
k=B1.05 WC

[L-]
w=2,80*14,47-(0,9*2,10+(0,86+2,19)*1,69)
k=B1.06 pom. monitoringu

[L-]
w=2,85*12,36-0,9*2,10
k=B1.07 łazienka

[L-]
w=2,82*18,78-(0,9*2,10*2+1,72*1,66)
k=B1.08 szatnia

[L-]
w=3,00*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B2.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,77*12,24-0,90*2,10*4
k=B2.02 komunikacja

[L-]
w=2,78*17,22-(0,9*2,10+2,24*1,33+0,88*1,61)
k=B2.03 dużurka nocna

[L-]
w=2,80*9,14-0,9*2,10
k=B2.04 łazienka

[L-]
w=2,80*19,00-(0,9*2,10+2,16*1,67)
k=B2.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,65*8,32-(0,9*2,10+0,74*1,25)
k=B2.06 łazienka

[L-]
w=2,83*18,94+1,63*5,39-(0,9*2,10*3+1,60*2,03)
k=B2.07 dużurka nocna

[L-]
w=2,76*5,34-0,9*2,10+3,16*10,03
k=B3.01 kl. schodowa

[L-]
w=2,81*12,12-0,9*2,10*5
k=B3.02 komunikacja

[L-]
w=2,81*17,22-(0,9*2,10+1,75*1,61)
k=B3.03 pom. biurowe

[L-]
w=2,80*19,06-(0,9*2,10+(0,86+2,16)*1,67)
k=B3.04 pom. biurowe

[L-]
w=2,89*18,94-(0,9*2,10+2,07*1,65)
k=B3.05 pom. biurowe

[L-]
w=2,87*8,86-(0,9*2,10+0,89*1,46*2)
k=B3.06 WC

[KOMENT]
ID=749
Opis=Inne

[POZ]
ID=750
Nr=42
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=O2 - Odbojnik narożny, kolor ciemny szary
Jm=mb
Ilość=27
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=266,25
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1,50*18

[M]
Nazwa=Dostawa i montaż: narożnik ochronny - komunikacja|szt
Norma=1/1,5

[POZ]
ID=751
Nr=43
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=O1 - Odbojoporęcz + odbojnica dolna, kolor ciemny szary
Jm=m
Ilość=196,43
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=213
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=196,43

[M]
Nazwa=Dostawa i montaż: O1 - Odbojoporęcz + odbojnica dolna, kolor ciemny szary|m
Norma=1

[POZ]
ID=753
Nr=44
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=O3 - Odbojnica wys. 80cm, kolor ciemny szary
Jm=m2
Ilość=46,808
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,80*58,51

[POZ]
ID=961
Nr=45
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=O4 - Odbojnica samochodowa, narożna pionowa
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=6

[POZ]
ID=962
Nr=46
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=O5 - Odbojnica samochodowa, narożna pozioma na wys. 235cm
Jm=m
Ilość=7,31
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,24+3,02+0,25

[L]
w=0,19+3,12+0,08+0,41

[POZ]
ID=963
Nr=47
ST=ST 454-6
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=O6 - Ogranicznik parkingowy posadzkowy
Jm=szt
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4

[ELEM]
ID=636
Nr=1.1.2.
Opis=Wykończenie sufitów
PZ=2

[ELEM]
ID=661
Nr=1.1.2.1.
Opis=Sufity podwieszane
PZ=3

[POZ]
ID=660
Nr=48
ST=ST 454-3
Kat=KNR AT-43
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014
Tabl=0213/03
Opis=Sufity podwieszane, kasetonowe higieniczny, odpowiedni do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności
Jm=m2
Ilość=1197,77
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=155,24
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=A, C
t=1

[L]
w=14,29

[L]
w=7,96

[L]
w=3,27

[L]
w=5,50

[L]
w=2,40

[L]
w=3,22

[L]
w=17,50

[L]
w=5,02

[L]
w=15,55

[L]
w=131,15

[L]
w=2,40

[L]
w=3,14

[L]
w=3,92

[L]
w=21,74

[L]
w=15,01

[L]
w=4,20

[L]
w=8,26

[L]
w=29,71

[L]
w=5,97

[L]
w=10,70

[L]
w=3,44

[L]
w=19,14

[L]
w=4,10

[L]
w=4,55

[L]
w=3,83

[L]
w=33,79

[L]
w=5,00

[L]
w=10,26

[L]
w=16,72

[L]
w=7,09

[L]
w=5,46

[L]
w=24,84

[L]
w=15,50

[L]
w=2,89

[L]
w=6,16

[L]
w=6,19

[L]
w=127,60

[L]
w=3,11

[L]
w=6,70

[L]
w=9,54

[L]
w=8,23

[L]
w=23,05

[L]
w=9,55

[L]
w=13,93

[L]
w=8,16

[L]
w=28,89

[L]
w=20,98

[L]
w=8,57

[L]
w=3,36

[L]
w=7,36

[L]
w=4,55

[L]
w=6,18

[L]
w=7,68

[L]
w=12,62

[L]
w=2,73

[L]
w=13,93

[L]
w=2,98

[L]
w=3,27

[L]
w=2,47

[L]
w=2,49

[L]
w=3,03

[L]
w=43,58

[L]
w=4,39

[L]
w=6,20

[L]
w=8,74
k=antresola

[L]
w=15,88

[L]
w=202,29

[L]
w=8,46

[L]
w=B
t=1

[L]
w=4,50

[L]
w=3,11

[L]
w=19,34

[L]
w=8,78

[L]
w=5,14

[L]
w=3,87

[L]
w=19,42

[L]
w=3,75

[L]
w=7,31

[L]
w=4,90

[L]
w=7,28

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Płyty sufitowe o wym. 600x600x8,0 mm higieniczne, zmywalne|m2
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Profil główne|m
Norma=0,89

[M]
Nazwa=Profil poprzeczny 1200 mm|m
Norma=1,78

[M]
Nazwa=Profil poprzeczny 600 mm|m
Norma=0,89

[M]
Nazwa=Profil przyścienny kątowy|m
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Wieszak z elementem rozprężnym|szt
Norma=0,74

[M]
Nazwa=Pręt wieszakowy z oczkiem|szt
Norma=0,74

[M]
Nazwa=Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych|szt
Norma=1,47

[M]
Nazwa=Kotwy metalowe|szt
Norma=1,6

[M-]
Nazwa=Płyty lub maty z wełny mineralnej|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Folia paroizolacyjna|m2
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=659
Nr=49
ST=ST 454-3
Kat=KNR AT-43
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014
Tabl=0213/03
Opis=Sufity podwieszane, kasetonowe higieniczny, odpowiedni do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności, sufit o zwiększonej szczelności
Jm=m2
Ilość=195,55
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=155,24
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=A, C
t=1

[L]
w=16,52

[L]
w=5,72

[L]
w=14,38

[L]
w=15,61

[L]
w=8,15

[L]
w=17,74

[L]
w=42,38

[L]
w=10,00

[L]
w=50,52

[L]
w=12,00

[L]
w=2,53

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Płyty sufitowe o wym. 600x600x8,0 mm higieniczne, zmywalne, o zwiekszonej szczelności|m2
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Profil główne|m
Norma=0,89

[M]
Nazwa=Profil poprzeczny 1200 mm|m
Norma=1,78

[M]
Nazwa=Profil poprzeczny 600 mm|m
Norma=0,89

[M]
Nazwa=Profil przyścienny kątowy|m
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Wieszak z elementem rozprężnym|szt
Norma=0,74

[M]
Nazwa=Pręt wieszakowy z oczkiem|szt
Norma=0,74

[M]
Nazwa=Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych|szt
Norma=1,47

[M]
Nazwa=Kotwy metalowe|szt
Norma=1,6

[M-]
Nazwa=Płyty lub maty z wełny mineralnej|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Folia paroizolacyjna|m2
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=662
Nr=50
ST=ST 454-3
Kat=KNR 9-09
Wyd=wyd.I 2004
Tabl=0302/03
Opis=Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych - zabudowa
Jm=m2
Ilość=65,938
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=120,55
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,55*4,10

[L]
w=0,60*1,95

[L]
w=0,70*1,95

[L]
w=1,80*2,68

[L]
w=2,30*2,95

[L]
w=1,50*2,89

[L]
w=1,50*4,87

[L]
w=1,50*5,15

[L]
w=1,80*9,24

[L]
w=1,80*6,78

[L]
w=0,30*1,35*2

[L]
w=0,30*1,76

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,26

[M]
Nazwa=Płyty GKB 12,5mm|m2
Norma=2,06

[M-]
Nazwa=Masa Uniflott|kg
Norma=0,67

[M-]
Nazwa=Masa Fugenfuller Leicht|kg
Norma=0,67

[M]
Nazwa=Profil CD 60|m
Norma=3,5

[M]
Nazwa=Profil UD 27|m
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Wieszak mocowany obrotowo|szt
Norma=1,2

[M]
Nazwa=Wieszak górny noniusza|szt
Norma=1,2

[M]
Nazwa=Przetyczka wieszaka noniusza|szt
Norma=2,4

[M]
Nazwa=Łącznik krzyżowy|szt
Norma=2,5

[M]
Nazwa=Łącznik wzdłużny|szt
Norma=0,9

[M]
Nazwa=Blachowkręty 3,5 × 25 mm|szt
Norma=6

[M]
Nazwa=Blachowkręty 3,5 × 35 mm|szt
Norma=18

[M]
Nazwa=Taśma z włókna szklanego|m
Norma=1,4

[POZ]
ID=665
Nr=51
ST=ST 454-3
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Sufit rastrowy ażurowy podwieszany poniżej sufitu kasetonowego
Jm=m2
Ilość=36,64
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=A, C
t=1

[L]
w=7,36

[L]
w=12,62

[L]
w=2,73

[L]
w=13,93

[KOMENT]
ID=946
Opis=Sufit antresoli technicznej

[POZ]
ID=945
Nr=52
ST=ST 454-3
Kat=KNR 9-12
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0301/08
Opis=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym
Jm=m2
Ilość=296,145
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=8,44
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=12,38*21,68/cos(25)

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,18

[M]
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej gr.12cm|m2
Norma=1,05

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=947
Nr=53
ST=ST 454-3
Kat=KNR 9-09
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2004
Tabl=0102/01
Opis=Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do konstrukcji dachu
Jm=m2
Ilość=296,145
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=92,86
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,96

[M]
Nazwa=Płyty ognioochronne GK|m2
Norma=1,03*4

[M]
Nazwa=Masa Uniflott|kg
Norma=0,43

[M]
Nazwa=Profil CD 60x27x0,6mm|m
Norma=2,63

[M]
Nazwa=Profil UD 28x27x0,6mm|m
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Wieszak bezpośredni do profilu CD 60x27|szt
Norma=3,45

[M]
Nazwa=Łączniki wzdłużne do profilu CD|szt
Norma=0,52

[M]
Nazwa=Blachowkręty TN 3,5x25|szt
Norma=21

[M]
Nazwa=Blachowkręty TN 3,5x55|szt
Norma=3,1

[M]
Nazwa=Wkręty z borem do konstrukcji metalowej LN 3,5x9mm|szt
Norma=5,73

[M-]
Nazwa=Taśma zbrojąca|m
Norma=1,74

[M]
Nazwa=Folia paroizolacyjna|m2
Norma=1,15

[M-]
Nazwa=Wełna mineralna|m2
Norma=1,05

[ELEM]
ID=663
Nr=1.1.2.2.
Opis=Tynkowanie
PZ=3

[KOMENT]
ID=954
Opis=Wykończenie piwnic

[POZ]
ID=949
Nr=54
ST=ST 453-1
Kat=KNR 9-12
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0301/05
Opis=Płyty z wełny mineralnej lamelowanej gr. 6cm
Jm=m2
Ilość=213,55
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=96,61
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,68

[M]
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej lamelowej 6cm|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa klejowa|kg
Norma=4

[POZ]
ID=950
Nr=55
ST=ST 454-6
Kat=KNR 0-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=02/05
Opis=Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
Jm=m2
Ilość=213,55
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=21,68
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,3417

[R]
Lp=2
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
Norma=0,3417

[R]
Lp=3
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0841

[M]
Lp=24
Nazwa=Zaprawa zbrojeniowa i klejąca|kg
Norma=3,5

[M]
Lp=28
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
Norma=1,18

[S]
Lp=70
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,007

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,0052

[POZ]
ID=955
Nr=56
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=6
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0309/06
Opis=Gruntowanie podłoża zwiększające przyczepność na stropach
Jm=m2
Ilość=213,55
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0,02
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0418

[M]
Lp=20
Nazwa=Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności|kg
Norma=0,35

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,00057

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00037

[POZ]
ID=956
Nr=57
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0306/04
Opis=Wyprawy tynkarskie gr. 15mm gładzone, cementowo-wapienne na stropach
Jm=m2
Ilość=213,55
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0,02
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,648

[M]
Lp=20
Nazwa=Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy|kg
Norma=23,2

[M]
Lp=25
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0056

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0153

[S]
Lp=71
Nazwa=Agregat tynkarski z pompą|m-g
Norma=0,0362

[POZ]
ID=953
Nr=58
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-04
Wariant=3
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0201/01
Opis=Jednokrotne malowanie z gruntowaniem
Jm=m2
Ilość=213,55
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=12,51
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,75
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,1255

[M]
Nazwa=Farba lateksowa|dm3
Norma=0,167

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,25

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,0002

[KOMENT]
ID=674
Opis=Tynk, gładzony, odporny na wilgoć, kolor biały

[POZ]
ID=675
Nr=59
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=6
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0309/06
Opis=Gruntowanie podłoża zwiększające przyczepność na stropach
Jm=m2
Ilość=798,77
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0,02
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=A, C
t=1

[L]
w=49,83

[L]
w=12,19

[L]
w=7,42

[L]
w=29,87

[L]
w=28,64

[L]
w=20,86

[L]
w=22,25

[L]
w=4,79

[L]
w=7,85

[L]
w=20,94

[L]
w=1,91

[L]
w=1,68

[L]
w=Piwnica A
t=1

[L]
w=127,53

[L]
w=A, C
t=1

[L]
w=127,93

[L]
w=42,14

[L]
w=13,16

[L]
w=26,22

[L]
w=28,42

[L]
w=B
t=1

[L]
w=71,38
k=piwnica

[L]
w=39,11
k=parter

[L]
w=49,70
k=1 piętro

[L]
w=64,95
k=2 piętro

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0418

[M]
Lp=20
Nazwa=Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności|kg
Norma=0,35

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,00057

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00037

[POZ]
ID=676
Nr=60
ST=ST 454-6
Kat=KNR 9-03
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2003
Tabl=0306/04
Opis=Wyprawy tynkarskie gr. 15mm gładzone, cementowo-wapienne na stropach
Jm=m2
Ilość=798,77
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0,02
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,648

[M]
Lp=20
Nazwa=Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy|kg
Norma=23,2

[M]
Lp=25
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0056

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0153

[S]
Lp=71
Nazwa=Agregat tynkarski z pompą|m-g
Norma=0,0362

[ELEM]
ID=666
Nr=1.1.2.3.
Opis=Malowanie
PZ=3

[KOMENT]
ID=672
Opis=Wykończenie sufitów podwieszonych kasetonowych

[POZ]
ID=673
Nr=61
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-04
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0201/02
Opis=Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbą bakteriobójczą
Jm=m2
Ilość=1393,32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=17,35
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,75
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=A, C
t=1

[L]
w=14,29

[L]
w=7,96

[L]
w=3,27

[L]
w=5,50

[L]
w=2,40

[L]
w=3,22

[L]
w=17,50

[L]
w=5,02

[L]
w=15,55

[L]
w=131,15

[L]
w=2,40

[L]
w=3,14

[L]
w=3,92

[L]
w=21,74

[L]
w=15,01

[L]
w=4,20

[L]
w=8,26

[L]
w=29,71

[L]
w=5,97

[L]
w=10,70

[L]
w=3,44

[L]
w=19,14

[L]
w=4,10

[L]
w=4,55

[L]
w=3,83

[L]
w=33,79

[L]
w=5,00

[L]
w=10,26

[L]
w=16,72

[L]
w=7,09

[L]
w=5,46

[L]
w=24,84

[L]
w=15,50

[L]
w=2,89

[L]
w=6,16

[L]
w=6,19

[L]
w=127,60

[L]
w=3,11

[L]
w=6,70

[L]
w=9,54

[L]
w=8,23

[L]
w=23,05

[L]
w=9,55

[L]
w=13,93

[L]
w=8,16

[L]
w=28,89

[L]
w=20,98

[L]
w=8,57

[L]
w=3,36

[L]
w=7,36

[L]
w=4,55

[L]
w=6,18

[L]
w=7,68

[L]
w=12,62

[L]
w=2,73

[L]
w=13,93

[L]
w=2,98

[L]
w=3,27

[L]
w=2,47

[L]
w=2,49

[L]
w=3,03

[L]
w=43,58

[L]
w=4,39

[L]
w=6,20

[L]
w=8,74
k=antresola

[L]
w=15,88

[L]
w=202,29

[L]
w=8,46

[L]
w=B
t=1

[L]
w=4,50

[L]
w=3,11

[L]
w=19,34

[L]
w=8,78

[L]
w=5,14

[L]
w=3,87

[L]
w=19,42

[L]
w=3,75

[L]
w=7,31

[L]
w=4,90

[L]
w=7,28

[L]
w=A, C
t=1

[L]
w=16,52

[L]
w=5,72

[L]
w=14,38

[L]
w=15,61

[L]
w=8,15

[L]
w=17,74

[L]
w=42,38

[L]
w=10,00

[L]
w=50,52

[L]
w=12,00

[L]
w=2,53

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,176

[M]
Nazwa=Farba bakteriobójcza|dm3
Norma=0,292

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[KOMENT]
ID=669
Opis=Wykończenie sufitów podwieszonych pełnych, z płyt GK

[POZ]
ID=670
Nr=62
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-04
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0305/06
Opis=Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na podłożu z płyt GK
Jm=m2
Ilość=362,083
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=22,11
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,55*4,10

[L]
w=0,60*1,95

[L]
w=0,70*1,95

[L]
w=1,80*2,68

[L]
w=2,30*2,95

[L]
w=1,50*2,89

[L]
w=1,50*4,87

[L]
w=1,50*5,15

[L]
w=1,80*9,24

[L]
w=1,80*6,78

[L]
w=0,30*1,35*2

[L]
w=0,30*1,76

[L]
w=12,38*21,68/cos(25)

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2426

[M]
Nazwa=Gładź szpachlowa|t
Norma=0,00312

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,15

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0023

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,028

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,008

[POZ]
ID=671
Nr=63
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-04
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0201/02
Opis=Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbą bakteriobójczą
Jm=m2
Ilość=362,083
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=17,35
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,75
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,176

[M]
Nazwa=Farba bakteriobójcza|dm3
Norma=0,292

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[KOMENT]
ID=677
Opis=Wykończenie sufitów tynkowanych

[POZ]
ID=678
Nr=64
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-04
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0201/02
Opis=Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbą bakteriobójczą
Jm=m2
Ilość=208,23
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=17,35
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,75
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=A, C
t=1

[L]
w=49,83

[L]
w=12,19

[L]
w=7,42

[L]
w=29,87

[L]
w=28,64

[L]
w=20,86

[L]
w=22,25

[L]
w=4,79

[L]
w=7,85

[L]
w=20,94

[L]
w=1,91

[L]
w=1,68

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,176

[M]
Nazwa=Farba bakteriobójcza|dm3
Norma=0,292

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[POZ]
ID=680
Nr=65
ST=ST 454-6
Kat=KNR K-04
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0201/02
Opis=Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbą lateksową
Jm=m2
Ilość=65,938
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=17,35
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,75
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,176

[M]
Nazwa=Farba lateksowa|dm3
Norma=0,292

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[ELEM]
ID=644
Nr=1.1.3.
Opis=Wykończenie posadzek
PZ=2

[AGR]
ID=971
AgrRodz=0
Nr=66
ST=ST 454-5
Tekst=KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03
Opis=Wylewka samopoziomująca pod wykładziny, gr. 10mm
Jm=m2
Ilość=2021,903
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=257,75
k=P1

[L]
w=287,356
k=P1a

[L]
w=266,43
k=P1b

[L]
w=56,53
k=P2

[L]
w=38,25
k=P2a

[L]
w=225,107
k=P3

[L]
w=47,16
k=P4

[L]
w=192,14
k=P4a

[L]
w=379,21
k=P5

[L]
w=87,63
k=P6

[L]
w=74,61
k=P7

[L]
w=69,54
k=P7a

[L]
w=30,66
k=P7b

[L]
w=9,53
k=P8

[POZ]
ID=973
AgrID=971
AgrMno=1
Nr=66.1
ST=ST 454-5
Kat=KNNR 2
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=1207/01
Opis=Samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm
Jm=m2
Ilość=2021,903
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=10,58
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,35

[M]
Nazwa=Warstwa gruntująca|kg
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Podkład samopoziomujący|kg
Norma=49,88

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,031

[S]
Nazwa=Agregat do wylewek samopoziomujących|m-g
Norma=0,0344

[POZ]
ID=974
AgrID=971
AgrMno=1
Nr=66.2
ST=ST 454-5
Kat=KNNR 2
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=1207/05
Opis=Samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki - dopłata za każde następne 10,0mm grubości jastrychu
Jm=m2
Ilość=2021,903
ZaokrObm=3
Krot=1,5
Potracenie=1
Cena=0
CenaZr=42,81
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0716

[M]
Nazwa=Podkład samopoziomujący|kg
Norma=19,95

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,00319

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0158

[S]
Nazwa=Agregat do wylewek samopoziomujących|m-g
Norma=0,0057

[POZ]
ID=686
Nr=67
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P1 - wykładzina winylowa kolor jasny beżowy
Jm=m2
Ilość=257,75
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=6,41
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=18,16
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=15,14
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=45,38
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=50,19
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=32,41
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=147,15
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=16,72
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=12,19
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=10,26
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=33,79
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=5,00
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=10,46
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=15,58
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=24,70
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=6,16
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=6,19
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,11
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=6,69
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=17,77
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=23,05
k=A1.15 sala zabiegowa

[L]
w=83,42
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=8,16
k=A1.17 WC

[L]
w=59,10
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=23,06
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L]
w=50,41
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=50,52
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=37,47
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=38,57
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,58
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=7,36
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,55
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=8,09
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=15,57
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=9,27
k=A1.29 szatnia czysta

[L]
w=17,39
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=7,29
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=11,99
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=43,03
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=46,31
k=A1.35 sala operacyjna

[L]
w=2,98
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=5,23
k=A1.37 WC personelu

[L]
w=3,03
k=A1.38 pom. porządkowe

[L]
w=2,53
k=A1.39 śluza

[L]
w=5,06
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L]
w=4,95
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=11,29
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=6,17
k=W1 winda

[L-]
w=6,17
k=W2 winda

[L-]
w=12,83
k=K1 komunikacja

[L-]
w=17,65
k=K2 komunikacja

[L-]
w=9,32
k=K3 komunikacja

[L-]
w=7,87
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=209,84
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=5,98
k=A2.03 serwerownia

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=28,42
k=C1.01 garaż

[L-]
w=26,22
k=C1.02 garaż

[L-]
w=42,62
k=C1.03 komunikacja

[L]
w=20,94
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L]
w=3,84
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=7,73
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=4,55
k=C1.07 magazyn apteczny

[L]
w=4,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=20,34
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=3,44
k=C1.10 WC

[L-]
w=128,37
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=10,70
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=5,97
k=C1.13 WC

[L-]
w=21,92
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=8,26
k=C1.15 WC

[L-]
w=16,52
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=5,72
k=C1.17 śluza

[L-]
w=7,79
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=15,02
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=21,74
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=4,20
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=3,92
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,14
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=2,40
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=17,87
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=5,02
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=17,50
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=16,61
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=3,27
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=7,96
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=5,50
k=C1.31 WC

[L-]
w=3,22
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,40
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=42,14
k=C1.34 garaż

[L-]
w=49,83
k=K4 łącznik

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P1 - wykładzina winylowa kolor jasny beżowy|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=692
Nr=68
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P1a - wykładzina winylowa kolor ciemny szary
Jm=m2
Ilość=287,356
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=6,41
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=18,16
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=15,14
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=45,38
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=50,19
k=A0.04 pom. techniczne

[L]
w=32,41
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=147,15
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L]
w=5,84
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=12,19
k=A1.03 dekontaminacja

[L]
w=10,26
k=A1.04 rejestracja

[L]
w=25,72
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=5,00
k=A1.06 WC n.

[L]
w=6,34
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=15,58
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L]
w=25,31
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=6,16
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=6,19
k=A1.11 WC d.

[L]
w=3,11
k=A1.12 pom. broni

[L]
w=6,69
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=17,77
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=23,05
k=A1.15 sala zabiegowa

[L]
w=37,05
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=8,16
k=A1.17 WC

[L-]
w=59,10
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=23,06
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=50,41
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=50,52
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=37,47
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=38,57
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,58
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=7,36
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,55
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=8,09
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=15,57
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=9,27
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=17,39
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=7,29
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=11,99
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=43,03
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=46,31
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=2,98
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=5,23
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,03
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=2,53
k=A1.39 śluza

[L-]
w=5,06
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=4,95
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=11,29
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=6,17
k=W1 winda

[L-]
w=6,17
k=W2 winda

[L-]
w=12,83
k=K1 komunikacja

[L-]
w=17,65
k=K2 komunikacja

[L]
w=2,29+2,33
k=K3 komunikacja

[L-]
w=7,87
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=209,84
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=5,98
k=A2.03 serwerownia

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=28,42
k=C1.01 garaż

[L-]
w=26,22
k=C1.02 garaż

[L-]
w=42,62
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=20,94
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,84
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=7,73
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=4,55
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=4,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=20,34
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=3,44
k=C1.10 WC

[L]
w=84,85
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=10,70
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=5,97
k=C1.13 WC

[L-]
w=21,92
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=8,26
k=C1.15 WC

[L-]
w=16,52
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=5,72
k=C1.17 śluza

[L]
w=7,79
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=15,02
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=21,74
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=4,20
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=3,92
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,14
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=2,40
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=17,87
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=5,02
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=17,50
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=16,61
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=3,27
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=7,96
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=5,50
k=C1.31 WC

[L-]
w=3,22
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,40
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=42,14
k=C1.34 garaż

[L]
w=49,83-(0,30*4,10+4*0,33*2,70+7,67)
k=K4 łącznik

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P1a - wykładzina winylowa kolor ciemny szary|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=691
Nr=69
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P1b - wykładzina winylowa kolor jasny szary
Jm=m2
Ilość=266,43
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=6,41
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=18,16
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=15,14
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=45,38
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=50,19
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=32,41
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=147,15
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=16,72
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=12,19
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=10,26
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=33,79
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=5,00
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=10,46
k=A1.07 kl. scodowa

[L]
w=15,58
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=24,70
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=6,16
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=6,19
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,11
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=6,69
k=A1.13 wiatrołap

[L]
w=17,77
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=23,05
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=127,60
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=8,16
k=A1.17 WC

[L-]
w=59,10
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=23,06
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=50,41
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=50,52
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=37,47
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=38,57
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,58
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=7,36
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,55
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=8,09
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=15,57
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=9,27
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=17,39
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=7,29
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=11,99
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=43,03
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=46,31
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=2,98
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=5,23
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,03
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=2,53
k=A1.39 śluza

[L-]
w=5,06
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=4,95
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=11,29
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=6,17
k=W1 winda

[L-]
w=6,17
k=W2 winda

[L-]
w=12,83
k=K1 komunikacja

[L-]
w=17,65
k=K2 komunikacja

[L-]
w=9,32
k=K3 komunikacja

[L-]
w=7,87
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=209,84
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=5,98
k=A2.03 serwerownia

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=28,42
k=C1.01 garaż

[L-]
w=26,22
k=C1.02 garaż

[L-]
w=42,62
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=20,94
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,84
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=7,73
k=C1.06 brudownik

[L]
w=4,55
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=4,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L]
w=20,34
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=3,44
k=C1.10 WC

[L]
w=52,16
k=C1.11 komunikacja

[L]
w=10,70
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=5,97
k=C1.13 WC

[L]
w=20,72
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=8,26
k=C1.15 WC

[L]
w=16,52
k=C1.16 izolatka

[L]
w=5,72
k=C1.17 śluza

[L-]
w=7,79
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L]
w=15,02
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L]
w=21,74
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=4,20
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=3,92
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,14
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=2,40
k=C1.24 pom. porządkowe

[L]
w=17,87
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=5,02
k=C1.26 łazienka

[L]
w=17,50
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L]
w=16,61
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L]
w=3,27
k=C1.29 izolatka

[L]
w=7,96
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=5,50
k=C1.31 WC

[L-]
w=3,22
k=C1.32 pom. porządkowe

[L]
w=2,40
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=42,14
k=C1.34 garaż

[L-]
w=49,83
k=K4 łącznik

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P1b - wykładzina winylowa kolor jasny szary|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=690
Nr=70
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P2 - wykładzina winylowa schodowa, kolor ciemny szary
Jm=m2
Ilość=56,53
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=12,66
k=A1.02 komunikacja

[L]
w=9,09+4*0,125*1,60
k=A1.05 poczekalnia

[L]
w=4,11+12*0,18*1,00
k=A1.07 kl. scodowa

[L]
w=1,72+7,18+3*0,138*1,91+14*0,138*1,71
k=K3 komunikacja

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=28,42
k=C1.01 garaż

[L-]
w=26,22
k=C1.02 garaż

[L-]
w=42,62
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=20,94
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,84
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=7,73
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=4,55
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=4,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=20,34
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=3,44
k=C1.10 WC

[L-]
w=128,37
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=10,70
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=5,97
k=C1.13 WC

[L-]
w=21,92
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=8,26
k=C1.15 WC

[L-]
w=16,52
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=5,72
k=C1.17 śluza

[L-]
w=7,79
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=15,02
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=21,74
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=4,20
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=3,92
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,14
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=2,40
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=17,87
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=5,02
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=17,50
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=16,61
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=3,27
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=7,96
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=5,50
k=C1.31 WC

[L-]
w=3,22
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,40
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=42,14
k=C1.34 garaż

[L]
w=(0,30*4,10+4*0,33*2,70+4*0,1375*2,70+7,67*1,1)
k=K4 łącznik

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P2 - wykładzina winylowa schodowa, kolor ciemny szary|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=689
Nr=71
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P2a - wykładzina winylowa schodowa, kolor zielony
Jm=m2
Ilość=51,461
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=11,80+14*0,168*1,50
k=K2 komunikacja

[L]
w=0,10*(18,69)+14*0,168

[L]
w=3,50

[L-]
w=9,32
k=K3 komunikacja

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=1,92+2,93+(12*0,16*1,13)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=15,58
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=9,96
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=10,11
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=9,54
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=4,39
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=21,67
k=B0.07 pom.

[L]
w=10*0,31*1,18+10*0,32*1,22+10*0,16*1,18+10*0,155*1,22
k=B1.01 kl. schodowa

[L-]
w=7,42
k=B1.02 komunikacja

[L-]
w=17,03
k=B1.03 szatnia

[L-]
w=4,50
k=B1.04 łazienka

[L-]
w=3,25
k=B1.05 WC

[L-]
w=13,60
k=B1.06 pom. monitoringu

[L-]
w=8,80
k=B1.07 łazienka

[L-]
w=17,34
k=B1.08 szatnia

[L]
w=10*0,31*1,15+10*0,32*1,08+10*0,16*1,15+10*0,156*1,08
k=B2.01 kl. schodowa

[L-]
w=7,38
k=B2.02 komunikacja

[L-]
w=17,03
k=B2.03 dużurka nocna

[L-]
w=5,14
k=B2.04 łazienka

[L-]
w=15,66
k=B2.05 pom. biurowe

[L-]
w=4,07
k=B2.06 łazienka

[L-]
w=21,58
k=B2.07 dużurka nocna

[L]
w=10*0,27*1,50+10*0,165*1,50

[L-]
w=12,68
k=B3.01 kl. schodowa

[L-]
w=7,31
k=B3.02 komunikacja

[L-]
w=17,03
k=B3.03 pom. biurowe

[L-]
w=21,62
k=B3.04 pom. biurowe

[L-]
w=21,98
k=B3.05 pom. biurowe

[L-]
w=4,90
k=B3.06 WC

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P2a - wykładzina winylowa schodowa, kolor zielony|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=688
Nr=72
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P3 - wykładzina winylowa, kolor zielony
Jm=m2
Ilość=225,107
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=12,83
k=K1 komunikacja

[L]
w=11,81
k=K2 komunikacja

[L-]
w=9,32
k=K3 komunikacja

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=1,92+2,93+(12*0,16*1,13)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=15,58
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=9,96
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=10,11
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=9,54
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=4,39
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=21,67
k=B0.07 pom.

[L]
w=9,76-(10*0,31*1,18+10*0,32*1,22)
k=B1.01 kl. schodowa

[L]
w=7,42
k=B1.02 komunikacja

[L]
w=17,03
k=B1.03 szatnia

[L-]
w=4,50
k=B1.04 łazienka

[L-]
w=3,25
k=B1.05 WC

[L]
w=13,60
k=B1.06 pom. monitoringu

[L-]
w=8,80
k=B1.07 łazienka

[L]
w=17,34
k=B1.08 szatnia

[L]
w=12,72-(10*0,31*1,15+10*0,32*1,08)
k=B2.01 kl. schodowa

[L]
w=7,38
k=B2.02 komunikacja

[L]
w=17,03
k=B2.03 dużurka nocna

[L-]
w=5,14
k=B2.04 łazienka

[L]
w=15,66
k=B2.05 pom. biurowe

[L-]
w=4,07
k=B2.06 łazienka

[L]
w=21,58
k=B2.07 dużurka nocna

[L]
w=8,11-10*0,27*1,50

[L]
w=3,53
k=B3.01 kl. schodowa

[L]
w=7,31
k=B3.02 komunikacja

[L]
w=17,03
k=B3.03 pom. biurowe

[L]
w=21,62
k=B3.04 pom. biurowe

[L]
w=21,98
k=B3.05 pom. biurowe

[L-]
w=4,90
k=B3.06 WC

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P3 - wykładzina winylowa, kolor zielony|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=687
Nr=73
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P4 - wykładzina winylowa przewodząca ładunek elektryczny, kolor błękitny pastel
Jm=m2
Ilość=47,16
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=6,41
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=18,16
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=15,14
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=45,38
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=50,19
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=32,41
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=147,15
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=16,72
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=12,19
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=10,26
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=33,79
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=5,00
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=10,46
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=15,58
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=24,70
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=6,16
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=6,19
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,11
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=6,69
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=17,77
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=23,05
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=127,60
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=8,16
k=A1.17 WC

[L-]
w=59,10
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=23,06
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=50,41
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=50,52
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=37,47
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=38,57
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,58
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=7,36
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,55
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=8,09
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=15,57
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=9,27
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=17,39
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=7,29
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=11,99
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=43,03
k=A1.33 komunikacja

[L]
w=35,87
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=2,98
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=5,23
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,03
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=2,53
k=A1.39 śluza

[L-]
w=5,06
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=4,95
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L]
w=11,29
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=6,17
k=W1 winda

[L-]
w=6,17
k=W2 winda

[L-]
w=12,83
k=K1 komunikacja

[L-]
w=17,65
k=K2 komunikacja

[L-]
w=9,32
k=K3 komunikacja

[L-]
w=7,87
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=209,84
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=5,98
k=A2.03 serwerownia

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P4 - wykładzina winylowa przewodząca ładunek elektryczny, kolor błękitny pastel|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=693
Nr=74
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P4a - wykładzina winylowa rozpraszającastatyczny ładunek elektryczny, kolor jasny beżowy
Jm=m2
Ilość=192,14
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=6,41
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=18,16
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=15,14
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=45,38
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=50,19
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=32,41
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=147,15
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=16,72
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=12,19
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=10,26
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=33,79
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=5,00
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=10,46
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=15,58
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=24,70
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=6,16
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=6,19
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,11
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=6,69
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=17,77
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L]
w=23,05
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=127,60
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=8,16
k=A1.17 WC

[L-]
w=59,10
k=A1.18 pom. segregacji

[L]
w=23,06
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=50,41
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L]
w=50,52
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L]
w=37,47
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L]
w=38,57
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,58
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=7,36
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,55
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=8,09
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=15,57
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=9,27
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=17,39
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=7,29
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=11,99
k=A1.32 śluza pacjenta

[L]
w=11,54
k=A1.33 komunikacja

[L]
w=7,93
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=2,98
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=5,23
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,03
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=2,53
k=A1.39 śluza

[L-]
w=5,06
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=4,95
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=11,29
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=6,17
k=W1 winda

[L-]
w=6,17
k=W2 winda

[L-]
w=12,83
k=K1 komunikacja

[L-]
w=17,65
k=K2 komunikacja

[L-]
w=9,32
k=K3 komunikacja

[L-]
w=7,87
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=209,84
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=5,98
k=A2.03 serwerownia

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P4a - wykładzina winylowa rozpraszającastatyczny ładunek elektryczny, kolor jasny beżowy|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=736
Nr=75
ST=ST 452-2
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=P5 - Żywica epoksydowa z dodatkiem kruszywa kwarcowego RAL 7004
Jm=m2
Ilość=602,9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=6,41
k=A0.01 kl. scodowa

[L]
w=18,16
k=A0.02 pom. techniczne

[L]
w=15,14
k=A0.03 pom. techniczne

[L]
w=45,38
k=A0.03 pom. techniczne

[L]
w=50,19
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=32,41
k=A1.00 komunikacja

[L]
w=147,15
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=16,72
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=12,19
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=10,26
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=33,79
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=5,00
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=10,46
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=15,58
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=24,70
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=6,16
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=6,19
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,11
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=6,69
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=17,77
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=23,05
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=127,60
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=8,16
k=A1.17 WC

[L-]
w=59,10
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=23,06
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=50,41
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=50,52
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=37,47
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=38,57
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,58
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=7,36
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,55
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=8,09
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=15,57
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=9,27
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=17,39
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=7,29
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=11,99
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=43,03
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=46,31
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=2,98
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=5,23
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,03
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=2,53
k=A1.39 śluza

[L-]
w=5,06
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=4,95
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=11,29
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=6,17
k=W1 winda

[L-]
w=6,17
k=W2 winda

[L-]
w=12,83
k=K1 komunikacja

[L-]
w=17,65
k=K2 komunikacja

[L-]
w=9,32
k=K3 komunikacja

[L-]
w=7,87
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=209,84
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=5,98
k=A2.03 serwerownia

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=28,42
k=C1.01 garaż

[L]
w=26,22
k=C1.02 garaż

[L-]
w=42,62
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=20,94
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,84
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=7,73
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=4,55
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=4,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=20,34
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=3,44
k=C1.10 WC

[L-]
w=128,37
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=10,70
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=5,97
k=C1.13 WC

[L-]
w=21,92
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=8,26
k=C1.15 WC

[L-]
w=16,52
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=5,72
k=C1.17 śluza

[L-]
w=7,79
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=15,02
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=21,74
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=4,20
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=3,92
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,14
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=2,40
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=17,87
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=5,02
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=17,50
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=16,61
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=3,27
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=7,96
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=5,50
k=C1.31 WC

[L-]
w=3,22
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,40
k=C1.33 przedsionek

[L]
w=42,14
k=C1.34 garaż

[L-]
w=49,83
k=K4 łącznik

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=7,87
k=A2.01 komunikacja

[L]
w=209,84
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L]
w=5,98
k=A2.03 serwerownia

[POZ]
ID=695
Nr=76
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P6 - wykładzina winylowa kolor niebieski
Jm=m2
Ilość=87,63
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=6,41
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=18,16
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=15,14
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=45,38
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=50,19
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=32,41
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=147,15
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=16,72
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=12,19
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=10,26
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=33,79
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=5,00
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=10,46
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=15,58
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=24,70
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=6,16
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=6,19
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,11
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=6,69
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=17,77
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=23,05
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=127,60
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=8,16
k=A1.17 WC

[L-]
w=59,10
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=23,06
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=50,41
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=50,52
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=37,47
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=38,57
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,58
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=7,36
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,55
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=8,09
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=15,57
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=9,27
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=17,39
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=7,29
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L]
w=11,99
k=A1.32 śluza pacjenta

[L]
w=33,02
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=46,31
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=2,98
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=5,23
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,03
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=2,53
k=A1.39 śluza

[L-]
w=5,06
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=4,95
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=11,29
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=6,17
k=W1 winda

[L-]
w=6,17
k=W2 winda

[L-]
w=12,83
k=K1 komunikacja

[L-]
w=17,65
k=K2 komunikacja

[L-]
w=9,32
k=K3 komunikacja

[L-]
w=7,87
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=209,84
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=5,98
k=A2.03 serwerownia

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=28,42
k=C1.01 garaż

[L-]
w=26,22
k=C1.02 garaż

[L]
w=42,62
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=20,94
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,84
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=7,73
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=4,55
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=4,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=20,34
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=3,44
k=C1.10 WC

[L-]
w=128,37
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=10,70
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=5,97
k=C1.13 WC

[L-]
w=21,92
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=8,26
k=C1.15 WC

[L-]
w=16,52
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=5,72
k=C1.17 śluza

[L-]
w=7,79
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=15,02
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=21,74
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=4,20
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=3,92
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,14
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=2,40
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=17,87
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=5,02
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=17,50
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=16,61
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=3,27
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=7,96
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=5,50
k=C1.31 WC

[L-]
w=3,22
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,40
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=42,14
k=C1.34 garaż

[L-]
w=49,83
k=K4 łącznik

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P6 - wykładzina winylowa kolor niebieski|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=696
Nr=77
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P7 - wykładzina winylowa antypoślizgowa R10 kolor szary
Jm=m2
Ilość=74,61
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=6,41
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=18,16
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=15,14
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=45,38
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=50,19
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=32,41
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=147,15
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=16,72
k=A1.02 komunikacja

[L]
w=12,19
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=10,26
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=33,79
k=A1.05 poczekalnia

[L]
w=5,00
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=10,46
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=15,58
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=24,70
k=A1.09 sala zabiegowa

[L]
w=6,16
k=A1.10 WC m.

[L]
w=6,19
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,11
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=6,69
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=17,77
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=23,05
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=127,60
k=A1.16 komunikacja

[L-]
w=8,16
k=A1.17 WC

[L-]
w=59,10
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=23,06
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=50,41
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=50,52
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=37,47
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=38,57
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=3,58
k=A1.24 WC d. pers.

[L-]
w=7,36
k=A1.25 WC m. pers.

[L-]
w=4,55
k=A1.26 brudownik

[L-]
w=8,09
k=A1.27 szatnia brudna

[L-]
w=15,57
k=A1.28 sanitariaty

[L-]
w=9,27
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=17,39
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=7,29
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=11,99
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=43,03
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=46,31
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=2,98
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L-]
w=5,23
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,03
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=2,53
k=A1.39 śluza

[L-]
w=5,06
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=4,95
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=11,29
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=6,17
k=W1 winda

[L-]
w=6,17
k=W2 winda

[L-]
w=12,83
k=K1 komunikacja

[L-]
w=17,65
k=K2 komunikacja

[L-]
w=9,32
k=K3 komunikacja

[L-]
w=7,87
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=209,84
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=5,98
k=A2.03 serwerownia

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=28,42
k=C1.01 garaż

[L-]
w=26,22
k=C1.02 garaż

[L-]
w=42,62
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=20,94
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,84
k=C1.05 pom. porządkowe

[L-]
w=7,73
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=4,55
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=4,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=20,34
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L]
w=3,44
k=C1.10 WC

[L-]
w=128,37
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=10,70
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L]
w=5,97
k=C1.13 WC

[L-]
w=21,92
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L]
w=8,26
k=C1.15 WC

[L-]
w=16,52
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=5,72
k=C1.17 śluza

[L-]
w=7,79
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=15,02
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=21,74
k=C1.20 pokój socjalny

[L]
w=4,20
k=C1.21 łazienka

[L]
w=3,92
k=C1.22 łazienka

[L]
w=3,14
k=C1.23 brudownik

[L]
w=2,40
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=17,87
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L]
w=5,02
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=17,50
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=16,61
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=3,27
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=7,96
k=C1.30 poczekalnia

[L]
w=5,50
k=C1.31 WC

[L]
w=3,22
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,40
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=42,14
k=C1.34 garaż

[L-]
w=49,83
k=K4 łącznik

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P7 - wykładzina winylowa antypoślizgowa R10 kolor szary|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=697
Nr=78
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P7a - wykładzina winylowa antypoślizgowa R10 kolor beżowy
Jm=m2
Ilość=69,54
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L-]
w=6,41
k=A0.01 kl. scodowa

[L-]
w=18,16
k=A0.02 pom. techniczne

[L-]
w=15,14
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=45,38
k=A0.03 pom. techniczne

[L-]
w=50,19
k=A0.04 pom. techniczne

[L-]
w=32,41
k=A1.00 komunikacja

[L-]
w=147,15
k=A1.01 podjazd dla karetek

[L-]
w=16,72
k=A1.02 komunikacja

[L-]
w=12,19
k=A1.03 dekontaminacja

[L-]
w=10,26
k=A1.04 rejestracja

[L-]
w=33,79
k=A1.05 poczekalnia

[L-]
w=5,00
k=A1.06 WC n.

[L-]
w=10,46
k=A1.07 kl. scodowa

[L-]
w=15,58
k=A1.08 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=24,70
k=A1.09 sala zabiegowa

[L-]
w=6,16
k=A1.10 WC m.

[L-]
w=6,19
k=A1.11 WC d.

[L-]
w=3,11
k=A1.12 pom. broni

[L-]
w=6,69
k=A1.13 wiatrołap

[L-]
w=17,77
k=A1.14 gabinet konsultacyjny

[L-]
w=23,05
k=A1.15 sala zabiegowa

[L-]
w=127,60
k=A1.16 komunikacja

[L]
w=8,16
k=A1.17 WC

[L-]
w=59,10
k=A1.18 pom. segregacji

[L-]
w=23,06
k=A1.19 sala op. gipsowych

[L-]
w=50,41
k=A1.20 sala obserwacyjna

[L-]
w=50,52
k=A1.21 wstępna intensywna terapia

[L-]
w=37,47
k=A1.22 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L-]
w=38,57
k=A1.23 sala resuscytacyjno zabiegowa

[L]
w=3,58
k=A1.24 WC d. pers.

[L]
w=7,36
k=A1.25 WC m. pers.

[L]
w=4,55
k=A1.26 brudownik

[L]
w=8,09
k=A1.27 szatnia brudna

[L]
w=15,57
k=A1.28 sanitariaty

[L]
w=9,27
k=A1.29 szatnia czysta

[L-]
w=17,39
k=A1.30 pokój wypoczynkowy

[L-]
w=7,29
k=A1.31 przygotowanie pacjenta

[L-]
w=11,99
k=A1.32 śluza pacjenta

[L-]
w=43,03
k=A1.33 komunikacja

[L-]
w=46,31
k=A1.35 sala operacyjna

[L-]
w=2,98
k=A1.36 magazyn brudnej bielizny

[L]
w=5,23
k=A1.37 WC personelu

[L-]
w=3,03
k=A1.38 pom. porządkowe

[L-]
w=2,53
k=A1.39 śluza

[L-]
w=5,06
k=A1.40 magazyn czystej bielizny

[L-]
w=4,95
k=A1.41 magazyn sprzętu i aparatury

[L-]
w=11,29
k=A1.42 pom. przygotowania lek.

[L-]
w=6,17
k=W1 winda

[L-]
w=6,17
k=W2 winda

[L-]
w=12,83
k=K1 komunikacja

[L-]
w=17,65
k=K2 komunikacja

[L-]
w=9,32
k=K3 komunikacja

[L-]
w=7,87
k=A2.01 komunikacja

[L-]
w=209,84
k=A2.02 przestrzeń techniczna

[L-]
w=5,98
k=A2.03 serwerownia

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L-]
w=28,42
k=C1.01 garaż

[L-]
w=26,22
k=C1.02 garaż

[L-]
w=42,62
k=C1.03 komunikacja

[L-]
w=20,94
k=C1.04 sala wybudzeniowa

[L-]
w=3,84
k=C1.05 pom. porządkowe

[L]
w=7,73
k=C1.06 brudownik

[L-]
w=4,55
k=C1.07 magazyn apteczny

[L-]
w=4,10
k=C1.08 magazyn sterylny

[L-]
w=20,34
k=C1.09 dyżurka lekarska

[L-]
w=3,44
k=C1.10 WC

[L-]
w=128,37
k=C1.11 komunikacja

[L-]
w=10,70
k=C1.12 pom. ochr. VIP

[L-]
w=5,97
k=C1.13 WC

[L-]
w=21,92
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[L-]
w=8,26
k=C1.15 WC

[L-]
w=16,52
k=C1.16 izolatka

[L-]
w=5,72
k=C1.17 śluza

[L-]
w=7,79
k=C1.18 punkt pielęgniarski

[L-]
w=15,02
k=C1.19 dużurka pielęgniarska

[L-]
w=21,74
k=C1.20 pokój socjalny

[L-]
w=4,20
k=C1.21 łazienka

[L-]
w=3,92
k=C1.22 łazienka

[L-]
w=3,14
k=C1.23 brudownik

[L-]
w=2,40
k=C1.24 pom. porządkowe

[L-]
w=17,87
k=C1.25 gabinet ordynatora

[L-]
w=5,02
k=C1.26 łazienka

[L-]
w=17,50
k=C1.27 pok. piel. oddziałowej

[L-]
w=16,61
k=C1.28 pok. badań os. zatrzymanych

[L-]
w=3,27
k=C1.29 izolatka

[L-]
w=7,96
k=C1.30 poczekalnia

[L-]
w=5,50
k=C1.31 WC

[L-]
w=3,22
k=C1.32 pom. porządkowe

[L-]
w=2,40
k=C1.33 przedsionek

[L-]
w=42,14
k=C1.34 garaż

[L-]
w=49,83
k=K4 łącznik

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P7a - wykładzina winylowa antypoślizgowa R10 kolor beżowy|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=698
Nr=79
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P7b - wykładzina winylowa antypoślizgowa R10 kolor jasny zielony
Jm=m2
Ilość=30,66
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=18,34
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L-]
w=1,92+2,93+(12*0,16*1,13)
k=B0.01 kl. schodowa

[L-]
w=15,58
k=B0.02 pom. techniczne

[L-]
w=9,96
k=B0.03 pom. techniczne

[L-]
w=10,11
k=B0.04 pom. techniczne

[L-]
w=9,54
k=B0.05 komunikacja

[L-]
w=4,39
k=B0.06 pom. techniczne

[L-]
w=21,67
k=B0.07 pom.

[L-]
w=10*0,31*1,18+10*0,32*1,22+10*0,16*1,18+10*0,155*1,22
k=B1.01 kl. schodowa

[L-]
w=7,42
k=B1.02 komunikacja

[L-]
w=17,03
k=B1.03 szatnia

[L]
w=4,50
k=B1.04 łazienka

[L]
w=3,25
k=B1.05 WC

[L-]
w=13,60
k=B1.06 pom. monitoringu

[L]
w=8,80
k=B1.07 łazienka

[L-]
w=17,34
k=B1.08 szatnia

[L-]
w=12,72
k=B2.01 kl. schodowa

[L-]
w=7,38
k=B2.02 komunikacja

[L-]
w=17,03
k=B2.03 dużurka nocna

[L]
w=5,14
k=B2.04 łazienka

[L-]
w=15,66
k=B2.05 pom. biurowe

[L]
w=4,07
k=B2.06 łazienka

[L-]
w=21,58
k=B2.07 dużurka nocna

[L-]
w=12,68
k=B3.01 kl. schodowa

[L-]
w=7,31
k=B3.02 komunikacja

[L-]
w=17,03
k=B3.03 pom. biurowe

[L-]
w=21,62
k=B3.04 pom. biurowe

[L-]
w=21,98
k=B3.05 pom. biurowe

[L]
w=4,90
k=B3.06 WC

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P7b - wykładzina winylowa antypoślizgowa R10 kolor jasny zielony|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[POZ]
ID=685
Nr=80
ST=ST 454-5
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/04
Opis=P8 - wykładzina ciemno niebieska wzór terrazo
Jm=m2
Ilość=9,53
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=134,21
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Obszar obserwacyjny
t=1

[L]
w=7,03+2,50
k=C1.14 sala obserwacji VIP

[R]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3661

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0232

[M]
Nazwa=P8 - wykładzina ciemno niebieska wzór terrazo|m2
Norma=1,09

[M-]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Klej winylowy|kg
Norma=0,9

[M-]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa|kg
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0039

[AGR]
ID=978
AgrRodz=0
Nr=81
ST=ST 454-5
Tekst=KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03
Opis=Posadzka cienkowarstwowa betonowa, gr. 10mm (pomieszczenia piwniczne)
Jm=m2
Ilość=213,55
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=Oddział ratunkowy
t=1

[L]
w=6,41
k=A0.01 kl. scodowa

[L]
w=18,16
k=A0.02 pom. techniczne

[L]
w=15,14
k=A0.03 pom. techniczne

[L]
w=45,38
k=A0.03 pom. techniczne

[L]
w=50,19
k=A0.04 pom. techniczne

[L]
w=Zespoły wyjazdowe
t=1

[L]
w=1,92+2,93+(12*0,16*1,13)
k=B0.01 kl. schodowa

[L]
w=15,58
k=B0.02 pom. techniczne

[L]
w=9,96
k=B0.03 pom. techniczne

[L]
w=10,11
k=B0.04 pom. techniczne

[L]
w=9,54
k=B0.05 komunikacja

[L]
w=4,39
k=B0.06 pom. techniczne

[L]
w=21,67
k=B0.07 pom.

[POZ]
ID=979
AgrID=978
AgrMno=1
Nr=81.1
ST=ST 454-5
Kat=KNNR 2
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=1207/01
Opis=Samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm
Jm=m2
Ilość=213,55
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=10,58
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,35

[M]
Nazwa=Warstwa gruntująca|kg
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Podkład samopoziomujący|kg
Norma=49,88

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,031

[S]
Nazwa=Agregat do wylewek samopoziomujących|m-g
Norma=0,0344

[POZ]
ID=980
AgrID=978
AgrMno=1
Nr=81.2
ST=ST 454-5
Kat=KNNR 2
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=1207/05
Opis=Samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki - dopłata za każde następne 10,0mm grubości jastrychu
Jm=m2
Ilość=213,55
ZaokrObm=3
Krot=1,5
Potracenie=1
Cena=0
CenaZr=42,81
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0716

[M]
Nazwa=Podkład samopoziomujący|kg
Norma=19,95

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,00319

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0158

[S]
Nazwa=Agregat do wylewek samopoziomujących|m-g
Norma=0,0057

[POZ]
ID=976
Nr=82
ST=ST 454-5
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Wycieraczki stalowe zewnętrzna
Jm=m2
Ilość=7,76
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1,79

[L]
w=1,79

[L]
w=1,79

[L]
w=2,39

[ELEM]
ID=986
Nr=1.1.4.
Opis=Dylatacje wewnętrzne
PZ=2

[POZ]
ID=983
Nr=83
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0613/03
Opis=Wypełnienie dylatacji gr. 2cm
Jm=m2
Ilość=73,531
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=21,11
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=6,22*0,20

[L]
w=6,22*5,86

[L]
w=-1,48*2,25*2

[L]
w=6,22*3,34*2

[L]
w=3,16*0,30

[R]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,0714

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0193

[M]
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej gr. 2cm np. Rockwool Frontrock S|m2
Norma=1,05

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0077

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,0089

[POZ]
ID=984
Nr=84
Kat=KNR 2-02s
Wyd= 1998
Tabl=0617/08
Opis=Wykończenie dylatacji - listwy maskujące
Jm=m
Ilość=8,66
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=71,56
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3,16

[L]
w=1,48*2

[L]
w=2,54

[R]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,2595

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,036

[M]
Nazwa=Listwy dylatacyjne|m
Norma=1,05

[M-]
Nazwa=Płyty pilśniowe porowate zwykłe|m2
Norma=0,56

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0086

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,90 t|m-g
Norma=0,0057

[ELEM]
ID=254
Nr=1.2.
Opis=Wyposażenie
PZ=1

[ELEM]
ID=304
Nr=1.2.1.
Opis=Wyposażenie kwaterunkowe
PZ=2

[POZ]
ID=305
Nr=85
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż maceratora (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=306
Nr=86
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż maceratora do miejsc o niższym nateżeniu użytkowania(szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=307
Nr=87
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż szafki przyłóżkowej (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=308
Nr=88
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż szafy na leki - R_03 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=309
Nr=89
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż szafy na leki - R_07 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=310
Nr=90
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż szafki dla personelu (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=37
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=311
Nr=91
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż wózka do sprzątania (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=312
Nr=92
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż dozownika mydla w płynie (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=29
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=313
Nr=93
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż zestawu dezynfekcyjnego (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=25
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=314
Nr=94
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż krzesła - K_02 podłokietniki (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=315
Nr=95
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż krzesła - K_02 bez podłokietników (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=14
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=316
Nr=96
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż krzesła - K_02 do poczekalni (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=317
Nr=97
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż kosza metalowego (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=318
Nr=98
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż kosza (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=23
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=319
Nr=99
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż taboretu obrotowego (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=320
Nr=100
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż taboretu medycznego z oparciem (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=321
Nr=101
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż szafy ubraniowej R_08 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=322
Nr=102
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż szafy ubraniowej R_08B (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=323
Nr=103
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż czajnika elektrycznego (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=324
Nr=104
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż kuchenki mikrofalowej (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=325
Nr=105
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż lodówki - L_1 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=326
Nr=106
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż stołu do jadalni - ST_01 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=327
Nr=107
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż stołu do jadalni - ST_02 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=328
Nr=108
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż stołu do gabinetu ordynatora - ST_03 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=329
Nr=109
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż kozetki - K_03 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=330
Nr=110
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż biurka B_01 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=331
Nr=111
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż biurka B_02 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=21
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=332
Nr=112
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż biurka B_03 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=333
Nr=113
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż fotelu do biurka - K_01 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=33
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=334
Nr=114
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż sofy 3 os. - S_01 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=335
Nr=115
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż regału 1 - R_01 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=336
Nr=116
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż regału - R_03 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=337
Nr=117
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż szafy biurowej - SZ_01 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=338
Nr=118
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż szafy kartotekowej wysuwanej - SZ_2 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=339
Nr=119
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż szafy VIP - R_04 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=340
Nr=120
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż regałów sterylnych - R_05 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=341
Nr=121
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż szafy mag. sprzęt. i aparatury - R_10 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=342
Nr=122
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż wieszaków na brudną bieliznę - R_16 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=343
Nr=123
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż lady rejestracji (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=344
Nr=124
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż lady pkt pielęg. LA_01 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=345
Nr=125
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż lady obserwacji LA_02 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=346
Nr=126
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż lady intensywnej terapii LA_03 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ-]
ID=347
Nr=
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż umywalki ściennej - U_1 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=37
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ-]
ID=348
Nr=
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż prysznica P_1 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ-]
ID=349
Nr=
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż prysznica P_2 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ-]
ID=350
Nr=
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż miski ustępowej M_1 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=21
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ-]
ID=351
Nr=
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż pisuaru PI_1 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=352
Nr=127
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż kranu technicznego KR_1 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=353
Nr=128
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż zlewu technologii - Z_1 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=354
Nr=129
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż zlewu pojedynczego z szafką - Z_2 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=355
Nr=130
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż zlewu do gipsu (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=356
Nr=131
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż zlewu lekarskiego - Z_3 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=357
Nr=132
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż zlewu lekarskiego - Z_4 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=358
Nr=133
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż podajnika ręczników papierowych (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=46
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=359
Nr=134
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż podajnika szczotek (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=360
Nr=135
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż podnośnika osobowego (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=361
Nr=136
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż wózka na brudną bieliznę (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=362
Nr=137
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż stanowiska komputerowego (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=33
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=363
Nr=138
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż drukarki laserowej (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=364
Nr=139
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż kserokopiarki (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=365
Nr=140
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż poczty pneumatycznej (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=366
Nr=141
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż biletomatu - BIL_1 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=367
Nr=142
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż wyświetlacz stanowiskowy - BIL_2 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=981
Nr=143
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż panelu przywoławczego - BIL_3 (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=368
Nr=144
ST=OST
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż ścianek HPL i zasłon prysznicowych (szczegóły wg zestawienia)
Jm=kpl
Ilość=13
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

